ДОГОВОР №  61 - 21 - ЕП
г. Выборг                                                                                             "03" августа 2021 г.
 АО «Выборгтеплоэнерго», в лице генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «Приоритет-Мониторинг», именуемое  в дальнейшем  «Подрядчик», в лице генерального директора Евтушенко Владимира Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
0. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство провести работы по дооборудованию системы видеонаблюдения на территории Газовой котельной «Микрорайон – А» АО "Выборгтеплоэнерго" в соответствии техническим заданием (Приложение №1 к Договору).
1.2. Место проведения работ: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Куйбышева 23,  
    1.3. Работы выполняются силами и средствами Подрядчика.


2. Срок действия договора
2.1. Договор  вступает в  действие с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

3. Стоимость работ и расчеты
3.1.Стоимость работ по настоящему договору определена локальной сметой (Приложение №2 к Договору) составляет 265 584 (Двести шестьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 60 копеек,    НДС не облагается. Форма оплаты – безналичный расчет.
3.2.  Заказчик перечисляет Подрядчику  аванс согласно представленному Подрядчиком счету в размере 50 % стоимости работ.
	Окончательная оплата заказчиком выполненных работ производится в срок не более 
15-ти рабочих дней со дня подписания акта приёмки выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.
3.3. Стоимость работ, указанная в п. 3.1. включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, стоимость всех выполняемых Подрядчиком работ, налоги и пошлины, иные обязательные платежи и расходы, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по Договору.
3.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.5. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет несет Подрядчик.
4. Сроки выполнения работ

4.1. Подрядчик выполняет работы в течение 30 (тридцать)  рабочих дней  с момента подписания настоящего договора.


5. Обязательства сторон.
5.1 Заказчик обязуется:
- обеспечить  Подрядчика точками подключения к требуемым для производства работ энергоносителям; 
- осуществить допуск персонала Подрядчика на работы в соответствии с требованиями СНиП, ПТБ, ППБ;
- предоставить помещение для безопасного хранения монтажного инструмента;
- произвести оплату в соответствии с п. 3 настоящего Договора.
5.2. Подрядчик обязуется:
- в течение 3 дней с даты подписания Договора Подрядчик разрабатывает и представляет Заказчику календарный график выполнения работ по форме согласно Приложения №3 к Договору.
- приступить к выполнению работ с момента подписания настоящего договора.
- произвести указанные работы за свой риск и с надлежащим качеством в соответствии с техническими нормами, требованиями Правил и настоящим Договором.
- обеспечить  Заказчику  беспрепятственный  доступ  к  работам  для проверки хода и качества их исполнения;
- сообщить Заказчику о готовности результата работы к приемке, подготовить к согласованному сроку оригиналы документов, предусмотренных п. 3.3 настоящего договора и участвовать в сдаче-приемке выполненных работ, а так же в течение 1 рабочего дня передать Заказчику подписанный акт выполненных работ;
- соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и промышленной безопасности при выполнении работ, указанных в соответствии с действующим законодательством.
- подрядчик несёт ответственность за сохранность любого имущества Заказчика, оказавшегося в его ведении в связи с исполнением настоящего договора, а так же за его повреждение или утрату.
- соблюдать контрольно-пропускной режим, Правила внутреннего Трудового распорядка и техники безопасности, действующие на территории Заказчика.
- не разглашать конфиденциальную информацию о Заказчике третьим лицам без соответствующего разрешения Заказчика. Конфиденциальной информацией являются: результаты работ, а также документы и иные данные, предоставленные Заказчиком Подрядчику при выполнении работ по настоящему Договору, промежуточные материалы, разработанные Подрядчиком при исполнении Договора и содержащие такие данные,
- в случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков нести перед Заказчиком полную ответственность за надлежащее выполнение работ;
- предоставлять Заказчику и уполномоченным Заказчиком третьим лицам необходимую информацию и документацию для проверки хода и качества выполнения работ.
- безвозмездно устранять по требованию Заказчика и в согласованные с Заказчиком сроки все выявленные недостатки относительно качества, полноты выполнения, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшающее качество работ.
- нести иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством РФ.
5.3. Заказчик имеет право:
- осуществлять текущий контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь при этом в его профессиональную деятельность,
- не оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком без задания Заказчика.
5.4. Подрядчик имеет право:
- требовать полной оплаты по Договору при полной и надлежаще выполненной работе;
- привлекать субподрядчиков для выполнения Работ в целях обеспечения надлежащего выполнения Работ по Договору.
6. Порядок сдачи и приёмки выполненных работ
6.1. По завершении всех работ по Договору Подрядчик письменно извещает Заказчика об окончании работ, указанных в п. 1.1. Договора. 
6.2.  Сдача выполненных по Договору Подрядчиком работ и приемка их Заказчиком оформляется актом приемки выполненных работ, подписанным Сторонами. Заказчик обязан обеспечить приемку выполненных работ.  Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик обязан провести оценку. Оценка результатов выполнения работ может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Подрядчик организует сдачу-приемку выполненных работ за свой счет, в том числе организовывает доставку представителя Заказчика для приемки выполненных объемов работ.
6.4. Подрядчик в срок, не позднее 3 рабочих дней до даты сдачи работ направляет Заказчику письменное уведомление о завершении работ и назначении времени приемки выполненных работ с приложением документации, подтверждающей выполнение работ (исполнительная документации). 
6.5. Акты приёмки выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 рассматриваются, проверяются и подписываются Заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня их предоставления Подрядчиком, при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в соответствии с условиями настоящего Договора. Заказчик имеет право привлекать экспертную организацию при осуществлении приемочного контроля выполненных работ.
Заказчик проверяет готовность объекта, его соответствие требованиям нормативных документов и условиям Договора.
6.6. При обнаружении в процессе производства работ и во время приемки выполненных работ нарушений технологических процессов, дефектов и несоответствия объемов, Сторонами составляется акт, в котором фиксируются дефекты и несоответствия по объемам выполненных работ со сроками их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта в нем делается отметка об этом.
6.7. Выполнением работ по Контракту (сдачи результата работ) считается дата подписания акта приемки выполненных работ.
6.8. Датой исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору считается дата подписания Заказчиком Акта приёмки выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

7. Гарантия.
7.1. Гарантийный срок на произведенные Подрядчиком в соответствии с настоящим договором работы устанавливается равным 24 месяцам с даты подписания Заказчиком Акты приёмки выполненных работ.
7.2. Если в период гарантийной эксплуатации, обнаружатся дефекты, которые препятствуют нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в дополнительно согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения неисправностей.
7.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.
7.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.
7.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.
7.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.
7.7. Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

8. Особые условия

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором применяются нормы законодательства РФ.
8.2. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.
8.3.   Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.
8.4.   Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Арбитражным судом СПб и ЛО в установленном порядке.
8.5.   Претензионный порядок разрешения споров обязателен. 
8.6.   Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.
8.7.  При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.
8.8.  Настоящий договор действует со дня  подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
8.9.  В случае изменения реквизитов, стороны обязуются в течение 1 календарного дня письменно уведомить друг друга о внесенных изменениях.

8.10.    Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Техническое задание;
Приложение № 2 – Локальная смета;
Приложение № 3 –Форма календарного графика выполнения работ.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
	ЗАКАЗЧИК:
АО «Выборгтеплоэнерго»
188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 
ул. Сухова д.2
Тел.\факс (81378)26587; 21483
ИНН4704062064, КПП 470401001
р/с  40702810055390000440
в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк
России» г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
к/с 30101810500000000653
ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 
Генеральный директор

_________________ А.В. Кривонос
	ПОДРЯДЧИК:
ООО «Приоритет-Мониторинг»
Юридический адрес: 188800, Ленинградская область, г. Выборг,  ул. Большая Каменная, д.14
Тел. (81378) 34645
ИНН 4704092830 КПП 470401001
ОГРН 1134704001288
к/с  30101810500000000653
р/с 40702810255390000554
Банк: Северо-западный банк ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург
БИК: 044030653

Генеральный директор

____________________ В.А. Евтушенко 
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Приложение №1 
к Договору №_____от_______________ г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Дооборудование системы видеонаблюдения на территории газовой котельной  «Микрорайон –А» АО "Выборгтеплоэнерго" по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Куйбышева, 23

1. Предмет и цель закупки:
Дооборудование системы видеонаблюдения. 
Основная цель дооборудования СВ является дооснащение системой безопасности путем установки камер видеонаблюдения. В результате дооснащения СВ должны быть созданы условия для повышения эффективности процесса охраны объекта за счет:
· обеспечения круглосуточного дистанционного визуального контроля за удаленными от поста охраны участками территории объекта;
· контроль прохода в здание;
· выявления фактов противоправных действий на ранних стадиях их совершения;
· обеспечения оперативного реагирования на противоправные действия на территории объекта;
· контроля, анализа и последующего разбора нештатных ситуаций;
· повышения защищенности и сохранности объекта.
2. Объект Заказчика –  Газовая котельная  «Микрорайон – А» АО "Выборгтеплоэнерго" по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Куйбышева, 23
3. Краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг.
a. Термины и определения, используемые в настоящем Техническом задании:
- Адрес электронной почты Заказчика – адрес электронной почты организации - заказчика в _______________________
- 	Видеокамера – по ГОСТ Р 51558-2014;
- Комплект рабочей документации – комплект текстовых и графических материалов, включающий в себя основной комплект рабочих чертежей, ссылочные и прилагаемые документы, содержащий необходимую и достаточную информацию для производства монтажных и пусконаладочных работ по оснащению объекта Заказчика системой видеонаблюдения в соответствие с требованиями настоящего Технического задания;
· Система видеонаблюдения – по ГОСТ Р 51558-2014;
b. Сокращения и аббревиатуры, используемые в настоящем Техническом задании:
· АРМ – автоматизированное рабочее место;
· ВК – видеокамера;
· КМС – Корпоративная мультисервисная сеть Правительства Москвы;
· РД – рабочая документация;
· ОВН – объект (объекты) видеонаблюдения;
· ПО – программное обеспечение;
· СВ – система видеонаблюдения;
· 	СКС – структурированная кабельная сеть;
· СНиП – строительные нормы и правила;
· СП – свод привил.СанПиН – санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;

4. Перечень выполняемых работ и услуг.
a. Подрядчик обязан выполнить за свой счет, своими силами и средствами, в том числе доставку и разгрузку со своего склада  оборудования СВ, а также выполнить монтажные и пусконаладочные работы  на объекте Заказчика согласно Приложению №1«Локальная смета».
Подрядчик обязан выполнить работы по подключению СВ в соответствие с Регламентом.
Место монтажа и пуско-наладки СВ –  Ленинградская область, г. Выборг, ул. Куйбышева, 23
Наименование и характеристики монтируемого оборудования - согласно Приложению №1 у техническому заданию «Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках оборудования». Поставляемое оборудование должно быть нового производства не ранее 2018 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям, ГОСТам (ТУ), санитарно-эпидемиологическим требованиям и удостоверениям соответствия. Оборудование по своим характеристикам должно соответствовать всем требованиям Заказчика, указанным в настоящем Техническом задании. На поставляемому оборудованию должно быть отчетливо видна маркировка, содержащая: товарный знак предприятия-изготовителя; условное обозначение; год выпуска. техническая документация (паспорт, сертификат соответствия системы ГОСТ Р, руководство по эксплуатации и т.д.)  должна быть выполнена на русском языке или иметь перевод на русский язык.
Расположение оборудования СВН на объекте Заказчика – согласно Приложению 1 к настоящему Техническому заданию. Количество монтируемого оборудования – согласно Приложению №2 к Договору (Локальная смета)

· Система видеонаблюдения (СВ):
- Оборудовать IP-камерами помещения и периметр здания.  Видеокамеры должны обладать характеристиками достаточными для идентификации личности, действий технического персонала и предупреждения возможных неправоправных действий со стороны потенциальных нарушителей правопорядка, а также для общего контроля за ситуацией в здании (антитеррористическая защищенность, пожарная безопасность).
- Видеорегистратор должен работать под управлением программного обеспечения ЛИНИИ, принятому и используемому на объектах КОТЕЛЬНЫХ, с возможностью интеграции в общую систему СВ.
-Видеорегистратор расположить в отдельном помещении, доступ в данное помещение должен быть строго ограничен.
- Создать удаленное, автоматизированное рабочее место оператора системы на посту охраны, с выводом только IP-камер наблюдения расположенных по периметру здания, в коридорах, и на входных группах (антитеррористическая защищенность, пожарная безопасность).
- Права и уровни доступа к системе жестко разграничить между операторами.
- Предусмотреть возможность удаленного доступа к просмотру архива и видеотрансляции в режиме реального времени.

b. Монтажные работы, необходимые для введения СВ в эксплуатацию, включают в том числе следующее:
· прокладка кабельных трасс, информационных розеток;
· монтаж кабельных линий от мест размещения ВК до мест размещения коммутационного оборудования, включая: монтаж коробов, монтаж гофрированных труб, укладка кабелей в короба и гофрированные трубы, монтаж телекоммуникационных розеток и разъемов;
· монтаж кабельных линий от мест размещения коммутационного оборудования до мест размещения серверного оборудования Заказчика, включая: монтаж коробов, монтаж гофрированных труб, укладка кабелей в короба и гофрированные трубы, монтаж телекоммуникационных розеток и разъемов;
· маркировка кабельных линий;
· подключение оборудования к кабельным линиям;
· сборка и монтаж телекоммуникационных шкафов (стоек);
· установка в телекоммуникационные шкафы (стойки) коммутационных панелей (патч-панелей), коммутаторов, видеосерверов, АРМ, модулей вентиляторных, панелей электропитания, кабельных органайзеров и иного оборудования СВ;
· монтаж и маркировка кабельных соединений в телекоммуникационных шкафах;
· установка АРМ на рабочих местах операторов;
· коммутация оборудования СВ;
· монтаж оборудования СВ;
· подключение устанавливаемого оборудования к электросети здания, включая прокладку электрических кабелей от телекоммуникационных шкафов к электрическим щитам, подключение электрических кабелей к электрическим щитам, установка электрических розеток, автоматов защиты.
c. Пусконаладочные работы, необходимые для введения оборудования СВ в эксплуатацию, включают в том числе следующие:
· тестирование смонтированных кабельных линий;
· настройка сцен обзора ВК (направлений и углов обзора) в соответствие с требованиями Заказчика;
· настройка (конфигурирование) ВК, в том числе: настройка сетевых параметров ВК; конфигурирование прав доступа к ВК; настройка синхронизации системного времени ВК с видеосервером; настройка параметров видеопотоков с ВК в соответствии с требованиями Технического задания; настройка параметров аудиопотоков с ВК (при необходимости); настройка отображения в видеопотоках текущей даты, текущего времени, идентификатора видеокамеры;  настройка параметров изображений с ВК (яркость, контраст, и др.); настройка режимов обработки изображений: DNR, BLC, WDR и др.; настройка режимов работы PTZ-видеокамер (режимы патрулирования, наборы предустановленных параметров – пресеты, при необходимости, в соответствие с требованиями Заказчика); создание и передача Заказчику архивных копий конфигурационных файлов; 
· настройка (конфигурирование) коммутаторов, создание и передача Заказчику архивных копий конфигурационных файлов;
· настройка (конфигурирование) видеосервера и установленного на них программного обеспечения в соответствии с требованиями Технического задания, в том числе: настройка (конфигурирование) операционной системы; настройка сетевых параметров; конфигурирование прав пользователей (групп пользователей) в соответствие с требованиями Заказчика; настройка синхронизации системного времени с серверами точного времени; настройка серверного ПО видеонаблюдения: конфигурирование каналов передачи видеопотоков от ВК; настройка параметров записи видеоизображений в архив, настройка профилей отображения информации на мониторах АРМ операторов в соответствие с требованиями Заказчика; настройка режимов работы PTZ-видеокамер (режимы патрулирования, при необходимости, в соответствие с требованиями Заказчика); настройка подключения мобильных клиентских устройств; создание и передача Заказчику архивных копий конфигурационных файлов;
· настройка (конфигурирование) АРМ и установленного на них программного обеспечения в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, в том числе: настройка (конфигурирование) операционной системы; настройка сетевых параметров; конфигурирование прав пользователей (групп пользователей) в соответствие с требованиями Заказчика; настройка синхронизации системного времени с видеосервером; настройка клиентского ПО видеонаблюдения: настройка профилей отображения информации на мониторах в соответствие с требованиями Заказчика; настройка оповещений о тревожных событиях;;
· проведение параметрического тестирования кабельных трасс;
· настройка (конфигурирование) зон обнаружения, сценариев запуска тревожных событий;
· проведение приемо-сдаточных испытаний СВ с проведением комплексной проверки ее функционирования, передача СВ в эксплуатацию Заказчику.
В целях введения СВ  в эксплуатацию Подрядчик обязан выполнить за свой счет, своими силами и средствами следующие  работы: 
-   Провести обследование объекта Заказчика с целью уточнения планов расположения оборудования и  кабельных трасс (проводок) СВ.
-   Разработать и согласовать с Заказчиком исполнительную документацию, включающей в себя:
· Общее описание системы;
· Планы расположения оборудования и проводок;
· Прилагаемые документы, включая:
· Спецификацию оборудования, изделий и материалов;
· Акты входного контроля всех применяемых материалов.
· Инструктаж пользователей Заказчика по эксплуатации оборудования СВ по назначению.
5. Общие требования к работам, услугам. 
0. Персонал, осуществляющий строительно-монтажные и пусконаладочные работы на объекте Заказчика, должен иметь разрешительные документы (допуски) на право проведения данного вида работ.
0. По окончанию монтажных и пусконаладочных работ Подрядчик обязан вывезти за пределы объекта Заказчика принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструмент, материалы, а также образовавшийся в ходе работ строительный мусор.
0. По окончании монтажных и пусконаладочных работ Подрядчик обязан устранить повреждения покрытий, конструкций, оборудования и другие повреждения объекта Заказчика, если таковые возникли в процессе монтажа и пусконаладочных работ по вине Подрядчика.
1. Сроки и график выполнения работ.
1. Срок начала выполнения работ – в течении 30 рабочих  дней с момента заключения контракта .
· Проведение обследования объекта Заказчика с целью уточнения планов расположения оборудованияи кабельных трасс (проводок);
· Разработка исполнительной документации; 
· Поставка оборудования и материалов;
· Выполнение монтажных и пусконаладочных работ, разработка исполнительной документации; 
· Проведение мероприятий по подключению и пуско-наладки СВ ;
· Приемка Заказчиком товара, результатов монтажных и пусконаладочных работ, рабочей и исполнительной документации СВ.
1. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, последовательность выполнения работ.
2. Подрядчик обязан выполнить монтажные, пусконаладочные и сопутствующие работы, предусмотренные п. 4 настоящего Технического задания, в следующем порядке:
0. Проведение обследования объекта Заказчика с целью уточнения планов расположения оборудования и кабельных трасс (проводок) осуществляется с выездом представителя Подрядчика на объект Заказчика. Обследование проводится с участием представителя Заказчика. Уточнение мест размещения оборудования и кабельных трасс осуществляется представителем Подрядчика путем их нанесения на предоставленные Заказчиком поэтажные планы зданий и планы земельных участков (при необходимости). Места размещения оборудования и кабельных трасс согласовываются с Заказчиком.
0. Разработка Подрядчиком рабочей документации в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, согласование рабочей документации с Заказчиком.
Рабочая документация должны предусматривать использование оборудования, соответствующего требованиям настоящего Технического задания. 
Подрядчик доставляет товар собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Подрядчиком собственными техническими средствами или за свой счет.
0. Монтажные и пусконаладочные работы, необходимые для введения СВ в эксплуатацию, осуществляются Подрядчиком в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, действующих нормативных документов, технической документации производителей поставляемого оборудования и ПО, Локальной сметы – Приложение 2 к настоящему Техническому заданию.
При выполнении монтажных и пусконаладочных работ Подрядчик обязан:
· выполнить монтаж сетевых видеокамер, в соответствие с требованиями Заказчика, разработанной Подрядчиком рабочей документацией;
· выполнить установку, настройку и программирование систем;
· выполнить подключение к видеосерверу устройство отображения информации клавиатуры и манипулятора типа «мышь»;
· выполнить подключение видеосервера к панелям электропитания;
· сетевой коммутатор установить в шкаф телекоммуникационный;
· выполнить подключение сетевых коммутаторов к панелям электропитания;
· выполнить параметрическое тестирование кабельных трасс. Параметрическое тестирование должно включать: тестирование правильности подключения; измерение длины кабеля; измерение перекрестных наводок;
· комплекс пусконаладочных работ должен включать: конфигурирование базовых параметров работы видеокамер, оконечных устройств; установку сетевых адресов; установку параметров передачи данных; создание архивных копий конфигурационных файлов;
· выполнить комплекс пусконаладочных работ с сетевым коммутатором. Комплекс пусконаладочных работ должен включать: конфигурирование базовых параметров работы сетевого оборудования; установку сетевых адресов; установку параметров обеспечения качества связи; создание архивных копий конфигурационных файлов;
· выполнить настройку и конфигурирование операционных систем и сервисных прикладных программ видеосервера;
· выполнить комплекс пусконаладочных работ с программным обеспечением видеонаблюдения видеосервера. Комплекс пусконаладочных работ должен включать: установку программного обеспечения; конфигурирование режимов работы: записи, отображения, воспроизведения; настройку политики доступа и разграничения прав; создание интерактивной карты помещений; настройку профилей отображения информации;
· выполнить комплекс пусконаладочных работ с АРМ. Комплекс пусконаладочных работ должен включать: конфигурирование операционных систем и сервисных прикладных программ; установку и конфигурирование клиентского программного обеспечения видеонаблюдения и охранной сигнализации;
· провести настройку и конфигурирование, в том числе установку специализированного программного обеспечения обработки информации и контроля, конфигурирование его работы в соответствии с заданными режимами;
· выполнить комплексную пуско-наладку системы видеонаблюдения. Комплекс пусконаладочных работ должен включать: проверку совместного функционирования сетевых видеокамер, сетевых коммутаторов, серверного оборудования, автоматизированных рабочих мест, серверного и клиентского программного обеспечения видеонаблюдения, как единой автоматизированной системы; проверку на соответствие заданным параметрам работы источников бесперебойного питания; пультов управления камерами; 
0. Разработка Подрядчиком исполнительной документации в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.
2. Заказчик организует приемку работ в соответствии с требованиями Контракта.
2. В цену Контракта должны входить все необходимые расходы, в том числе: стоимость расходных материалов, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж и пусконаладка предоставляемого товара, разработка исполнительной документации, все таможенные сборы, таможенное оформление и страхование (при необходимости).
2. Оплата оказанных услуг осуществляется в соответствии с условиями Контракта. 
2. Результатом выполнения работ  по монтажу системы является ввод в эксплуатацию СВ на объекте Заказчика, выполнение всех требований к работам, к оборудованию СВ в целом и его составным частям согласно требованиям Договора, настоящего «Технического задания»  и «Локальной сметы».


Приложение № 1 к Техническому заданию 

СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБОРУДОВАНИЯ 

Дооборудование системы видеонаблюдения котельных АО "Выборгтеплоэнерго" по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Маяковского, 5, ул. Большая каменная, д. 18 

	№
	Наименование оборудование
	Технические характеристики

	1
	Видеорегистратор мультиформатный 16-канальный Линия XVR 16 H.265
	Линия XVR 16 H265 16-канальный мультиформатный StandAlone видеорегистратор. Поддержка HD-TVI, AHD, CVI, CVBS и IP.H,265, экранный интерфейс
Количество каналов записи видео - 16
Количество каналов воспроизведения видео - 16
Количество каналов аудио - 8
Количество жёстких дисков - 2
Разрешение записи -8 Мп
Максимальная cкорость записи видео - 400 к/с на систему
Тревожные входы/выходы - Нет
Видеовыход - VGA+HDMI
Детекторы - 27 детекторов ПО ЛИНИЯ
Видеоаналитика - Поддерживается
Возможность подключения внешних устройств USB
Тип - Регистраторы универсальные (5 в 1)
Класс  - Профессиональные

	2
	APIX MiniBullet / M4 (II)
	Матрица 1/3'' OmniVision OV4689 CMOS 4M , максимальное разрешение 4 Мпикс, 20 кадров/сек. ,фиксированный объектив 2,8 мм с обзором 104° 
ИК-подсветка дальностью до 30 м, компактный уличный корпус (IP67) , рабочая температура  от –40°С до +55°С , питание 12 В пост. / PoE (IEEE802.3 af)

	3
	APIX Bullet / M4 AF
	Матрица 1/3'' OmniVision OV4689 CMOS 4M , процессор HiSilicon 3516D , максимальное разрешение 4 Мпикс (2592 x 1520), скорость потока:  
- 20 кадров/сек. при разрешении 4 Мпикс. (2592 х 1520) 
- 25 кадров/сек. при разрешении 2560 х 1440 и ниже, моторизированный объектив 2,8 – 12 мм с автофокусировкой, аппаратная система WDR двойного сканирования (120dB), адаптивная ИК-подсветка дальностью до 30 м, рабочая температура от –60°С до +60°С,  питание 12 В пост. / PoE.


	4
	Адаптер на трубу APIX TubePlate / S
	Адаптер для монтажа на трубу видеокамер
серий APIX ZBullet / S2 и APIX Bullet / M. Установка только с распределительной коробкой APIX JBox / S.
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	Beward B-400x310x120-FSD8 монтажный шкаф
	Электромонтажный шкаф со встроенным неуправляемым 8-портовым коммутатором и блоком питания, предназначен для защиты от неблагоприятных воздействий окружающей среды размещенного в нем оборудования системы видеонаблюдения. Предназначен для подключения IP-видеокамер при их уличном размещении. Благодаря встроенному коммутатору, может быть использован как промежуточный шкаф, если расстояние между камерами превышает 100 м. Электромонтажный шкаф позволяет монтировать оборудование видеонаблюдения для эксплуатации в условиях перепадов температур в диапазоне от -40 до +50 °С. Герметичное исполнение шкафа и наличие гермовводов, вертикально расположенных на нижней стенке, позволяют надежно защитить рабочий объем электромонтажного шкафа от влаги, пыли и других неблагоприятных воздействий внешней среды, а так же обеспечивают быстрое и удобное подключение в штатном режиме на объекте. В электромонтажном шкафу установлено термореле с системой обогрева, включающейся и выключающейся автоматически при заданной температуре, пакетный выключатель для коммутации напряжения 220 В, розетка для подключения блоков питания аппаратуры, 8-портовый неуправляемый коммутатор, работающий на скоростях 10/100 Мб/с с автоопределением скорости и кросс-кабеля. Шкаф с двумя DIN-рейками, закрывается трехгранным ключом. Монтажный шкаф с системой микроклимата, IP54, от -40 до +50°С, встроенный 8-портовый коммутатор 10/100 Мбит/с, блок питания, габариты 400 х 310 х 120 мм. Питание 220 В (AC), вес 6 600 г.

	6
	APIX JBox / S распределительная коробка

	Распределительная коробка для монтажа видеокамер
серий APIX ZBullet / S2 и APIX Bullet / M
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	Медиаконвертер GIGALINK GL-MC-UTPF-SC1F-18SM-1310-N
	Тип – медиаконвертер, назначение - преобразование интерфейсов, Интерфейсы - 1000BaseT, 1000Base-SX. Дальность передачи сигнала по одномодовому оптоволокну – 20 км. При использовании витой пары категории 5e, этот параметр составляет 100 метров. Для присоединения кабелей выделены разъемы RJ-45 и SC. WDM (для приема и передачи данных по одному оптоволоконному кабелю)

	8
	Коммутатор D-Link DGS-1008P/B1A
	Коммутатор , вид неуправляемый , метод коммутации – Store and forward, размещение – настольный, базовая скорость передач – 10/100/1000 Мбит/сек, общее кол-во портов коммутатора – 8 , кол-во портов 100 мбит/сек – 8, кол-во портов 1Гбит/сек – 8 , поддержка PoE – есть, количество портов PoE – 4 , количество портов SFP – портов – нет , размер таблицы MAC адресов – 4096, внутренняя пропускная способность – 16 Гбит/сек , скорость обслуживания пакетов – 11,9 Мpps, буфер пакетов – 192 Кбайт. Поддержка стандартов - IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, ANSI/IEEE 802.3 NWay, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet. Рабочая температура от 0°С до +50°С, рабочая влажность от  0% до 95 %, , без конденсата. Габариты 190х120х38 мм, вес 0,590 кг

	9
	Коммутатор D-Link DGS-1005D
	Коммутатор , вид неуправляемый , метод коммутации – Store and forward, размещение – настольный/настенный,  базовая скорость передач – 10/100/1000 Мбит/сек, общее кол-во портов коммутатора – 5 , кол-во портов 100 мбит/сек – 5, кол-во портов 1Гбит/сек – 5 , поддержка PoE – нет, размер таблицы MAC адресов – 8000, внутренняя пропускная способность – 10 Гбит/сек, буфер пакетов – 8 Кбайт. Поддержка стандартов -IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3x Flow Control, ANSI/IEEE 802.3 NWay, IEEE 802.3ab 1000Base-T. Поддержка протоколов - CSMA/CD. Автоопределение MDI/MDIX. Рабочая температура от 0°С до +40°С, рабочая влажность от  10% до 90%, , без конденсата. Габариты 100х140х32 мм, вес 0,210 кг

	10
	Труба профильная квадратная 100х100х4
	Предназначена для использования в качестве элементов различных конструкций – строительных лесов, ограждений, опор, колонн и перекрытий, для создания прочных каркасов и т.д. Марка стали Ст3 ( сталь углеродистая обыкновенного качества) , L – 6 м., толщина – 4 мм, размер 100х100 , допуск по толщине стенки от – 21,0% до +12,5%.

	11
	Трос 3мм
	Материал изделия– сталь углеродистая, покрытие - цинк, диаметр – 3 мм.

	12
	Талреп DIN1480 крюк-кольцо ZN M 8
	Материал изделия – сталь углеродистая, тип изделия – талреп крюк-кольцо, резьба - метрическая, покрытие- цинк , диаметр  - М8. 

	13
	Зажим стальной 4мм Duplex для троса оцинкованный
	Материал изделия – сталь углеродистая, тип изделия – зажим для троса, резьба - метрическая, покрытие- цинк , диаметр  - 4 мм.

	14
	Стяжка кабельная черная
	Материал изделия – нейлон, длина – 200 мм, ширина - 2,5 мм Диапазон рабочих температур от - 40°С до +85°С, цвет черный 

	15
	Анкерные зажимы АN-500 для кабелей типа «8» с вынесенным стальным тросом
	Длина петли от корпуса до коуша, 25 см. Размеры корпуса без тросика, 65х55х27 мм. Максимальный внешний диаметр несущего провода – 2 - 6 мм, минимальная разрушающая нагрузка – 3 кН, материал корпуса – сплав алюминия+ ультрафиолетовый полимер, клинья- сплав цинка, вес – 0,105 кг.

	16
	Узел крепления поддерживающий УК-ОК-01
	Узел крепления УК-ОК-01используется для поддерживающего крепления оптического кабеля типа FTTH и FTTHS при помощи анкерного натяжного зажима типа ASM-FTTH или ODWAC-22 на промежуточных опорах ВЛ, городского электрохозяйства (уличного освещения, наземного электротранспорта), элементах зданий и сооружений. Удобная конструкция УК-ОК-01 позволяет прикреплять его на деревянных, бетонных и металлических опорах столбах при помощи ленты из нержавеющей стали типа С201 и скреп монтажных типа НС-20-T. Максимальное допустимое усилие 1.5 кН. Габаритные размеры: 67мм ×65мм ×60мм Пазы для ленты от 19 до 30мм. Диаметр прутка: 8 мм 1 отверстие диаметром 23мм. Материал: сталь
Толщина стали - 2 мм.

	17
	Труба гофрированная ПНД легкая безгалогенная стойкая у ультрафиолету зонд д20
	Тип изделия- труба гофрированная , степень защиты – IP 66, заземление не требуется , диаметр внутренний 14,1 мм , диапазон рабочих температур от -55°С до +90°С. Цвет- черный , материал изделия –полиэтилен, наличие протяжки –да, диаметр внешний – 20 мм.

	18
	Скоба металлический  однолапковый 16 
	Держатель оцинкованный односторонний , материал изделия – сталь , тип изделия –скоба ,масса – 0,00349 кг, крепление –винтовое, диаметр – 16 мм, климатическое исполнение – УХЛ 1, стойкость к ультрафиолету – устойчив (в соответствии с ГОСТ Р 20.57.406-81, метод 211-1), не содержит галоген. 

	19
	Кабель витая пара FTP 4pair, Cat5е, Out, PE 
	Кабель NETLAN F/UTP 4 пары, Кат.5e (Класс D), 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), внешний, черный, диапазон температур – хранение от -40°С до +60°С , прокладка от -10°С до +50°С, эксплуатация -40°С до +60°С, конструкция – FTP, количество пар кабеля- 4 , материал проводников – медь, тип проводников кабеля – одножильный, диаметр проводников кабеля  – 0,47±0,005 мм, материал внешней оболочки кабеля – полиэтилен (РЕ), диаметр внешней оболочки кабеля  -  6,0±0,3 мм, прогонная масса кабеля – 31,1±0,5 кг/км, применение – для внешней прокладки, растягивающее усилие – не более 80, защитная пленка - полиэстер (РЕТ).

	20
	ОПД-1х4А/2М-4 (медь сечение 2,5мм)
	Центральный силовой элемент - стеклопластиковый стержень. Оптические волокна одномодовые стандартные, соответствующие рекомендации G.652D, окрашенные. Гидрофобный заполнитель - полибутилентерефталат. Медная жила сечением 2,5мм² (диаметр 1,8мм.) Цвет изоляции жилы – синий и коричневый. Оптические модули и медные жилы скручены вокруг центрального силового элемента, межмодульное пространство заполнено гидрофобным заполнителем либо используется обмотка водоблокирующей нитью и лентой. Периферийный силовой элемент - стальной трос. Наружная оболочка из полиэтилена высокой плотности. Стойкость к осевому кручению - угол закручивания ±180º при нагрузке 100Н и длине – 2 метра, условия транспортирования и хранения  от -50 °С до +50 °С, условия прокладки - от -10 °С до +50 °С, допустимое растягивающее усилие - 4,0 кН, допустимое раздавливающее усилие - 0,5 кН/cм.

	21
	Выключатель автоматический однополюсный 6А C ВА47-29 4.5кА
	Тип изделия – выключатель автоматический, исполнение – стационарное, количество силовых полюсов -1 , номинальное напряжение – 220 В, характеристика электромагнитного расцепителя – С , номинальная отключающая способность - 4,5 кА (АС) , номинальный ток – 6 А,  способ монтажа –DIN-рейка, количество модулей – 1, степень защиты – IP20, масса – 0,095 кг, габаритные размеры 80х18х75мм, тип расцепителя – тепловой , электромагнитный, род тока – переменный (АС) , диапазон рабочих температур – от -40°С до +50°С, передельно отключающая способность  - 4,5 кА, максимально сечение подключаемого кабеля -  25 мм2, климатическое исполнение - УХЛ4, 

	22
	Щит распределительный навесной ЩРн-П-2 IP20 пластиковый белый без двери КМПн 1/2
	Тип изделия – ящик распределительный , наличие замка- нет, Материал изделия –пластик, способ монтажа – навесной , цвет –белый, количество модулей DIN – 2, габаритные размеры – 133х44х58 мм, масса – 0,047 кг,  номинальный ток – 63 А, номинальное напряжение – 380 В, диапазон рабочих температур от -20°С до +80°С, степень защиты – IP20. 

	23
	Разъём RJ-45 UTP для кабеля категории 5Е
	Максимальный ток нагрузки – 1.5 А, материал жилы – медь, наличие - U/UTP

	24
	Адаптер проходной TWT-SC-AM-MM

	Тип – проходной адаптер, разъемы – MM, SC.

	25
	Пигтейл Оптический (Pigtail), SC/UPC, SM, simplex 1.5 meters, 0.9 PVC
	Пигтейл оптический представляет собой шнур монтажного типа. Он активно применяется для обработки краевых частей волокна с помощью особого сплайса или же сварки. Данный вид пигтейла является куском оптоволокна в специальной буферной оболочке, диаметр которой составляет девять миллиметров. С одной стороны шнура находится коннектор.Тип разъемов: SС Тип волокна: Singlemode (Одномод). Тип шнура: Simplex Уровень обратного отражения: 55дБ.Буфер: 0,9/3мм.
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