ДОГОВОР № 34-24-ЕП

г. Выборг                   			                                               «20» марта 2024  г.

         Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго» (АО «Выборгтеплоэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Кривоноса Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПромМатика» (ООО «ПромМатика»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Обухова Антона Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны  заключили настоящий договор на оказание сопутствующих услуг (далее по тексту - «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора. 
ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя выполнение работ по проведению ремонтных работ системы автоматизации и диспетчеризации котельной по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Кленовая д. 14, в соответствии с Техническим заданием – Приложение № 1 к договору.

2. Стоимость договора. 
2.1. Цена настоящего договора составляет  2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) руб. 00 коп. (НДС не облагается на основании статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).

3. Порядок расчётов и сроки выполнения работ. 
3.1. До начала работ ЗАКАЗЧИК перечисляет ИСПОЛНИТЕЛЮ  аванс согласно представленному ИСПОЛНИТЕЛЕМ счету в размере 50 % стоимости работ.
3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ приступает к выполнению работ в течение 5-ти рабочих дней с момента поступления предоплаты.
3.3.	Окончательная оплата заказчиком выполненных работ производится в срок не более 
30-ти рабочих дней со дня подписания актов выполненных 
работ.
3.4. Срок выполнения работ – до 30 августа 2024 г.
4. Права, обязанности и ответственность сторон.
4.1.	ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
-	Выполнить работы в соответствии с техническими и другими требованиями, обусловленными настоящим договором;
-     Нести полную ответственность за жизнь и здоровье своих сотрудников, за соблюдение правил по технике безопасности и обеспечивать своих работников средствами индивидуальной защиты.

4.2.	ЗАКАЗЧИК  обязан:
· Выделить до начала работ на весь срок производства работ своего ответственного представителя для решения возникающих технических и организационных вопросов;
· Принять и оплатить выполненные ИСПОЛНИТЕЛЕМ работы в установленном настоящим Договором порядке.
· В случае отказа от исполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора виновная сторона возмещает другой стороне причиненный этим реальный ущерб.

5. Технические условия.
5.1.	ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан обеспечить соблюдение всех требований Ростехнадзора и действующей нормативно-технической и производственно-технической документации при  выполнении работ по настоящему Договору.
5.2.	ЗАКАЗЧИК предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ оборудование, на котором будут производиться работы в состоянии, пригодном для выполнения соответствующих работ. 

6. Порядок сдачи работ. 
6.1.Сдача результата работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ (включая предоставление технической документации) и его приемка ЗАКАЗЧИКОМ оформляются подписанием двухстороннего акта сдачи-приемки выполненных работ. При обнаружении недостатков ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от  подписания акта.  В этом случае ЗАКАЗЧИК предоставляет в течение не более 2-х рабочих дней письменное обоснование причин отказа или сторонами составляется дополнительное соглашение с перечнем дефектов, подлежащих устранению и сроков выполнения. 

7. Порядок разрешения споров.
7.1.Споры по возможности разрешаются путем переговоров.
7.2.При невозможности урегулирования спора в порядке, предусмотренном п. 7.1. Договора спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области не ранее чем через 15 дней после выставления претензии одной из сторон.
7.3.Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.

8. Прочие условия.
8.1.Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, не имея на то согласия другой Стороны.
8.2.Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
8.3.Срок действия настоящего Договора – со дня подписания и до момента выполнения обеими сторонами своих обязательств.
8.4.Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (по одному для каждой из сторон), и имеет одно приложение:
- Приложение № 1 – Техническое задание. 
-Приложение № 2- Калькуляция стоимости работ
9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
	Заказчик:
АО «Выборгтеплоэнерго»
188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 
ул. Сухова д.2
Тел.\факс (81378)26587; 21483
ИНН 4704062064 КПП 470401001
р/с с 40702810055390000440
в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк
России» г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
к/с 30101810500000000653
ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 
Генеральный директор
АО «Выборгтеплоэнерго»


_________________ А.В. Кривонос
	Исполнитель:
ООО «ПромМатика»
197348, г. Санкт-Петербург, ул. Аэродромная д.6
ИНН 7814502242 КПП 781401001
р/с 407 028 106 110 000 002 79
в ДО «Комендантский» ПАО «Банк Санкт-Петербург» г. С-Петербург 
БИК 044030790
к/с301 018 109 000 000 007 90 В ГРКЦГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу
ОГРН 1117847211460 ОКПО 91970460
Генеральный директор
ООО «ПромМатика»


_______________________А.В. Обухов





Приложение № 1 к договору № 34-24-ЕП от 20.03.2024 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проведение ремонтных работ системы автоматизации и диспетчеризации котельной по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Кленовая д. 14. 

	№
п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	2
	3

	1
	Заказчик:
	АО «Выборгтеплоэнерго»

	2
	Наименование объекта:
	Опасный производственный объект, рег. № А20-01352-0008 «Система теплоснабжения г. Выборг, ул. Кленовая, д. 14 – класс опасности III»

	3
	Местоположение:
	Котельная по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-он, г. Выборг, ул. Кленовая, д. 14 

	4
	Вид строительства:
	Ремонт существующей системы автоматизации

	5
	Источник финансирования
	Собственные средства АО «Выборгтеплоэнерго»

	6
	Основные требования
	Выполнить работы по ремонту существующей системы автоматизации согласно проектной документации ЩУК-02/24-АК, разработанной ООО «ПромМатика». В ходе выполнения ремонта выполнить:
1. Демонтаж существующей системы автоматизации. (с составлением ведомости демонтажных работ)
	Существующая система автоматизации состоит из:
1) Щитов управления горелочными устройствами Oilon OK100 (2шт.);
2) Комплект приборов КИП и А котла (2 шт.)
3) Шита управления общекотельным хозяйством на базе релейных схем и светосигнальной арматуры (1 шт.)
4) Щита диспетчеризации на безе ПЛК МЗТА МС12
5) Горелки (2 шт.)
2. Сборка и монтаж новой системы автоматизации с составе:
1.) Щит управления котлом (2 шт.) 
2.) Щит управления общекотельным хозяйством.
3.) Оборудование КИП и А. 
4.) Горелки (2 шт.)
3. Разработка программ управления для контроллеров ПЛК 210 (Овен), панелей оператора Weintek, мнемосхемы на сервере Заказчика. 
4. Пуско-наладочные работы.
Подрядчик передает Заказчику на электронном носителе все исходные алгоритмы работы контроллеров и панелей управления, карты регистров для контроллеров, панелей управления, удаленного доступа. 
     Подрядчик осуществляет гарантийное техническое сопровождение системы автоматизации и диспетчеризации в течение одного года с момента окончания работ.

	7
	Требования к системе автоматизации
	1. Система автоматизации должна обеспечивать полностью автоматизированную работу котельной без постоянного присутствия персонала.
2. Щит управления котлом 
Проектируемый щит управления котлом должен обеспечивать:
 - Контроль параметров работы котла:
1) Температура теплоносителя на входе/выходе;
2) Давление теплоносителя на входе/выходе;
3) Температуру уходящих газов котла. 
  - Аварийный останов котла в случае возникновения аварийной ситуации:
1) Превышение температуры теплоносителя на выходе из котла;
2) Превышение/понижение давления теплоносителя;
3) Отсутствия циркуляции в котле;
4) Повышение/понижение давления газа горелки;
5) Понижение давления воздуха горелки;
6) Погасание факела горелки;
7) Пропадание электропитания;
8) Загазованность;
9) Пожар;
  - Управление горелочным устройством
  - Управление работой котла:
1) Запуск/останов котла в ручном/автоматическом режиме;
2) Работа котла в автоматическом/ручном режиме;
3) Управление подмешивающим насосом в автоматическом/ручном режиме.
  - Удаленную диспетчеризацию
  - Отображение на панели оператора Weintek текущих параметров работы и уставок котла:
1) Температура теплоносителя на входе/выходе;
2) Давление теплоносителя на входе/выходе;
3) Давление газа перед горелкой;
4) Давление воздуха перед горелкой;
5) Уставка: Температура на входе/выходе котла;
6) Анимация работы горелки: стоп, работа, ожидание;
7) Анимация работы смесительного насоса;
8) Анимация процесса розжига котла.
   - Возможность изменения уставок:
1) Уставка: Температура на входе/выходе котла;
2) Уставка: Выключение смесительного насоса.
   - Отображение на панели оператора Weintek аварийных и предупредительных ситуаций
   - Возможность просмотра и изменения уставок срабатывания аварийных параметров:
1) Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла;
2) Давление теплоносителя на выходе из котла.
  - Возможность отключать проверку системой управления аварийных и предупредительных ситуаций;
   - Возможность настройки границ и времени фильтра датчиков;
   - Возможность просмотра архивных событий;
   - Разграничение доступа к настроечным параметрам системы.
3. Щит управления общекотельным хозяйством. 
Проектируемый щит общекотельного хозяйства должен обеспечивать:
   - Управление работой котельной:
1) Управление котловыми щитами;
2) Управление насосами сетевого контура в автоматическом/ручном режиме. 
3) Управление 2-ходовым клапаном погодного регулирования в автоматическом/ручном режиме;
4) Управление газовым ПЗК с индикацией состояния
5) Управление вентиляцией;
6) Переход на резервный насос в случае отказа основного;
7) Ротация насосов.
   - Аварийный останов котельной в случае возникновения аварийной ситуации:
1) Загазованность;
2) Пожар;
3) Превышение/понижение давления теплоносителя в трубопроводе;
4) Сухой ход насосов;
5) Пропадание электропитания.
  - Контроль параметров работы котельной с отображением на панели оператора Weintek:
1) Температура теплоносителя в прямой, обратной, подпитки;
2) Давление теплоносителя в прямой, обратной, подпитки;
3) Температура наружного воздуха;
4) Температура помещения котельной;
5) Выработка тепловой энергии котельной;
6) Расход газа;
7) Расход теплоносителя в трубопроводах прямой, обратной, подпитки;
8) Температура в прямой по температурному графику
9) Анимация работы насосов;
10) Анимация работы котлов: стоп, работа, ожидание;
11) Анимация состояния клапанов ПЗК топлива;
12) Анимация работы вентиляции;
13) Анимация работы 2-ходового клапана с отображение % открытия;
   - Возможность изменения уставок:
1) Настройка графика погодного регулирования по трем точкам, с ограничением максимальной и минимальной температуры;
2) Давления в прямой сетевого контура;
3) Включения/выключения вентиляции;
4) Запись номеров телефонов в смс-модем.
   - Отображение на панели оператора Weintek аварийных и предупредительных ситуаций
   - Возможность просмотра и изменения уставок срабатывания аварийных параметров:
1) Высокое/низкое давление теплоносителя в прямом труб-де;
2) Низкое давление теплоносителя в обратном труб-де;
   - Возможность отключать проверку системой управления аварийных и предупредительных ситуаций;
   - Возможность настройки границ и времени фильтра датчиков;
   - Возможность просмотра архивных событий;
   - Разграничение доступа к настроечным параметрам системы.

	8
	Требования к системе диспетчеризации
	1.  Система диспетчеризации должна предусматривать возможность удаленного изменения уставок и сброса аварийных сигналов, передачу параметров работы котельной в режиме реального времени, на сервер АО «Выборгтеплоэнерго (верхний уровень);
2. Осуществлять отправку аварийных смс сообщений в случае возникновения аварийных ситуаций;
3. Система должна диагностировать, обрыв связи с модемом; так же предусмотреть проверку связи с модемом путем посылки на него смс-сообщения.

	9
	Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, применяемых при выполнении работ.
	При выполнении работ руководствоваться требованиями:
- Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 16.12.2016 г. №944 пр «Об утверждении СП 89.13330 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76»;
- Приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 №542 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 №30929);
 - Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 №115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;
- СП 77.13330.2016 Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85
-   других нормативно-правовых документов.

	10
	Порядок оплаты и сроки выполнения работ.
	1. Аванс – 50% в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора. Окончательный расчет после подписания акта выполненных работ в течение 30 рабочих дней. Возможна поэтапная оплата работ, по согласованию с Заказчиком.
2. Срок выполнения работ до 30 августа 2024 г. 





	Заказчик:
Генеральный директор
АО «Выборгтеплоэнерго»


_________________ А.В. Кривонос
	Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «ПромМатика»


_______________________А.В. Обухов








Приложение № 2 к договору № 34-24-ЕП от 20.03.2024 г.
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	Калькуляция 

На проведение ремонтных работ системы автоматизации и диспетчеризации котельной по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Кленовая д. 14. 






	1.1.   Изготовление шкафов  (включая оборудование, монтажные материалы, провода) ШОК-1 шт., ШУК-2шт. - 950 000 руб.

1.2.  Стоимость материалов для монтажа (Датчики, ИБП, термостаты, манометры, кабель), накладные расходы - 400 000 руб.

1.3.  Работы по демонтажу, монтажу оборудования КИПиА – 550 000 руб.


1.4.  Разработка программ для контроллеров ПЛК210, SCADA, Web интерфейс   – 300 000 руб.


1.5.   Наладка оборудования КИПиА, наладка горелок с составлением отчета и режимных карт – 200 000 руб.



Итого: Стоимость работ: 2 400 000,00  рублей,  НДС не облагается


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	

	
	
	

	Заказчик:
Генеральный директор
АО «Выборгтеплоэнерго»


_________________ А.В. Кривонос
	Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «ПромМатика»


_______________________А.В. Обухов









                                               
