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УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

А.В. Кривонос/___________/

от «24» января  2022 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА № 04
Проведение режимно-наладочных испытаний котлоагрегатов на основном и резервном (при наличии) топливе
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
г. Выборг

2022
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОРА № 04-22-ЕП
г. Выборг                   


                                               «    » января  2022  г.

Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго» (АО «Выборгтеплоэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Кривоноса Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Центр Энергосбережения» (ООО «ЦЭС»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Степанова Сергей Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны  заключили настоящий договор на оказание сопутствующих услуг (далее по тексту - «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора.
ЗАКАЗЧИК поручает, а ПОДРЯДЧИК принимает на себя выполнение работ по проведению режимно-наладочных испытаний котлоагрегатов котельных в соответствии с Техническим заданием – Приложение № 1 к договору.

2. Стоимость договора.
2.1. Цена настоящего договора составляет  1 536 583 (Один миллион пятьсот тридцать шесть  тысяч пятьсот восемьдесят три) руб. 00 коп. (НДС не облагается на основании статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).

3. Порядок расчётов и сроки выполнения работ.
3.1. До начала работ ЗАКАЗЧИК перечисляет ПОДРЯДЧИКУ  аванс согласно представленному ПОДРЯДЧИКОМ счету в размере 20 % стоимости работ.

3.2. ПОДРЯДЧИК приступает к выполнению работ в течение 5-ти рабочих дней с момента поступления предоплаты.

3.3.
Окончательная оплата заказчиком выполненных работ производится в срок не более 
15-ти рабочих дней со дня подписания акта приёмки-сдачи работ.

3.4. Продолжительность выполнения работ – до 01 июля 2022 г.

4. Права, обязанности и ответственность сторон.
       4.1.
ПОДРЯДЧИК обязан:
-
Выполнить работы в соответствии с техническими и другими требованиями, обусловленными настоящим договором;

-     Нести полную ответственность за жизнь и здоровье своих сотрудников, за соблюдение правил по технике безопасности и обеспечивать своих работников средствами индивидуальной защиты.

4.2.
ЗАКАЗЧИК  обязан:

· Выделить до начала работ на весь срок производства работ своего ответственного представителя для решения возникающих технических и организационных вопросов;

· Принять и оплатить выполненные ПОДРЯДЧИКОМ работы в установленном настоящим Договором порядке.

· В случае отказа от исполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора виновная сторона возмещает другой стороне причиненный этим реальный ущерб.

5. Технические условия.

5.1.
ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить соблюдение всех требований Ростехнадзора и действующей нормативно-технической и производственно-технической документации при  выполнении работ по настоящему Договору.

5.2.
ЗАКАЗЧИК предоставляет ПОДРЯДЧИКУ оборудование, на котором будут производиться работы в состоянии, пригодном для выполнения соответствующих работ. 

6. Порядок сдачи работ.
6.1.Сдача результата работ ПОДРЯДЧИКОМ (включая предоставление технической документации) и его приемка ЗАКАЗЧИКОМ оформляются подписанием двухстороннего акта сдачи-приемки выполненных работ. При обнаружении недостатков ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от  подписания акта.  В этом случае ЗАКАЗЧИК предоставляет в течение не более 2-х рабочих дней письменное обоснование причин отказа или сторонами составляется дополнительное соглашение с перечнем дефектов, подлежащих устранению и сроков выполнения. 

7. Порядок разрешения споров.

7.1.Споры по возможности разрешаются путем переговоров.

7.2.При невозможности урегулирования спора в порядке, предусмотренном п. 7.1. Договора спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области не ранее чем через 15 дней после выставления претензии одной из сторон.

7.3.Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.

8. Прочие условия.
8.1.Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, не имея на то согласия другой Стороны.

8.2.Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8.3.Срок действия настоящего Договора – со дня подписания и до момента выполнения обеими сторонами своих обязательств.

8.4.Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (по одному для каждой из сторон), и имеет одно приложение:

- Приложение № 1 – Техническое задание. 

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

	Заказчик:

АО «Выборгтеплоэнерго»

188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 

ул. Сухова д.2

Тел.\факс (81378)26587; 21483

ИНН 4704062064 КПП 470401001
р/с с 40702810055390000440

в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк
России» г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

к/с 30101810500000000653

ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

_________________ А.В. Кривонос
	Подрядчик:

ООО «ЦЭС»

190005, Санкт-Петербург, ул. 7-я Красноармейская, д. 25, Лит. А, офис 414-414А
ИНН 7839372556 КПП 783901001

р/с 40702810355000061822

в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк
России» г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

к/с 30101810500000000653

ОГРН 1079847151900 ОКПО 83807467
Генеральный директор

ООО «ЦЭС»

_______________________С.И. Степанов




Приложение № 1 к договору

№ 04-22-ЕП от «   »          2022 г. 

Техническое задание

 на проведение режимно-наладочных испытаний котлоагрегатов котельных, эксплуатируемых АО «ВЫБОРГТЕПЛОЭНЕРГО» 

	№
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1. 
	Заказчик
	АО «Выборгтеплоэнерго»

	2.
	Предмет договора
	Проведение режимно-наладочных испытаний котлоагрегатов на основном и резервном (при наличии) топливе 

	3.
	Перечень объектов
	1. Тип топлива – природный газ, СУГ.

по МО «Выборгский район», г. Выборг:  

- г. Выборг, Смирновское ш., д. 6, корп. 3;

- г. Выборг, Складской проезд, д. 3;

- г. Выборг, Сайменское шоссе, д. 44;

по МО «Рощинское ГП»:

 - п. Рощино, ул. Социалистическая, д. 7а;

 - п. Рощино ул. Тракторная, д. 13;

 - п. Рощино ул. Высокая, д. 8а;

 - п. Цвелодубово, ул. Центральная, д. 48;

по МО «Гончаровское СП»:
 - п. Гончарово, ул. Центральная, зд. 15а;

 - п. Гаврилово, ул. Школьная, зд. 17;.

по МО «Первомайское СП»:

 - п. Ильичево, ул. Садовая, д. 3в.

по МО «Приморское ГП»:

 - п. Рябово, Полянское ш., д. 4;

 - п. Красная долина, Центральное ш., д. 14;

 - п. Глебычево, ул. Офицерская д.2а, стр.1;

по МО «Полянское СП»:

 - п. Тарасово, ул. Котельная д. 5, соор. 1;

 - п. Песочное, ул. 50-летия Октября, д.25, соор.1

 по МО «Советское ГП»:

 - п. Соколинское, ул. Приморская, д. 15б;

по МО «Каменногорское ГП»:

 - г. Каменногорск, Лен. шоссе, 117;

по МО «Первомайское СП»:

 - п. Ленинское, Лесной проезд, стр. 3.

2. Тип топлива – дизельное.

по МО «Выборгский район», г. Выборг:  

- г. Выборг, ул. Клубная, д. 3а;

по МО «Приморское ГП»:

- п. Ермилово (нижнее);

по МО «Высоцкое ГП»:

- г. Высоцк, ул. Кировская, д. 4

по МО «Рощинское ГП»:

- п. Первомайское-1 (Волочаевская территория, пр. Боровой, соор. 7).

	4.
	Состав работ и краткое описание оборудования подлежащего режимно-наладочным испытаниям.
	Тип топлива – природный газ, СУГ.

По МО «Выборгский район», г. Выборг:  

Котельная г. Выборг, Смирновское шоссе, д. 6, корп. 3:

 - горелка Oilon GP-130М, действующего водогрейного котла ВА 1200-115-0.6 ст. № 1, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемых логических контроллеров МС фирмы МЗТА и ПТК ОВЕН;

- горелка Oilon GP-130М, действующего водогрейного котла ВА 1200-115-0.6 ст. № 2, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемых логических контроллеров МС фирмы МЗТА и ПТК ОВЕН.

Необходимо проведение РНИ на основном топливе (природный газ).

Котельная г. Выборг, Складской проезд, д. 3:

- горелка Oilon GKP-280М, действующего водогрейного котла Vapor TTKV-3 ст. № 1, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемых логических контроллеров МС фирмы МЗТА и ПТК ОВЕН;

- горелка Oilon GKP-280М, действующего водогрейного котла Vapor TTKV-3 ст. № 2, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемых логических контроллеров МС фирмы МЗТА и ПТК ОВЕН.

Необходимо проведение РНИ на основном топливе: природный газ.

Котельная г. Выборг, Сайменское шоссе, д. 44:

- горелка Oilon GRP-300М, действующего водогрейного котла КСВ-3 ст. № 1, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемых логических контроллеров МС фирмы МЗТА и ПТК ОВЕН;

- горелка Oilon GRP-300М, действующего водогрейного котла КСВ-3 ст. № 2, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемых логических контроллеров МС фирмы МЗТА и ПТК ОВЕН.

Необходимо проведение РНИ на резервном топливе: дизельное.

По МО «Рощинское ГП»:

Котельная п. Рощино, ул. Социалистическая, д 7а:

 - горелка газовая ГБЛ-2,8 действующего водогрейного котла ВК-32 «Авангард» ст. № 1, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемых контролеров МС8, фирмы МЗТА;

-  горелка газовая ГБЛ-2,8 действующего водогрейного котла ВК-32 «Авангард» ст. № 2, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемых контролеров МС8, фирмы МЗТА;

-  горелка газовая ГБЛ-2,8 действующего водогрейного котла ВК-32 «Авангард» ст. № 3, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемых контролеров МС8, фирмы МЗТА. 

Необходимо проведение РНИ на основном топливе: природный газ.

Котельная п. Рощино, ул. Тракторная, д. 13:

 - горелка газовая ГБЛ-2,8 действующего водогрейного котла ВК-32 «Авангард» ст. № 1, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемых контролеров МС8, фирмы МЗТА. 

-  горелка газовая ГБЛ-2,8 действующего водогрейного котла ВК-32 «Авангард» ст. № 2, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемых контролеров МС8, фирмы МЗТА. 

-  горелка газовая ГБЛ-2,8 действующего водогрейного котла ВК-32 «Авангард» ст. № 3, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемых контролеров МС8, фирмы МЗТА. 

Необходимо проведение РНИ на основном топливе: природный газ.

Котельная п. Рощино, ул. Высокая, д. 8а:

 - горелка газовая ГБЛ-2,8 действующего водогрейного котла ВК-32 «Авангард» ст. № 1, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемых контролеров МС8, фирмы МЗТА. 

-  горелка газовая ГБЛ-2,8 действующего водогрейного котла ВК-32 «Авангард» ст. № 2, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемых контролеров МС8, фирмы МЗТА. 

-  горелка газовая ГБЛ-2,8 действующего водогрейного котла ВК-32 «Авангард» ст. № 3, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемых контролеров МС8, фирмы МЗТА. 

Необходимо проведение РНИ на основном топливе: природный газ.

Котельная п. Цвелодубово, ул. Центральная, д. 48: 

 - горелка газовая ГБЛ-2,8 действующего водогрейного котла ВК-32 «Авангард» ст. № 1, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемых контролеров МС8, фирмы МЗТА.

- горелка газовая ГБЛ-2,8 действующего водогрейного котла ВК-32 «Авангард» ст. № 2, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемых контролеров МС8, фирмы МЗТА.

- горелка газовая ГБЛ-2,8 действующего водогрейного котла ВК-32 «Авангард» ст. № 3, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе контролера Спекон СК1, фирмы «СТАРОРУСПРИБОР».

Необходимо проведение РНИ на основном топливе: природный газ.

По МО «Гончаровское СП»:

Котельная п. Гончарово, ул. Центральная, зд. 15а:

  - горелка комбинированная "Cib Unigas" НR91А действующего водогрейного котла Турботерм 1500, ст. №1, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе контроллеров МС, фирмы «МЗТА»;

- горелка газовая "Cib Unigas" R91А действующего водогрейного котла Турботерм 1500, ст. №2, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе контроллеров МС, фирмы «МЗТА»;

- горелка газовая "Cib Unigas" R91А действующего водогрейного котла Турботерм 1500, ст. №3, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе контроллеров МС, фирмы «МЗТА».

Необходимо проведение РНИ на основном топливе: природный газ, резервном топливе: дизельное.

Котельная п. Гаврилово, ул. Школьная, зд. 17:

- горелка комбинированная "Cib Unigas" НR75А действующего водогрейного котла Турботерм 1000, ст. №1, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе контроллеров МС, фирмы «МЗТА»;

- горелка "Cib Unigas" P71А действующего водогрейного котла Турботерм 1000, ст. №2, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе контроллеров МС, фирмы «МЗТА»;

- горелка  "Cib Unigas" P71А действующего водогрейного котла Турботерм 1000, ст. №3, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе контроллеров МС, фирмы «МЗТА».

Необходимо проведение РНИ на основном топливе: СУГ, резервном топливе: дизельное.

По МО «Первомайское СП»:

Котельная п. Ильичево, ул. Садовая, д. 3в.

- горелка комбинированная "Cib Unigas" НR91А действующего водогрейного котла Турботерм 1500, ст. №1, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе контроллеров МС, фирмы «МЗТА»;

- горелка  "Cib Unigas" R91А действующего водогрейного котла Турботерм 2000, ст. №2, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе контроллеров МС, фирмы «МЗТА»;

- горелка "Cib Unigas" R91А действующего водогрейного котла Турботерм 2000, ст. №3, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе контроллеров МС, фирмы «МЗТА».

Необходимо проведение РНИ на основном топливе: природный газ, резервном топливе: дизельное.

Котельная п. Ленинское, Лесной проезд д. 3:

 - горелка комбинированная Oilon GKP-400M-1 действующего водогрейного котла Buderus Logano s825L, ст. №1, на основе программируемых контроллеров Siemens S7

Необходимо проведение РНИ на основном топливе: природный газ.

По МО «Приморское ГП»:

Котельная п. Рябово, Полянское ш., д. 4;

- горелка комбинированная "Cib Unigas" НP72 действующего водогрейного котла Турботерм 750, ст. №1, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе контроллеров МС, фирмы «МЗТА»;

- горелка "Cib Unigas" P71 действующего водогрейного котла Турботерм 750, ст. №2, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе контроллеров МС, фирмы «МЗТА»;

- горелка "Cib Unigas" P71 действующего водогрейного котла Турботерм 750, ст. №3, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе контроллеров МС, фирмы «МЗТА».

Необходимо проведение РНИ на основном топливе: СУГ, резервном топливе: дизельное.

Котельная п. Красная долина, Центральное ш., д. 14;

- горелка комбинированная "Cib Unigas" R91A действующего водогрейного котла Турботерм 1500, ст. №1, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе контроллеров МС, фирмы «МЗТА»;

- горелка "Cib Unigas" R91A действующего водогрейного котла Турботерм 1500, ст. №2, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе контроллеров МС, фирмы «МЗТА»;

- горелка "Cib Unigas" HP75A действующего водогрейного котла Турботерм 1000, ст. №3, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе контроллеров МС, фирмы «МЗТА».

Необходимо проведение РНИ на основном топливе: СУГ, резервном топливе: дизельное.

Котельная п. Глебычево, ул. Офицерская, д.2а, стр.1;

- горелка комбинированная "Cib Unigas" НR512A действующего водогрейного котла Энтророс ТТ 100, ст. №1, - горелка комбинированная "Cib Unigas" НR93A действующего водогрейного котла Энтророс ТТ 100, ст. №2 оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе контроллеров МС, фирмы «МЗТА».

Необходимо проведение РНИ на основном топливе: СУГ, резервном топливе: дизельное.

По МО «Полянское СП»:

Котельная п. Тарасово, ул. Котельная, д. 5, соор.1;

- горелка комбинированная "Cib Unigas" НP60 действующего водогрейного котла Турботерм 400, ст. №1, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе контроллеров МС, фирмы «МЗТА»;

- горелка "Cib Unigas" NG 550M действующего водогрейного котла Турботерм 400, ст. №2, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе контроллеров МС, фирмы «МЗТА»;

- горелка "Cib Unigas" NG 550M  действующего водогрейного котла Турботерм 400, ст. №3, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе контроллеров МС, фирмы «МЗТА».

Необходимо проведение РНИ на основном топливе: природный газ, резервном топливе: дизельное.

Котельная п. Песочное, ул. 50-летия Октября, д. 25, соор. 1:

- горелка "Cib Unigas" P71 действующего водогрейного котла Турботерм 750, ст. №1, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе контроллеров МС, фирмы «МЗТА»;

- горелка "Cib Unigas" P71 действующего водогрейного котла Турботерм 750, ст. №2, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе контроллеров МС, фирмы «МЗТА»;

- горелка комбинированная "Cib Unigas" HP72 действующего водогрейного котла Турботерм 1000, ст. №3, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе контроллеров МС, фирмы «МЗТА».

Необходимо проведение РНИ на основном топливе: СУГ, резервном топливе: дизельное.

По МО «Советское ГП»:

Котельная п. Соколинское, ул. Приморская, д. 15б: 

- горелка газовая комбинированная Oilon GKP 50H действующего водяного котла Витоплекс 100, ст. № 1, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемых логических контроллеров МС фирмы МЗТА.

- горелка газовая комбинированная Oilon GKP 50H действующего водяного котла Витоплекс 100  ст. № 2, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемых логических контроллеров МС фирмы МЗТА

Необходимо проведение РНИ на основном (природный газ).  

по МО «Каменногорское ГП»:

Котельная г. Каменногорск, Леншоссе 117:

- горелка  "Cib Unigas" HP73A действующего водогрейного котла Wolf Eurutwin GKS-1250, ст. №1, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе контроллеров «ОВЕН»;

- горелка  "Cib Unigas" HP73A действующего водогрейного котла Wolf Eurutwin GKS-1250, ст. №1, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе контроллеров «ОВЕН».

Необходимо проведение РНИ на основном топливе: природный газ, резервном топливе: дизельное.

2. Тип топлива – дизельное топливо

По МО «Выборгский район», г. Выборг

Котельная г. Выборг, ул. Клубная, д. 3а

- горелка дизельная Oilon GKP-280 действующего водогрейного котла ACV №1 в комплекте с модулем управления;

- горелка дизельная Oilon GKP-280, действующего водогрейного котла ACV №2 в комплекте с модулем управления.

Необходимо проведение РНИ на основном топливе: дизельное.

По МО «Приморское ГП»:

Котельная п. Ермилово (нижнее):

- горелка дизельная "Cib Unigas" LO 550 действующего водогрейного котла ICI RED- 350, ст. №1;

- горелка дизельная "Cib Unigas" LO 400 действующего водогрейного котла ICI RED- 350, ст. №2.

Необходимо проведение РНИ на основном топливе: дизельное.

По МО «Высоцкое ГП»:

Котельная г. Высоцк, ул. Кировская, д. 4:

- горелка дизельная Oilon KP-80Н действующего водогрейного котла ACV CA-600 №1 в комплекте с модулем управления;

- горелка дизельная Oilon KP-80Н, действующего водогрейного котла ACV CA-600 №2 в комплекте с модулем управления;

  - горелка дизельная Oilon GKP-140M WD34, действующего водогрейного котла LAVARAT M 1600, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемого многофункционального реле Siemens  LOGO 24 RC. 

Необходимо проведение РНИ на основном топливе: дизельное.

По МО « Рощинское СП»:

Котельная п. Первомайское-1 (Волочаевская территория, пр. Боровой, соор. 7):

- горелка дизельная Weishaupt WL 40Z-A  действующего водогрейного котла BUDERUS LOGANO SK 755, ст. №1;

- горелка дизельная Weishaupt WL 40Z-A  действующего водогрейного котла BUDERUS LOGANO SK 755, ст. №2.
Необходимо проведение РНИ на основном топливе: дизельное.

	5.
	Требования к выполнению работ
	1. Подрядчик, выполняющий режимно-наладочные испытания тепловых энергоустановок, должен до начала выполнения работ представить Заказчику:

Программу проведения режимно-наладочных испытаний газопотребляющего оборудования, включающую перечень поверенных приборов,  инструментов и оборудования (подтверждается заверенным перечнем с приложением копий действующих свидетельств о поверке, сертификатов о калибровке средств и специализированных измерительных приборов контроля, испытательного оборудования)

график проведения режимно-наладочных испытаний. Программа и график проведения режимно-наладочных испытаний утверждается техническим руководителем Заказчика, согласовывается с представителем обслуживающей организации.    

2. Допуск Подрядчика к работам на объекте производится в соответствии с требованиями пропускного режима АО «Выборгтеплоэнерго», с составлением актов допуска для производства работ, после прохождения вводного инструктажа;

3. АО «Выборгтеплоэнерго» обеспечивает необходимый энергетический и технологический режим работы оборудования для проведения проверки и испытаний котлов и горелочных устройств;

4. Подрядчик производит сбор сведений о соответствии информации об оборудовании по данным паспорта и исполнительной документации, сбор сведений о датах и результатах выполненных ранее ТО, о видах и датах аварий, отказов, ремонтов. Проверяет комплектность эксплуатационно-технической документации;

5. Подрядчик, проводящий режимно-наладочные испытания несёт ответственность за качество проведённых работ, достоверность информации и выводов полученных в результате комплекса проверок и испытаний газопотребляющего оборудования.

	6.
	Объем основных работ


	Наименование работ:

1. Составление программы режимно-наладочных испытаний, проверка работы оборудования, разработка наладочных мероприятий, контроль за качеством выполненных мероприятий;

2. Разработка  мероприятий и устранение обнаруженных дефектов в работе газо-воздушного тракта и других работ, обеспечивающих топочный режим паровых и водогрейных котлов;

3. Монтаж приборов для испытаний;

4. Осмотр, подготовка газоиспользующего оборудования, горелочного устройства, дымовой трубы, системы питания топливом и теплоносителем;

5. Определение присосов неорганизованного воздуха в топку и газоходы, определение оптимальных избытков воздуха с производством анализов продуктов сгорания;

6. Определение оптимального расхода воздуха на горение в топке при различной (40%-100% от номинальной) теплопроизводительности;

7. Выявление основных экономических показателей (КПД и расход топлива на выработку 1Гкал тепла) при работе на основных, характерных для обычной эксплуатации нагрузках;

8. Обработка результатов испытаний;

9. Определение величин потерь тепла и выработка рекомендаций по их устранению;

10. Определение удельных норм расхода условного топлива на выработку 1 Гкал тепла;

11. Определение максимально возможной и минимально допустимой нагрузок котлов;

12. Составление режимных карт котлов;

13. Разработка мероприятий по экономичной эксплуатации котлов;

14. Составление технического отчёта, режимных карт и карт уставок по результатам режимно-наладочных испытаний.

	7.
	Требование к исполнителям работ
	1. наличие допуска СРО к видам работ;

2. наличие аттестованного квалифицированного персонала, в т.ч. имеющего аттестацию в области промышленной безопасности;

3. наличие организационно-методических документов, определяющих порядок проведения работ;

4. оснащение приборно-аппаратурной базой, диагностическим оборудованием, средствами обработки и документирования проводимых измерений;

5.  наличие протоколов поверки средств измерений;

6. наличие испытанных защитных средств, соответствующих характеру работ;

7. оформление необходимых документов по результатам проведенных работ (акты выполненных работ, технические отчеты).

8.  опыт проведения аналогичных работ не менее 3-х лет 

	8.
	Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, применяемых при выполнении работ.
	Работы по режимно-наладочным испытаниям котлов должны быть 

выполнены в соответствии с требованиями: 

1. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 16.12.2016 г. №944 пр «Об утверждении СП 89.13330 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76»;
2. Приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 №542 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (Зарегистрировано в Минюсте Росси 31.12.2013 №30929);

3. Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 №115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

4. Приказом Ростехнадзора от 21 ноября 2013 года N 558 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы»;

5. СП 75.13330.2011 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;
6. Других нормативно-правовых документов.
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	Требования к оформлению результатов
	1. Результаты работы оформляются в объеме согласно разделам 5, 6 технического задания;

2. В течение 14 календарных дней после окончания работ по проведению режимно-наладочный испытаний, Подрядчик представляет технический отчет, отражающий показатели, влияющие на эффективность использования газа при различных режимах работы газопотребляющего оборудования с выводами и рекомендациями по дальнейшей эксплуатации оборудования, с предоставлением режимных карт и карт уставок срабатывания автоматики безопасности;

3. Технический отчет предоставляется в 2-х экземплярах на бумажном носителе в твердом переплете и в одном экземпляре на цифровом носителе;

4. Технический  отчет и заключение об оценке технического состояния должны иметь сквозную нумерацию, прошиты, и иметь наклейку с надписью «прошито и пронумеровано N листов», подписаны руководителем предприятия и заверены печатью предприятия. В состав отчета входят режимные карты и карты уставок автоматики безопасности, подписанные инженером наладчиком Исполнителя, проверены ведущим инженером по АСУ ТП и утверждены техническим руководителем Заказчика.
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	Документация, передаваемая заказчику.
	1. Технический отчет (в 2 экземплярах на бумажном носителе и электронная версия в формате Microsoft Word).

2.  Программа проведения режимно-наладочных испытаний.

3.  График проведения режимно-наладочных испытаний.

4. Режимные карты. Отдельно в формате А3, для размещения на котлоагрегате.

5. Карты уставок автоматики безопасности. Отдельно в формате А4, для размещения на котлоагрегате.


Заказчик:                                                                                              Подрядчик:

Генеральный директор                                                                      Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»                                                                  ООО «ЦЭС»

_____________А.В. Кривонос                                                            _____________С.И. Степанов     
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