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УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

А.В. Кривонос/___________/

от «24» января  2022 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА № 05
Проведение режимно-наладочных испытаний котлоагрегатов на основном и резервном (при наличии) топливе
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
г. Выборг

2022
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОРА № 05-22-ЕП
г. Выборг                   


                                               «    » января  2022  г.

Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго» (АО «Выборгтеплоэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Кривоноса Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Центр Энергосбережения» (ООО «ЦЭС»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Степанова Сергей Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны  заключили настоящий договор на оказание сопутствующих услуг (далее по тексту - «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора. 
ЗАКАЗЧИК поручает, а ПОДРЯДЧИК принимает на себя выполнение работ по проведению режимно-наладочных испытаний котлоагрегатов котельных в соответствии с Техническим заданием – Приложение № 1 к договору.

2. Стоимость договора. 
2.1. Цена настоящего договора составляет  400 000 (Четыреста тысяч) руб. 00 коп. (НДС не облагается на основании статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).

3. Порядок расчётов и сроки выполнения работ. 

3.1. До начала работ ЗАКАЗЧИК перечисляет ПОДРЯДЧИКУ  аванс согласно представленному ПОДРЯДЧИКОМ счету в размере 20 % стоимости работ.

3.2. ПОДРЯДЧИК приступает к выполнению работ в течение 5-ти рабочих дней с момента поступления предоплаты.

3.3.
Окончательная оплата заказчиком выполненных работ производится в срок не более 
15-ти рабочих дней со дня подписания акта приёмки-сдачи работ.

3.4. Продолжительность выполнения работ – 14 рабочих дней с даты подписания договора.

4. Права, обязанности и ответственность сторон.
4.1.
ПОДРЯДЧИК обязан:

-
Выполнить работы в соответствии с техническими и другими требованиями, обусловленными настоящим договором;
-     Нести полную ответственность за жизнь и здоровье своих сотрудников, за соблюдение правил по технике безопасности и обеспечивать своих работников средствами индивидуальной защиты.

4.2.
ЗАКАЗЧИК  обязан:

· Выделить до начала работ на весь срок производства работ своего ответственного представителя для решения возникающих технических и организационных вопросов;
· Принять и оплатить выполненные ПОДРЯДЧИКОМ работы в установленном настоящим Договором порядке.
· В случае отказа от исполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора виновная сторона возмещает другой стороне причиненный этим реальный ущерб.
5. Технические условия.
5.1.
ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить соблюдение всех требований Ростехнадзора и действующей нормативно-технической и производственно-технической документации при  выполнении работ по настоящему Договору.
5.2.
ЗАКАЗЧИК предоставляет ПОДРЯДЧИКУ оборудование, на котором будут производиться работы в состоянии, пригодном для выполнения соответствующих работ. 
6. Порядок сдачи работ. 
6.1.Сдача результата работ ПОДРЯДЧИКОМ (включая предоставление технической документации) и его приемка ЗАКАЗЧИКОМ оформляются подписанием двухстороннего акта сдачи-приемки выполненных работ. При обнаружении недостатков ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от  подписания акта.  В этом случае ЗАКАЗЧИК предоставляет в течение не более 2-х рабочих дней письменное обоснование причин отказа или сторонами составляется дополнительное соглашение с перечнем дефектов, подлежащих устранению и сроков выполнения. 
7. Порядок разрешения споров.
7.1.Споры по возможности разрешаются путем переговоров.

7.2.При невозможности урегулирования спора в порядке, предусмотренном п. 7.1. Договора спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области не ранее чем через 15 дней после выставления претензии одной из сторон.

7.3.Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.

8. Прочие условия.
8.1.Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, не имея на то согласия другой Стороны.

8.2.Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8.3.Срок действия настоящего Договора – со дня подписания и до момента выполнения обеими сторонами своих обязательств.
8.4.Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (по одному для каждой из сторон), и имеет одно приложение:
- Приложение № 1 – Техническое задание. 

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
	Заказчик:

АО «Выборгтеплоэнерго»

188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 

ул. Сухова д.2

Тел.\факс (81378)26587; 21483

ИНН 4704062064 КПП 470401001
р/с с 40702810055390000440

в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк
России» г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

к/с 30101810500000000653

ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

_________________ А.В. Кривонос
	Подрядчик:

ООО «ЦЭС»

190005, Санкт-Петербург, ул. 7-я Красноармейская, д. 25, Лит. А, офис 414-414А
ИНН 7839372556 КПП 783901001

р/с 40702810355000061822

в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк
России» г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

к/с 30101810500000000653

ОГРН 1079847151900 ОКПО 83807467
Генеральный директор

ООО «ЦЭС»

_______________________С.И. Степанов




Приложение № 1 к договору
№ 05-22-ЕП от «   »          2022 г. 
Техническое задание

 на проведение режимно-наладочных испытаний котлоагрегатов котельных, эксплуатируемых АО «ВЫБОРГТЕПЛОЭНЕРГО» 

	№
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1. 
	Заказчик
	АО «Выборгтеплоэнерго»

	2.
	Предмет договора
	Проведение режимно-наладочных испытаний котлоагрегатов на основном и резервном (при наличии) топливе

	3.
	Перечень объектов
	1. Тип топлива – мазутное.

по МО «Выборгский район»:

- г. Выборг, ул. Октябрьская,  д. 4;

- г. Выборг, ул. Песочная,  д. 3;

- г. Выборг, Тепловой проезд, д. 8;

по МО «Приморское ГП»:

- г. Приморск, ул. Школьная, д. 24а;

- г. Приморск, наб. Юрия Гагарина, д. 5г;

- п. Ермилово (верхнее), ул. Школьная, д. 23;

- п. Камышовка, ул. Озерная, д. 20а;

по МО «Селезневское СП»:

- п. Селезнево, ул. Центральная, д. 23;

- п. Кондратьево, массив Большепольский, проезд Котельная, д. 9;

- п. Лужайка, ул. Хвойная, д. 10.

	4.
	Состав работ и краткое описание оборудования подлежащего режимно-наладочным испытаниям.
	1. Тип топлива – мазутное топливо

по МО «Выборгский район»:

Котельная г. Выборг, ул. Октябрьская, д. 4:

- горелка мазутная Oilon RP-150H действующего водогрейного котла  КВ-2ГМ №1;

- горелка мазутная Oilon RP-250Т действующего водогрейного котла КВ-2,5 №2 оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемых логических контроллеров МС фирмы МЗТА.

Котельная г. Выборг, ул. Песочная,  д. 3:

- горелка мазутная Oilon RP-300М II действующего водогрейного котла BA-3000 «Белкотломаш» №1;

- горелка мазутная Oilon RP-300М II действующего водогрейного котла BA-3000 «Белкотломаш» №2;

- горелка мазутная Oilon RP-280М действующего водогрейного котла BA-3000 «Белкотломаш» №3,

оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемых логических контроллеров МС фирмы МЗТА.
Котельная  г. Выборг, Тепловой проезд,  д. 8:

- горелка мазутная Oilon RP-150 действующего водогрейного котла BA-2000 «Белкотломаш» №1

- горелка мазутная Oilon RP-150 действующего водогрейного котла BA-2000 «Белкотломаш» №2

оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемых логических контроллеров МС фирмы МЗТА.
по МО «Приморское ГП»:

Котельная г. Приморск, ул. Школьная, д. 24а:
- горелка мазутная Oilon RP-600М действующего водогрейного котла BA-6000 «Белкотломаш» №1

- горелка мазутная Oilon RP-600М действующего водогрейного котла BA-6000 «Белкотломаш» №2

- горелка мазутная Oilon RP-600М действующего водогрейного котла BA-6000 «Белкотломаш» №3

- горелка мазутная Oilon RP-500М действующего водогрейного котла BA-4500 «Белкотломаш» №4,

оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на основе программируемых логических контроллеров МС фирмы МЗТА.
Котельная г. Приморск, наб. Юрия Гагарина, д. 5г:

- горелка мазутная Oilon RP-130М действующего водогрейного котла VITOPLEX 200 №1,

- горелка мазутная Oilon RP-130М действующего водогрейного котла VITOPLEX 200 №2.

Котельная п. Ермилово (верхнее), ул. Школьная, д. 23:

- горелка мазутная Oilon RP-250Т действующего водогрейного котла КВ-2,5 ГАЗДЕВАЙС №1,

- горелка мазутная Oilon RP-150Т действующего водогрейного котла ТТ-2500 ТЕРМОТЕХНИКА №2, оборудованного автоматикой регулирования на основе ТРМ.

Котельная п. Камышовка, ул. Озерная, д. 20а:

- горелка мазутная Oilon RP-130Н действующего водогрейного котла КВ-1,5 ГАЗДЕВАЙС №1,

- горелка мазутная Oilon RP-250Т действующего водогрейного котла F-2000 АРКУС  №2, оборудованного автоматикой регулирования на основе ТРМ.

по МО «Селезневское СП»:

Котельная п. Селезнево, ул. Центральная, д. 23:

- горелка мазутная Oilon RP-280Т действующего водогрейного котла ТТ-3150 ТУРБОТЕРМ №1,

- горелка мазутная Oilon RP-150Т действующего водогрейного котла ТТ-2000 ТУРБОТЕРМ №2,

- горелка мазутная Oilon RP-250М действующего водогрейного котла КВ-2,5 ГАЗДЕВАЙС. 

Котельная п. Кондратьево, массив Большепольский, проезд Котельная, д. 9:

- горелка мазутная Oilon RP-140Н действующего водогрейного котла Танзан КВР 1800  №1,

- горелка мазутная Oilon RP-150H действующего водогрейного котла Танзан КВР 1800  №2,

- горелка мазутная Oilon RP-140Н действующего водогрейного котла Танзан КВР 1150  №3.

Котельная п. Лужайка, ул. Хвойная, д. 10:
- горелка мазутная Oilon RP-90Н действующего водогрейного котла ВИТОПЛЭКС-100 №1,
горелка мазутная Oilon RP-90Н действующего водогрейного котла ВИТОПЛЭКС-100 №2.

	6.
	Объем основных работ


	Наименование работ:

1. Разработка  мероприятий и устранение обнаруженных дефектов в работе газо-воздушного тракта и других работ, обеспечивающих топочный режим паровых и водогрейных котлов;

3. Монтаж приборов для испытаний;

4. Осмотр, подготовка газоиспользующего оборудования, горелочного устройства, дымовой трубы, системы питания топливом и теплоносителем;

5. Определение присосов неорганизованного воздуха в топку и газоходы, определение оптимальных избытков воздуха с производством анализов продуктов сгорания;

6. Определение оптимального расхода воздуха на горение в топке при различной (40%-100% от номинальной) теплопроизводительности;

7. Выявление основных экономических показателей (КПД и расход топлива на выработку 1Гкал тепла) при работе на основных, характерных для обычной эксплуатации нагрузках;

8. Обработка результатов испытаний;

9. Определение величин потерь тепла и выработка рекомендаций по их устранению;

10. Определение удельных норм расхода условного топлива на выработку 1 Гкал тепла;

11. Определение максимально возможной и минимально допустимой нагрузок котлов;

12. Составление режимных карт котлов;

13. Разработка мероприятий по экономичной эксплуатации котлов;

14. Составление технического отчёта, режимных карт и карт уставок по результатам режимно-наладочных испытаний.

	7.
	Требование к исполнителям работ
	1. наличие допуска СРО к видам работ;

2. наличие аттестованного квалифицированного персонала, в т.ч. имеющего аттестацию в области промышленной безопасности;

3. наличие организационно-методических документов, определяющих порядок проведения работ;

4. оснащение приборно-аппаратурной базой, диагностическим оборудованием, средствами обработки и документирования проводимых измерений;

5.  наличие протоколов поверки средств измерений;

6. наличие испытанных защитных средств, соответствующих характеру работ;

7. оформление необходимых документов по результатам проведенных работ (акты выполненных работ, технические отчеты).

8.  опыт проведения аналогичных работ не менее 3-х лет

	8.
	Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, применяемых при выполнении работ.
	Работы по режимно-наладочным испытаниям котлов должны быть 

выполнены в соответствии с требованиями: 

1. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 16.12.2016 г. №944 пр «Об утверждении СП 89.13330 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76»;
2. Приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 №542 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (Зарегистрировано в Минюсте Росси 31.12.2013 №30929);

3. Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 №115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

4. Приказом Ростехнадзора от 21 ноября 2013 года N 558 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы»;

5. СП 75.13330.2011 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;
6. Других нормативно-правовых документов.

	9
	Требования к оформлению результатов
	1. Результаты работы оформляются в объеме согласно разделам 5, 6 технического задания;

2. В течение 14 календарных дней после окончания работ по проведению режимно-наладочный испытаний, Подрядчик представляет технический отчет, отражающий показатели, влияющие на эффективность использования газа при различных режимах работы газопотребляющего оборудования с выводами и рекомендациями по дальнейшей эксплуатации оборудования, с предоставлением режимных карт и карт уставок срабатывания автоматики безопасности;

3. Технический отчет предоставляется в 2-х экземплярах на бумажном носителе в твердом переплете и в одном экземпляре на цифровом носителе;

4. Технический  отчет и заключение об оценке технического состояния должны иметь сквозную нумерацию, прошиты, и иметь наклейку с надписью «прошито и пронумеровано N листов», подписаны руководителем предприятия и заверены печатью предприятия. В состав отчета входят режимные карты и карты уставок автоматики безопасности, подписанные инженером наладчиком Исполнителя, проверены ведущим инженером по АСУ ТП и утверждены техническим руководителем Заказчика.

	10
	Документация, передаваемая заказчику.
	1. Технический отчет (в 2 экземплярах на бумажном носителе и электронная версия в формате Microsoft Word).

2. Режимные карты. Отдельно в формате А3, для размещения на котлоагрегате.

3. Карты уставок автоматики безопасности. Отдельно в формате А4, для размещения на котлоагрегате.


Заказчик:                                                                                              Подрядчик:

Генеральный директор                                                                      Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»                                                                  ООО «ЦЭС»

_____________А.В. Кривонос                                                            _____________С.И. Степанов  
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