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УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

А.В. Кривонос/___________/

от «10» февраля  2021 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА № 07
Разработка проектной документации на реконструкцию тепломеханической части автоматизированной водогрейной котельной по адресу: Ленинградская обл., Выборгский район, МО «Первомайское сельское поселение», п. Первомайское, ул. Ленина, д.54 «В».
г. Выборг

2021
ДОГОВОР № 07-21-ЕП
г. Выборг                                                                                                                 от «10» февраля  2021г.

Общество с ограниченной ответственностью «Псковинжстрой», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Яковлева С.А., действующего на основании Устава и свидетельства СРО ПСЗ 03-12-15-038-П-016 от 03.12.2015 г., с одной стороны, и Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ЗАКАЗЧИК  поручает и оплачивает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательство выполнить проектные работы – стадия «РД»: «Реконструкция тепломеханической части автоматизированной водогрейной котельной по адресу: Ленинградская обл., Выборгский район, МО «Первомайское сельское поселение», п. Первомайское, ул. Ленина, д.54 «В»..
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена договора составляет 390 000 (Триста девяносто тысяч) рублей 00 коп, НДС  не облагается.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Работы по настоящему  договору выполняются в срок:

· - начало работ  -  с даты перечисления аванса и получения задания на проектирование.

· - окончание работ - в течение 30 рабочих дней с момента начала работ при условии финансирования.

3.2. Датой фактического завершения будет являться дата  подпи​сания акта сдачи-приемки выполненных работ.

4. ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. После подписания настоящего договора обеими сторонами ЗАКАЗЧИК перечисляет ИСПОЛНИТЕЛЮ аванс в размере 55%.
4.2. В случае невозможности оплаты выполненных объемов работ, ЗАКАЗЧИК должен оповестить ИСПОЛНИТЕЛЯ письменно об отсутствии денежных средств финансируемого объекта, составить двусторонний протокол с переносом сроков выполненных работ на соответствующий срок.

4.3. В случае задержки ЗАКАЗЧИКОМ платежей более, чем на 2 недели, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе остановить работы.

4.4. ЗАКАЗЧИК обязуется произвести окончательную оплату в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней после получения от ИСПОЛНИТЕЛЯ оригиналов следующих документов: комплекта технической документации без замечаний на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного полномочными представителями сторон, и оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями нормативных документов.

4.5. ЗАКАЗЧИК, по согласию ИСПОЛНИТЕЛЯ,  может производить оплату выполненных работ субподрядным организациям или другим организациям напрямую.

4.6. ЗАКАЗЧИК  и ИСПОЛНИТЕЛЬ  могут найти другие формы оплаты выполненных работ и оформить их отдельным приложением к настоящему договору.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
5.1. Произвести оплату выполненных ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ.

5.2. Предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ всю необходимую для производства работ техническую документацию. 

5.3. Содействовать  ИСПОЛНИТЕЛЮ в своевременном начале работ, нормальном их ведении и завершении в срок.

5.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения,  не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность ИСПОЛНИТЕЛЯ.

5.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в дру​гих статьях настоящего договора.

6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
6.1. ЗАКАЗЧИК назначает на период производства работ  своего представителя, который от имени ЗАКАЗЧИКА совместно с ИСПОЛНИТЕЛЕМ  осуществляет технический надзор и контроль над их  выполнением, а также про​изводит проверку соответствия проектируемых  ИСПОЛНИТЕЛЕМ  материалов и оборудова​ния по условиям  договора и документации.

6.2. Между представителями  ЗАКАЗЧИКА и ИСПОЛНИТЕЛЯ будут при необходимости производиться совещания по согласованию возни​кающих вопросов.

7. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
7.1. Приемка  работ по настоящему договору производится в течение 2-х недель с момента получения ЗАКАЗЧИКОМ письменного извещения ИСПОЛНИТЕЛЯ об окончании производства работ и оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ.

7.2. Выдача проектной документации ЗАКАЗЧИКУ производится после подписания акта сдачи-приемки.

8. ГАРАНТИИ
8.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует:

· выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;

· качество выполнения всех работ в соответствии с  документацией;

· своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

8.2. При отказе ИСПОЛНИТЕЛЯ от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения ЗАКАЗЧИК назначит квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характере, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе потребовать  расторжения договора в следующих случаях:

· получения от ЗАКАЗЧИКА указания об остановке работ по причинам, не зависящим от ИСПОЛНИТЕЛЯ, на срок, превышающий два месяца;


9.2. ЗАКАЗЧИК вправе потребовать расторжения договора у ИСПОЛНИТЕЛЯ в следующих случаях:

· задержка  ИСПОЛНИТЕЛЕМ  начала работ более чем на 1 месяц по причинам, не зависящим от ЗАКАЗЧИКА;

· нарушение ИСПОЛНИТЕЛЕМ условий договора, ведущих к снижению качества работ,

9.3. Сторона, имеющая право расторгнуть договор,  желающая использовать такое право, должна осуществить его путем письменного уведомления об этом другой стороны в течение 14 дней после возникновения причины расторжения.

Сторона, получившая такое  уведомление, обязана в течение 10 дней с момента получения уведомления сообщить стороне, направившей уведомление, о своем решении. Стороны будут стремиться, путем  переговоров найти решение возникающих проблем, чтобы предотвратить упомянутые действия. 

10. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
10.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующими нормами  законодательства Российской Федерации. 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Договор  вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

11.2. Договор  может быть изменен и дополнен по согласованию сторон.

11.3. Все изменения и дополнения  к настоящему договору считаются действи​тельными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

11.4. Спорные  вопросы, возникающие  в  ходе исполнения настоящего договора, разрешаются арбитражным судом в установленном порядке.

11.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой стороны находится один экземпляр настоящего договора.

11.6. Стороны договорились признавать юридическую силу документов, переданных и подписанных по факсимильной связи и посредством электронной связи. Подписанные сторонами и переданные по факсу документы вступают в силу с момента поступления и имеют юридическую силу до момента подписания обеими сторонами оригинала документа.

Стороны обязуются производить замену факсимильных и электронных копий документов на оригиналы в разумные сроки. 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	
	ЗАКАЗЧИК:
	АО «Выборгтеплоэнерго»

188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 

ул. Сухова д.2

Тел.\факс (81378)26587; 21483

ИНН4704062064КПП 470401001
р/с с 40702810055390000440

в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк

России» г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

к/с 30101810500000000653

ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 



	
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
	ООО «Псковинжстрой»

180004, г. Псков, ул. Вокзальная, д. 20, оф. 501-503

ИНН 6027109398,  КПП 602701001

ОКПО  99383845, ОГРН 1076027011367

р/сч 40702810851000105468  

ПСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8630 ПАО СБЕРБАНК 

Г. ПСКОВ

бик 045805602;  корр/сч 30101810300000000602



	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор 

ООО «Псковинжстрой»

_________________ С. А. Яковлев
	    ЗАКАЗЧИК:

    Генеральный директор

    АО «Выборгтеплоэнерго»

     _________________ А.В. Кривонос


	Приложение №1 от _____ февраля  2021г.

к договору №07-21-ЕП  от «___» февраля 2021г.

          ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение проектных работ
№

п/п

Перечень основных данных и требований

Содержание основных данных и требований
1

Наименование объекта:

Реконструкция тепломеханической части автоматизированной водогрейной котельной по адресу: Ленинградская обл., Выборгский район, МО «Первомайское сельское поселение», п. Первомайское, ул. Ленина, д.54 «В». 
2

Основание для проектирования:

Необходимость реконструкции существующей котельной  с дополнительной установкой 4-го водогрейного котла установленной мощностью 1,95 МВт  для увеличения отпускаемой от источника теплоты тепловой нагрузки и повышения эффективности работы котельной по отпуску теплоносителя к потребителям с соблюдением количественного и качественного показателей, определённых нормативно-правовыми актами.
3

Источник финансирования

Собственные средства АО «Выборгтеплоэнерго»
4

Стадийность проектирования:
Проектными решениями рассматриваемой документации предусматривается этапность производства работ:

Мероприятия I-го этапа (реконструкция тепломеханической части существующей котельной)

Разработка согласованной перспективной функциональной тепломеханической схемы существующей котельной:

1. Устройство схемы циркуляции воды существующих водогрейных и проектируемого котлов для работы на природном газе;

2. Устройство схемы рециркуляции котлового контура с насосами рециркуляции (основной - резервный + насос режима «лето»);

3. Устройство теплообменных аппаратов на планируемую установленную тепловую нагрузку 13,56 МВт (93% от установленной мощности, каждый) с возможностью возврата горячей воды котлового контура через трехходовой клапан, в том числе: существующая установленная тепловая нагрузка – 11,75 МВт + планируемая к увеличению тепловая нагрузка – 1,81 МВт;

4. Подбор и устройство сетевых насосов (2 в работе + резервный) с возможностью автоматического регулирования требуемого давления потребителю;

5. Для компенсации тепловых расширений перенос существующих расширительных баков по 1000 л каждый с коллектора отопления, на внутренний котловой контур, в связи с отсутствием необходимости их нахождения на достаточно протяжённой тепловой сети посёлка.

Мероприятия II-го этапа  (устройство водогрейного котла) 

6. Устройство дополнительного водогрейного котла установленной мощностью 1,95 МВт с учётом существующей горелки производства «Oilon» марки «GKP-140М» Q=0,41-2.35 МВт взамен выведенного из эксплуатации парового котла  ТТ-200;

7. Устройство модульных дымоходов котла на самонесущей ферме с учётом возможности использования существующей дымовой трубы.
Мероприятия III-го этапа  (устройство 2-х БАГВ) 

8. Устройство 2-х баков-аккумуляторов горячей воды (рабочий объём БАГВ определить проектом с учётом требований СП 124.13330) на земельном участке существующей котельной;

9. Устройство схемы постоянной циркуляции и  постоянного поддержания требуемого уровня в БАГВ выполнить через теплообменные аппараты с учетом требуемой нагрузки на подпитку и возможности использования существующих теплообменников;
10. Замена существующей водоподготовки, рассчитанной для парового котла, на требуемую водоподготовку для водогрейных котлов, исходя из представленных протоколов производственного контроля от лаборатории ЦХЛ АО «Выборгтеплоэнерго» и с учетом требования СанПин для двухтрубных открытых систем теплоснабжения.
5

Объемы производства проектных работ

Рабочая документация в объеме разделов проектной документации:

ПЗ – пояснительная записка;

ТМ – тепломеханические решения;

АТМ– автоматизация тепломеханических решений;

ОД – дымовые трубы;

КЖ – конструкции железобетонные;

КМ –конструкции металлические;

ЭМ – электромеханические решения;

ПОД – проект организации демонтажа.

Требования к содержанию разделов должны соответствовать ГОСТ Р 21.1101-2013 и возможности составления локальных сметных расчётов с учётом требований  "Технического регламента о безопасности зданий и сооружений", СП 89.13330, Правил устройства и безопасной эксплуатации, утверждённых Приказом Минстроя России от 28.08.92 № 205, п. 4 раздела 1, п.п 5.3, 5.4, 5.5 п. 5 раздела 2  Приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128, Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и  газопотребления, в части привязки (установки) существующего газоиспользующего технического устройства (комбинированной (газ-дизель) горелки) на проектируемый водогрейный котёл. 
6

Назначение объекта проектирования 
Централизованное теплоснабжение, включая отопление и ГВС, потребителей  п. Первомайское Выборгского района.  
7

Сроки выполнения работ

30 рабочих дней с даты  перечисления аванса в размере 55% от договорной стоимости работ.

8

Данные об объекте:

Действующая водогрейная котельная имеет установленную мощность 12,63 МВт с 3-мя водогрейными котлами «ТТ-100-4,2» комплектно с горелками Oilon GКP-400M1 – 1 шт.,  GP-400M1 – 2 шт. 
Существующее здание котельной по размещению является отдельно стоящим. Потребители тепла по надежности теплоснабжения относятся ко II-ой категории.
В качестве основного топлива используется природный газ, аварийного топлива – дизельное топливо.

Котельная по характеру отпускаемой тепловой нагрузки является отопительной, по типу установленных котлов -  водогрейной. 

По взрывопожарной безопасности котельный зал относится к категории производств «Г», степень огнестойкости –III, уровень ответственности здания котельной – нормальный.

Режим работы котельной – круглогодично (351 день).

Исходные данные для проектирования (существующие параметры):

-Общая подключенная тепловая нагрузка с учётом потерь в тепловых сетях составляет: 10,25 Гкал/ч, в том числе:

Отопление – 8,41 Гкал/ч, ГВС – 1,84 Гкал/ч;

-Система теплоснабжения: двухтрубная, открытого типа с подключением потребителей по зависимой схеме;

-Условный диаметр наружных тепловых сетей в точке присоединения котельной – 250 мм;

-Рабочее давление: в прямом трубопроводе РТ1=6,4 кгс/см2, в обратном трубопроводе РТ2=3,5 кгс/см2;

-Температурный график отпуска теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха – 95/70 0С с изломом на 65 0С (от -6 0С и выше);

-Максимальный расход горячей воды на ГВС (GГВМ) принять по среднечасовому расчётному расходу с коэффициентом 2,4. Среднечасовой расчётный расход ГВС (GГВС) принять, исходя из подключённой нагрузки на ГВС (1,84 Гкал/ч) с учётом температурного режима 65/50 0С;

-Максимальный часовой расход подпиточной воды (GОМ) и подбор БАГВ  определить в соответствии с п. 6.16 и 6.17 СП 124.13330. 
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Основные требования к технологическим и тепломеханическим решениям и подбору оборудования

Проектом предусмотреть:

1.Все инженерные коммуникации и трубопроводы, необходимые для нормального функционирования тепломеханической части котельной с учётом её доработки и существующего положения в рамках реализации раздела 2 настоящего технического задания при необходимости с заменой (установкой) насосов и сетевых теплообменников из расчёта один основной, второй резервный;

2.Устройство заменяемого водогрейного котла с сохранением существующей сети газопотребления и подключения к существующей дымовой трубе. 

3.Устройство БАГВ в границах земельного участка у источника тепловой энергии с использованием при подключении указанных баков через существующую категорию (по их назначению в настоящее время) теплообменников с учётом проведённых инженерных изысканий для устройства фундаментов под БАГВ. БАГВ разработать и согласовать с АО «Выборгтеплоэнерго» на основе предложений от поставщиков, осуществляющих изготовление и поставку указанных баков из пластмассы с учётом допусков по температурному режиму и возможности их обслуживания;

4.Устройство требуемой системы химводоподготовки;

5.Ведомости демонтажных работ в рамках ликвидации ненужного оборудования и изделий, включая и паровую часть котельной, а также демонтажа существующего парового котла с учётом восстановления ограждающих конструкций здания после его замены на водогрейный котёл.
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Граница проектирования

В объеме проектной документации, предусмотренной разделами 5 и 9 настоящего технического задания с дальнейшей возможностью составления поэтапных сметных расчётов и производства строительно-монтажных работ.
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Требования к автоматизации тепломеханической части

 Управление котлами выполнить на базе свободно программируемого контроллера производства SIEMENS «Simatic S7-1200».
Предусмотреть блокировку тепломеханического оборудования при возникновении аварийных или внештатных ситуаций. 
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Требования к выполнению работ
Техническая документация должна удовлетворять требованиям настоящего технического задания и выполнена в объёме, необходимом для производства строительно-монтажных работ и составления смет. 

Проектная организация должна состоять в СРО на выполнение работ, предусмотренных техническим заданием.

 При выполнении работ проектная организация должна предусмотреть перечень мероприятий и проектных решений, обеспечивающих выполнение нормативных требований в соответствии с правилами охраны труда в строительстве СП 12-135-2003 «Безопасность труда в  строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда». Выполнение рабочей документации в объёме, необходимом для возможности проведения строительно – монтажных работ по данному объекту.

Все проектируемое (вновь устанавливаемое) оборудование должно быть согласовано с Заказчиком, иметь соответствующие артикулы и сертифицировано для применения на территории РФ. 

Подрядчик  передает Заказчику проект в трех экземплярах на бумажном носителе раздельно по каждому разделу с учётом этапности выполнения работ, предусмотренной разделом 4 настоящего технического задания  и один экземпляр на  электронном носителе в формате PDF и АCAD.
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