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УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

А.В. Кривонос/___________/

от «24» апреля  2023 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА № 27
Выполнение строительно - монтажных работ в котельной, расположенной по адресу: ЛО, Выборгский район, МО «Приморское ГП»,      п. Красная долина, Центральное шоссе, д. №14
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
г. Выборг  2023
ДОГОВОР №  27-23-ЕП 

г. Выборг                                                                                                                 «24» апреля   2023 г.

     Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго», в лице генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «РТПК» (ООО «РТПК») в лице генерального директора Чилингарова С.Д., действующего на основании Устава, именуемое в дельнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение строительно - монтажных работ в котельной, расположенной по адресу: ЛО, Выборгский район, МО «Приморское ГП»,      п. Красная долина, Центральное шоссе, д. №14.

1.2. Объём работ указанный в п. 1.1. определяется Техническим заданием (Приложение №1).

1.3. Работы выполняются силами и средствами Подрядчика.

2. Срок действия договора
2.1. Договор  вступает в  действие с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

3. Стоимость работ и расчеты
3.1.Стоимость работ по настоящему договору составляет 2 996 590 (Два девятьсот девяносто шесть тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек в том числе НДС (20%). 

Форма оплаты – безналичный расчет.
3.2. Заказчик производит предоплату в размере 30 % от общей цены договора после подписания договора в течение 5 рабочих дней. 

3.3. Окончательная оплата производится Заказчиком течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.4. Стоимость работ, указанная в п. 3.1. включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, стоимость всех выполняемых Подрядчиком работ, налоги и пошлины, иные обязательные платежи и расходы, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по Договору.

3.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.6. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет несет Подрядчик.

4. Сроки выполнения работ
4.1. Срок выполнения работ: не позднее 01.12.2023 г.
5. Обязательства сторон
5.1 Заказчик обязуется:

- обеспечить  Подрядчика точками подключения к требуемым для производства работ энергоносителям; 

- осуществить допуск персонала Подрядчика на работы в соответствии с требованиями СНиП, ПТБ, ППБ;

- предоставить помещение для безопасного хранения монтажного инструмента;

- произвести оплату в соответствии с п. 3 настоящего Договора.

5.2. Подрядчик обязуется:

- приступить к выполнению работ с момента подписания настоящего договора.

- произвести указанные работы за свой риск и с надлежащим качеством в соответствии с техническими нормами, требованиями Правил и настоящим Договором.
- обеспечить  Заказчику  беспрепятственный  доступ  к  работам  для проверки хода и качества их исполнения;

- сообщить Заказчику о готовности результата работы к приемке, подготовить к согласованному сроку оригиналы документов, предусмотренных п. 3.3 настоящего договора и участвовать в сдаче-приемке выполненных работ, а так же в течение 1 рабочего дня передать Заказчику подписанный акт выполненных работ;

- соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и промышленной безопасности при выполнении работ, указанных в соответствии с действующим законодательством.

- подрядчик несёт ответственность за сохранность любого имущества Заказчика, оказавшегося в его ведении в связи с исполнением настоящего договора, а так же за его повреждение или утрату.

- соблюдать контрольно-пропускной режим, Правила внутреннего Трудового распорядка и техники безопасности, действующие на территории Заказчика.

- не разглашать конфиденциальную информацию о Заказчике третьим лицам без соответствующего разрешения Заказчика. Конфиденциальной информацией являются: результаты работ, а также документы и иные данные, предоставленные Заказчиком Подрядчику при выполнении работ по настоящему Договору, промежуточные материалы, разработанные Подрядчиком при исполнении Договора и содержащие такие данные,

- в случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков нести перед Заказчиком полную ответственность за надлежащее выполнение работ;

- безвозмездно устранять по требованию Заказчика и в согласованные с Заказчиком сроки все выявленные недостатки относительно качества, полноты выполнения, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшающее качество работ.

5.3. Заказчик имеет право:

- осуществлять текущий контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь при этом в его профессиональную деятельность,

- не оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком без задания Заказчика.

5.4. Подрядчик имеет право:

- требовать полной оплаты по Договору при полной и надлежаще выполненной работе;

- привлекать субподрядчиков для выполнения Работ в целях обеспечения надлежащего выполнения Работ по Договору.

6. Гарантия
6.1. Гарантийный срок на произведенные Подрядчиком в соответствии с настоящим договором работы устанавливается равным 36 месяцам с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ.

6.2. Если в период гарантийной эксплуатации, обнаружатся дефекты, которые препятствуют нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в дополнительно согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения неисправностей.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

6.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

6.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

6.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.

6.7. Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

7. Особые условия
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором применяются нормы законодательства РФ.

7.2.  Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.

7.3.  Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Арбитражным судом СПб и ЛО в установленном порядке.

7.4. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. 
7.5.  Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.

7.6. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

7.7. Настоящий договор действует со дня  подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
7.8. В случае изменения реквизитов, стороны обязуются в течение 1 календарного дня письменно уведомить друг друга о внесенных изменениях.
8. Приложение к договору

К договору прилагаются:

8.1. Техническое задание (Приложение № 1).

8.2. Смета (Приложение № 2)
9.  Адреса и реквизиты сторон 

	ЗАКАЗЧИК:

АО «Выборгтеплоэнерго»

188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 

ул. Сухова д.2

Тел.\факс (81378)26587; 21483

ИНН4704062064КПП 470401001
р/с  40702810055390000440

в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк

России» г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

к/с 30101810500000000653

ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»
_________________ А.В. Кривонос
	ПОДРЯДЧИК:

ООО «РТПК» 

195269, Санкт-Петербург, пр. Светлановский, д.58, к.3, лит.А, пом.5Н, 15Н

Тел. (812) 318-74-13

E-mail: rtpk@yandex.ru 

ИНН 7813156984,  КПП 780401001

Р/с 40702810090090000525 

в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» г. Санкт-Петербург

К/с 30101810900000000790, БИК 044030790

ОГРН 1037828026719

ОКПО 57936678

Генеральный директор

ООО «РТПК»
_________________ С.Д. Чилингаров


Приложение № 1
к Договору подряда № 27-23-ЕП от «04 » апреля 2023 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена.

1.    Предметом данной закупки является выполнение строительно - монтажных работ в котельной, расположенной по адресу: ЛО, Выборгский район, МО «Приморское ГП»,      п. Красная долина, Центральное шоссе, д. №14, согласно разработанной рабочей документации, Шифр: КВС.103.2.23, прошедшей экспертизу промышленной безопасности и получивший положительное заключение с внесением в реестр Ростехнадзора:
1.1. Произвести демонтаж емкостей подземных горизонтальных для хранения сжиженного углеводородного газа – 2шт., испарительных установок – 2 шт., комплекта надземной трубопроводной обвязки, вспомогательных опор и консолей;

1.2. Осуществить строительные работы на прокладке подземного газопровода Ду76 длинной 15 м с комплектующими (футляр, краны и т.п.) от места присоединения до здания котельной.

1.3. Осуществить строительные работы сети газопотребления внутри здания котельной Ду76 длинной 6,6 м, Ду57 длинной 17 м и продувочно-сбросных газопроводов Ду20 длинной 70 м, а именно монтаж газопроводов к существующим котлам, горелкам, мультиблокам, также смонтировать регуляторы давления газа, электромагнитные клапана, фильтра, коммерческий узел учета и вспомогательное оборудование к сети газопотребления.

1.4. Осуществить демонтаж существующего датчика концентрации пропана и установить новый датчик концентрации метана в воздухе.

1.5. Осуществить пуско-наладочные работы, а также сдачу законченного строительством объекта сети газопотребления с привлечением инспектора Ростехнадзора.

2. Начальная (максимальная) цена контракта составляет – 3 550 000 руб. 00 коп. (, в т.ч. НДС 20 % - 591 666 рублей 67 копеек (Пятьсот девяносто одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть рублей 67 копеек).

2. Цели и правовое основание для проведения закупки.
1. Целью закупки является проведение работ по техническому перевооружению ОПО  рег.№А20-01352-0024 «Система теплоснабжения МО« Выборгский район Ленинградской области». Блок-модульная отопительная котельная, установленной мощностью 4000 кВт по адресу: 188840, Ленинградская обл., Выборгский муниципальный район, п. Красная долина, Центральное шоссе, д. №14.

2. Основанием для проведения закупки является график производства работ, составленный на основании проекта  КВС.103.2.23- ПОД, ГСН, ГСВ, АГСВ, в котельной, расположенной по адресу: п. Красная долина, Центральное шоссе, д. №14, разработанного ООО «КВС».

                      3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

 1. Место выполнения работ (объект): Ленинградская обл., Выборгский муниципальный район, МО «Приморское ГП», п. Красная долина, Центральное шоссе, д. №14.

 2. Начало производства демонтажных/монтажных работ осуществляется в условиях останова эксплуатации котельной.       
3.  Срок выполнения работ: работы завершить не позднее 01.12.2023г.

4.  Авансирование предусмотрено в размере 30% от суммы договора.

5. Датой начала исполнения срока договора считать день поступления аванса на расчётный счёт Подрядчика.

 6. Окончательный расчет производится в течение 15 календарных дней после подписания акта выполненных работ.
4. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

   1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;

-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- СП 62.13330.2010. «Газораспределительные системы»;
-СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

-СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

	-ГОСТ 23118-99
	Конструкции стальные строительные. Общие технические условия

	- СНиП 3.03.01-87
	Несущие и ограждающие конструкции

	-СНиП 3.05.05-84
	Технологическое оборудование и технологические трубопроводы


-СП 63.13330.2012 «Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003»;

- СП 45.13330.2012 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»;

	-СНиП 3.05.03-85      
	Тепловые сети.

	-ГОСТ 22950-95
	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем. Технические условия.

	-СНиП 3.05.01-85
	Внутренние санитарно-технические системы.

	-СНиП 2.04.14-88      
	Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

	-  СНиП 3.05.05-84
	Технологическое оборудование и технологические трубопроводы.


- Выполнение работ должно осуществляться  в соответствии с проектной документацией, проектом производства работ ППР, утверждённым Заказчиком.
2. Подрядчику необходимо в письменном виде уведомить Заказчика о начале производства работ и  представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда. До начала производства работ необходимо получить тех.условия, заключить договор с ресурсоснабжающей организацией на подключение силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика.
3.   До начала производства работ необходимо:

3.1. предоставить на согласование проект производства работ (СНиП 3.01.01-85 прил. 4).

3.2. при производстве работ, влияющих на безопасность дорожного движения, на участках дорог (улиц) согласовать схему организации дорожного движения в установленном порядке.

3.3. оформить необходимые допуски в соответствии с СНиП 12-03-2001 (акт-допуск), приказом РТН № 528 от 15.12.2020 (наряд-допуск). 
4.  В процессе производимых работ необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Вывоз и утилизация строительных отходов осуществляется Подрядчиком за свой счёт, за исключением лома чёрного металла, который передаётся Заказчику. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ. 

- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций. 

- Подрядчик в ходе выполнения демонтажных работ обязан сохранить в работоспособном состоянии недемонтируемое оборудование и существующие сети. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.

- Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований РД-11-022-2006.

5.  Охрана труда и техника безопасности:

Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение.  
6.   Пожарная безопасность:

Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.

Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.

В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 

Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.
7.      Охрана окружающей природной среды.

Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей  работ 

Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов. 
5. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.

2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ по форме КС-2. 

3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.

4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный  заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема- сдачи выполненных работ по устранению недостатков.

6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения муниципальный заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.
                6. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:
Приложение №1 – Ведомость работ.
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	Техническое перевооружение ОПО № А20-01352-0024 «Система теплоснабжения МО «Выборгский район» Ленинградской области». Блок-модульная отопительная котельная, установленной мощностью 4000 кВт по адресу: 188840, Ленинградская обл., Выборгский муниципальный район, МО «Приморское ГП», п. Красная Долина, шоссе Центральное, д.№14. Перевод работы котельной с сжиженного углеводородного газа на природный газ

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	 1. Земляные работы

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (шурфы)
	100 м3 грунта
	0,025
	 

	2
	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,6 м2
	1 м короба
	2
	 

	3
	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,1 м2
	1 м короба
	2
	 

	Для демонтажа резервуаров

	4
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 ( слой одернорвки)
	1000 м3 грунта
	0,01276
	 

	5
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
	1000 м3 грунта
	0,0854
	 

	6
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 (песок мелкозернистый)
	1000 м3 грунта
	0,10931
	 

	7
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,12
	 

	8
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 (ПГС)
	1000 м3 грунта
	0,0215
	 

	9
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 51 км I класс груза
	1 т груза
	35,475
	 

	10
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
	1000 м3 грунта
	0,0204
	 

	11
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 51 км I класс груза
	1 т груза
	35,7
	 

	12
	Размещение и утилицация отходов на полигоне
	м3
	41,9
	 

	13
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов  2
	1000 м3 грунта
	0,38488
	 

	14
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов  2
	1000 м3 грунта
	0,157652
	 

	Для демонтажа кабеля и протекторов

	15
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
	1000 м3 грунта
	0,0854
	 

	16
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,041
	 

	17
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов  2
	1000 м3 грунта
	0,0895
	 

	Для демонтажа подземного газопровода

	18
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
	1000 м3 грунта
	0,01051
	 

	19
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,0123
	 

	20
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов  2
	1000 м3 грунта
	0,01174
	 

	Для монтажа ГСН

	21
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
	1000 м3 грунта
	0,004
	 

	22
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 51 км I класс груза
	1 т груза
	7
	 

	23
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
	1000 м3 грунта
	0,0213
	 

	24
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,023
	 

	25
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	0,115
	 

	26
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,023
	 

	27
	Засыпка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	0,0213
	 

	28
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,236
	 

	 2. Подготовительные работы

	29
	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода: до 50 мм
	10 отключений
	0,1
	 

	30
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 100 мм
	100 м трубопровода
	0,3225
	 

	31
	Пропарка поверхности технологических трубопроводов и оборудования внутри резервуара
	100 м трубопровода
	0,286
	 

	32
	Промывка внутренней поверхности резервуара
	100 м2
	1,9864
	 

	33
	Дозачистка внутренней поверхности резервуара от твердых отложений вручную с последующим удалением нефтешлама из резервуара
	100 м2
	1,9864
	 

	 3. Демонтажные работы (ГСН)

	34
	Демонтаж задвижки стальной фланцевой  диаметром: 80 мм
	1 задвижка
	1
	 

	35
	Демонтаж контрольно-измерительного пункта
	1 контрольно-измерительный пункт
	2
	 

	36
	Демонтаж испарительной установки
	1 шт.
	2
	 

	37
	Демонтаж стальных газопроводов, диаметр: 50 мм
	100 м газопровода
	0,5473
	 

	38
	Демонтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов
	100 м газопровода
	0,27365
	 

	39
	Демонтаж ёмкости для СУГ (50м3)
	1 шт.
	2
	 

	40
	Демонтаж конденсатосборника  диаметр: 80 мм
	1 конденсатосборник
	1
	 

	41
	Дмонтаж кабеля 
	100 м кабеля
	1,52
	 

	42
	Демонтаж поверхностных анодных заземлителей
	1 заземлитель
	19
	 

	43
	Демонтаж гильз диаметром: 125 мм
	1 км 
	0,0016
	 

	44
	Демонтаж стальных газопроводов подземной прокладки диаметром: до 80 мм
	100 м трубопровода
	0,2686
	 

	45
	Демонтаж стальных газопроводов подземной прокладки диаметром: до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,0059
	 

	Раздел 4. ГСН: монтажные работы

	Проектируемый газопровод высокого давления 1-й категории

	Арматура

	46
	Монтаж задвижки стальной фланцевой  диаметром:65 мм
	1 задвижка
	1
	 

	Трубопроводы и фитинги из полиэтилена

	47
	Прокладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода:90 мм
	100 м газопровода
	0,15
	 

	48
	Муфта полиэтиленовая 90 мм
	1 шт.
	3
	 

	49
	Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 90 мм
	шт.
	1
	 

	Трубопроводы и фитини из стали

	50
	Укладка стальных гильз диаметром: 125 мм 
	1 км трубопровода
	0,0075
	 

	51
	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 125 мм
	1 км трубопровода
	0,0075
	 

	52
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм
	100 м трубы, уложенной в футляр
	0,075
	 

	53
	Заделка сальников диаметром: до 200 мм
	1 сальник
	4
	 

	54
	Прокладка ленты сигнальной
	1 км
	0,035
	 

	55
	Установка ковера малого сварного D159 с КТ  
	1 установка
	2
	 

	56
	Переход стальной) диаметром условного прохода 80х65 мм
	шт.
	1
	 

	57
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	0,525
	 

	58
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,00525
	 

	59
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (2 слоя)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,00525
	 

	Узел присоединения к существующему газопроводу д.225 через запорную арматуру

	60
	Ковер газовый стальной большой D325 с КТ
	шт
	1
	 

	Устройство цокольного ввода

	61
	Устройство цокольного ввода газопровода из полиэтиленовых труб в здание: ПЭ100 SDR11 газ 90/89 (2*2) ст. ГОСТ 10704-80
	10 вводов
	0,1
	 

	Указатели расположения подземных сетевых устройств

	62
	Табличка-указатель газопровода. Установка
	1 шт.
	4
	 

	 5. Контроль сварных швов, Испытание газопровода

	63
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 108 мм
	1 стык
	11
	 

	64
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 100 мм
	1 узел
	1
	 

	65
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 100 мм
	100 м трубопровода
	0,1792
	 

	66
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром: до 100 мм
	100 м газопровода
	0,1792
	 

	67
	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм
	1 участок испытания газопровода
	1
	 

	 6. ГСВ: демонтажные работы

	68
	Демонтаж клапанов д/у 80мм: КТЗ 80-1,6фл-1 шт.., ВНЗТ-1фл.-1шт.
	1 клапан
	2
	 

	69
	Демонтаж фильтра д/у 80мм:ФНЗ-2Мфл.
	1 фильтр
	1
	 

	70
	Демонтаж счетчика фл.д/у 80мм:TRZ G160
	1 шт.
	1
	 

	71
	Демонтаж крана шарового фл., диаметр условного прохода: 80 мм (BREEZE тип 11с33П)
	1 шт.
	1
	 

	72
	Демонтаж крана шарового фл, диаметр условного прохода: 40 мм (BREEZE тип 11с32П)
	1 шт.
	3
	 

	73
	Демонтаж манометров с краном
	1 шт.
	4
	 

	74
	Демонтаж газопровода, диаметр труб наружный: 76 мм
	100 м трубопровода
	0,04
	 

	75
	Демонтаж  газопровода, диаметр труб наружный: 57 мм
	100 м трубопровода
	0,285
	 

	76
	Демонтаж газопровода, диаметр труб наружный: 25 мм
	100 м трубопровода
	0,694
	 

	77
	Резка стального профилированного настила
	1 м реза
	18
	 

	78
	Демонтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности (частично)
	100 м2
	0,05
	 

	79
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,12805
	 

	80
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 51 км I класс груза
	1 т груза
	0,12805
	 

	81
	Размещение и утилицация отходов на полигоне
	м3
	0,02561
	 

	 7. ГСВ. Монтажные работы

	Оборудование коммерческого узла учета газа (УУГ)

	82
	Монтаж первичного преобразователя ИРВИС-Ультра-Пп-16-50-270-ВП-ГОТ
	1 шт.
	1
	 

	83
	Монтаж измерительного участка ИУ-16-50-А-Ультрав 
	1 шт.
	1
	 

	84
	Монтаж устройства бесперебойного питания ИРВИС-УБК-К-7,0
	1 шт.
	1
	 

	85
	Установка модема дистанционной  передачи данных по технологиям 3G/GPRS  интерф. IRZ АТМ41В с антенной GSM
	1 шт.
	1
	 

	Газопроводы

	86
	Газоопровод стальной, диаметр труб наружный: 76 мм
	100 м трубопровода
	0,066
	 

	87
	Газоопровод стальной, диаметр труб наружный: 57 мм
	100 м трубопровода
	0,17
	 

	88
	Газоопровод стальной, диаметр труб наружный: 25 мм
	100 м трубопровода
	0,7
	 

	89
	Укладка гильзы Ду89 мм  на вводе в здание 
	1 км трубопровода
	0,0002
	 

	90
	Укладка гильзы Ду32 мм 0,2 п.м. х 3 шт( для сбросн. и продув. трубопроводов)
	1 км трубопровода
	0,0006
	 

	91
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм
	100 м трубы, уложенной в футляр
	0,008
	 

	92
	Заделка сальников  диаметром: до 100 мм
	1 сальник
	4
	 

	93
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,128
	 

	94
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,128
	 

	95
	Установка регуляторов давления газа диаметром 50 мм Madas RG/2MB, DN32 ÷ RB32Z  R170
	1 регулятор
	3
	 

	96
	Установка фильтра Madas FM  DN65 0,6 MПа 
	1 фильтр
	1
	 

	97
	Установка комплекта индикатора перепада давления "справа-налево"  KIT-MD DPG 1.5 MADAS
	шт
	1
	 

	98
	Установка автоматического соленоидного двухпозиционного нормально закрытого клапана EVP/NC DN65 Madas, EVPS080067 608
	шт
	1
	 

	99
	Установка. Компенсатор сильфонный MG-30-50 DN50; PN3,0 bar; нерж.сталь; фланец
	шт
	3
	 

	100
	Установка. Кран газовый шаровый, с фланцевым присоединением, диаметром 65 мм
	шт
	1
	 

	101
	Поворотная заглушка АТК 26-18-5-93 Ду65 Ру16
	шт
	1
	 

	102
	Установка. Кран газовый шаровый, с фланцевым присоединением, диаметром 50 мм
	шт
	3
	 

	103
	Установка. Кран газовый шаровый, со сварным присоединением, диаметром 20 мм
	шт
	7
	 

	104
	Установка. Кран газовый шаровый, со сварным присоединением, диаметром 15 мм
	шт
	7
	 

	105
	Установка. Манометр ТМ-510р G½ / М20×1,5
	шт
	1
	 

	106
	Установка. Напоромер КМ-22Р (0-60kPa) М20х1,5
	шт
	3
	 

	107
	Кран трехходовой для манометра
	шт.
	4
	 

	Дополнительные ЛСК

	108
	Монтаж оконных блоков: ЛСК с нащельниками 
	м2
	5,0
	 

	 8. АГСВ: демонтажные работы

	109
	Демонтаж.Измерительный преобразователь  содержания пропана в воздухе, ЯРКГ2.840.001-15
	1 компл.
	1
	 

	 9. АГСВ. Монтажные работы

	Шкаф учета газа ШУУ

	110
	Шкаф распределительный MES 80.60.30 EX -  800X600X300 (ВXШXГ)
	1 шт.
	1
	 

	111
	Выключатель автоматический,  ВА-103-2Р-006А-С
	1 шт.
	1
	 

	112
	Блок интерфеса и питания расходомера-счетчика ультразвукового ИРВИС-Ультра
	шт
	1
	 

	113
	Кклемма MTU-2,5PE
	 шт.
	5
	 

	Приборы и средства автоматизации

	Система контроля загазовнности

	114
	Кокомплект для монтажа датчика загазованности КВС.101.2.23-АГСВ.Н2
	компл.
	1
	 

	115
	Измерительный преобразователь метана в воздухе ЯРКГ 2.840.001-15
	шт
	1
	 

	Кабели и провода

	116
	Труба жесткая оцинкованная, 6008-20LЗ, ДКС
	100 м
	0,36
	 

	117
	Труба ПВХ гибкая гофр. Д.20мм, легая с протяжкой
	100 м
	0,09
	 

	118
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, ВВГнг(A)-LS 4х2,5ок(N)
	1000 м
	0,02
	 

	119
	Кабель МКЭШвнг(A)-LS 4х2х1:
	м
	5,0
	 

	120
	Кабели для систем сигнализации с  оболочкой из  ПВХ , пониженной горючести,  КСВЭВнг-LS 2x0,35
	1000 м
	0,02
	 

	121
	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)
	1 шт.
	1
	 

	 10. ПНР

	122
	Система снабжения газообразным топливом котельной, включая газопроводы от ГРУ до котлов
	1 система
	1
	 

	123
	Горелка. Режимная наладка: перенастройка на природный газ
	1 горелка
	3
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Условия производства работ:                                                                                                                                                                 1. Ремонтно-строительные работы ГСВ и АГСВ будут осуществляться в здании котельной,с остановкой рабочего процесса, в стесненных условиях ограниченного пространства.
2. В зону производства работ по ГСН попадают пересечения с существующими инженерными сетями и ограждением земельного участка.
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