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УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

А.В. Кривонос/___________/

от «02» августа  2022 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА № 41
Выполнение  работ по  ремонту  участков теплосети в г. Выборге по адресам:  ул. Крепостная 14, ул. Крепостная 12, ул. Крепостная 10, Водной заставы д.3, Водной заставы д.3а, Водной заставы д.5 с вводами в жилые дома.

Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
г. Выборг  2022
ПРОЕКТ ДОГОВОР №  41 - 22 - ЕП 
Выполнение    работ по  ремонту  участков теплосети в г. Выборге по адресам : ул. Крепостная 14, ул. Крепостная 12, ул. Крепостная 10,Водной заставы д.3, Водной заставы д.3а, Водной заставы д.5 с вводами в жилые дома
г. Выборг                                                                                                          «02» августа   2022 г.

Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго», в лице генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «РТПК» (ООО «РТПК») в лице генерального директора Чилингарова С.Д., действующего на основании Устава, именуемое в дельнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

    1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение  работ по  ремонту  участков теплосети в г. Выборге по адресам : ул. Крепостная 14, ул. Крепостная 12, ул. Крепостная 10,Водной заставы д.3, Водной заставы д.3а, Водной заставы д.5 с вводами в жилые дома 
1.2. Объём работ указанный в п. 1.1. определяется Техническим заданием (Приложение №1).

1.3. Работы выполняются силами и средствами Подрядчика.
                                           2.Срок действия договора
2.1. Договор  вступает в  действие с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
3. Стоимость работ и расчеты
3.1.Стоимость работ по настоящему договору составляет 3 441 561 (Три миллиона четыреста сорок одна тысяча пятьсот шестьдесят один) рубль 60 копеек в том числе НДС (20%). 

Форма оплаты – безналичный расчет.
3.2.  
Заказчик производит предоплату в размере 30 % от общей цены договора после подписания договора в течение 5 банковских дней. 

3.3. Окончательная оплата производится Заказчиком течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.4. Стоимость работ, указанная в п. 3.1. включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, стоимость всех выполняемых Подрядчиком работ, налоги и пошлины, иные обязательные платежи и расходы, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по Договору.

3.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.6. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет несет Подрядчик.

4. Сроки выполнения работ
4.1.Срок  выполнения работ до 15.09.2022 г.
5. Обязательства сторон.
5.1 Заказчик обязуется:

- обеспечить  Подрядчика точками подключения к требуемым для производства работ энергоносителям; 

- осуществить допуск персонала Подрядчика на работы в соответствии с требованиями СНиП, ПТБ, ППБ;

- предоставить помещение для безопасного хранения монтажного инструмента;

- произвести оплату в соответствии с п. 3 настоящего Договора.

5.2. Подрядчик обязуется:

- приступить к выполнению работ с момента подписания настоящего договора.

- произвести указанные работы за свой риск и с надлежащим качеством в соответствии с техническими нормами, требованиями Правил и настоящим Договором.
- обеспечить  Заказчику  беспрепятственный  доступ  к  работам  для проверки хода и качества их исполнения;

- сообщить Заказчику о готовности результата работы к приемке, подготовить к согласованному сроку оригиналы документов, предусмотренных п. 3.3 настоящего договора и участвовать в сдаче-приемке выполненных работ, а так же в течение 1 рабочего дня передать Заказчику подписанный акт выполненных работ;

- соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и промышленной безопасности при выполнении работ, указанных в соответствии с действующим законодательством.

- подрядчик несёт ответственность за сохранность любого имущества Заказчика, оказавшегося в его ведении в связи с исполнением настоящего договора, а так же за его повреждение или утрату.

- соблюдать контрольно-пропускной режим, Правила внутреннего Трудового распорядка и техники безопасности, действующие на территории Заказчика.

- не разглашать конфиденциальную информацию о Заказчике третьим лицам без соответствующего разрешения Заказчика. Конфиденциальной информацией являются: результаты работ, а также документы и иные данные, предоставленные Заказчиком Подрядчику при выполнении работ по настоящему Договору, промежуточные материалы, разработанные Подрядчиком при исполнении Договора и содержащие такие данные,

- в случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков нести перед Заказчиком полную ответственность за надлежащее выполнение работ;

- безвозмездно устранять по требованию Заказчика и в согласованные с Заказчиком сроки все выявленные недостатки относительно качества, полноты выполнения, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшающее качество работ.

5.3. Заказчик имеет право:

- осуществлять текущий контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь при этом в его профессиональную деятельность,

- не оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком без задания Заказчика.

5.4. Подрядчик имеет право:

- требовать полной оплаты по Договору при полной и надлежаще выполненной работе;

- привлекать субподрядчиков для выполнения Работ в целях обеспечения надлежащего выполнения Работ по Договору.
6. Гарантия.
6.1. Гарантийный срок на произведенные Подрядчиком в соответствии с настоящим договором работы устанавливается равным 36 месяцам с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ.

6.2. Если в период гарантийной эксплуатации, обнаружатся дефекты, которые препятствуют нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в дополнительно согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения неисправностей.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

6.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

6.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

6.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.

6.7. Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.
7. Особые условия
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором применяются нормы законодательства РФ.

7.2.  Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.

7.3.  Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Арбитражным судом СПб и ЛО в установленном порядке.

7.4. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. 
7.5.  Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.

7.6. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.
7.7. Настоящий договор действует со дня  подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
7.8. В случае изменения реквизитов, стороны обязуются в течение 1 календарного дня письменно уведомить друг друга о внесенных изменениях.
8. Приложение к договору
К договору прилагаются:

8.1. Техническое задание (Приложение № 1).

8.2. Смета (Приложение № 2)
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

	ЗАКАЗЧИК:

АО «Выборгтеплоэнерго»

188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 

ул. Сухова д.2

Тел.\факс (81378)26587; 21483

ИНН4704062064КПП 470401001
р/с с 40702810055390000440

в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк

России» г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

к/с 30101810500000000653

ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

_________________ А.В. Кривонос
	ПОДРЯДЧИК:
ООО «РТПК» 

195269, Санкт-Петербург, пр. Светлановский, д.58, к.3, лит.А, пом.5Н, 15Н

Тел. (812) 318-74-13

E-mail: rtpk@yandex.ru 
ИНН 7813156984,  КПП 780401001

Р/с 40702810090090000525 

в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» г. Санкт-Петербург

К/с 30101810900000000790, БИК 044030790

ОГРН 1037828026719

ОКПО 57936678

Генеральный директор

ООО «РТПК»

_________________ С.Д. Чилингаров


Приложение № 2

к Договору подряда № 41-22-ЕП от «02» августа 2022 г.
9.ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
1. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена.

1. Предметом данной закупки является выполнение  работ по  ремонту  участков теплосети в г. Выборге по адресам : ул. Крепостная 14, ул. Крепостная 12, ул. Крепостная 10,Водной заставы д.3, Водной заставы д.3а, Водной заставы д.5 с вводами в жилые дома .
2. Начальная (максимальная) цена контракта составляет –   3 441 561 рубля 60 копеек 

(Три миллиона четыреста сорок одна тысяча пятьсот шестьдесят один рубль 60 копеек), в том числе НДС 20%  573593 рубля 60 копеек (Пятьсот семьдесят три тысячи пятьсот девяносто три рубля 60 копеек.                
                             2. Цели и правовое основание для проведения закупки.
1. Целью закупки является проведение работ по ремонту участка теплосети и сети горячего водоснабжения с местом нахождения: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Крепостная:д.12,14 ,10 и ул. Водной заставы д.3, 3-а, 5.
2. Основанием для проведения закупки является естественный эксплуатационный износ сетей и методы оптимизации технологических решений .
                      3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

 1. Место выполнения работ (объект): Ленинградская область, г.Выборг, ул.Крепостная дома№: 12,14,10; ул. Водной заставы д.№ : 3, 3-а, 5.
 2. Срок выполнения работ: в один этап – с момента заключения договора до 15 сентября 2022г при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.

  4. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;

-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

-СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
- СНиП 41-02-2003  «Тепловые сети»,

- СП 41-105-2002  «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»,
- СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»,

 -СП28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

-СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Выполнение работ должно осуществляться  в соответствии с  проектом производства работ (ППР), утверждённым Заказчиком.

2. Подрядчику необходимо представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда. Подрядчику необходимо наличие ответственного ИТР за проведение работ, аттестованного в соответствии с требованиями промышленной безопасности (область аттестации А.1 «Основы промышленной безопасности». 

3. До начала производства работ необходимо:

     3.1.  предоставить на согласование с заказчиком проект производства работ (СНиП    3.01.01-85 прил. 4., график производства работ.

     3.2. получить тех.условия на подключение силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика.

4. В процессе производимых работ необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ. 

- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, разрешений на применение используемых материалов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций. 

- Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии существующее оборудование и существующие сети. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.

- Подрядчик после окончания работ производит очистку территории работ от строительного мусора.

- Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований РД-11-022-2006.

5. Охрана труда и техника безопасности:

- Во время выполнения работ Подрядчик самостоятельно и за свой счёт обеспечивает себя спецодеждой, инвентарём, местом для размещения  сотрудников.
 - Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение при выполнении работ повышенной опасности.
6. Пожарная безопасность:

Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.

Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.

В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 

Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.

7.       Охрана окружающей природной среды.

Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей  работ 

Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов. 
5. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.

2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ. 

3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.

4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный  заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема- сдачи выполненных работ по устранению недостатков.

6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.

                6. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:

                                                                                                                 Приложение №1 
                    Ведомость объёмов работ       

	Ремонт участков тепловой сети в г. Выборг по адресам : ул. Крепостная 14- ул. Крепостная 12-ул. Крепостная 10-Водной заставы д.3- Водной заставы д.3а- Водной заставы д.5

№ пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Примечание

1

2

3

4

5

Раздел 1. Демонтажные работы

1

Устройство швов в бетоне: затвердевшем

100 м шва

1,6

 

2

Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных

100 м3 конструкций

0,118

 

3

Разборка бортовых камней: на бетонном основании

100 м

0,05

 

4

Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов  (брусчатка) на  цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм

100 м2 площади разборки

0,08

 

5

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

1 т груза

22,64

 

6

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную

1 т груза

1,4

 

Раздел 2. Земляные работы

7

Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,6 м2

1 м короба

3

 

8

Водоотлив: из котлованов

100 м3 мокрого грунта

0,05

 

9

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

100 м3 грунта

0,1

 

10

Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (шурфы)

100 м3 грунта

0,05

 

11

Механизированная разработка грунта в стеснённых условиях: экскаваторами

100 м2 основания

2,2

 

12

Песок природный для строительных работ средний

м3

42,02

 

13

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2

100 м3 уплотненного грунта

1,569

 

14

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза

1 т груза

203,24

 

Раздел 3. Демонтаж наружных сетей теплоснабжения

15

Демонтаж.Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2

100 шт. сборных конструкций

0,53

 

16

Разборка покрытия поверхности изоляции рулонными  материалами насухо с проклейкой швов

100 м2 поверхности покрытия изоляции

0,95

 

17

Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной

100 м2 наружной площади разобранной изоляции

0,95

 

18

Демонтаж.Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм

1 км трубопровода

0,03636

 

19

Демонтаж. Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм

1 км трубопровода

0,09752

 

20

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм(в здании)

100 м трубопровода

0,1906

 

21

Демонтаж.Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм

1 км трубопровода

0,12766

 

22

Демонтаж. Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм

1 км трубопровода

0,052

 

23

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм (в здании)

100 м трубопровода

0,5368

 

24

Демонтаж  камер со стенками: из бетонных блоков

100 м3 бетонных и железобетонных конструкций

0,06

 

25

Демонтаж задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм

1 компл. задвижек или клапана

8

 

Раздел 4. Монтаж наружных сетей теплоснабжения.

26

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в мокрых грунтах(2 шт)

10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца

0,208

 

27

Замена люков колодцев и камер

1 люк

2

 

28

Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (колодцы)

100 отверстий

0,12

 

29

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 800 мм диаметром: 160 мм(фундаменты зданий)

100 отверстий

0,12

 

30

Укладка стальных гильз диаметром: 150 мм 

1 км трубопровода

0,0096

 

31

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 800 мм диаметром: 200 мм(фундаменты зданий)

100 отверстий

0,08

 

32

Укладка стальных гильз диаметром: 200 мм

1 км трубопровода

0,0074

 

33

Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала 

1 сальник

32

 

34

Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (дополнительно)

1 т конструкций

0,1

 

35

Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм

1 км трубопровода

0,09752

 

36

Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм

1 км трубопровода

0,12234

 

37

Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм

1 км трубопровода

0,1736

 

38

Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм

100 м трубопровода

0,2948

 

39

Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм

100 м трубопровода

0,2506

 

40

Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: до 200 мм

100 м трубы, уложенной в футляр

0,17

 

41

Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм

1 т фасонных частей

0,84168

 

42

Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм

1 фланец

20

 

43

Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм

1 компл. задвижек или клапана

10

 

44

Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм

1 фланец

8

 

45

Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм

1 компл. задвижек или клапана

4

 

46

Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 80 мм

1 врезка

4

 

47

Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм

1 врезка

10

 

48

Очистка поверхности щетками

1 м2 очищаемой поверхности

16

 

49

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,16

 

50

Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем

1 м3 изоляции

0,8

 

Раздел 5. Благоустройство

51

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка

100 м3 материала основания (в плотном теле)

0,24

 

52

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня

100 м3 материала основания (в плотном теле)

0,36

 

53

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из смеси пескоцементной (цемент М 400)

100 м3 материала основания (в плотном теле)

0,016

 

54

Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.

10 м2

0,8

 

55

Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий

100 м бортового камня

0,05

 

Раздел 6. Установка временных дорожных знаков, барьеров безопасности

56

Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой: от 50 до 100 кг

1 т стоек

0,5

 

57

Демонтаж дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой: от 50 до 100 кг

1 т стоек

0,5

 




	Подрядчик

ООО «РТПК»

Директор

_____________________ Чилингаров С.Д.

М. П.
	
	Заказчик

АО «Выборгтеплоэнерго»

Генеральный директор

__________________ Кривонос А.В.

М. П.


PAGE  
5

