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УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

А.В. Кривонос/___________/

от «08» августа  2022 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА № 42
Выполнение  работ по ремонту аварийного участка кровли по адресу: Ленинградская область, Выборгский район,  пос. Красносельское, ул. Советская, д.1в.                            
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
г. Выборг  2022
ПРОЕКТ ДОГОВОР №  42 - 22 - ЕП 
г. Выборг                                                                                                          «08» августа   2022 г.

Индивидуальный предприниматель Борисов Максим Игоревич (ИП Борисов М.И.), именуемый в дальнейшем «Подрядчик» с одной стороны и АО «Выборгтеплоэнерго», в лице Генерального директора Кривоноса Александра Васильевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора  
    1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение  работ по ремонту аварийного участка кровли в здании котельной по адресу: Ленинградская область, Выборгский район,  пос. Красносельское, ул. Советская, д.1в.                            
1.2. Объём работ указанный в п. 1.1. определяется Техническим заданием (Приложение №1).

1.3. Работы выполняются силами и средствами Подрядчика.
2. Срок действия договора
2.1. Договор  вступает в  действие с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

3. Стоимость работ и расчеты

3.1. Стоимость работ по настоящему договору определена в результате запроса предложений, проведенных Заказчиком, на основании предложения, поданного  Подрядчиком, и составляет 907 266 рублей 00 копеек (Девятьсот семь тысяч двести шестьдесят шесть рублей 00 копеек). (НДС не облагается). 
Форма оплаты – безналичный расчет.
3.2.  Заказчик перечисляет Подрядчику  аванс согласно представленному Подрядчиком счету в размере 50 % стоимости работ.

Окончательная оплата заказчиком выполненных работ производится в срок не более 
15-ти рабочих дней со дня подписания акта приёмки-сдачи работ.

3.3. Стоимость работ, указанная в п. 3.1. включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, стоимость всех выполняемых Подрядчиком работ, налоги и пошлины, иные обязательные платежи и расходы, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по Договору.
3.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.5. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет несет Подрядчик.

4. Сроки выполнения работ

4.1.Срок  выполнения работ: -21 календарных дней

5. Обязательства сторон.

5.1 Заказчик обязуется:

- обеспечить  Подрядчика точками подключения к требуемым для производства работ энергоносителям; 

- осуществить допуск персонала Подрядчика на работы в соответствии с требованиями СНиП, ПТБ, ППБ;

- предоставить помещение для безопасного хранения монтажного инструмента;

- произвести оплату в соответствии с п. 3 настоящего Договора.

5.2. Подрядчик обязуется:

- приступить к выполнению работ с момента подписания настоящего договора.

- произвести указанные работы за свой риск и с надлежащим качеством в соответствии с техническими нормами, требованиями Правил и настоящим Договором.
- обеспечить  Заказчику  беспрепятственный  доступ  к  работам  для проверки хода и качества их исполнения;

- сообщить Заказчику о готовности результата работы к приемке, подготовить к согласованному сроку оригиналы документов, предусмотренных п. 3.3 настоящего договора и участвовать в сдаче-приемке выполненных работ, а так же в течение 1 рабочего дня передать Заказчику подписанный акт выполненных работ;

- соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и промышленной безопасности при выполнении работ, указанных в соответствии с действующим законодательством.

- подрядчик несёт ответственность за сохранность любого имущества Заказчика, оказавшегося в его ведении в связи с исполнением настоящего договора, а так же за его повреждение или утрату.

- соблюдать контрольно-пропускной режим, Правила внутреннего Трудового распорядка и техники безопасности, действующие на территории Заказчика.

- не разглашать конфиденциальную информацию о Заказчике третьим лицам без соответствующего разрешения Заказчика. Конфиденциальной информацией являются: результаты работ, а также документы и иные данные, предоставленные Заказчиком Подрядчику при выполнении работ по настоящему Договору, промежуточные материалы, разработанные Подрядчиком при исполнении Договора и содержащие такие данные,

- в случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков нести перед Заказчиком полную ответственность за надлежащее выполнение работ;

- безвозмездно устранять по требованию Заказчика и в согласованные с Заказчиком сроки все выявленные недостатки относительно качества, полноты выполнения, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшающее качество работ.

5.3. Заказчик имеет право:

- осуществлять текущий контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь при этом в его профессиональную деятельность,

- не оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком без задания Заказчика.

5.4. Подрядчик имеет право:

- требовать полной оплаты по Договору при полной и надлежаще выполненной работе;

- привлекать субподрядчиков для выполнения Работ в целях обеспечения надлежащего выполнения Работ по Договору.

6. Гарантия.

6.1. Гарантийный срок на произведенные Подрядчиком в соответствии с настоящим договором работы устанавливается равным 36 месяцев с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ.

6.2. Если в период гарантийной эксплуатации, обнаружатся дефекты, которые препятствуют нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в дополнительно согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения неисправностей.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

6.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

6.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

6.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.

6.7. Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

7. Особые условия

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором применяются нормы законодательства РФ.

7.2.  Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.

7.3.  Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Арбитражным судом СПб и ЛО в установленном порядке.

7.4. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. 
7.5.  Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.

7.6. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

7.7. Настоящий договор действует со дня  подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
7.8. В случае изменения реквизитов, стороны обязуются в течение 1 календарного дня письменно уведомить друг друга о внесенных изменениях.
8. Приложение к договору

К договору прилагаются:

8.1. Техническое задание (Приложение № 1).

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик:                                                                                   Подрядчик:
АО «Выборгтеплоэнерго»                                           ИП  Борисов Максим Игоревич   

Юр. адрес: 188800, Ленинградская обл.,                 Юр. адрес: 188990, Ленинградская область
 г. Выборг,  ул. Сухова, д. 2                                        г. Светогорск, ул. Коробицина, д. 1    

ИНН 4704062064 /КПП470401001                              ОГРНИП 322470400044152
р/с 40702810055390000440                                            ИНН 470422063300
в Северо-Западный банк                                           АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г. Москва
 ПАО "Сбербанк России»                                           р/с 40802810000003235875 
 г. Санкт-Петербург                                                     к/с 30101810145250000974
БИК  044030653                                                             БИК 044525974
ОКПО  75115131  

ОКВЭД 35.30.14 

            Заказчик:

Генеральный директор                                                                                          Подрядчик:                                                                                                                                                                                          АО "Выборгтеплоэнерго"                                                                                                              ИП Борисов М.И  
____________________ / Кривонос А.В.                                                ____________________ /Борисов М.И.

                             М.П.                                                                                                     М.П.

Приложение № 2

к Договору подряда № 42-22-ЕП от «08» августа 2022 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
1. Предметом данной закупки является выполнение  работ по ремонту аварийного участка кровли. Работы состоят из: демонтажа существующего рулонного покрытия кровли и 4-х дефлект оров; устройства рулонной кровли из наплавляемых  материалов; ремонта  участков кирпичной кладки стены и выпусков кирпичного карниза в здании котельной по адресу: Ленинградская область, Выборгский район,  пос. Красносельское, ул. Советская, д.1в.                            
                    2. Цели и правовое основание для проведения закупки.
 1.Целью закупки является проведение работ по ремонту участка мягкой кровли газовой котельной.
 2.Основанием для проведения закупки является естественный эксплуатационный износ конструкций котельной 1973года постройки.
                      3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

 1. Место выполнения работ (объект): Ленинградская область, Выборгский район,  пос. Красносельское, ул. Советская, д.1в. помещение котельной.       
 2. Срок выполнения работ: в один этап – 21 календарный день ( с учётом погодных условий) при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.

  4. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;

-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

-СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ( в ред. Федерального закона от 10.07.2012г. №117-ФЗ);
-СНиП II-26-76   Кровли.

	-ГОСТ 30547-97
  -ГОСТ 30693-200
	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие  технические условия.                                                                                                                     Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия. 


-Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-Выполнение работ должно осуществляться  в соответствии с  техническим заданием, утверждённым Заказчиком.

2. Подрядчику необходимо представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда. Подрядчику необходимо наличие ответственного ИТР за проведение работ, аттестованного в соответствии с требованиями промышленной безопасности (область аттестации А.1 «Основы промышленной безопасности». 

3. До начала производства работ необходимо:

     3.1.  предоставить на согласование с заказчиком проект производства работ (СНиП    3.01.01-85 прил. 4., график производства работ.

     3.2. получить тех.условия на подключение силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика.

4. В процессе производимых работ необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ. 

- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, разрешений на применение используемых материалов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций. 

- Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии существующее оборудование и существующие сети. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.

- Подрядчик после окончания работ производит очистку территории работ от строительного мусора.

- Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований РД-11-022-2006.

5. Охрана труда и техника безопасности:

- Во время выполнения работ Подрядчик самостоятельно и за свой счёт обеспечивает себя спецодеждой, инвентарём, местом для размещения  сотрудников.
 - Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение при выполнении работ повышенной опасности.
6. Пожарная безопасность:

Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.

Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.

В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 

Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.

7.       Охрана окружающей природной среды.

Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей  работ 

Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов. 

5. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.

2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ. 

3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.

4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный  заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема- сдачи выполненных работ по устранению недостатков.

6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.

                6. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:

                    Приложение №1 – Ведомость объёмов работ.
Ремонт аварийного участка кровли и кирпичного карниза здания   котельной , расположенной по адресу: ЛО, Выборгский р-н, МО "Красносельское СП",  пос. Красносельское, ул. Советская, д. 1в
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Наименование работ

Ед.

изм.

Кол-во

Ссылки 

на 

чертежи

Формула расчёта, 

расчёт объёмов 

работ и расхода 

1 2 3 4 5 6 7

11 Разборка бетонных конструкций объемом 

более 1 м3 при помощи отбойных 

молотков из бетона марки: 100 (парапетов 

4-х сущ.дефлекторов)

1 м3 0,9644  4*(1*1*0,3-

3,1415927*0,5/2*0

,5/2*0,3)

22 Резка обсадных труб наружным 

диаметром: до 630 мм

1 рез 4

33 Смена существующих рулонных кровель 

на покрытия из наплавляемых рулонных 

материалов: в два слоя

100 м2 покрытия 3,1  (310) / 100

44 Устройство гидроизоляции обмазочной: в 

один слой толщиной 2 мм (гидроизоляция 

м/листов закрывающих отверстия 4-х 

демонтированных дефлекторов и выхода 

воздуховода)

100 м2 

изолируемой 

поверхности

0,0044  (0,1*(4*1*1+ 

0,6*0,6)) / 100

55 Постановка заплат из листовой 

кровельной стали: черной размером 1/4  

листа (покрытие отверстий 4-х 

демонтированных дефлекторов и выхода 

воздуховода)

100 заплат 0,05  (4+1) / 100

67 Устройство промазки и расшивка швов 

панелей перекрытий раствором снизу 

(сверху по плитам перекрытиям)

100 м 

восстановленной 

герметизации 

стыков

2,57  (7*31+4*10) / 100

78 Перекладка кирпичного карниза при 

высоте (в рядах): в 4 кирпича

1 м карниза 18

89 Кладка стен кирпичных наружных: простых 

при высоте этажа до 4 м

1 м3 кладки 3,15  0,315*10

910 Очистка поверхности щетками 1 м2 очищаемой 

поверхности

6,4  10*0,64

1011 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-

известковым раствором по камню: стен

100 м2 

оштукатуриваем

ой поверхности

0,064

1112 Устройство примыканий кровель из 

наплавляемых материалов к стенам и 

парапетам высотой: до 600 мм без 

фартуков

100 м 

примыканий

0,1  (10) / 100

1213 Устройство мелких покрытий 

(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из 

листовой оцинкованной стали (толщина 

парапета в 1,5 кирпича высотой 0,65 м 

длиной 10 м)

100 м2 покрытия 0,0765  

(((1,5*0,25+0,01+0

,09+0,04)+0,15+0,

1)*10) / 100

1314 Монтаж связей и распорок из одиночных и 

парных уголков, гнутосварных профилей 

для пролетов: до 24 м при высоте здания 

до  25 м

1 т конструкций 0,0236  0,76*2*31/2/1000

1416 Устройство мелких покрытий 

(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из 

листовой оцинкованной стали

100 м2 покрытия 0,248  (2*31*0,4) / 100

1517 Разборка надземной части с сохранением 

годных материалов: кирпичных зданий 1, 2-

этажных (элементы стены под карнизом 

высотой в 5 кирпичей)

10 м3 

строительного 

объема

0,315  

(5*0,07*18*0,25*2) 

/ 10

1618 Заделка трещин в кирпичных стенах: 

кирпичом

10 м трещин 0,4  4 / 10

1719 Стесывание неровностей толщиной до 40 

мм при ремонте лицевой поверхности 

наружных кирпичных стен (высотой в 12 

кирп. х длиной  в 12 кирп.)

100 м2 

отремонтирован

ной поверхности 

стен

0,0262  (12*0,07*12*0,26) 

/ 100

1820 Устройство основания под штукатурку из 

металлической сетки: по кирпичным и 

бетонным поверхностям

100 м2 

поверхности

0,0288  0,026208*1,1

1921 Ремонт штукатурки гладких фасадов по 

камню и бетону с лестниц: цементно-

известковым раствором площадью 

отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 

20 мм

100 м2 

отремонтирован

ной поверхности

0,0288

2022 Ремонт штукатурки гладких фасадов по 

камню и бетону с лестниц: на каждые 

следующие 10 мм толщины слоя 

добавлять к расценке 61-11-1

100 м2 

отремонтирован

ной поверхности

0,0288

2123 Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с 

погрузкой экскаваторами емкостью ковша 

до 0,5 м3

1 т груза 15,893  

0,8*(2,4808+(0,96

4381+0,315*10+(0

,72+1,2411)*1000/

400)*1,9+(3,14159

27*0,63*(1+0,5*3)

2224 Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с 

погрузкой вручную

1 т груза 3,9732  

0,2*(2,4808+(0,96

4381+0,315*10+(0

,72+1,2411)*1000/

400)*1,9+(3,14159

27*0,63*(1+0,5*3)

2325 Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т, 

работающих вне карьера, на расстояние: 

до 46 км I класс груза

1 т груза 19,866  

15,892951+3,9732
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