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УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

А.В. Кривонос/___________/

от «18» августа  2022 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА № 45
Проведение монтажных и пусконаладочных работ по установке системы видеонаблюдения в котельной АО «Выборгтеплоэнерго» по адресу: ЛО, ВР, г. Выборг, ул. Островная  

Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
г. Выборг

2022
ПРОЕКТ 
ДОГОВОРА № 45-22-ЕП
г. Выборг                                                                                                                "    " августа  2022 г.

      АО «Выборгтеплоэнерго», в лице генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «Приоритет-Мониторинг», именуемое  в дальнейшем  «Подрядчик», в лице генерального директора Евтушенко Владимира Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

    1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по установке системы видеонаблюдения (монтажные и пусконаладочные работы) в котельной АО "Выборгтеплоэнерго" по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Островная, согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к договору) и Сметы (Приложение № 2 к договору).
    1.2. Работы выполняются силами и средствами Подрядчика.
 2. Срок действия договора

2.1. Договор  вступает в  действие с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
                               3. Стоимость работ и расчеты

3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет  233 889 (Двести сорок семь тысяч)  рублей 45 копеек,  НДС не облагается и определяется Сметой на выполнение работ, являющейся неотъемлемой частью Договора. Форма оплаты – безналичный расчет.
    3.2.  Заказчик перечисляет Подрядчику  аванс согласно представленному Подрядчиком счету в размере 50 % стоимости работ. 

           Окончательная оплата заказчиком выполненных работ производится в срок не более 
15-ти рабочих дней со дня подписания акта приёмки-сдачи работ.

3.3. Стоимость работ, указанная в п. 3.1. включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, стоимость всех выполняемых Подрядчиком работ, налоги и пошлины, иные обязательные платежи и расходы, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по Договору.

3.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.5. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет несет Подрядчик.
3. Сроки выполнения работ
4.1. Подрядчик выполняет работы в течение 30 (тридцать)  рабочих дней  с момента подписания настоящего договора.

4.2. Датой исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору считается дата подписания Акта выполненных работ

5. Обязательства сторон.

5.1 Заказчик обязуется:

- обеспечить  Подрядчика точками подключения к требуемым для производства работ энергоносителям; 

- осуществить допуск персонала Подрядчика на работы в соответствии с требованиями СНиП, ПТБ, ППБ;

- предоставить помещение для безопасного хранения монтажного инструмента;

- произвести оплату в соответствии с п. 3 настоящего Договора.

5.2. Подрядчик обязуется:

- приступить к выполнению работ с момента подписания настоящего договора.

- произвести указанные работы за свой риск и с надлежащим качеством в соответствии с техническими нормами, требованиями Правил и настоящим Договором.
- обеспечить  Заказчику  беспрепятственный  доступ  к  работам  для проверки хода и качества их исполнения;

- сообщить Заказчику о готовности результата работы к приемке, подготовить к согласованному сроку оригиналы документов, предусмотренных п. 3.3 настоящего договора и участвовать в сдаче-приемке выполненных работ, а так же в течение 1 рабочего дня передать Заказчику подписанный акт выполненных работ;

- соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и промышленной безопасности при выполнении работ, указанных в соответствии с действующим законодательством.

- подрядчик несёт ответственность за сохранность любого имущества Заказчика, оказавшегося в его ведении в связи с исполнением настоящего договора, а так же за его повреждение или утрату.

- соблюдать контрольно-пропускной режим, Правила внутреннего Трудового распорядка и техники безопасности, действующие на территории Заказчика.

- не разглашать конфиденциальную информацию о Заказчике третьим лицам без соответствующего разрешения Заказчика. Конфиденциальной информацией являются: результаты работ, а также документы и иные данные, предоставленные Заказчиком Подрядчику при выполнении работ по настоящему Договору, промежуточные материалы, разработанные Подрядчиком при исполнении Договора и содержащие такие данные,

- в случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков нести перед Заказчиком полную ответственность за надлежащее выполнение работ;

- безвозмездно устранять по требованию Заказчика и в согласованные с Заказчиком сроки все выявленные недостатки относительно качества, полноты выполнения, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшающее качество работ.

5.3. Заказчик имеет право:

- осуществлять текущий контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь при этом в его профессиональную деятельность,

- не оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком без задания Заказчика.

5.4. Подрядчик имеет право:

- требовать полной оплаты по Договору при полной и надлежаще выполненной работе;

- привлекать субподрядчиков для выполнения Работ в целях обеспечения надлежащего выполнения Работ по Договору.
6. Гарантия
6.1. Гарантийный срок на произведенные Подрядчиком в соответствии с настоящим договором работы устанавливается равным 24 месяцам с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ.

6.2. Если в период гарантийной эксплуатации, обнаружатся дефекты, которые препятствуют нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в дополнительно согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения неисправностей.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

6.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

6.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

6.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.

6.7. Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

7. Особые условия

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором применяются нормы законодательства РФ.

7.2.  Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.

7.3.  Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Арбитражным судом СПб и ЛО в установленном порядке.

7.4. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. 
7.5.  Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.

7.6. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.
7.7. Настоящий договор действует со дня  подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
7.8. В случае изменения реквизитов, стороны обязуются в течение 1 календарного дня письменно уведомить друг друга о внесенных изменениях.
8. Приложение к договору

К договору прилагаются:

8.1. Техническое задание (Приложение № 1).

8.2. Смета (Приложение № 2).

9. Адреса и реквизиты сторон 

	ЗАКАЗЧИК:

АО «Выборгтеплоэнерго»

188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 

ул. Сухова д.2

Тел.\факс (81378)26587; 21483

ИНН4704062064, КПП 470401001
р/с  40702810055390000440

в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк

России» г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

к/с 30101810500000000653

ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 

Генеральный директор

_________________ А.В. Кривонос
	ПОДРЯДЧИК:

ООО «Приоритет-Мониторинг»

Юридический адрес: 188800, Ленинградская область, г. Выборг,  ул. Большая Каменная, д.14

Тел. (81378) 34645

ИНН 4704092830 КПП 470401001

ОГРН 1134704001288

к/с  30101810500000000653

р/с 40702810255390000554

Банк: Северо-западный банк ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653
Генеральный директор

____________________ В.А. Евтушенко 




Приложение № 1 
к договору № 45-22-ЕП от   «   »  августа  2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на монтажные и пусконаладочные работы по установке системы видеонаблюдения в котельной АО «Выборгтеплоэнерго» по адресу: ЛО, ВР, г. Выборг, ул. Островная  

1. Предмет и цель закупки:
Монтажные и пусконаладочные работы по установке системы видеонаблюдения. 

Основная цель СВ является оснащение системой безопасности путем установки камер видеонаблюдения. В результате оснащения СВ должны быть созданы условия для повышения эффективности процесса охраны объекта за счет:

· обеспечения круглосуточного дистанционного контроля за удаленными от поста охраны участками территории объекта;

· контроль прохода в здание;

· выявления фактов противоправных действий;

· контроля, анализа и последующего разбора нештатных ситуаций;

· повышения защищенности и сохранности объекта.

Объект Заказчика – Котельная АО «Выборгтеплоэнерго» по адресу: ЛО, ВР, г. Выборг, ул. Островная 

2. Краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг:
a. Термины и определения, используемые в настоящем Техническом задании:


Видеокамера – по ГОСТ Р 51558-2014;

Комплект рабочей документации – комплект текстовых и графических материалов, включающий в себя основной комплект рабочих чертежей, ссылочные и прилагаемые документы, содержащий необходимую и достаточную информацию для производства монтажных и пусконаладочных работ по оснащению объекта Заказчика системой видеонаблюдения в соответствие с требованиями настоящего Технического задания;

· Система видеонаблюдения – по ГОСТ Р 51558-2014;

b. Сокращения и аббревиатуры, используемые в настоящем Техническом задании:

· ВК – видеокамера;

· КМС – Корпоративная мультисервисная сеть Правительства Москвы;

· РД – рабочая документация;

· ОВН – объект (объекты) видеонаблюдения;

· СВ – система видеонаблюдения;

· 

СНиП – строительные нормы и правила;

· СП – свод привил. 
· СанПиН – санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;

3. Перечень выполняемых работ и услуг:
а. 
Подрядчик обязан выполнить за свой счет, своими силами и средствами, в том числе доставку и разгрузку со своего склада оборудования СВ, а также выполнить монтажные и пусконаладочные работы на объекте Заказчика согласно Приложению №2 «Локальный сметный расчет (смета) №1».

Подрядчик обязан выполнить работы по подключению СВ в соответствие с Регламентом.

Место монтажа и пуско-наладки СВ –  ЛО, ВР, город Выборг, ул. Островная.  
Наименование и характеристики монтируемого оборудования - согласно Приложению №1 «Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках оборудования». Поставляемое оборудование должно быть нового производства не ранее 2018 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям, ГОСТам (ТУ), санитарно-эпидемиологическим требованиям и удостоверениям соответствия. Оборудование по своим характеристикам должно соответствовать всем требованиям Заказчика, указанным в настоящем Техническом задании. На поставляемому оборудованию должно быть отчетливо видна маркировка, содержащая: товарный знак предприятия-изготовителя; условное обозначение; год выпуска. техническая документация (паспорт, сертификат соответствия системы ГОСТ Р, руководство по эксплуатации и т.д.)  должна быть выполнена на русском языке или иметь перевод на русский язык.

· Система видеонаблюдения (СВ):

- Оборудовать камерами помещения и периметр здания. Видеокамеры должны обладать характеристиками достаточными для идентификации действий технического персонала и предупреждения возможных неправоправных действий со стороны потенциальных нарушителей правопорядка, а также для общего контроля за ситуацией в здании.
-  Права и уровни доступа к системе жестко разграничить между операторами.

- Предусмотреть возможность удаленного доступа к просмотру архива и видеотрансляции в режиме реального времени.

b. 
Монтажные работы, необходимые для введения СВ в эксплуатацию, включают в том числе следующее:
· монтаж кабельных линий от мест размещения ВК до мест размещения коммутационного оборудования, включая: монтаж коробов, монтаж гофрированных труб, укладка кабелей в короба и гофрированные трубы, маркировка кабельных линий;

· подключение оборудования к кабельным линиям;

· сборка и монтаж коммутационных шкафов;

· монтаж и маркировка кабельных соединений в коммутационных шкафах;

· коммутация оборудования СВ;

· монтаж оборудования СВ;

· подключение устанавливаемого оборудования к электросети здания, включая прокладку электрических кабелей от коммутационных  шкафов к электрическим щитам, подключение электрических кабелей к электрическим щитам, установка электрических розеток, автоматов защиты.

c. Пусконаладочные работы, необходимые для введения оборудования СВ в эксплуатацию, включают в том числе следующие:

· тестирование смонтированных кабельных линий;

· настройка сцен обзора ВК (направлений и углов обзора) в соответствие с требованиями Заказчика;

· настройка (конфигурирование) регистратора и установленного на них программного обеспечения в соответствии с требованиями Технического задания, в том числе: настройка (конфигурирование) операционной системы; настройка сетевых параметров; конфигурирование прав пользователей (групп пользователей) в соответствие с требованиями Заказчика; настройка синхронизации системного времени: конфигурирование каналов передачи видеопотоков от ВК; настройка параметров записи видеоизображений в архив;

· проведение параметрического тестирования кабельных трасс;

· проведение приемо-сдаточных испытаний СВ с проведением комплексной проверки ее функционирования, передача СВ в эксплуатацию Заказчику.

В целях введения СВ в эксплуатацию Подрядчик обязан выполнить за свой счет, своими силами и средствами следующие работы: 

· провести обследование объекта Заказчика с целью уточнения планов расположения оборудования и кабельных трасс (проводок) СВ.

· разработать и согласовать с Заказчиком исполнительную документацию, включающей в себя:

· общее описание системы;

· планы расположения оборудования и проводок;

· прилагаемые документы, включая:

· спецификацию оборудования, изделий и материалов;

· акты входного контроля всех применяемых материалов;
· инструктаж пользователей Заказчика по эксплуатации оборудования СВ по назначению.

4. Общие требования к работам, услугам. 

4.1. Персонал, осуществляющий строительно-монтажные и пусконаладочные работы на объекте Заказчика, должен иметь разрешительные документы (допуски) на право проведения данного вида работ.
4.2. По окончанию монтажных и пусконаладочных работ Подрядчик обязан вывезти за пределы объекта Заказчика принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструмент, материалы, а также образовавшийся в ходе работ строительный мусор.

4.3. По окончании монтажных и пусконаладочных работ Подрядчик обязан устранить повреждения покрытий, конструкций, оборудования и другие повреждения объекта Заказчика, если таковые возникли в процессе монтажа и пусконаладочных работ по вине Подрядчика.
5.        Сроки и график выполнения работ.

5.1  Срок начала выполнения работ – в течении 30 рабочих дней с момента заключения контракта:
· Проведение обследования объекта Заказчика с целью уточнения планов расположения оборудованияи кабельных трасс (проводок);

· Разработка исполнительной документации; 

· Поставка оборудования и материалов;

· Выполнение монтажных и пусконаладочных работ, разработка исполнительной документации; 

· Проведение мероприятий по подключению и пуско-наладки СВ;
· Приемка Заказчиком товара, результатов монтажных и пусконаладочных работ, рабочей и исполнительной документации СВ.
6. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, последовательность выполнения работ.

6.1 Подрядчик обязан выполнить монтажные, пусконаладочные и сопутствующие работы, предусмотренные п. 4 настоящего Технического задания, в следующем порядке:

6.1.1 Проведение обследования объекта Заказчика с целью уточнения планов расположения оборудования и кабельных трасс (проводок) осуществляется с выездом представителя Подрядчика на объект Заказчика. Обследование проводится с участием представителя Заказчика. Уточнение мест размещения оборудования и кабельных трасс осуществляется представителем Подрядчика путем их нанесения на предоставленные Заказчиком поэтажные планы зданий и планы земельных участков (при необходимости). Места размещения оборудования и кабельных трасс согласовываются с Заказчиком.

6.1.2 Разработка Подрядчиком рабочей документации в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, согласование рабочей документации с Заказчиком.

Рабочая документация должны предусматривать использование оборудования, соответствующего требованиям настоящего Технического задания. 

Подрядчик доставляет товар собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Подрядчиком собственными техническими средствами или за свой счет.

6.1.3 Монтажные и пусконаладочные работы, необходимые для введения СВ в эксплуатацию, осуществляются Подрядчиком в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, действующих нормативных документов, технической документации производителей поставляемого оборудования и ПО, локальным сметным расчетом (смета) №1 – Приложение 2 к настоящему Техническому заданию.

При выполнении монтажных и пусконаладочных работ Подрядчик обязан:

· выполнить монтаж видеокамер, в соответствие с требованиями Заказчика, разработанной Подрядчиком рабочей документацией;

· выполнить установку, настройку и программирование систем;

· выполнить подключение к регистратору устройство отображения информации и манипулятора типа «мышь»;

· выполнить подключение регистратора к панелям электропитания;

· выполнить параметрическое тестирование кабельных трасс. Параметрическое тестирование должно включать: тестирование правильности подключения; измерение длины кабеля; измерение перекрестных наводок;

· комплекс пусконаладочных работ должен включать: конфигурирование базовых параметров работы видеокамер;

· выполнить комплекс пусконаладочных работ с программным обеспечением видеонаблюдения регистратора. Комплекс пусконаладочных работ должен включать: конфигурирование режимов работы: записи, отображения, воспроизведения; настройку политики доступа и разграничения прав; 

6.1.4 Разработка Подрядчиком исполнительной документации в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.

6.2 . Заказчик организует приемку работ в соответствии с требованиями Контракта.

6.3 . В цену Контракта должны входить все необходимые расходы, в том числе: стоимость расходных материалов, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж и пусконаладка предоставляемого товара, разработка исполнительной документации, все таможенные сборы, таможенное оформление и страхование (при необходимости).

6.4 . Оплата оказанных услуг осуществляется в соответствии с условиями Контракта. 

6.5 . Результатом выполнения работ по монтажу системы является ввод в эксплуатацию СВ на объекте Заказчика, выполнение всех требований к работам, к оборудованию СВ в целом и его составным частям согласно требованиям Договора, настоящего Технического задания.

Приложение :

Приложение №1 - Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках оборудования;

Приложение №2 – Локальный сметный расчет (смета) №1.

Приложение № 1 к Техническому заданию 

СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБОРУДОВАНИЯ 

Монтажные и пусконаладочные работы о установке системы видеонаблюдения котельных АО «Выборгтеплоэнерго» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, город Выборг , улица Островная 

	№
	Наименование оборудование
	Технические характеристики

	1
	Видеокамера мультиформатная купольная 

RVi-1ACE202A (2.8) 
	Модель матрицы :OS02B10

Физический размер матрицы:1/2.7”

Тип матрицы: КМОП

Чувствительность: 0.02 лк @ F1.85 цвет / 0 лк @ F1.85 ч/б (ИК вкл.)

Электронный затвор:1/25 - 1/100000 с

Тип объектива: Фиксированный

Фокусное расстояние (мин.): 2.8 мм

Угол обзора по горизонтали (макс.): 103 °

Угол обзора по вертикали (макс.):59 °

Управление диафрагмой: Нет

Дальность обнаружения (макс.): 34.7 м

Дальность распознавания (макс.): 6.9 м

Дальность идентификации (макс.): 3.1 м

Выходной видеосигнал: AHD; CVBS; CVI; TVI

Максимальное разрешение, частота кадров: 1080P (1920×1080), 25 к/с; 720P (1280×720), 50 к/с

Экранное меню: Есть

Передача аудиосигнала по коаксиальному кабелю: Да

Механический ИК-фильтр: Да

Экспозиция: Автоматическая; Автоматическая (приоритет движения); Ручная; Приоритет выдержки

Функции компенсации засветки: HLC; BLC; D-WDR

Система шумоподавления: 2D DNR

Дистанция освещения ИК: 50 м

Адаптивная ИКподсветка (Smart-IR): Да

Аудиовход: Нет

Аудиовыход: Нет

Встроенный микрофон: Да

Тревожный вход:Нет

Тревожный выход: Нет

Тип электропитания:  DC 12 В

Максимальная потребляемая мощность: 4.2 Вт

Класс защиты: IP67

Противоударность:  Нет

Диапазон рабочих температур:  -40 ... 60 °С

Материал корпуса: Металл

Тип корпуса: Шар в стакане

Высота: 93.8 мм

Диаметр: 106 мм

Вес: 440 г 

	
	RVi-1BMB-2 Монтажная коробка 
	Способ монтажа: Настенный; Потолочный

Высота: 56 мм

Цвет корпуса:  Белый 

Вес: 540 г

Максимальная нагрузка: 3 кг

Материал корпуса: Металл

Класс защиты: IP66

Длина: 134 мм

Ширина: 133.5 мм 

	
	DH-XVR5108C-I38-канальный HDCVI-видеорегистратор с FR
	Двухпотоковое сжатие видео: H.265 + / H.265

Поддерживает полноканальное: AI-кодирование

Поддерживает видеовходы: HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP

Максимальное количество входов для IP-камер: 12 каналов, каждый канал до 6MP; 

Максимальная входящая полоса пропускания: 64 Мбит / с

До 1-канального видеопотока (аналоговый канал) Защита периметра
До 8-ми канального видеопотока (аналоговый канал):SMD Plus

До 1-канального видеопотока (аналоговый канал) 

Распознавание: человеческого лица

Функции: IoT и POS 

	2
	4 ТБ Жесткий диск Seagate SkyHawk
	Тип жесткого диска:HDD

Форм-фактор:3.5 "

Объем накопителя:4 ТБ

Буферная память: 64 МБ

Скорость вращения шпинделя: 5900 об/мин

Интерфейс: SATA III

Максимальная скорость интерфейса:600 МБ/с

Средняя латентность: 5.1 мс

Время наработки на отказ: 1000000 ч

Потребляемая мощность: 5.5 Вт

Мощность в режиме ожидания: 0.25 Вт

	3
	Разъём питания DC низковольтный 2,5мм клеммный («папа») FW-16 
	Разъем питания универсальный «папа»

(он же PV-T2F, Proconnect или PV-DCW)

	4
	Приемопередатчик видеосигнала PV-LINK PV-207HD пассивный


	Приемопередатчик видеосигнала: PV-LINK PV-207HD пассивный. 

Время срабатывания: < 1нс;

Частота: 55 МГц; 

Количество каналов: 1; 

Дальность передачи цветного видео: аналог – 400 м; AHD 720p/960p – 320 м; AHD 1080p – 250 м; CVI 720p – 400 м; CVI 1080p – 230 м; TVI 720p/1080p – 200 м; 

Коэффициент ослабления синфазного сигнала (CMRR): 60 дБ; 

Категория кабеля: неэкранированный UTP CAT5 и выше, 24-16 AWG; Волновое сопротивление: коаксиальный кабель BNC: 75 Ом; 

Витая пара UTP: 100 Ом;

Сопротивление: 18 Ом/ 100м; 

Защита контактов: -35°С...~ +70°С; 

Температурный режим: -35°С... +70°С; 

Затухание: 0.3 дБ;

Коннекторы: BNC разъем "папа";

Зажимные контакты; 

Категория оборудования: приемопередатчики по UTP;

Тип оборудования: пассивный приемо-передатчик In, номинальный импульсный ток разряда (8/20 мкс): 250A; 

Гарантия: 3 года; 

Габариты: 38,4 x 18,6 x 19,5 мм (ДхШхВ)

	5
	AP-D12/50 - блок питания 12В / 5А стабилизированный

	Выходное напряжение: DC 12В±5%

Выходной ток: 5 А

Мощность: 60 Вт

Напряжение сети: AC 100В -240В

Частота: 50 Гц

Пульсация на выходе: не более 1%

Защита: от короткого замыкания, от перегрузки

Исполнение: пластмассовый корпус

Рабочая температура: от 0°С до +40°С

Размеры БП: 110×52×37 мм

Вес БП: 113 гр 

	6
	Труба гофрированная ПНД 20 мм с протяжкой
	Тип изделия: Труба гибкая

Материал изделия: Полиэтилен

Диаметр наружный, мм: 19.5

Диаметр внутренний, мм:14.5

Наличие протяжки: Да 

	7
	Скоба металлическая однолапковая d=19-20мм 
	Тип изделия: Скоба металлическая

Диаметр: мм:19
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	8
	Витая пара UTP 4пары cat.5e  4х2х0,51 5e
	Тип изделия: Витая пара

Материал оболочки: Полиэтилен (PE)

Наличие экрана: Нет

Категория: (TIA/EIA) Cat.5e

Материал проводника: Медь

Диаметр проводника: 0.51

Количество пар: 4

Способ монтажа: Наружная (Outdoor)

	9
	ШВВП 2х0,75
	Тип изделия: Провод

Марка: ШВВП

Количество жил: 2

Сечение жилы, мм2: 0.75

Напряжение, В: 380

Тип исполнения кабельного изделия: Без исполнения

Материал изоляции: ПВХ пластикат

	10
	Щит монтажный ЩМП 395х310х220 У2 IP54 металлический ЩМП-1-0
	Тип изделия: Щит монтажный

Материал изделия: Металл

Степень защиты: IP54

Способ монтажа: Навесной

Высота, мм: 395

Ширина, мм: 310

Глубина, мм: 220

	11
	Выключатель автоматический трехполюсный 10А C ВА47-29 GENERICA 4.5кА
	Тип изделия: Выключатель автоматический

Номинальный ток,А:10

Количество силовых полюсов: 3

Характеристика эл.магнитного расцепителя: C

Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): 4.5

Количество модулей DIN:3

Напряжение, В: 380

Способ монтажа: DIN-рейка

	12
	Кабель силовой ВВГнг(А) 3х1.5 -0.66 
	Тип изделия: Кабель

Марка: ВВГнг

Количество жил: 3

Сечение жилы, мм2: 1.5

Напряжение, В: 660

Тип исполнения кабельного изделия: нг(A)

Материал оболочки: ПВХ (PVC)

Материал изоляции: ПВХ пластикат

	13
	Клемма монтажная 5-проводная
	Тип изделия: Клемма

Количество контактов:5

Диапазон сечений: 0.08-4

Длина, мм: 21

Высота, мм: 15

Диапазон рабочих температур: от +1 до +35

Климатическое исполнение: УХЛ4

Материал изделия: Латунь/Нейлон/Сталь
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