[image: image1.jpg]AxrmoHepHOE 00ImECTBO

“BBIBOPI'TEITAOBDHEPI'O”

Tenedon: 8(81378) 214-83, 207-07 188800, NleHnHrpapckan obnactb
Qakc: 8(81378) 214-83, 241-11 r. Boi6opr, yn. Cyxosa 2
info@vyborgteploenergo.ru

www.wpts.vbg.ru




УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

А.В. Кривонос/___________/

от «15» сентября  2022 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА № 50
Выполнение    работ по  реконструкции системы ГВС с подключением бака-аккумулятора горячей воды котельной по адресу по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Гаврилово, ул. Школьная, д. 17.

Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
г. Выборг  2022
ПРОЕКТ ДОГОВОР №  50-22-ЕП 

Выполнение    работ по  реконструкции системы ГВС с подключением бака-аккумулятора горячей воды котельной по адресу по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Гаврилово, ул. Школьная, д. 17

г. Выборг                                                                                                                 «    » сентября   2022 г.

     Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго», в лице генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «РТПК» (ООО «РТПК») в лице генерального директора Чилингарова С.Д., действующего на основании Устава, именуемое в дельнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение    работ по  реконструкции системы ГВС с подключением бака-аккумулятора горячей воды котельной по адресу по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Гаврилово, ул. Школьная, д. 17.

1.2. Объём работ указанный в п. 1.1. определяется Техническим заданием (Приложение №1).

1.3. Работы выполняются силами и средствами Подрядчика.

2. Срок действия договора
2.1. Договор  вступает в  действие с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

3. Стоимость работ и расчеты
3.1.Стоимость работ по настоящему договору составляет 2 161 630 (Два миллиона сто шестьдесят одна тысяча шестьсот тридцать) рублей 80 копеек в том числе НДС (20%). 

Форма оплаты – безналичный расчет.
3.2. Заказчик производит предоплату в размере 50 % от общей цены договора после подписания договора в течение 5 рабочих дней. 

3.3. Окончательная оплата производится Заказчиком течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.4. Стоимость работ, указанная в п. 3.1. включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, стоимость всех выполняемых Подрядчиком работ, налоги и пошлины, иные обязательные платежи и расходы, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по Договору.

3.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.6. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет несет Подрядчик.

4. Сроки выполнения работ
4.1. Срок  выполнения работ 60 (шестьдесят) календарных дней с даты подписания договора.
5. Обязательства сторон
5.1 Заказчик обязуется:

- обеспечить  Подрядчика точками подключения к требуемым для производства работ энергоносителям; 

- осуществить допуск персонала Подрядчика на работы в соответствии с требованиями СНиП, ПТБ, ППБ;

- предоставить помещение для безопасного хранения монтажного инструмента;

- произвести оплату в соответствии с п. 3 настоящего Договора.

5.2. Подрядчик обязуется:

- приступить к выполнению работ с момента подписания настоящего договора.

- произвести указанные работы за свой риск и с надлежащим качеством в соответствии с техническими нормами, требованиями Правил и настоящим Договором.
- обеспечить  Заказчику  беспрепятственный  доступ  к  работам  для проверки хода и качества их исполнения;

- сообщить Заказчику о готовности результата работы к приемке, подготовить к согласованному сроку оригиналы документов, предусмотренных п. 3.3 настоящего договора и участвовать в сдаче-приемке выполненных работ, а так же в течение 1 рабочего дня передать Заказчику подписанный акт выполненных работ;

- соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и промышленной безопасности при выполнении работ, указанных в соответствии с действующим законодательством.

- подрядчик несёт ответственность за сохранность любого имущества Заказчика, оказавшегося в его ведении в связи с исполнением настоящего договора, а так же за его повреждение или утрату.

- соблюдать контрольно-пропускной режим, Правила внутреннего Трудового распорядка и техники безопасности, действующие на территории Заказчика.

- не разглашать конфиденциальную информацию о Заказчике третьим лицам без соответствующего разрешения Заказчика. Конфиденциальной информацией являются: результаты работ, а также документы и иные данные, предоставленные Заказчиком Подрядчику при выполнении работ по настоящему Договору, промежуточные материалы, разработанные Подрядчиком при исполнении Договора и содержащие такие данные,

- в случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков нести перед Заказчиком полную ответственность за надлежащее выполнение работ;

- безвозмездно устранять по требованию Заказчика и в согласованные с Заказчиком сроки все выявленные недостатки относительно качества, полноты выполнения, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшающее качество работ.

5.3. Заказчик имеет право:

- осуществлять текущий контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь при этом в его профессиональную деятельность,

- не оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком без задания Заказчика.

5.4. Подрядчик имеет право:

- требовать полной оплаты по Договору при полной и надлежаще выполненной работе;

- привлекать субподрядчиков для выполнения Работ в целях обеспечения надлежащего выполнения Работ по Договору.

6. Гарантия
6.1. Гарантийный срок на произведенные Подрядчиком в соответствии с настоящим договором работы устанавливается равным 36 месяцам с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ.

6.2. Если в период гарантийной эксплуатации, обнаружатся дефекты, которые препятствуют нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в дополнительно согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения неисправностей.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

6.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

6.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

6.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.

6.7. Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

7. Особые условия
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором применяются нормы законодательства РФ.

7.2.  Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.

7.3.  Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Арбитражным судом СПб и ЛО в установленном порядке.

7.4. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. 
7.5.  Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.

7.6. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

7.7. Настоящий договор действует со дня  подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
7.8. В случае изменения реквизитов, стороны обязуются в течение 1 календарного дня письменно уведомить друг друга о внесенных изменениях.
8. Приложение к договору

К договору прилагаются:

8.1. Техническое задание (Приложение № 1).

8.2. Смета (Приложение № 2)
9.  Адреса и реквизиты сторон 

	ЗАКАЗЧИК:

АО «Выборгтеплоэнерго»

188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 

ул. Сухова д.2

Тел.\факс (81378)26587; 21483

ИНН4704062064КПП 470401001
р/с  40702810055390000440

в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк

России» г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

к/с 30101810500000000653

ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

_________________ А.В. Кривонос
	ПОДРЯДЧИК:

ООО «РТПК» 

195269, Санкт-Петербург, пр. Светлановский, д.58, к.3, лит.А, пом.5Н, 15Н

Тел. (812) 318-74-13

E-mail: rtpk@yandex.ru 

ИНН 7813156984,  КПП 780401001

Р/с 40702810090090000525 

в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» г. Санкт-Петербург

К/с 30101810900000000790, БИК 044030790

ОГРН 1037828026719

ОКПО 57936678

Генеральный директор

ООО «РТПК»

_________________ С.Д. Чилингаров


Приложение № 1
к Договору подряда № 50-22-ЕП от «  » сентября 2022 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Предмет закупки.

1. Предметом данной закупки является выполнение  работ по  реконструкции системы ГВС с подключением бака-аккумулятора горячей воды котельной по адресу по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Гаврилово, ул. Школьная, д. 17.

2. Цели и правовое основание для проведения закупки.
1.  Целью закупки является проведение работ по реконструкции системы ГВС с подключением бака-аккумулятора горячей воды котельной по адресу по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Гаврилово, ул. Школьная, д. 17.

2. Основанием для проведения закупки является оптимизация технологических решений.

                      3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

 1. Место выполнения работ (объект): Ленинградская область, Выборгский район, пос. Гаврилово, ул. Школьная, д. 17. 

 2. Срок выполнения работ: не более 60 календарных дней с даты подписания договора.
4.   Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» (с изменением №1);

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии» Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85;

-  СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (с изменениями на 30 апреля 2021 года) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (с изменениями на 2 июля 2021 года)

(редакция, действующая с 1 января 2022 года)  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (с изменениями на 2 июля 2021 года)

 (редакция, действующая с 23 декабря 2021 года)  «О техническом регулировании»;

- Выполнение работ должно осуществляться  в соответствии с  проектом производства работ (ППР), утверждённым Заказчиком.

2. Подрядчику необходимо представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда. Подрядчику необходимо наличие ответственного ИТР за проведение работ, аттестованного в соответствии с требованиями промышленной безопасности (область аттестации А.1 «Основы промышленной безопасности»). 

3. До начала производства работ необходимо:

     3.1.  предоставить на согласование с заказчиком проект производства работ  (СНиП 12-01-2004 Организация строительства), график производства работ.

     3.2. получить тех. условия на подключение силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика.

4. Охрана труда и техника безопасности:

- Во время выполнения работ Подрядчик самостоятельно и за свой счёт обеспечивает себя спецодеждой, инвентарём, местом для размещения  сотрудников. Рабочее помещение предоставляет Заказчик на территории предприятия.

 - Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение при выполнении работ повышенной опасности.

5. Пожарная безопасность:

Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.

Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.

В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 

Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.

6.       Охрана окружающей природной среды.

Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей  работ 

Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов. 

5.  Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.

2. Срок гарантии качества работ устанавливается 24 месяца с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ. 

3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.

4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный  заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема- сдачи выполненных работ по устранению недостатков.

6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.

              6. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:

                    Приложение №1 – Ведомость объёмов работ.

	
	
	
	
	


Ведомость объемов работ

Реконструкция системы ГВС с подключением бака-аккумулятора горячей воды котельной по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Гаврилово, 

ул. Школьная, д. 17.

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во

	
	Раздел 1. Земляные работы
	
	

	1
	Разборка бортовых камней на бетонном основании 
	100 м
	0.06

	2
	Разборка тротуаров из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм 
	100 м2 площади разборки
	0.03

	3
	Механизированная разработка грунта в стеснённых условиях экскаваторами 
	100 м2 основания
	0.11

	4
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 78 км 
	1 т груза
	10

	5
	Водоотлив из котлованов 
	100 м3 мокрого грунта
	0.03

	6
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 
	100 м3 грунта
	0.015

	
	Раздел 2. Наружные сети теплоснабжения
	
	

	1
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	10 м3 основания
	0.5

	2
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 70 мм 
	1 км трубопровода
	0.016

	3
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм 
	1 т фасонных частей
	0.03256

	3.1
	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 76 мм, диаметром изоляции 160 мм, длиной 500 мм 
	 шт.
	4

	3.3
	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х3,5 мм 
	 шт.
	2

	3.4
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм 
	 шт.
	2

	4
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм 
	1 фланец
	3

	5
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм 
	1 шт.
	2

	5.1
	Краны шаровые для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм 
	 шт.
	2

	6
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 
	100 отверстий
	0.02

	7
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм 
	1 сальник
	2

	8
	Демонтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали 
	1 т конструкций
	0.05

	9
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм 
	100 м трубопровода
	0.035

	
	Раздел 3. Внутренние сети ГВС
	
	

	1
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) 
	1 т конструкций
	0.06

	2
	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м 
	1 т конструкций
	0.06

	3
	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции до 4 м2 
	1 водоподогреватель
	1

	3.1
	Водонагреватели односекционные № 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 м2
	шт.
	-1

	3.2
	Теплообменник пластинчатый 500кВт
	шт.
	1

	4
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т 
	1 насос
	2

	4.1
	Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т
	компл.
	-2

	4.2
	Моноблочный насос Lowara 7 м3/час, 45 м, 1,5кВт
	шт.
	2

	5
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т 
	1 т конструкций
	0.05

	5.1
	Опоры из труб 
	 т
	0.05

	6
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм 
	100 м трубопровода
	0.35

	7
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм 
	100 м трубопровода
	0.06

	8
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм 
	1 т фасонных частей
	0.025

	9
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм 
	1 врезка
	5

	10
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 80 мм 
	1 врезка
	6

	11
	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 76 мм 
	1 присоединение
	2

	12
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм 
	1 шт.
	14

	12.1
	Краны шаровые фланцевые для воды, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.065.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 200 мм, условным диаметром 65 мм 
	 шт.
	11

	12.2
	Клапаны обратные подъемные фланцевые, диаметром 65 мм, давлением 1,6 МПа
	 шт.
	3

	13
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм 
	1 шт.
	6

	13.1
	Краны шаровые фланцевые для воды, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.050.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 180 мм, условным диаметром 50 мм 
	 шт.
	4

	13.2
	Клапаны обратные подъемные фланцевые, диаметром 50 мм, давлением 1,6 МПа
	 шт.
	2

	14
	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм 
	1 шт.
	1

	15
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм 
	1 врезка
	6

	16
	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа 
	100 шт.
	0.1

	17
	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном 
	1 компл.
	5

	18
	Установка термометров в оправе прямых и угловых 
	1 компл.
	5

	19
	Очистка поверхности щетками 
	1 м2 очищаемой поверхности
	8

	20
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.08

	21
	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем 
	1 м3 изоляции
	0.25

	
	Раздел 4. Благоустройство
	
	

	1
	Устройство швов в бетоне затвердевшем 
	100 м шва
	0.03

	2
	Ремонт отмостки бетонной толщиной 15 см 
	100 м2 отмостки
	0.02

	3
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком 
	100 м2 тротуара
	0.03

	4
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 
	100 м бортового камня
	0.06

	
	Раздел 5. АК, ЭМ
	
	

	1
	Щиты и пульты, масса до 50 кг 
	1 шт.
	1

	1.1
	Шкаф управления 
	шт.
	1

	1.2
	Разработка программ для панели Weintek контроллера МЗТА МС12, увязка рабочих программ SCADA,Web интерфейс
	компл.
	1

	2
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 5 кг 
	1 шт.
	1

	3
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг 
	1 шт.
	2

	3.1
	Датчик давления ПД100И-ДИ1,0-111-0,5
	шт.
	1

	3.2
	Термопреобразователь сопротивления ДТС065М-Pt100.0,5.120.И
	шт.
	1

	4
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм 
	100 м
	1.7

	4.1
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 25 мм 
	10 м
	5

	4.2
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм 
	10 м
	12

	5
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 
	100 м
	0.5

	5.1
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 1 мм2 
	1000 м
	0.03

	5.2
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 
	1000 м
	0.02

	6
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 
	100 м
	0.4

	6.1
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 
	1000 м
	0.04

	7
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 
	100 м
	0.8

	7.1
	Кабель монтажный экранированный МКЭШ 2х0,75 
	1000 м
	0.08

	8
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 
	100 жил
	0.52

	
	Раздел 6. ПНР
	
	

	1
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 20 
	1 система
	1
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