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УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

А.В. Кривонос/___________/

от «21» ноября  2022 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА № 63
Проведение режимно-наладочных испытаний котлоагрегатов на основном и резервном (при наличии) топливе
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
г. Выборг

2022
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОРА № 63-22-ЕП
г. Выборг                   


                                               «    » ноября  2022  г.

         Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго» (АО «Выборгтеплоэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Кривоноса Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПромМатика» (ООО «ПромМатика»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Обухова Антона Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны  заключили настоящий договор на оказание сопутствующих услуг (далее по тексту - «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора. 
ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя выполнение работ по проведению режимно-наладочных испытаний котлоагрегатов котельных в соответствии с Техническим заданием – Приложение № 1 к договору.

2. Стоимость договора. 
2.1. Цена настоящего договора составляет  320 000 (Триста двадцать тысяч) руб. 00 коп. (НДС не облагается на основании статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).

3. Порядок расчётов и сроки выполнения работ. 

3.1. До начала работ ЗАКАЗЧИК перечисляет ИСПОЛНИТЕЛЮ  аванс согласно представленному ИСПОЛНИТЕЛЕМ счету в размере 30 % стоимости работ.

3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ приступает к выполнению работ в течение 5-ти рабочих дней с момента поступления предоплаты.

3.3.
Окончательная оплата заказчиком выполненных работ производится в срок не более 
10-ти календарных дней со дня подписания акта приёмки-сдачи работ.

3.4. Продолжительность выполнения работ – 31.01.2023.

4. Права, обязанности и ответственность сторон.
4.1.
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:

-
Выполнить работы в соответствии с техническими и другими требованиями, обусловленными настоящим договором;
-     Нести полную ответственность за жизнь и здоровье своих сотрудников, за соблюдение правил по технике безопасности и обеспечивать своих работников средствами индивидуальной защиты.

4.2.
ЗАКАЗЧИК  обязан:

· Выделить до начала работ на весь срок производства работ своего ответственного представителя для решения возникающих технических и организационных вопросов;
· Принять и оплатить выполненные ИСПОЛНИТЕЛЕМ работы в установленном настоящим Договором порядке.
· В случае отказа от исполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора виновная сторона возмещает другой стороне причиненный этим реальный ущерб.
5. Технические условия.
5.1.
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан обеспечить соблюдение всех требований Ростехнадзора и действующей нормативно-технической и производственно-технической документации при  выполнении работ по настоящему Договору.
5.2.
ЗАКАЗЧИК предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ оборудование, на котором будут производиться работы в состоянии, пригодном для выполнения соответствующих работ. 
6. Порядок сдачи работ. 
6.1.Сдача результата работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ (включая предоставление технической документации) и его приемка ЗАКАЗЧИКОМ оформляются подписанием двухстороннего акта сдачи-приемки выполненных работ. При обнаружении недостатков ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от  подписания акта.  В этом случае ЗАКАЗЧИК предоставляет в течение не более 2-х рабочих дней письменное обоснование причин отказа или сторонами составляется дополнительное соглашение с перечнем дефектов, подлежащих устранению и сроков выполнения. 
7. Порядок разрешения споров.
7.1.Споры по возможности разрешаются путем переговоров.

7.2.При невозможности урегулирования спора в порядке, предусмотренном п. 7.1. Договора спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области не ранее чем через 15 дней после выставления претензии одной из сторон.

7.3.Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.

8. Прочие условия.
8.1.Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, не имея на то согласия другой Стороны.

8.2.Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8.3.Срок действия настоящего Договора – со дня подписания и до момента выполнения обеими сторонами своих обязательств.
8.4.Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (по одному для каждой из сторон), и имеет одно приложение:
- Приложение № 1 – Техническое задание. 

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
	Заказчик:

АО «Выборгтеплоэнерго»

188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 

ул. Сухова д.2

Тел.\факс (81378)26587; 21483

ИНН 4704062064 КПП 470401001
р/с с 40702810055390000440

в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк
России» г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

к/с 30101810500000000653

ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

_________________ А.В. Кривонос
	Исполнитель:

ООО «ПромМатика»

197348, г.Санкт-Петербург, ул.Аэродромная д.6

ИНН 7814502242 КПП 781401001

р/с 407 028 106 110 000 002 79
в ДО «Комендантский» ПАО «Банк Санкт-Петербург» г. С-Петербург 
БИК 044030790

к/с301 018 109 000 000 007 90 В ГРКЦГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу

ОГРН 1117847211460 ОКПО 91970460

Генеральный директор

ООО «ПромМатика»

_______________________А.В. Обухов



Приложение № 1 к договору
№ 63-22-ЕП от «   »          2022 г. 
Техническое задание

 на проведение режимно-наладочных испытаний котлоагрегатов

	№

п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1 
	Заказчик
	Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго»

	2
	Предмет договора
	Проведение режимно-наладочных испытаний (далее – РНИ) котлоагрегатов на основном и резервном (при наличии) топливе в котельных, эксплуатируемых Заказчиком.

	3
	Перечень объектов
	ОПО «Система теплоснабжения МО «Выборгский район»» Ленинградской области, рег. номер А20-01352-0024, класс опасности III, с местами нахождения:
МО «Селезневское СП»:
 - п. Торфяновка;

 - п. Кравцово;

 - п. Великое.

МО «Первомайское СП»:
 - п. Ильичево, ул. Садовая, д. 3в.
МО «Каменногорское ГП»:
 - г. Каменногорск, ул. Гранитная.
МО «Полянское СП»:

 - п. Зеленый Холм, ул. Солнечная;

 - п. Пески, ул. Благодатная.

МО «Приморское ГП»:
 - п. Красная Долина, шоссе Центральное, д. 14.

	4
	Состав работ и краткое описание оборудования, подлежащего режимно-наладочным испытаниям
	1. Котельная п. Торфяновка:

- горелка дизельная Cochran действующего водогрейного котла Cochran MK111 ст. №1. Необходимо проведение РНИ на основном топливе (дизельное топливо);

 - горелка дизельная Cochran действующего водогрейного котла Cochran MK111, ст. №2. Необходимо проведение РНИ на основном топливе (дизельное топливо).
Автоматика безопасности и регулирования котельной выполнена на базе программируемых контроллеров «ОВЕН» и релейных схем.

2. Котельная п. Кравцово:

 - горелка дизельная Lamborgini ECO 20/2 действующего водогрейного котла КВР-0,5-0,95 ст. №1. Необходимо проведение РНИ на основном топливе (дизельное топливо);

 - горелка дизельная Oilon RP-90H действующего водогрейного котла COMPACT A250, ст. №2. Необходимо проведение РНИ на основном топливе (дизельное топливо).

Автоматика безопасности и регулирования котельной выполнена на базе программируемых контроллеров «ОВЕН» и релейных схем.

3. Котельная п. Великое:

- горелка дизельная Lamborgini ECO 15 действующего водогрейного котла Lamborgini MEGA PREXi-100 ст. №1. Необходимо проведение РНИ на основном топливе (дизельное топливо);

 - горелка газовая Lamborgini ECO 15 действующего водогрейного котла Lamborgini MEGA PREXi-100, ст. №2. Необходимо проведение РНИ на основном топливе (дизельное топливо).
Автоматика безопасности и регулирования котельной выполнена на базе программируемых контроллеров «ОВЕН» и релейных схем.

4. Котельная п. Ильичево, ул. Садовая, д. 3в:
 - горелка комбинированная CIB Unigas, HR91A MG.PR.S.RU.A.8.50.E действующего водогрейного котла  Duotherm-1500, ст. №1, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на базе контроллеров МС 12 и контроллеров МС8 производства МЗТА. Необходимо проведение РНИ на основном топливе (природный газ)  и резервном топливе (дизельное топливо);

 - горелка газовая CIB Unigas R91A M-PR.S.RU.A.8.50.EA действующего водогрейного котла Duotherm-2000, ст. №2, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на базе контроллеров MC12 и контроллеров МС8 производства МЗТА. Необходимо проведение РНИ на основном (природный газ);
- горелка газовая CIB Unigas R91A M-PR.S.RU.A.8.50.EA действующего водогрейного котла Duotherm-2000, ст. №3, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на базе контроллеров MC12 и контроллеров МС8 производства МЗТА. Необходимо проведение РНИ на основном топливе (природный газ).
5. Котельная г. Каменногорск, ул. Гранитная:

 - горелка комбинированная Weishaupt WGL30/1-C действующего водогрейного котла ICI Caldaie REX 25, ст. №1. Необходимо проведение РНИ резервном топливе (дизельное топливо). 

 - горелка комбинированная Weishaupt WGL30/1-C действующего водогрейного котла ICI Caldaie REX 25, ст. №2. Необходимо проведение РНИ на резервном топливе (дизельное топливо).

Автоматика безопасности и регулирования котельной на базе программируемых контроллеров «ОВЕН» и релейных схем.
6. Котельная п. Зеленый Холм, ул. Солнечная: 

- горелка дизельная Alphatherm G X3.22 TL действующего водогрейного котла ICI Caldaie REX 12, ст. №1. Необходимо проведение РНИ на основном топливе (дизельное топливо);

 - горелка дизельная Alphatherm G X3.22 TL действующего водогрейного котла ICI Caldaie REX 12, ст. №2. Необходимо проведение РНИ на основном топливе (дизельное топливо).

Автоматика безопасности и регулирования котельной на базе программируемых контроллеров «ОВЕН» и релейных схем.
7. Котельная п. Пески, ул. Благодатная:

 - горелка дизельная Alfatherm Gamma G 2.22R Maxi действующего водогрейного котла ICI Caldaie Alfa R8, ст. №1. Необходимо проведение РНИ на основном топливе (дизельное топливо).

 - горелка дизельная Alfatherm Gamma G 2.22R Maxi действующего водогрейного котла ICI Caldaie Alfa R8, ст. №2. Необходимо проведение РНИ на основном топливе (дизельное топливо).

Автоматика безопасности и регулирования котельной на базе программируемых контроллеров «ОВЕН» и релейных схем.

8. Котельная п. Красная долина, Центральное ш., д. 14: 

 - горелка газовая CIB Unigas R91AL-.PR.S.RU.A.8.50.EA действующего водогрейного котла Duotherm-1500, ст. №1, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на базе контроллеров МС12 и МС8 производства МЗТА. Необходимо проведение РНИ на основном топливе (СУГ).
- горелка газовая CIB Unigas R91AL-.PR.S.RU.A.8.50.EA действующего водогрейного котла Duotherm-1500, ст. №2, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на базе контроллеров МС12 и МС8 производства МЗТА. Необходимо проведение РНИ на основном топливе (СУГ).
- горелка комбинированная CIB Unigas, HP75A LG.PR.S.RU.A.8.50 действующего водогрейного котла Duotherm-1000, ст. №3, оборудованного автоматикой безопасности и регулирования на базе контроллеров МС12 и МС8 производства МЗТА. Необходимо проведение РНИ на основном топливе (СУГ) и резервном топливе (дизельное топливо).

	5
	Требования к выполнению работ
	1. Исполнитель до начала выполнения работ представляет Заказчику следующую документацию:

- программу проведения РНИ, включающую перечень поверенных приборов,  инструментов и оборудования (подтверждается заверенным перечнем с приложением копий действующих свидетельств о поверке, сертификатов о калибровке средств и специализированных измерительных приборов контроля, испытательного оборудования)

- график проведения РНИ. 

Программа и график проведения РНИ утверждается техническим руководителем Заказчика.

2. Допуск Исполнителя к работам производится в соответствии с требованиями пропускного режима АО «Выборгтеплоэнерго» с составлением акта допуска для производства работ. Перед началом работ сотрудники Исполнителя должны пройти вводный инструктаж в отделе охраны труда Заказчика.

3. Заказчик обеспечивает необходимый энергетический и технологический режим работы оборудования для проведения РНИ.

4.   Исполнитель производит сбор сведений о соответствии информации об оборудовании по данным паспортов и исполнительной документации, сбор сведений о датах и результатах выполненных ранее ТО, о видах и датах аварий, отказов, ремонтов; проверяет комплектность эксплуатационно-технической документации.

5.  Исполнитель несёт ответственность за качество проводимых и выполненных работ, достоверность информации и выводов, полученных в результате проведения РНИ.

	6
	Объем основных работ


	Наименование работ:

1. Составление программы РНИ, проверка работы оборудования, разработка наладочных мероприятий, контроль за качеством выполненных мероприятий.

2. Разработка  мероприятий и устранение обнаруженных дефектов в работе газо-воздушного тракта и других работ, обеспечивающих топочный режим водогрейных котлов.

3. Монтаж приборов для испытаний.

4. Осмотр, подготовка оборудования, горелочных устройств, дымовых труб, систем питания топливом и теплоносителем.

5. Определение присосов неорганизованного воздуха в топку и газоходы, определение оптимальных избытков воздуха с производством анализов продуктов сгорания.

6. Определение оптимального расхода воздуха на горение в топке при различной теплопроизводительности (40%-100% от номинальной).

7. Выявление основных экономических показателей (КПД и расход топлива на выработку 1 Гкал теплоты) при работе на основных, характерных для обычной эксплуатации нагрузках.

8. Обработка результатов испытаний.

9. Определение величин потерь тепла и разработка рекомендаций по их снижению.

10. Определение удельных норм расхода условного топлива на выработку 1 Гкал теплоты.

11. Определение максимально возможной и минимально допустимой нагрузок оборудования.

12. Разработка мероприятий по экономичной эксплуатации котлов.

14. Составление по результатам РНИ технических отчётов, режимных карт и карт уставок срабатывания автоматики безопасности.

	7
	Требование к Исполнителю работ
	1. Наличие допуска СРО к данным видам работ.
2. Наличие аттестованного квалифицированного персонала, в т.ч. имеющего аттестацию в области промышленной безопасности.
3. Наличие организационно-методических документов, определяющих порядок проведения работ.
4. Оснащение приборно-аппаратурной базой, диагностическим оборудованием, средствами обработки и документирования проводимых измерений
5.  Наличие протоколов поверки средств измерений.
6. Наличие испытанных защитных средств, соответствующих характеру работ.
7.  Опыт проведения аналогичных работ не менее 3-х лет.
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	Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, применяемых при выполнении работ.
	Работы по режимно-наладочным испытаниям котлов должны быть выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

1. Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 16.12.2016 г. №944 пр «Об утверждении СП 89.13330 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76».
2. Приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 №542 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (Зарегистрировано в Минюсте Росси 31.12.2013 №30929).

3. Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2003 №115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

4. Приказ Ростехнадзора от 21 ноября 2013 года №558 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы».

5. СП 75.13330.2011 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы».
6. Других нормативно-правовых документов.
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	Требования к оформлению результатов
	1. Результаты работы оформляются в объеме согласно разделам 5, 6 технического задания.

2. В течение 14 календарных дней после окончания работ по проведению РНИ, Исполнитель представляет технические отчеты, отражающие показатели, влияющие на эффективность использования топлива при различных режимах работы оборудования с выводами и рекомендациями по дальнейшей эксплуатации оборудования, с предоставлением режимных карт и карт уставок срабатывания автоматики безопасности.

3. Технические отчеты предоставляется в 2-х экземплярах на бумажном носителе в сброшюрованном виде в твердом переплете и в одном экземпляре на цифровом носителе. Технические  отчеты и заключение об оценке технического состояния должны иметь сквозную нумерацию, прошиты, и иметь наклейку с надписью «прошито и пронумеровано N листов», подписаны руководителем предприятия и заверены печатью предприятия. В состав отчета входят режимные карты и карты уставок автоматики безопасности, подписанные инженером-наладчиком Исполнителя, проверены ведущим инженером по АСУ ТП и утверждены техническим руководителем Заказчика.
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	Документация, передаваемая Заказчику.
	1. Технический отчет (в 2 экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре в электронном виде).

2.  Программа и график проведения РНИ, согласованные с Заказчиком.

3. Режимные карты отдельно в формате А3 с полем для утверждения представителем АО «Выборгтеплоэнерго» в правом верхнем углу.

4. Карты уставок автоматики безопасности отдельно в формате А4.
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	Сроки выполнения работ
	Работы по проведению РНИ на котлоагрегатах, указанных в п. 4 настоящего технического задания, должны быть выполнены не позднее 17.01.2023 г. После окончания работ в срок до 31.01.2023 г. Исполнитель оформляет и передает Заказчику документацию, указанную в п. 10 настоящего технического задания.  Срок выполнения работ – до 31.01.2023 г.
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	Максимальная стоимость договора и порядок расчетов
	Максимальная стоимость договора составляет 320 000 (триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%. 

Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора осуществляет авансовый платеж на расчетный счет Исполнителя в размере 30% от стоимости договора. Окончательная оплата производится не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты подписания актов выполненных работ с одновременной передачей Заказчику документации, указанной в п. 10 настоящего технического задания.


Заказчик:                                                                                              Исполнитель:

Генеральный директор                                                                      Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»                                                                  ООО «ПромМатика»

_____________А.В. Кривонос                                                            _____________А.В. Обухов  
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