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ДОГОВОР  №  23-ЕП-16

г. Выборг                                                                                «____» ________ 2016 г. 

Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго» (АО «Выборгтеплоэнерго»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора С. М. Вилкова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго-инвест» (ООО «ТЭи»), именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице  директора А.Н. Матвеева, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее Договор) о нижеследующем:

1.​ Предмет договора
1.1. Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство  по выполнению  комплекса работ по ремонту индивидуальных тепловых пунктов   в МКД по адресу: г. Выборг  (далее – Работа), согласно Техническому заданию (Приложение №1, в составе разделов:1,2,3) и Смете (Приложение №2) к Договору.
1.2. Работы выполняются иждивением Субподрядчика - из его материалов, его силами и средствами.  
2.​ Срок действия и цена договора
2.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
2.2.​  Работы считаются выполненными после подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Акта о стоимости выполненных работ по форме КС-3.
2.3. Цена договора составляет    545 714,17 (Пятьсот сорок пять тысяч семьсот четырнадцать рублей 17 копеек), НДС не облагается в связи с применением  Субподрядчиком упрощенной системы, и определяется Сметой (Приложение №2) на выполнение работ, являющейся неотъемлемой частью Договора.
2.4. Цена работ является расчетной. При необходимости проведения дополнительных работ, которые не учтены в сметной документации и влекут изменение локальной Сметы на выполнение работ, Стороны заключают Дополнительное соглашение с приложением Исполнительной сметы.
2.5. В цену работы, указанную в Договоре, включаются: затраты Субподрядчика на демонтаж существующих трубопроводов, изоляции, арматуры, транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, монтажные и пуско-наладочные работы, восстановление  изоляции, все необходимые материалы, оборудование, установка, все необходимые  испытания,  получение необходимых согласований для производства работ, командировочные расходы и иные издержки Субподрядчика.
3.Условия платежа
3.1. Оплата работ по договору производится Подрядчиком на расчетный счет Субподрядчика не позднее 18 (восемнадцати) месяцев после подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Акта о стоимости выполненных работ по форме КС-3, передачи исполнительной документации.
3.2. Обязательство Подрядчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Подрядчика.
3.3. На денежные обязательства сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, не начисляются проценты в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации
4.​ Сроки выполнения работ
4.1. Срок выполнения работ :   до 31.12.2016 года
4.1.1. Датой начала выполнения работ является дата подписания настоящего договора сторонами.
5. Обязательства сторон
5.1. Подрядчик обязуется:
5.1.1. произвести оплату в соответствии с п. 3.1. настоящего Договора.
5.2. Субподрядчик обязуется:
5.2.1. произвести указанные в Техническом задании работы за свой риск и с надлежащим качеством в соответствии с техническими нормами, требованиями Правил и настоящим Договором. 
5.2.2. обеспечить Подрядчику беспрепятственный доступ к работам для проверки хода и качества их исполнения;
5.2.3. сообщить Подрядчику о готовности результата работы к приемке, подготовить к согласованному сроку оригиналы документов, предусмотренных п. 2.2 настоящего договора и участвовать в сдаче-приемке выполненных работ, а так же в течение 1 рабочего дня передать Подрядчику Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Акт о стоимости выполненных работ по форме КС-3;
5.2.4. соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и промышленной безопасности при выполнении работ, указанных в соответствии с действующим законодательством.
5.2.5. Субподрядчик несёт ответственность за сохранность любого имущества Подрядчика, оказавшегося в его ведении в связи с исполнением настоящего договора, а так же за его повреждение или утрату;
5.2.6. соблюдать контрольно-пропускной режим, Правила внутреннего Трудового распорядка и техники безопасности, действующие на территории Подрядчика.
5.2.7. не разглашать конфиденциальную информацию о Подрядчике третьим лицам без соответствующего разрешения Подрядчика. Конфиденциальной информацией являются: результаты работ, а также документы и иные данные, предоставленные Подрядчиком Субподрядчику при выполнении работ по настоящему Договору, промежуточные материалы, разработанные Субподрядчиком при исполнении Договора и содержащие такие данные,
5.2.8. в случае привлечения к выполнению работ соисполнителей нести перед Подрядчиком полную ответственность за надлежащее выполнение работ, в том числе за действия соисполнителей;
5.2.9. безвозмездно устранять по требованию Подрядчика и в согласованные с Подрядчиком сроки все выявленные недостатки относительно качества, полноты выполнения, если в процессе выполнения работ Субподрядчик допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшающее качество работ.
5.2.10. обеспечить выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
5.2.11. нести за несоблюдение по своей вине законодательства РФ на весь период производства работ, оплачивать штрафы, выставленные федеральными органами власти РФ, органами власти Субъектов РФ и государственными надзорными органами вследствие обнаружения ими нарушений при производстве работ, в том числе выставленных указанными органами в адрес Подрядчика.

5.3. Подрядчик имеет право:
5.3.1.осуществлять текущий контроль за ходом и качеством выполняемых Субподрядчиком Работ, не вмешиваясь при этом в его профессиональную деятельность;
5.3.2. не оплачивать Работы, выполненные Субподрядчиком без задания Подрядчика.
5.3.3.Расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях:
 - задержка Субподрядчиком начала выполнения работ более чем на 10 (десять) дней  по причинам, не зависящим от Подрядчика;
 - нарушение Субподрядчиком срока завершения выполнения работ, влекущее увеличение продолжительности срока выполнения работ более чем на 10 (десять) дней;
 - систематическое несоблюдение Субподрядчиком требований к качеству выполнения работ.
5.3.4. Под риском Субподрядчика понимаются, в том числе и следующие риски:
- Риск гибели, повреждения, поломки (включая случайную гибель, повреждение или поломку) оборудования, машин, механизмов, строительных материалов и иного имущества, используемых при выполнении Работ; - Риск, связанный с любыми видами ущерба, причиненного окружающим строительную площадку зданиям, персоналу Субподрядчика, Подрядчика или любому третьему лицу в ходе выполнения Работ; - Риск, связанный с любыми видами ущерба, нанесенными Субподрядчиком имуществу Подрядчика и третьим лицам.
5.4. Субподрядчик имеет право:
5.4.1. требовать полной оплаты по Договору при полной и надлежаще выполненной работе;
5.4.2. привлекать соисполнителей для выполнения Работ в целях обеспечения надлежащего выполнения Работ по Договору с письменного согласования Подрядчика. Субподрядчик несет ответственность перед Подрядчиком за надлежащее выполнение работ привлеченными им соисполнителей и за координацию их деятельности.
6. Ответственность сторон
6.1. За нарушение сроков выполнения работ (п.4.1. Договора) Подрядчик вправе требовать от Субподрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% (одна десятая) процентов от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.
6.2. За нарушение сроков оплаты (п.3.1. Договора) Субподрядчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% (одна десятая) процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от неуплаченной цены договора.
6.3.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по настоящему договору, он возмещает Подрядчику убытки. Подрядчик вправе потребовать взыскания с Субподрядчика убытков в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка).
6.4. В случае нарушения Субподрядчиком пунктов 4.1., 9.3.1., 9.3.2 настоящего Договора, Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и расторгнуть Договор с Субподрядчиком, путем направления Субподрядчику письменного уведомления о расторжении договора. 
6.5.Если Субподрядчик после завершения работ по договору оставит на строительной площадке материалы, в том числе строительный мусор, то Подрядчик вправе задержать подписание акта выполненных работ до даты освобождения Субподрядчиком строительной площадки.
6.6. В случае просрочки устранения выявленных недостатков в выполненной работе Подрядчик вправе потребовать уплаты Субподрядчиком неустойки (штрафа) в размере 3 % от цены договора (п.2.3.).
6.7.Оплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств или устранения нарушений.
6.8.За неисполнение либо некачественное исполнение принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
6.9. Субподрядчик несет ответственность за убытки, причиненные участием соисполнителя  в исполнении Договора.
6.10. Субподрядчик несет перед Подрядчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем в соответствии с п. 1 ст. 313 и ст. 403 ГК РФ.
6.11. Субподрядчик несет ответственность за не сохранность материала или иного имущества Подрядчика, оказавшегося во владении Субподрядчика в связи с исполнением Договора.
6.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Подрядчиком несет Субподрядчик.
6.13. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по Договору Субподрядчик вправе требовать возмещения только реального ущерба. Упущенная выгода не возмещается.
7. Действие неодолимой силы
7.1. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору,  несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
8. Порядок разрешения споров
8.1.Все споры или разногласия, возникающие между сторонами, подлежат рассмотрению в арбитражном суде  г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном законодательством порядке.
8.2. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее – заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.
8.3. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.
8.4. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 10 дней направить письменный мотивированный ответ другой стороне.
8.5. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.
9. Порядок изменения и дополнения договора
9.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны двумя сторонами.
9.2.Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.
9.3. Подрядчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
9.3.1. задержка Субподрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц.
9.3.2. снижение качества работ, предусмотренных проектом, в результате нарушения Субподрядчиком условий договора.
9.4.Субподрядчик вправе расторгнуть договор если остановка выполнения работ произошла по вине Подрядчика по причине, не зависящей от Субподрядчика, на срок, превышающий один месяц. 
9.5.При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Подрядчику, который оплачивает Субподрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.
10. Прочие условия
10.1.Срок гарантии устанавливается:  на выполненные работы 24 месяца с момента подписания сторонами акта выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц. На оборудование – в соответствии с гарантийными обязательствами задов – изготовителей.
10.2.Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Субподрядчиком за свой счет.
10.3.Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Субподрядчика и Подрядчика.
10.4.Если Субподрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Подрядчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Субподрядчиком.
10.5.При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Подрядчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.
10.6.Субподрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию по объекту или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Подрядчика.
10.7.Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Субподрядчика компенсируется Субподрядчиком, а по вине Подрядчика – Подрядчиком. Субподрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Подрядчик.
10.8.После завершения работ Субподрядчик обязан восстановить нарушенное в результате проведения работ покрытие тротуаров, дорожных покрытий, зеленой зоны (газонов).
10.9.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
10.10. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями:
Приложение №1 – Техническое задание , раздел 1,2,3;
Приложение №2 – Смета выполнения работ.
11.​  Реквизиты и подписи сторон
	
	



Подрядчик:                                                            Субподрядчик:
	АО  «Выборгтеплоэнерго»
188800, г.Выборг, ул. Сухова, д.2
ИНН 4704062064, КПП 470401001
ОГРН 1054700176893
р/сч 40702810055390000440
в  СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО
«СБЕРБАНК РОССИИ»
 к/сч 30101810500000000653
БИК 044030653

Генеральный  директор


_________________ Вилков С.М.
	





Директор            
              


________________________
м.п.




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение комплекса работ по ремонту ИТП с установкой клапанов 
 ВКСР  с ЭИМ  в МКД по адресу: г. Выборг 

Раздел 1.
Перечень работ входящих в техническое задание.

1. Выполнение комплекса работ по ремонту индивидуальных тепловых пунктов с  установкой клапанов  ВКСР  с ЭИМ  в многоквартирных домах г. Выборга.
2. Пуско-наладочные работы ИТП.

	№
п/п
	Перечень основных данных и требований инвестора (Заказчика)
	Обоснование

	1
	Основание для производства работ
	· Требования Федерального закона 261-ФЗ от 23.11.2009 г.; 
· требования Постановления  Правительства РФ № 642 от 29.07.2013 г. "Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83";
· требования Постановления Правительства РФ № 808 от 08.08.2012 г. "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";
· требования Постановления Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г. "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (с изменениями и дополнениями).

	2
	Заказчик
	ОАО «Управляющая компания по ЖКХ Выборгского района Ленинградской области», г. Выборг, ул. Железнодорожная, д. 2-4

	3
	Подрядчик
	АО «Выборгтеплоэнерго», г. Выборг, ул. Сухова, д. 2

	
4
	
Субподрядчик
	
ООО «Теплоэнерго-инвест», г. Выборг, ул. Мира, д. 10а

	4
	Источник финансирования
	Собственные средства Заказчика

	5
	Вид строительства (ремонта)
	Ремонт с установкой энергоэффективного оборудования

	6
	Основные требования к выполнению работ 
	Требования к производству работ определяются следующими документами:
· настоящим Техническим заданием;
· ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;
· ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· СНиП 3.05.01-85.
· СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003
· СНиП  3.05.06-85  Электротехнические  устройства. 1998г.
· СНиП  3.05.07-85  Системы  автоматизации. 1998г.
· Правила устройства электроустановок. 7-е изд., 2003г.
· Правила   технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Введены в действие с 01.10.2003 г., утверждены Приказом Минэнерго России № 115 от 24.03.2003.
· Правила   эксплуатации   теплопотребляющих   установок  и   тепловых   сетей потребителей. 2000г.
· ГОСТ 21.205-93 Условные обозначения элементов санитарно-технических систем.
· В стоимость работ включена стоимость оборудования и материалов.
· Гидравлические испытания должны быть выполнены после установки средств контроля и автоматизации.
· До начала производства работ Исполнителю издать приказы и назначить ответственных должностных лиц, за производство и качество работ на объекте,  соблюдение требований ГОСТ, СНиП и других технических регламентов, соблюдение, требований пожарной безопасности, техники безопасности и охране окружающей среды на объекте.
· Копии приказов о назначении ответственных лиц, списки инженерно-технического персонала и специалистов-монтажников, автомобильного транспорта должны входить в состав исполнительной документации.
· Составлять акты на все скрытые работы с утверждением у Заказчика. О готовности к освидетельствованию скрытых работ извещать Заказчика письменно за один рабочий день.
· Содержание и уборка мест проведения работ (помещение теплового пункта)  ежедневно силами Исполнителя.
· Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с действующими нормами и правилами на данный вид работ. 
· Производственный и операционный контроль качества осуществлять назначенным инженерно-техническим составом, с оформлением соответствующей исполнительной документации. При производстве работ на объекте вести следующую исполнительную документацию: акты скрытых работ, акты испытаний, исполнительные чертежи (схемы), паспорта и сертификаты на применяемое оборудование и материалы.
· Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Заказчику и лицу, осуществляющему строительство (ремонт) по одному экземпляру для каждой из сторон по завершении работ.
· Подключение и переключение оборудования  производить строго по предварительной заявке, поданной за один рабочий день, совместно с представителем службы эксплуатации объекта. В случае несогласованных действий Исполнитель устраняет последствия за свой счет в сроки установленные Заказчиком.

	7
	Исполнительная документация, передаваемая Заказчику (Сертификаты, допуски, акты, паспорта, исполнительные чертежи (схемы)).
	· Приказы о назначении ответственных должностных лиц (производителей работ,  ответственного за качество произведенных работ, осуществляющего строительство (ремонт), по вопросам строительного контроля (технический надзор)).
· Сертификаты на оборудование, применяемые материалы, кабельную продукцию.
· Паспорта на оборудование.
· Инструкции по эксплуатации на установленное оборудование.
· Акты на все скрытые работы.
· Акты гидравлических испытаний.
· Акты выполненных пуско-наладочных работ.
· Исполнительная документация должна быть оформлена в соответствии с требованиями РД-11-02-2006, сброшюрована не менее чем в 2-х экземплярах.


	8
	Требования к гарантийным обязательствам  Исполнителя
	· Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных работ действующим техническим, экологическим требованиям и нормативам в течение гарантийного срока. Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня сдачи объекта.
· В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты за свой счет, в случае если дефекты устраняются силами Заказчика с привлечением других подрядных организаций, Исполнитель должен возместить затраты Заказчику на устранение дефектов.

	9
	Основные требования к сметной документации
	· при определении сметной стоимости ремонтных работ нормативы сметной прибыли применять с коэффициентом 0,85.
· при расчете сметной стоимости работ необходимо учитывать все затраты, предусматриваемые в главе 9 «Прочие работы и затраты». Неучтенные «Прочие затраты» дополнительно оплачиваться не будут.
· смета составляется в сборниках ТЕР-ЛО в базе 2001 г. (в редакции 2014 г.) с индексацией, установленной РЦЦС по Лен. Области
· в соответствии с МДС 81.36-2004, расценки не корректировать. 
· стоимость материалов за расценками принять по сборнику сметных цен, входящему в федеральный реестр сметных нормативов в базовом уровне цен (ТССЦ). В случае отсутствия данного материала – принять по прайс-листу,  в смете в графе «обоснование» указать наименование поставщика. Использование прайс-листов при наличии соответствующих материалов в сборнике сметных цен не допускается.
· не применять повышающие коэффициенты на реконструкцию 1,15 и 1,25 на все виды демонтажных работ и монтаж оборудования.

	10
	Сроки выполнения работ
	Срок выполнения работ по настоящему Договору:
· начало работ – со дня заключения договора
· максимальный срок выполнения работ – до 31.12.2016 года.

	11
	Требования к объему, составу работ и материалам
	Поадресно согласно Разделам 2 и 3 настоящего Технического задания. 
Субподрядчик выполняет весь комплекс работ с учетом приобретения необходимого оборудования и материалов, за исключением клапанов  ВКСР  с ЭИМ (проходной седельный регулирующий с электрическим исполнительным механизмом), которые предоставляются Подрядчиком по акту приема-передачи. 

	12
	Начальная (максимальная) цена контракта
	545 714,17 (Пятьсот сорок пять тысяч семьсот четырнадцать рублей 17 копеек), НДС не облагается в связи с применением  Субподрядчиком упрощенной системы налогообложения. В стоимость работ включены все затраты Субподрядчика, в том числе приобретение и поставка на объекты необходимого оборудования и материалов, за исключением клапанов  ВКСР  с ЭИМ (проходной седельный регулирующий с электрическим исполнительным механизмом), которые предоставляются Подрядчиком по акту приема-передачи.





Раздел 2 
Ведомость объема работ по ремонту ИТП с установкой клапанов  ВКСР  с ЭИМ 
 в МКД по адресу: г. Выборг 

	1
	ул. Димитрова, д. 5б
	 
	 

	 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм 
	100 м трубопровода
	0.04

	 
	Снятие кранов водоразборных или туалетных 
	100 шт. арматуры
	0.03

	 
	Отключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 
	100 жил
	0.2

	 
	Снятие расходомеров, устанавливаемых на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм 
	1 шт.
	2

	 
	Снятие расходомеров, устанавливаемых на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм 
	1 шт.
	1

	 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм 
	100 м трубопровода
	0.03

	 
	Установка клапана  ВКСР Ду 25-02 с ЭИМ (проходной седельный регулирующий с электрическим исполнительным механизмом)
	1 шт.
	1

	 
	Установка бобышек, штуцеров на условное давление до 10 МПа 
	100 шт.
	0.15

	 
	Установка манометров с трехходовым краном 
	1 компл.
	2

	 
	Монтаж датчика температуры погружного ТВП
	1 шт.
	1

	 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 
	100 жил
	0.2

	 
	Установка расходомера, устанавливаемого на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм 
	1 шт.
	3

	 
	Установка расходомера, устанавливаемого на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм 
	1 шт.
	1

	 
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.00716

	 
	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем 
	1 м3 изоляции
	0.038

	 
	Прокладка кабелей двух-четырехжильных по установленным конструкциям и лоткам в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 
	100 м
	0.25

	 
	Установка автоматического выключателя однополюсного 2А B ВА47-29 4.5кА
	1 шт.
	1

	 
	Пуско-наладка датчиков контактных механических с числом цепей управления до 2 
	1 шт.
	1

	 
	Пуско-наладочные работы системы горячего водоснабжения (ГВС), включая трубопроводы, узел регулирования, теплопроизводительность до 10 Гкал/ч 
	1 система
	1

	2
	ул. Кривоносова, д. 9
	 
	 

	 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм 
	100 м трубопровода
	0.04

	 
	Разборка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм 
	1 соединение
	1

	 
	Демонтаж грязевиков 
	100 шт.
	0.01

	 
	Снятие кранов водоразборных или туалетных 
	100 шт. арматуры
	0.01

	 
	Отключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 
	100 жил
	0.2

	 
	Снятие расходомеров, устанавливаемых на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм 
	1 шт.
	2

	 
	Снятие расходомеров, устанавливаемых на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм 
	1 шт.
	1

	 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм 
	100 м трубопровода
	0.02

	 
	Установка клапана  ВКСР Ду 32-02 с ЭИМ (проходной седельный регулирующий с электрическим исполнительным механизмом)
	1 шт.
	1

	 
	Установка бобышек, штуцеров на условное давление до 10 МПа 
	100 шт.
	0.08

	 
	Монтаж датчика температуры погружного ТВП
	1 шт.
	1

	 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 
	100 жил
	0.2

	 
	Установка расходомера, устанавливаемого на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм 
	1 шт.
	2

	 
	Установка расходомера, устанавливаемого на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм 
	1 шт.
	1

	 
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.00895

	 
	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем 
	1 м3 изоляции
	0.041

	 
	Прокладка кабелей двух-четырехжильных по установленным конструкциям и лоткам в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм3
	100 м
	0.25

	 
	Установка автоматического выключателя однополюсного 2А B ВА47-29 4.5кА
	1 шт.
	1

	 
	Пуско-наладка датчиков контактных механических с числом цепей управления до 3
	1 шт.
	1

	 
	Пуско-наладочные работы системы горячего водоснабжения (ГВС), включая трубопроводы, узел регулирования, теплопроизводительность до 10 Гкал/ч 
	1 система
	1

	3
	ул. Кривоносова, д. 11
	 
	 

	 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм 
	100 м трубопровода
	0.02

	 
	Разборка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм 
	1 соединение
	1

	 
	Отключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 
	100 жил
	0.2

	 
	Снятие расходомеров, устанавливаемых на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм 
	1 шт.
	2

	 
	Снятие расходомеров, устанавливаемых на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм 
	1 шт.
	1

	 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм 
	100 м трубопровода
	0.01

	 
	Установка клапана  ВКСР Ду 32-02 с ЭИМ (проходной седельный регулирующий с электрическим исполнительным механизмом)
	1 шт.
	1

	 
	Установка бобышек, штуцеров на условное давление до 10 МПа 
	100 шт.
	0.02

	 
	Монтаж датчика температуры погружного ТВП
	1 шт.
	1

	 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 
	100 жил
	0.2

	 
	Установка расходомера, устанавливаемого на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм 
	1 шт.
	2

	 
	Установка расходомера, устанавливаемого на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм 
	1 шт.
	1

	 
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.00358

	 
	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем 
	1 м3 изоляции
	0.016

	 
	Прокладка кабелей двух-четырехжильных по установленным конструкциям и лоткам в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм4
	100 м
	0.25

	 
	Установка автоматического выключателя однополюсного 2А B ВА47-29 4.5кА
	1 шт.
	1

	 
	Пуско-наладка датчиков контактных механических с числом цепей управления до 4
	1 шт.
	1

	 
	Пуско-наладочные работы системы горячего водоснабжения (ГВС), включая трубопроводы, узел регулирования, теплопроизводительность до 10 Гкал/ч 
	1 система
	1

	4
	ул. Кривоносова, д. 11а
	 
	 

	 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм 
	100 м трубопровода
	0.02

	 
	Разборка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм 
	1 соединение
	1

	 
	Отключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 
	100 жил
	0.2

	 
	Снятие расходомеров, устанавливаемых на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм 
	1 шт.
	2

	 
	Снятие расходомеров, устанавливаемых на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм 
	1 шт.
	1

	 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм 
	100 м трубопровода
	0.01

	 
	Установка клапана  ВКСР Ду 32-02 с ЭИМ (проходной седельный регулирующий с электрическим исполнительным механизмом)
	1 шт.
	1

	 
	Установка бобышек, штуцеров на условное давление до 10 МПа 
	100 шт.
	0.02

	 
	Монтаж датчика температуры погружного ТВП
	1 шт.
	1

	 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 
	100 жил
	0.2

	 
	Установка расходомера, устанавливаемого на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм 
	1 шт.
	2

	 
	Установка расходомера, устанавливаемого на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм 
	1 шт.
	1

	 
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.00358

	 
	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем 
	1 м3 изоляции
	0.016

	 
	Прокладка кабелей двух-четырехжильных по установленным конструкциям и лоткам в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм5
	100 м
	0.25

	 
	Установка автоматического выключателя однополюсного 2А B ВА47-29 4.5кА
	1 шт.
	1

	 
	Пуско-наладка датчиков контактных механических с числом цепей управления до 5
	1 шт.
	1

	 
	Пуско-наладочные работы системы горячего водоснабжения (ГВС), включая трубопроводы, узел регулирования, теплопроизводительность до 10 Гкал/ч 
	1 система
	1

	5
	ул. Кривоносова, д. 11б
	 
	 

	 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм 
	100 м трубопровода
	0.02

	 
	Разборка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм 
	1 соединение
	1

	 
	Отключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 
	100 жил
	0.2

	 
	Снятие расходомеров, устанавливаемых на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм 
	1 шт.
	2

	 
	Снятие расходомеров, устанавливаемых на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм 
	1 шт.
	1

	 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм 
	100 м трубопровода
	0.01

	 
	Установка клапана  ВКСР Ду 32-02 с ЭИМ (проходной седельный регулирующий с электрическим исполнительным механизмом)
	1 шт.
	1

	 
	Установка бобышек, штуцеров на условное давление до 10 МПа 
	100 шт.
	0.02

	 
	Монтаж датчика температуры погружного ТВП
	1 шт.
	1

	 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 
	100 жил
	0.2

	 
	Установка расходомера, устанавливаемого на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм 
	1 шт.
	2

	 
	Установка расходомера, устанавливаемого на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм 
	1 шт.
	1

	 
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.00358

	 
	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем 
	1 м3 изоляции
	0.016

	 
	Прокладка кабелей двух-четырехжильных по установленным конструкциям и лоткам в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм6
	100 м
	0.25

	 
	Установка автоматического выключателя однополюсного 2А B ВА47-29 4.5кА
	1 шт.
	1

	 
	Пуско-наладка датчиков контактных механических с числом цепей управления до 6
	1 шт.
	1

	 
	Пуско-наладочные работы системы горячего водоснабжения (ГВС), включая трубопроводы, узел регулирования, теплопроизводительность до 10 Гкал/ч 
	1 система
	1

	6
	ул. Кузнечная, д. 2
	 
	 

	 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм 
	100 м трубопровода
	0.04

	 
	Разборка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм 
	1 соединение
	1

	 
	Демонтаж грязевиков 
	100 шт.
	0.01

	 
	Снятие кранов водоразборных или туалетных 
	100 шт. арматуры
	0.01

	 
	Отключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 
	100 жил
	0.2

	 
	Снятие расходомеров, устанавливаемых на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм 
	1 шт.
	2

	 
	Снятие расходомеров, устанавливаемых на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм 
	1 шт.
	1

	 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм 
	100 м трубопровода
	0.02

	 
	Установка клапана  ВКСР Ду 25-02 с ЭИМ (проходной седельный регулирующий с электрическим исполнительным механизмом)
	1 шт.
	1

	 
	Установка бобышек, штуцеров на условное давление до 10 МПа 
	100 шт.
	0.08

	 
	Монтаж датчика температуры погружного ТВП
	1 шт.
	1

	 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 
	100 жил
	0.2

	 
	Установка расходомера, устанавливаемого на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм 
	1 шт.
	2

	 
	Установка расходомера, устанавливаемого на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм 
	1 шт.
	1

	 
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.00895

	 
	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем 
	1 м3 изоляции
	0.041

	 
	Прокладка кабелей двух-четырехжильных по установленным конструкциям и лоткам в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм7
	100 м
	0.25

	 
	Установка автоматического выключателя однополюсного 2А B ВА47-29 4.5кА
	1 шт.
	1

	 
	Пуско-наладка датчиков контактных механических с числом цепей управления до 7
	1 шт.
	1

	 
	Пуско-наладочные работы системы горячего водоснабжения (ГВС), включая трубопроводы, узел регулирования, теплопроизводительность до 10 Гкал/ч 
	1 система
	1

	7
	ул. Куйбышева, д. 11
	 
	 

	 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм 
	100 м трубопровода
	0.04

	 
	Снятие кранов водоразборных или туалетных 
	100 шт. арматуры
	0.03

	 
	Отключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 
	100 жил
	0.2

	 
	Снятие расходомеров, устанавливаемых на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм 
	1 шт.
	2

	 
	Снятие расходомеров, устанавливаемых на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм 
	1 шт.
	1

	 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм 
	100 м трубопровода
	0.03

	 
	Установка клапана  ВКСР Ду 25-02 с ЭИМ (проходной седельный регулирующий с электрическим исполнительным механизмом)
	1 шт.
	1

	 
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм
	1 соединение
	1

	 
	Установка бобышек, штуцеров на условное давление до 10 МПа 
	100 шт.
	0.13

	 
	Установка манометров с трехходовым краном 
	1 компл.
	2

	 
	Монтаж датчика температуры погружного ТВП
	1 шт.
	1

	 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 
	100 жил
	0.2

	 
	Установка расходомера, устанавливаемого на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм 
	1 шт.
	2

	 
	Установка расходомера, устанавливаемого на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм 
	1 шт.
	1

	 
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.00716

	 
	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем 
	1 м3 изоляции
	0.038

	 
	Прокладка кабелей двух-четырехжильных по установленным конструкциям и лоткам в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм8
	100 м
	0.25

	 
	Установка автоматического выключателя однополюсного 2А B ВА47-29 4.5кА
	1 шт.
	1

	 
	Пуско-наладка датчиков контактных механических с числом цепей управления до 8
	1 шт.
	1

	 
	Пуско-наладочные работы системы горячего водоснабжения (ГВС), включая трубопроводы, узел регулирования, теплопроизводительность до 10 Гкал/ч 
	1 система
	1

	8
	Ленинградское шоссе, д. 34
	 
	 

	 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм 
	100 м трубопровода
	0.02

	 
	Разборка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм 
	1 соединение
	1

	 
	Отключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 
	100 жил
	0.2

	 
	Снятие расходомеров, устанавливаемых на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм 
	1 шт.
	2

	 
	Снятие расходомеров, устанавливаемых на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм 
	1 шт.
	1

	 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм 
	100 м трубопровода
	0.01

	 
	Установка клапана  ВКСР Ду 32-02 с ЭИМ (проходной седельный регулирующий с электрическим исполнительным механизмом)
	1 шт.
	1

	 
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм
	1 соединение
	1

	 
	Установка бобышек, штуцеров на условное давление до 10 МПа 
	100 шт.
	0.02

	 
	Монтаж датчика температуры погружного ТВП
	1 шт.
	1

	 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 
	100 жил
	0.2

	 
	Установка расходомера, устанавливаемого на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм 
	1 шт.
	2

	 
	Установка расходомера, устанавливаемого на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм 
	1 шт.
	1

	 
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.00358

	 
	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем 
	1 м3 изоляции
	0.016

	 
	Прокладка кабелей двух-четырехжильных по установленным конструкциям и лоткам в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм9
	100 м
	0.25

	 
	Установка автоматического выключателя однополюсного 2А B ВА47-29 4.5кА
	1 шт.
	1

	 
	Пуско-наладка датчиков контактных механических с числом цепей управления до 9
	1 шт.
	1

	 
	Пуско-наладочные работы системы горячего водоснабжения (ГВС), включая трубопроводы, узел регулирования, теплопроизводительность до 10 Гкал/ч 
	1 система
	1

	9
	Ленинградское шоссе, д. 28
	 
	 

	 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм 
	100 м трубопровода
	0.02

	 
	Разборка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм 
	1 соединение
	1

	 
	Отключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 
	100 жил
	0.2

	 
	Снятие расходомеров, устанавливаемых на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм 
	1 шт.
	2

	 
	Снятие расходомеров, устанавливаемых на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм 
	1 шт.
	1

	 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм 
	100 м трубопровода
	0.01

	 
	Установка клапана  ВКСР Ду 25-02 с ЭИМ (проходной седельный регулирующий с электрическим исполнительным механизмом)
	1 шт.
	1

	 
	Установка бобышек, штуцеров на условное давление до 10 МПа 
	100 шт.
	0.02

	 
	Монтаж датчика температуры погружного ТВП
	1 шт.
	1

	 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 
	100 жил
	0.2

	 
	Установка расходомера, устанавливаемого на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм 
	1 шт.
	2

	 
	Установка расходомера, устанавливаемого на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм 
	1 шт.
	1

	 
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.00358

	 
	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем 
	1 м3 изоляции
	0.016

	 
	Прокладка кабелей двух-четырехжильных по установленным конструкциям и лоткам в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм10
	100 м
	0.25

	 
	Установка автоматического выключателя однополюсного 2А B ВА47-29 4.5кА
	1 шт.
	1

	 
	Пуско-наладка датчиков контактных механических с числом цепей управления до 10
	1 шт.
	1

	 
	Пуско-наладочные работы системы горячего водоснабжения (ГВС), включая трубопроводы, узел регулирования, теплопроизводительность до 10 Гкал/ч 
	1 система
	1

	10
	Ленинградское шоссе, д. 30
	 
	 

	 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм 
	100 м трубопровода
	0.02

	 
	Разборка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм 
	1 соединение
	1

	 
	Отключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 
	100 жил
	0.2

	 
	Снятие расходомеров, устанавливаемых на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм 
	1 шт.
	2

	 
	Снятие расходомеров, устанавливаемых на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм 
	1 шт.
	1

	 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм 
	100 м трубопровода
	0.01

	 
	Установка клапана  ВКСР Ду 32-02 с ЭИМ (проходной седельный регулирующий с электрическим исполнительным механизмом)
	1 шт.
	1

	 
	Монтаж датчика температуры погружного ТВП
	1 шт.
	1

	 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 
	100 жил
	0.2

	 
	Установка расходомера, устанавливаемого на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм 
	1 шт.
	2

	 
	Установка расходомера, устанавливаемого на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм 
	1 шт.
	1

	 
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.00358

	 
	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем 
	1 м3 изоляции
	0.016

	 
	Прокладка кабелей двух-четырехжильных по установленным конструкциям и лоткам в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм11
	100 м
	0.25

	 
	Установка автоматического выключателя однополюсного 2А B ВА47-29 4.5кА
	1 шт.
	1

	 
	Пуско-наладка датчиков контактных механических с числом цепей управления до 11
	1 шт.
	1

	 
	Пуско-наладочные работы системы горячего водоснабжения (ГВС), включая трубопроводы, узел регулирования, теплопроизводительность до 10 Гкал/ч 
	1 система
	1

	11
	Наб. 40-летия ВЛКСМ, д.7(1ТУ)
	 
	 

	 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм 
	100 м трубопровода
	0.02

	 
	Разборка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм 
	1 соединение
	1

	 
	Отключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 
	100 жил
	0.2

	 
	Снятие расходомеров, устанавливаемых на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм 
	1 шт.
	2

	 
	Снятие расходомеров, устанавливаемых на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм 
	1 шт.
	1

	 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм 
	100 м трубопровода
	0.01

	 
	Установка клапана  ВКСР Ду 25-02 с ЭИМ (проходной седельный регулирующий с электрическим исполнительным механизмом)
	1 шт.
	1

	 
	Установка бобышек, штуцеров на условное давление до 10 МПа 
	100 шт.
	0.02

	 
	Монтаж датчика температуры погружного ТВП
	1 шт.
	1

	 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 
	100 жил
	0.2

	 
	Установка расходомера, устанавливаемого на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм 
	1 шт.
	2

	 
	Установка расходомера, устанавливаемого на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм 
	1 шт.
	1

	 
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.00358

	 
	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем 
	1 м3 изоляции
	0.016

	 
	Прокладка кабелей двух-четырехжильных по установленным конструкциям и лоткам в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм12
	100 м
	0.25

	 
	Установка автоматического выключателя однополюсного 2А B ВА47-29 4.5кА
	1 шт.
	1

	 
	Пуско-наладка датчиков контактных механических с числом цепей управления до 12
	1 шт.
	1

	 
	Пуско-наладочные работы системы горячего водоснабжения (ГВС), включая трубопроводы, узел регулирования, теплопроизводительность до 10 Гкал/ч 
	1 система
	1

	12
	Наб. 40-летия ВЛКСМ, д.7(2ТУ)
	 
	 

	 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм 
	100 м трубопровода
	0.02

	 
	Разборка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм 
	1 соединение
	1

	 
	Отключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 
	100 жил
	0.2

	 
	Снятие расходомеров, устанавливаемых на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм 
	1 шт.
	2

	 
	Снятие расходомеров, устанавливаемых на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм 
	1 шт.
	1

	 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм 
	100 м трубопровода
	0.01

	 
	Установка клапана  ВКСР Ду 32-02 с ЭИМ (проходной седельный регулирующий с электрическим исполнительным механизмом)
	1 шт.
	1

	 
	Установка бобышек, штуцеров на условное давление до 10 МПа 
	100 шт.
	0.02

	 
	Монтаж датчика температуры погружного ТВП
	1 шт.
	1

	 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 
	100 жил
	0.2

	 
	Установка расходомера, устанавливаемого на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм 
	1 шт.
	2

	 
	Установка расходомера, устанавливаемого на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм 
	1 шт.
	1

	 
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.00358

	 
	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем 
	1 м3 изоляции
	0.016

	 
	Прокладка кабелей двух-четырехжильных по установленным конструкциям и лоткам в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм13
	100 м
	0.25

	 
	Установка автоматического выключателя однополюсного 2А B ВА47-29 4.5кА
	1 шт.
	1

	 
	Пуско-наладка датчиков контактных механических с числом цепей управления до 13
	1 шт.
	1

	 
	Пуско-наладочные работы системы горячего водоснабжения (ГВС), включая трубопроводы, узел регулирования, теплопроизводительность до 10 Гкал/ч 
	1 система
	1

	13
	ул. Офицерская, д. 4
	 
	 

	 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм 
	100 м трубопровода
	0.04

	 
	Разборка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм 
	1 соединение
	1

	 
	Демонтаж грязевиков 
	100 шт.
	0.01

	 
	Снятие кранов водоразборных или туалетных 
	100 шт. арматуры
	0.01

	 
	Отключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 
	100 жил
	0.2

	 
	Снятие расходомеров, устанавливаемых на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм 
	1 шт.
	2

	 
	Снятие расходомеров, устанавливаемых на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм 
	1 шт.
	1

	 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм 
	100 м трубопровода
	0.02

	 
	Установка клапана  ВКСР Ду 32-02 с ЭИМ (проходной седельный регулирующий с электрическим исполнительным механизмом)
	1 шт.
	1

	 
	Установка бобышек, штуцеров на условное давление до 10 МПа 
	100 шт.
	0.08

	 
	Монтаж датчика температуры погружного ТВП
	1 шт.
	1

	 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 
	100 жил
	0.2

	 
	Установка расходомера, устанавливаемого на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм 
	1 шт.
	2

	 
	Установка расходомера, устанавливаемого на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм 
	1 шт.
	1

	 
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.00895

	 
	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем 
	1 м3 изоляции
	0.041

	 
	Прокладка кабелей двух-четырехжильных по установленным конструкциям и лоткам в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм14
	100 м
	0.25

	 
	Установка автоматического выключателя однополюсного 2А B ВА47-29 4.5кА
	1 шт.
	1

	 
	Пуско-наладка датчиков контактных механических с числом цепей управления до 14
	1 шт.
	1

	 
	Пуско-наладочные работы системы горячего водоснабжения (ГВС), включая трубопроводы, узел регулирования, теплопроизводительность до 10 Гкал/ч 
	1 система
	1

	14
	ул. Северная, д. 8
	 
	 

	 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм 
	100 м трубопровода
	0.02

	 
	Разборка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм 
	1 соединение
	1

	 
	Отключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 
	100 жил
	0.2

	 
	Снятие расходомеров, устанавливаемых на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм 
	1 шт.
	2

	 
	Снятие расходомеров, устанавливаемых на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм 
	1 шт.
	1

	 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм 
	100 м трубопровода
	0.01

	 
	Установка клапана  ВКСР Ду 32-02 с ЭИМ (проходной седельный регулирующий с электрическим исполнительным механизмом)
	1 шт.
	1

	 
	Монтаж датчика температуры погружного ТВП
	1 шт.
	1

	 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 
	100 жил
	0.2

	 
	Установка расходомера, устанавливаемого на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм 
	1 шт.
	2

	 
	Установка расходомера, устанавливаемого на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм 
	1 шт.
	1

	 
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.00358

	 
	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем 
	1 м3 изоляции
	0.016

	 
	Прокладка кабелей двух-четырехжильных по установленным конструкциям и лоткам в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм15
	100 м
	0.25

	 
	Установка автоматического выключателя однополюсного 2А B ВА47-29 4.5кА
	1 шт.
	1

	 
	Пуско-наладка датчиков контактных механических с числом цепей управления до 15
	1 шт.
	1

	 
	Пуско-наладочные работы системы горячего водоснабжения (ГВС), включая трубопроводы, узел регулирования, теплопроизводительность до 10 Гкал/ч 
	1 система
	1

	15
	ул. Гагарина, д. 49
	 
	 

	 
	Снятие кранов водоразборных или туалетных 
	100 шт. арматуры
	0.01

	 
	Отключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 
	100 жил
	0.24

	 
	Снятие расходомеров, устанавливаемых на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм 
	1 шт.
	2

	 
	Снятие расходомеров, устанавливаемых на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм 
	1 шт.
	1

	 
	Снятие расходомеров, устанавливаемых на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 20 мм 
	1 шт.
	1

	 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм 
	100 м трубопровода
	0.02

	 
	Установка клапана  ВКСР Ду 32-02 с ЭИМ (проходной седельный регулирующий с электрическим исполнительным механизмом)
	1 шт.
	1

	 
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм
	1 соединение
	1

	 
	Установка бобышек, штуцеров на условное давление до 10 МПа 
	100 шт.
	0.07

	 
	Монтаж датчика температуры погружного ТВП
	1 шт.
	1

	 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 
	100 жил
	0.24

	 
	Установка расходомера, устанавливаемого на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм 
	1 шт.
	2

	 
	Установка расходомера, устанавливаемого на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм 
	1 шт.
	1

	 
	Установка расходомера, устанавливаемого на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 20 мм 
	1 шт.
	1

	 
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.00895

	 
	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем 
	1 м3 изоляции
	0.049

	 
	Прокладка кабелей двух-четырехжильных по установленным конструкциям и лоткам в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм16
	100 м
	0.25

	 
	Установка автоматического выключателя однополюсного 2А B ВА47-29 4.5кА
	1 шт.
	1

	 
	Пуско-наладка датчиков контактных механических с числом цепей управления до 16
	1 шт.
	1

	 
	Пуско-наладочные работы системы горячего водоснабжения (ГВС), включая трубопроводы, узел регулирования, теплопроизводительность до 10 Гкал/ч 
	1 система
	1

	16
	ул. Гагарина, д. 65
	 
	 

	 
	Отключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 
	100 жил
	0.24

	 
	Снятие расходомеров, устанавливаемых на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм 
	1 шт.
	2

	 
	Снятие расходомеров, устанавливаемых на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм 
	1 шт.
	1

	 
	Снятие расходомеров, устанавливаемых на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 20 мм 
	1 шт.
	1

	 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм 
	100 м трубопровода
	0.02

	 
	Установка клапана  ВКСР Ду 32-02 с ЭИМ (проходной седельный регулирующий с электрическим исполнительным механизмом)
	1 шт.
	1

	 
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм
	1 соединение
	1

	 
	Установка бобышек, штуцеров на условное давление до 10 МПа 
	100 шт.
	0.09

	 
	Монтаж датчика температуры погружного ТВП
	1 шт.
	1

	 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 
	100 жил
	0.24

	 
	Установка расходомера, устанавливаемого на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм 
	1 шт.
	2

	 
	Установка расходомера, устанавливаемого на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм 
	1 шт.
	1

	 
	Установка расходомера, устанавливаемого на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 20 мм 
	1 шт.
	1

	 
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.00895

	 
	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем 
	1 м3 изоляции
	0.049

	 
	Прокладка кабелей двух-четырехжильных по установленным конструкциям и лоткам в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм17
	100 м
	0.25

	 
	Установка автоматического выключателя однополюсного 2А B ВА47-29 4.5кА
	1 шт.
	1

	 
	Пуско-наладка датчиков контактных механических с числом цепей управления до 17
	1 шт.
	1

	 
	Пуско-наладочные работы системы горячего водоснабжения (ГВС), включая трубопроводы, узел регулирования, теплопроизводительность до 10 Гкал/ч 
	1 система
	1

	17
	Ленинградское шоссе, д. 53б
	 
	 

	 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм 
	100 м трубопровода
	0.04

	 
	Демонтаж грязевиков 
	100 шт.
	0.01

	 
	Снятие кранов водоразборных или туалетных 
	100 шт. арматуры
	0.04

	 
	Отключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 
	100 жил
	0.24

	 
	Снятие расходомеров, устанавливаемых на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм 
	1 шт.
	2

	 
	Снятие расходомеров, устанавливаемых на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм 
	1 шт.
	1

	 
	Снятие расходомеров, устанавливаемых на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 20 мм 
	1 шт.
	1

	 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм 
	100 м трубопровода
	0.02

	 
	Установка клапана  ВКСР Ду 32-02 с ЭИМ (проходной седельный регулирующий с электрическим исполнительным механизмом)
	1 шт.
	1

	 
	Установка фильтров диаметром 32 мм 
	10 фильтров
	0.1

	 
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм
	1 соединение
	1

	 
	Установка бобышек, штуцеров на условное давление до 10 МПа 
	100 шт.
	0.09

	 
	Монтаж датчика температуры погружного ТВП
	1 шт.
	1

	 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 
	100 жил
	0.24

	 
	Установка расходомера, устанавливаемого на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм 
	1 шт.
	2

	 
	Установка расходомера, устанавливаемого на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм 
	1 шт.
	1

	 
	Установка расходомера, устанавливаемого на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 20 мм 
	1 шт.
	1

	 
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.00716

	 
	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем 
	1 м3 изоляции
	0.066

	 
	Прокладка кабелей двух-четырехжильных по установленным конструкциям и лоткам в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм18
	100 м
	0.25

	 
	Установка автоматического выключателя однополюсного 2А B ВА47-29 4.5кА
	1 шт.
	1

	 
	Пуско-наладка датчиков контактных механических с числом цепей управления до 18
	1 шт.
	1

	 
	Пуско-наладочные работы системы горячего водоснабжения (ГВС), включая трубопроводы, узел регулирования, теплопроизводительность до 10 Гкал/ч 
	1 система
	1

	18
	ул. Макарова, д. 2
	 
	 

	 
	Снятие кранов водоразборных или туалетных 
	100 шт. арматуры
	0.01

	 
	Отключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 
	100 жил
	0.24

	 
	Снятие расходомеров, устанавливаемых на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм 
	1 шт.
	2

	 
	Снятие расходомеров, устанавливаемых на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм 
	1 шт.
	1

	 
	Снятие расходомеров, устанавливаемых на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 20 мм 
	1 шт.
	1

	 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм 
	100 м трубопровода
	0.02

	 
	Установка клапана  ВКСР Ду 32-02 с ЭИМ (проходной седельный регулирующий с электрическим исполнительным механизмом)
	1 шт.
	1

	 
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм
	1 соединение
	1

	 
	Установка бобышек, штуцеров на условное давление до 10 МПа 
	100 шт.
	0.07

	 
	Монтаж датчика температуры погружного ТВП
	1 шт.
	1

	 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 
	100 жил
	0.24

	 
	Установка расходомера, устанавливаемого на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм 
	1 шт.
	2

	 
	Установка расходомера, устанавливаемого на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм 
	1 шт.
	1

	 
	Установка расходомера, устанавливаемого на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 20 мм 
	1 шт.
	1

	 
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.00895

	 
	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем 
	1 м3 изоляции
	0.049

	 
	Прокладка кабелей двух-четырехжильных по установленным конструкциям и лоткам в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм19
	100 м
	0.25

	 
	Установка автоматического выключателя однополюсного 2А B ВА47-29 4.5кА
	1 шт.
	1

	 
	Пуско-наладка датчиков контактных механических с числом цепей управления до 19
	1 шт.
	1

	 
	Пуско-наладочные работы системы горячего водоснабжения (ГВС), включая трубопроводы, узел регулирования, теплопроизводительность до 10 Гкал/ч 
	1 система
	1

	19
	Ленинградское шоссе  д. 53а
	 
	 

	 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм 
	100 м трубопровода
	0.04

	 
	Снятие кранов водоразборных или туалетных 
	100 шт. арматуры
	0.04

	 
	Отключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 
	100 жил
	0.24

	 
	Снятие расходомеров, устанавливаемых на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм 
	1 шт.
	2

	 
	Снятие расходомеров, устанавливаемых на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм 
	1 шт.
	1

	 
	Снятие расходомеров, устанавливаемых на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 20 мм 
	1 шт.
	1

	 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм 
	100 м трубопровода
	0.02

	 
	Установка клапана  ВКСР Ду 32-02 с ЭИМ (проходной седельный регулирующий с электрическим исполнительным механизмом)
	1 шт.
	1

	 
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм
	1 соединение
	1

	 
	Установка бобышек, штуцеров на условное давление до 10 МПа 
	100 шт.
	0.09

	 
	Монтаж датчика температуры погружного ТВП
	1 шт.
	1

	 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 
	100 жил
	0.24

	 
	Установка расходомера, устанавливаемого на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм 
	1 шт.
	2

	 
	Установка расходомера, устанавливаемого на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм 
	1 шт.
	1

	 
	Установка расходомера, устанавливаемого на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 20 мм 
	1 шт.
	1

	 
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.00716

	 
	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем 
	1 м3 изоляции
	0.066

	 
	Прокладка кабелей двух-четырехжильных по установленным конструкциям и лоткам в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм20
	100 м
	0.25

	 
	Установка автоматического выключателя однополюсного 2А B ВА47-29 4.5кА
	1 шт.
	1

	 
	Пуско-наладка датчиков контактных механических с числом цепей управления до 20
	1 шт.
	1

	 
	Пуско-наладочные работы системы горячего водоснабжения (ГВС), включая трубопроводы, узел регулирования, теплопроизводительность до 10 Гкал/ч 
	1 система
	1



Раздел 3.
Ведомость материалов по ремонту ИТП с установкой клапанов  ВКСР  с ЭИМ 
 в МКД по адресу: г. Выборг 

	
	Димитрова 5б
	

	1
	Регулятор давления Valtec Ду 25 VT.087
	1

	2
	Кран шар. - ДУ 32  11Б27П1 
	4

	3
	Кран шар. со спускником - ДУ 15
	3

	4
	Отвод стальной к/з  ДУ 32х2,6 ТУ
	6

	5
	Переход стальной D  38х3,0-32х2,0 ГОСТ 17378
	4

	6
	Сгон латун. ник. ДУ25 "Американка" 
	1

	7
	Сгон латун. ник. ДУ32 "Американка" 
	4

	8
	Клапан обратный муфтовый ВР/ВР Ду32 Broen Ballofiix
	1

	9
	Выключатель автоматический однополюсный 2А B ВА47-29 4.5кА
	1

	10
	Держатель с защелкой 16 мм для труб
	25

	11
	Кабель КММ 3х0,35
	10

	12
	Кабель ПВС 3х0,5
	15

	13
	Кабель-канал 40х25 
	4

	14
	Труба гофрированная ПВХ 16 мм
	25

	
	Кривоносова 9
	

	1
	Регулятор давления Valtec Ду 25 VT.087
	1

	2
	Кран шар. - ДУ 50 11Б27П1
	3

	3
	Отвод стальной к/з D 57х3-3,5  ст.20
	4

	4
	Переход стальной D  57х3,0-32х2,0 ГОСТ 17378
	2

	5
	Переход стальной D  57х3,0-38х2,0 ГОСТ 17378
	2

	6
	Сгон латун. ник. ДУ25 "Американка" 
	1

	7
	Сгон латун. ник. ДУ50 "Американка" 
	3

	8
	Выключатель автоматический однополюсный 2А B ВА47-29 4.5кА
	1

	9
	Держатель с защелкой 16 мм для труб
	25

	10
	Кабель КММ 3х0,35
	10

	11
	Кабель ПВС 3х0,5
	15

	12
	Кабель-канал 40х25 
	4

	13
	Труба гофрированная ПВХ 16 мм
	25

	
	Кривоносова 11
	

	1
	Регулятор давления Valtec Ду 25 VT.087
	1

	2
	Отвод стальной к/з D 57х3-3,5  ст.20
	2

	3
	Переход стальной D  57х3,0-32х2,0 ГОСТ 17378
	2

	4
	Переход стальной D  57х3,0-38х2,0 ГОСТ 17378
	2

	5
	Сгон латун. ник. ДУ25 "Американка" 
	1

	6
	Выключатель автоматический однополюсный 2А B ВА47-29 4.5кА
	1

	7
	Держатель с защелкой 16 мм для труб
	25

	8
	Кабель КММ 3х0,35
	10

	9
	Кабель ПВС 3х0,5
	15

	10
	Кабель-канал 40х25 
	4

	11
	Труба гофрированная ПВХ 16 мм
	25

	
	Кривоносова 11а
	

	1
	Регулятор давления Valtec Ду 25 VT.087
	1

	2
	Отвод стальной к/з D 57х3-3,5  ст.20
	2

	3
	Переход стальной D  57х3,0-32х2,0 ГОСТ 17378
	2

	4
	Переход стальной D  57х3,0-38х2,0 ГОСТ 17378
	2

	5
	Сгон латун. ник. ДУ25 "Американка" 
	1

	6
	Выключатель автоматический однополюсный 2А B ВА47-29 4.5кА
	1

	7
	Держатель с защелкой 16 мм для труб
	25

	8
	Кабель КММ 3х0,35
	10

	9
	Кабель ПВС 3х0,5
	15

	10
	Кабель-канал 40х25 
	4

	11
	Труба гофрированная ПВХ 16 мм
	25

	
	Кривоносова 11б
	

	1
	Регулятор давления Valtec Ду 25 VT.087
	1

	2
	Отвод стальной к/з D 57х3-3,5  ст.20
	2

	3
	Переход стальной D  57х3,0-32х2,0 ГОСТ 17378
	2

	4
	Переход стальной D  57х3,0-38х2,0 ГОСТ 17378
	2

	5
	Сгон латун. ник. ДУ25 "Американка" 
	1

	6
	Выключатель автоматический однополюсный 2А B ВА47-29 4.5кА
	1

	7
	Держатель с защелкой 16 мм для труб
	25

	8
	Кабель КММ 3х0,35
	10

	9
	Кабель ПВС 3х0,5
	15

	10
	Кабель-канал 40х25 
	4

	11
	Труба гофрированная ПВХ 16 мм
	25

	
	Кузнечная 2
	

	1
	Регулятор давления Valtec Ду 25 VT.087
	1

	2
	Кран шар. - ДУ 50 11Б27П1
	3

	3
	Отвод стальной к/з D 57х3-3,5  ст.20
	4

	4
	Переход стальной D  57х3,0-32х2,0 ГОСТ 17378
	4

	5
	Сгон латун. ник. ДУ25 "Американка" 
	1

	6
	Сгон латун. ник. ДУ50 "Американка" 
	3

	7
	Выключатель автоматический однополюсный 2А B ВА47-29 4.5кА
	1

	8
	Держатель с защелкой 16 мм для труб
	25

	9
	Кабель КММ 3х0,35
	10

	10
	Кабель ПВС 3х0,5
	15

	11
	Кабель-канал 40х25 
	4

	12
	Труба гофрированная ПВХ 16 мм
	25

	
	Куйбышева 11
	

	1
	Регулятор давления Valtec Ду 25 VT.087
	1

	2
	Кран шар. - ДУ 32  11Б27П1 
	4

	3
	Кран шар. со спускником - ДУ 15
	3

	4
	Отвод стальной к/з  ДУ 32х2,6 ТУ
	6

	5
	Переход стальной D  38х3,0-32х2,0 ГОСТ 17378
	4

	6
	Сгон латун. ник. ДУ25 "Американка" 
	1

	7
	Сгон латун. ник. ДУ32 "Американка" 
	4

	8
	Выключатель автоматический однополюсный 2А B ВА47-29 4.5кА
	1

	9
	Держатель с защелкой 16 мм для труб
	25

	10
	Кабель КММ 3х0,35
	10

	11
	Кабель ПВС 3х0,5
	15

	12
	Кабель-канал 40х25 
	4

	13
	Труба гофрированная ПВХ 16 мм
	25

	
	Ленинградское шоссе 28
	

	1
	Регулятор давления Valtec Ду 25 VT.087
	1

	2
	Отвод стальной к/з D 57х3-3,5  ст.20
	2

	3
	Переход стальной D  57х3,0-32х2,0 ГОСТ 17378
	4

	4
	Сгон латун. ник. ДУ25 "Американка" 
	1

	5
	Выключатель автоматический однополюсный 2А B ВА47-29 4.5кА
	1

	6
	Держатель с защелкой 16 мм для труб
	25

	7
	Кабель КММ 3х0,35
	10

	8
	Кабель ПВС 3х0,5
	15

	9
	Кабель-канал 40х25 
	4

	10
	Труба гофрированная ПВХ 16 мм
	25

	
	Ленинградское шоссе 30
	

	1
	Отвод стальной к/з D 57х3-3,5  ст.20
	2

	2
	Переход стальной D  57х3,0-38х2,0 ГОСТ 17378
	2

	3
	Выключатель автоматический однополюсный 2А B ВА47-29 4.5кА
	1

	4
	Держатель с защелкой 16 мм для труб
	25

	5
	Кабель КММ 3х0,35
	10

	6
	Кабель ПВС 3х0,5
	15

	7
	Кабель-канал 40х25 
	4

	8
	Труба гофрированная ПВХ 16 мм
	25

	
	Ленинградское шоссе 34
	

	1
	Регулятор давления Valtec Ду 25 VT.087
	1

	2
	Отвод стальной к/з D 57х3-3,5  ст.20
	2

	3
	Переход стальной D  57х3,0-32х2,0 ГОСТ 17378
	2

	4
	Переход стальной D  57х3,0-38х2,0 ГОСТ 17378
	2

	5
	Сгон латун. ник. ДУ25 "Американка" 
	1

	6
	Выключатель автоматический однополюсный 2А B ВА47-29 4.5кА
	1

	7
	Держатель с защелкой 16 мм для труб
	25

	8
	Кабель КММ 3х0,35
	10

	9
	Кабель ПВС 3х0,5
	15

	10
	Кабель-канал 40х25 
	4

	11
	Труба гофрированная ПВХ 16 мм
	25

	
	Набережная 40-летия ВЛКСМ 7 (1ТУ)
	

	1
	Регулятор давления Valtec Ду 25 VT.087
	1

	2
	Отвод стальной к/з D 57х3-3,5  ст.20
	2

	3
	Переход стальной D  57х3,0-32х2,0 ГОСТ 17378
	4

	4
	Сгон латун. ник. ДУ25 "Американка" 
	1

	5
	Выключатель автоматический однополюсный 2А B ВА47-29 4.5кА
	1

	6
	Держатель с защелкой 16 мм для труб
	25

	7
	Кабель КММ 3х0,35
	10

	8
	Кабель ПВС 3х0,5
	15

	9
	Кабель-канал 40х25 
	4

	10
	Труба гофрированная ПВХ 16 мм
	25

	
	Набережная 40-летия ВЛКСМ 7 (2ТУ)
	

	1
	Регулятор давления Valtec Ду 25 VT.087
	1

	2
	Отвод стальной к/з D 57х3-3,5  ст.20
	2

	3
	Переход стальной D  57х3,0-32х2,0 ГОСТ 17378
	2

	4
	Переход стальной D  57х3,0-38х2,0 ГОСТ 17378
	2

	5
	Сгон латун. ник. ДУ25 "Американка" 
	1

	6
	Выключатель автоматический однополюсный 2А B ВА47-29 4.5кА
	1

	7
	Держатель с защелкой 16 мм для труб
	25

	8
	Кабель КММ 3х0,35
	10

	9
	Кабель ПВС 3х0,5
	15

	10
	Кабель-канал 40х25 
	4

	11
	Труба гофрированная ПВХ 16 мм
	25

	
	Офицерская 4
	

	1
	Регулятор давления Valtec Ду 25 VT.087
	1

	2
	Кран шар. - ДУ 50 11Б27П1
	3

	3
	Отвод стальной к/з D 57х3-3,5  ст.20
	4

	4
	Переход стальной D  57х3,0-32х2,0 ГОСТ 17378
	2

	5
	Переход стальной D  57х3,0-38х2,0 ГОСТ 17378
	2

	6
	Сгон латун. ник. ДУ25 "Американка" 
	1

	7
	Сгон латун. ник. ДУ50 "Американка" 
	3

	8
	Выключатель автоматический однополюсный 2А B ВА47-29 4.5кА
	1

	9
	Держатель с защелкой 16 мм для труб
	25

	10
	Кабель КММ 3х0,35
	10

	11
	Кабель ПВС 3х0,5
	15

	12
	Кабель-канал 40х25 
	4

	13
	Труба гофрированная ПВХ 16 мм
	25

	
	Северная 8
	

	1
	Отвод стальной к/з D 57х3-3,5  ст.20
	2

	2
	Переход стальной D  57х3,0-38х2,0 ГОСТ 17378
	2

	3
	Выключатель автоматический однополюсный 2А B ВА47-29 4.5кА
	1

	4
	Держатель с защелкой 16 мм для труб
	25

	5
	Кабель КММ 3х0,35
	10

	6
	Кабель ПВС 3х0,5
	15

	7
	Кабель-канал 40х25 
	4

	8
	Труба гофрированная ПВХ 16 мм
	25

	
	Гагарина 49
	

	1
	Регулятор давления Valtec Ду 25 VT.087
	1

	2
	Кран шар. - ДУ 50 11Б27П1
	2

	3
	Кран шар. со спускником - ДУ 15
	1

	4
	Отвод стальной к/з D 57х3-3,5  ст.20
	4

	5
	Переход стальной D  57х3,0-32х2,0 ГОСТ 17378
	2

	6
	Переход стальной D  57х3,0-38х2,0 ГОСТ 17378
	2

	7
	Сгон латун. ник. ДУ25 "Американка" 
	1

	8
	Сгон латун. ник. ДУ50 "Американка" 
	2

	9
	Выключатель автоматический однополюсный 2А B ВА47-29 4.5кА
	1

	10
	Держатель с защелкой 16 мм для труб
	25

	11
	Кабель КММ 3х0,35
	10

	12
	Кабель ПВС 3х0,5
	15

	13
	Кабель-канал 40х25 
	4

	14
	Труба гофрированная ПВХ 16 мм
	25

	15
	Кран шар. Ду50 (сущ.)
	1

	
	Гагарина 65
	

	1
	Регулятор давления Valtec Ду 25 VT.087
	1

	2
	Кран шар. - ДУ 50 11Б27П1
	3

	3
	Кран шар. со спускником - ДУ 15
	1

	4
	Отвод стальной к/з D 57х3-3,5  ст.20
	4

	5
	Переход стальной D  57х3,0-32х2,0 ГОСТ 17378
	2

	6
	Переход стальной D  57х3,0-38х2,0 ГОСТ 17378
	2

	7
	Сгон латун. ник. ДУ25 "Американка" 
	1

	8
	Сгон латун. ник. ДУ50 "Американка" 
	3

	9
	Выключатель автоматический однополюсный 2А B ВА47-29 4.5кА
	1

	10
	Держатель с защелкой 16 мм для труб
	25

	11
	Кабель КММ 3х0,35
	10

	12
	Кабель ПВС 3х0,5
	15

	13
	Кабель-канал 40х25 
	4

	14
	Труба гофрированная ПВХ 16 мм
	25

	
	Ленинградское шоссе 53а
	

	1
	Регулятор давления Valtec Ду 25 VT.087
	1

	2
	Кран шар. со спускником - ДУ 15
	1

	3
	Отвод стальной к/з  ДУ 32х2,6 ТУ
	6

	4
	Переход стальной D  38х3,0-32х2,0 ГОСТ 17378
	2

	5
	Сгон латун. ник. ДУ25 "Американка" 
	1

	6
	Сгон латун. ник. ДУ32 "Американка" 
	2

	7
	Выключатель автоматический однополюсный 2А B ВА47-29 4.5кА
	1

	8
	Держатель с защелкой 16 мм для труб
	25

	9
	Кабель КММ 3х0,35
	10

	10
	Кабель ПВС 3х0,5
	15

	11
	Кабель-канал 40х25 
	4

	12
	Труба гофрированная ПВХ 16 мм
	25

	13
	Клапан обратный муфтовый Ду 32 (сущ.)
	1

	14
	Кран шар. Ду32 (сущ.)
	3

	
	Ленинградское шоссе 53б
	

	1
	Регулятор давления Valtec Ду 25 VT.087
	1

	2
	Кран шар. со спускником - ДУ 15
	1

	3
	Отвод стальной к/з  ДУ 32х2,6 ТУ
	6

	4
	Переход стальной D  38х3,0-32х2,0 ГОСТ 17378
	2

	5
	Сгон латун. ник. ДУ25 "Американка" 
	1

	6
	Сгон латун. ник. ДУ32 "Американка" 
	2

	7
	Выключатель автоматический однополюсный 2А B ВА47-29 4.5кА
	1

	8
	Держатель с защелкой 16 мм для труб
	25

	9
	Кабель КММ 3х0,35
	10

	10
	Кабель ПВС 3х0,5
	15

	11
	Кабель-канал 40х25 
	4

	12
	Труба гофрированная ПВХ 16 мм
	25

	13
	Клапан обратный муфтовый Ду 32 (сущ.)
	1

	14
	Кран шар. Ду32 (сущ.)
	3

	
	Макарова 2
	

	1
	Регулятор давления Valtec Ду 25 VT.087
	1

	2
	Кран шар. - ДУ 50 11Б27П1
	2

	3
	Кран шар. со спускником - ДУ 15
	1

	4
	Отвод стальной к/з D 57х3-3,5  ст.20
	4

	5
	Переход стальной D  57х3,0-32х2,0 ГОСТ 17378
	2

	6
	Переход стальной D  57х3,0-38х2,0 ГОСТ 17378
	2

	7
	Сгон латун. ник. ДУ25 "Американка" 
	1

	8
	Сгон латун. ник. ДУ50 "Американка" 
	2

	9
	Выключатель автоматический однополюсный 2А B ВА47-29 4.5кА
	1

	10
	Держатель с защелкой 16 мм для труб
	25

	11
	Кабель КММ 3х0,35
	10

	12
	Кабель ПВС 3х0,5
	15

	13
	Кабель-канал 40х25 
	4

	14
	Труба гофрированная ПВХ 16 мм
	25

	15
	Кран шар. Ду50 (сущ.)
	1








