«УТВЕРЖДАЮ»

И. о. Генерального  директора
ОАО «Выборгтеплоэнерго» 

С.М. Вилков/_____________/

от « 18 » апреля 2016 г.
ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ

ВНЕСЕННЫХ В ДОКУМЕНТАЦИЮ 
ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 13 
РАЗДЕЛ 5.  ПРОЕКТ ДОГОВОРА
1. Предмет договора
1. 1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство своими силами и средствами выполнить работы на объекте: «Капитальный ремонт кровли котельной  по адресу: г. Выборг, ул. Куйбышева, 23».
РАЗДЕЛ 6.  ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК
	19.
	Дата,  время, место и прочие условия:
	Начало подачи заявок: 18.04.2016г. 08.00 ч

Окончания подачи заявок: 26.04.2016 г. 17.00

По адресу: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2 кабинет №3

Подача заявок в форме электронных документов - не предусмотрена.

	20.
	Место, дата рассмотрения, сопоставления и оценки, подведения итогов запроса предложений
	Вскрытие конвертов с заявками: 27.04.2016 г. 10.00 ч
Рассмотрение заявок: не позднее: 27.04.2016 г. 11.00 ч.



8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Приложение № 1 к Договору № 13 -16-ЗП от «___» _________ 2016 г. 

	1
	Состав работ и основные требования 
	«Капитальный ремонт кровли котельной по адресу: г. Выборг, ул. Куйбышева, 23».

Работы выполняются с использованием материалов Подрядчика.

	2
	Объемы работ
	Капитальный ремонт кровли в 2-х корпусах.
Корпус №1:

- частичное снятие рулонного покрытия и устройство двухслойного наплавляемого покрытия на всей кровле – 941,2 м2 

- снятие и установка ограждающих перил – 72,4м

- разборка покрытий цементных – 110 м2

- прорезка борозд в старой кровле – 235 п/м

- ремонт цементной стяжки – 47 мест

- устройство выравнивающей стяжки толщ.50мм – 209,6 м2

- механизированное приготовление раствора

- очистка поверхности щетками – 941,2м2

- смена водосточных воронок – 4 шт.

- смена обделок из листовой стали – 120,4 п/м

- окраска металлических поверхностей – 64 м2
- Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного – 11 т

- Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 16 км  - 11 т

Корпус №2:

- частичное снятие рулонного покрытия и устройство двухслойного наплавляемого покрытия на всей кровле – 844 м2
- разборка мелких покрытий из листовой стали – 206,6 п/м

- прорезка борозд в старой кровле – 350 п/м
- ремонт цементной стяжки – 70 мест
- очистка поверхности щетками – 844м2
- механизированное приготовление раствора
- устройство выравнивающей стяжки толщ.50мм – 230 м2
- устройство карнизов – 50,4 м2

- устройство мелких покрытий – 138 м2

- устройство подвесных желобов – 80м

- смена прямых звеньев водосточных труб 30,4м

- Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного – 7 т

- Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 16 км  - 7 т
Вниманию сметчиков:
- при расчете сметной стоимости работ необходимо учитывать предусматриваемые в главе 9 «Прочие работы и затраты». Неучтенные «Прочие затраты» дополнительно оплачиваться не будут.
- при определении сметной стоимости ремонтных работ нормативы сметной прибыли применять с коэффициентом 0,85.

- смета составляется в сборниках ТЕР-ЛО в базе 2001 г. (в редакции 2011 г.) с индексацией, установленной РЦЦС по Лен.области

- в соответствии с МДС 81.36-2004, расценки не корректировать. 

- стоимость материалов за расценками принять по сборнику сметных цен, входящему в федеральный реестр сметных нормативов в базовом уровне цен (ТССЦ). В случае отсутствия данного материала – принять по прайс-листу,  в смете в графе «обоснование» указать наименование поставщика. Использование прайс-листов при наличии соответствующих материалов в сборнике сметных цен не допускается. 

- не применять повышающие коэффициенты на реконструкцию 1,15 и 1,25 на все виды демонтажных работ и монтаж оборудования. 
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	Особые условия
	


