Приложение № 9.1.
к Договору № 08-21-ЕП  от  «___»  __________ 2021 г.


	ПРОГРАММА ОБСЛЕДОВАНИЯ  

	и оценки технического состояния строительных конструкций

	здания водогрейной котельной, 

расположенного по адресу: ЛО, п. Красносельское, ул. Советская, д. 1В

	1.   Цель обследования: определение технического состояния строительных конструкций здания котельной, а также определение возможности, сроков и условий, влияющих на дальнейшую безопасность эксплуатации объекта в рамках экспертизы промышленной безопасности                             

	2.
	Состав работ:
	
	
	
	
	
	

	
	2.1.
	Анализ имеющейся технической и исполнительной документации:
	
	

	
	наличие и ведение паспорта, проектной, исполнительной и эксплуатационной документации, сведений о проведении текущих и капитальных ремонтов, материалов предыдущих обследований и экспертиз

	
	2.2.   Рассмотрение фактических условий воздействий на конструкции                здания котельной 

	
	2.3.
	Проверка состояния конструкций:
	
	
	

	
	а)
	осмотр
	визуальный и с применением оптической техники

	
	б)
	обследование полное или локальное конструктивных элементов: полное обследование несущих 

	
	
	и ограждающих конструкций здания 

	
	в)
	техническая диагностика (приборы, инструменты): 

	
	
	- определение прочностных характеристик ж/б и каменных конструкций неразрушающим методом (УЗ-тестер УК-1401 и универсальный измеритель прочности строительных материалов «ОНИКС-2,5»);

-  выявление  повреждений металлических конструкций, оценка степени коррозии металла (набор ВИК, в труднодоступных местах - ультразвуковой толщиномер  «Булат - 1М»;
- определение состояния конструкций неразрушающими методами контроля (лазерный дальномер Disto, УЗ-тестер, УК-1401, «ОНИКС-2,5», рулетка измерительная, штангенциркуль, толщиномер «Булат-1М», набор ВИК, теодолит 4Т30П);

-  обмерные работы (лазерный дальномер Disto, рулетка измерительная);

-  фотофиксация дефектов и повреждений – фотоаппарат цифровой

	
	г)
	специальные анализы материалов конструкций
	при повреждениях, грозящих потерей

	
	
	несущей способности, согласно отдельно разработанному техническому заданию

	
	д)
	анализ среды эксплуатации
	согласно технологической документации 

	
	е)
	заключение по изменению оснований и фундаментов        при наличии просадок, грозящих

	
	
	 потерей устойчивости, согласно отдельно разработанному техническому заданию

	
	ж)
	оценка напряженного деформированного состояния (с выполнением проверочных расчетов) с учетом фактического состояния сооружения на проектные, действительные и прогнозируемые воздействия        при обнаружении дефектов и повреждений кат. А, грозящих потерей устойчивости конструкций здания 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	2.4.
	Составление заключения  о техническом состоянии здания и оформление заключения экспертизы промышленной безопасности

	
	2.5.
	Выдача рекомендаций   по ремонту и дальнейшей безопасной  эксплуатации здания

	3.
	Перечень подготовительных работ Заказчика      подготовка документации

	4.
	Порядок работ Исполнителя по объекту, обеспечение доступа к конструкциям,
	

	
	согласование времени      согласно  договору, наряду-допуску, техническому заданию

	5.
	Специальные мероприятия:
	
	
	
	

	
	1)
	в случае обнаружения аварийных мест    уведомить ответственных лиц согласно п.1.5 РД 22-01.97;

	
	2)
	выполнение усиления конструкций с целью исключения потери устойчивости
	

	
	
	конструкций:     при необходимости, согласно отдельно разработанному проекту

	6.
	Порядок приемки работы: заключение экспертизы промышленной безопасности здания котельной представляется в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе в формате .pdf с оформлением акта сдачи-приёмки

	7.
	Внесение изменений по реализованному обследованию сооружения производится:
	

	
	лицом, ответственным по ведению надзора за техническим состоянием зданий и сооружений 

	
	и безопасной эксплуатацией – из приказа по организации

	8.
	Сроки и этапы выполнения работы: обследование – июнь 2021 г., оформление заключения экспертизы промышленной безопасности – до 01 августа 2021 г.


от Заказчика:





  от Подрядчика:

____________________

     
                         Технический директор ООО «ВЭСТ»
____________________  /                           /                  ___________________ /С.Е. Карцев /
Приложение № 9.2.

                                                                           к Договору  № 04/2021 от «__» __________2021 г.

	ПРОГРАММА ОБСЛЕДОВАНИЯ  

	и оценки технического состояния строительных конструкций

   металлической дымовой трубы  Н=30 м водогрейной котельной, 

расположенной  по адресу: п. Красносельское, ул. Советская, д. 1В

	1.
	Цель обследования: определение технического состояния строительных конструкций дымовой трубы, а также определение дефектов и повреждений, сроков и условий, влияющих на дальнейшую безопасность эксплуатации объекта и выявление причины повреждений в соответствии с РД 03-610-03, СП 13-101-99 и СП 13-102-2003

	2.

2.1.
	Состав работ:

Анализ имеющейся технической и исполнительной документации:

наличие и ведение паспорта, журналов, проектной и исполнительной документации, сведений о проведении текущих и капитальных ремонтов, материалов предыдущих обследований и экспертиз

	2.2.
	Рассмотрение фактических условий воздействия на конструкции металлической дымовой трубы 

	2.3.
	Проверка состояния конструкций:

А) осмотр визуальный и с применением оптической техники строительных конструкций дымовой трубы методом промышленного альпинизма;

Б) обследование полное или локальное конструктивных элементов: полное обследование конструктивных элементов трубы методом промышленного альпинизма;

В) техническая диагностика (приборы, инструменты) 

- определение прочностных характеристик ж/б и каменных конструкций (фундамент) неразрушающим методом контроля (УЗ-тестер УК-1401 и универсальный измеритель прочности строительных материалов «ОНИКС-2,5»); 

-  выявление  повреждений металлических конструкций, оценка степени коррозии металла (набор ВИК, в труднодоступных местах - ультразвуковой толщиномер  «Булат - 1М»);

- определение состояния конструкций трубы неразрушающими методами контроля (лазерный дальномер Disto, УЗ-тестер, УК-1401, «ОНИКС-2,5», рулетка измерительная, штангенциркуль, толщиномер «Булат-1М», набор ВИК);

-  определение крена  металлической дымовой трубы – теодолит;

-  фотофиксация дефектов и повреждений – фотоаппарат цифровой
Г) специальные анализы материалов конструкций при повреждениях, грозящих потерей устойчивости, согласно отдельно разработанному техническому заданию;

Д) анализ среды эксплуатации согласно режимным картам;

Е) заключение по изменению оснований и фундаментов по результатам геодезической съемки согласно отдельно разработанному техническому заданию;

Ж) оценка напряженного деформированного состояния (с выполнением проверочных расчетов) с учетом фактического состояния сооружения на проектные, действительные и прогнозируемые действия при обнаружении дефектов и повреждений кат. А, грозящих  потерей устойчивости конструкций металлической дымовой трубы

	2.4.
	Составление заключения: о техническом состоянии строительных конструкций металлической дымовой трубы

	2.5.
	Выдача рекомендаций: по ремонту и дальнейшей безопасной эксплуатации металлической дымовой трубы

	3.
	Перечень подготовительных работ Заказчика подготовка документации 

	4.
	Порядок работ исполнителя по объекту, обеспечение доступа к конструкциям, согласование времени: согласно договору, наряду-допуску, техническому заданию

	5.
	Специальные мероприятия:

1) в случае обнаружения аварийных мест уведомить ответственных лиц согласно п. 4.18 РД 03-610-03;

2) выполнение усиления конструкций с целью исключения потери устойчивости конструкций: при необходимости, согласно отдельно разработанному проекту

	6.
	Порядок приемки работы: Отчет по результатам обследования металлической дымовой трубы предоставляется в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе в формате .pdf с оформлением акта сдачи-приёмки

	7.
	Внесение изменений по реализованному обследованию сооружения производится: лицом, ответственным по ведению надзора за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией трубы – из приказа по организации

	8.
	Сроки и этапы выполнения работ: обследование – июль 2021 г., подготовка отчета – до 01 августа 2021 г.


от Заказчика:
                                                                     от Подрядчика:                                                                             
_____________________________________                                       Технический директор ООО «ВЭСТ»

	
	
	       
	                                  /                          /
	
	
	
	 
	
	 
	           
	
	      /С.Е.Карцев/


Приложение № 9.3.
                                                                           к Договору  № 04/2021 от «__» __________2021 г.

	ПРОГРАММА ОБСЛЕДОВАНИЯ  

	и оценки технического состояния строительных конструкций

   металлической двуствольной дымовой трубы  Н=15 м водогрейной котельной, 

расположенной  по адресу: п. Пушное, ул. Школьная, д. 3А

	1.
	Цель обследования: определение технического состояния строительных конструкций дымовой трубы, а также определение дефектов и повреждений, сроков и условий, влияющих на дальнейшую безопасность эксплуатации объекта и выявление причины повреждений в соответствии с РД 03-610-03, СП 13-101-99 и СП 13-102-2003

	2.

2.1.
	Состав работ:

Анализ имеющейся технической и исполнительной документации:

наличие и ведение паспорта, журналов, проектной и исполнительной документации, сведений о проведении текущих и капитальных ремонтов, материалов предыдущих обследований и экспертиз

	2.2.
	Рассмотрение фактических условий воздействия на конструкции металлической дымовой трубы 

	2.3.
	Проверка состояния конструкций:

А) осмотр визуальный и с применением оптической техники строительных конструкций дымовой трубы методом промышленного альпинизма;

Б) обследование полное или локальное конструктивных элементов: полное обследование конструктивных элементов трубы методом промышленного альпинизма;

В) техническая диагностика (приборы, инструменты) 

- определение прочностных характеристик ж/б и каменных конструкций (фундамент) неразрушающим методом контроля (УЗ-тестер УК-1401 и универсальный измеритель прочности строительных материалов «ОНИКС-2,5»); 

-  выявление  повреждений металлических конструкций, оценка степени коррозии металла (набор ВИК, в труднодоступных местах - ультразвуковой толщиномер  «Булат - 1М»);

- определение состояния конструкций трубы неразрушающими методами контроля (лазерный дальномер Disto, УЗ-тестер, УК-1401, «ОНИКС-2,5», рулетка измерительная, штангенциркуль, толщиномер «Булат-1М», набор ВИК);

-  определение крена  металлической дымовой трубы – теодолит;

-  фотофиксация дефектов и повреждений – фотоаппарат цифровой
Г) специальные анализы материалов конструкций при повреждениях, грозящих потерей устойчивости, согласно отдельно разработанному техническому заданию;

Д) анализ среды эксплуатации согласно режимным картам;

Е) заключение по изменению оснований и фундаментов по результатам геодезической съемки согласно отдельно разработанному техническому заданию;

Ж) оценка напряженного деформированного состояния (с выполнением проверочных расчетов) с учетом фактического состояния сооружения на проектные, действительные и прогнозируемые действия при обнаружении дефектов и повреждений кат. А, грозящих  потерей устойчивости конструкций металлической дымовой трубы

	2.4.
	Составление заключения: о техническом состоянии строительных конструкций металлической дымовой трубы 

	2.5.
	Выдача рекомендаций: по ремонту и дальнейшей безопасной эксплуатации металлической дымовой трубы

	3.
	Перечень подготовительных работ Заказчика подготовка документации 

	4.
	Порядок работ исполнителя по объекту, обеспечение доступа к конструкциям, согласование времени: согласно договору, наряду-допуску, техническому заданию

	5.
	Специальные мероприятия:

1) в случае обнаружения аварийных мест уведомить ответственных лиц согласно п. 4.18 РД 03-610-03;

2) выполнение усиления конструкций с целью исключения потери устойчивости конструкций: при необходимости, согласно отдельно разработанному проекту

	6.
	Порядок приемки работы: Отчет по результатам обследования металлической дымовой трубы предоставляется в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе в формате .pdf с оформлением акта сдачи-приёмки

	7.
	Внесение изменений по реализованному обследованию сооружения производится: лицом, ответственным по ведению надзора за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией трубы – из приказа по организации

	8.
	Сроки и этапы выполнения работ: обследование – 12 апреля 2021 г., и подготовка отчета – до 20 мая 2021 г.


от Заказчика:
                                                                     от Подрядчика:                                                                             
_____________________________________                                       Технический директор ООО «ВЭСТ»

	
	
	       
	                                  /                          /
	
	
	
	 
	
	 
	           
	
	      /С.Е.Карцев/


Приложение № 9.4.

                                                                           к Договору  № 04/2021 от «__» __________2021 г.
СОГЛАСОВАНО                                                                                      УТВЕРЖДАЮ

Заказчик:                                                                                                    Подрядчик:

Генеральный директор                                                                               Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго"                                                                          ООО «ВЭСТ»

___________________/А.В. Кривоносов /                                                  ________________ /А.П. Гусев/

ПРОГРАММА ОБСЛЕДОВАНИЯ

и оценки технического состояния строительных конструкций 
кирпичной дымовой  трубы Н=45 м водогрейной паровой котельной, 

расположенной по адресу: г. Выборг, ул. Куйбышева, д. 23

	1.
	Цель обследования: обследование кирпичной дымовой трубы котельной для определения дефектов и повреждений, сроков и условий, влияющих на дальнейшую безопасность эксплуатации и выявление причины повреждений в соответствии с РД 03-610-03, СП 13-101-99 и СП 13-102-2003

	2.

2.1.
	Состав работ:

Анализ имеющейся технической и исполнительной документации:

наличие и ведение паспорта, журналов, проектной и исполнительной документации, сведений о проведении текущих и капитальных ремонтов, материалов предыдущих обследований и экспертиз

	2.2.
	Рассмотрение фактических условий воздействия на конструкции кирпичной дымовой трубы 

	2.3.
	Проверка состояния конструкций:

А) осмотр визуальный и с применением оптической техники строительных конструкций ствола кирпичной дымовой трубы, молниезащиты, футеровки, металлоконструкций;

Б) обследование полное или локальное конструктивных элементов: полное обследование конструктивных элементов трубы методом промышленного альпинизма;

В) техническая диагностика (приборы, инструменты) 

- определение прочностных характеристик ж/б и каменных конструкций неразрушающим методом контроля (УЗ-тестер УК-1401 и универсальный измеритель прочности строительных материалов «ОНИКС-2,5»); 

-  выявление  повреждений металлических конструкций, оценка степени коррозии металла (набор ВИК, в труднодоступных местах - ультразвуковой толщиномер  «Булат - 1М»);

- определение состояния конструкций трубы неразрушающими методами контроля (лазерный дальномер Disto, УЗ-тестер, УК-1401, «ОНИКС-2,5», рулетка измерительная, штангенциркуль, толщиномер «Булат-1М», набор ВИК);

- определение крена ствола дымовой трубы – теодолит 4Т5КП №62401;

-  фотофиксация дефектов и повреждений – фотоаппарат цифровой
Г) специальные анализы материалов конструкций при повреждениях, грозящих потерей устойчивости, согласно отдельно разработанному техническому заданию;

Д) анализ среды эксплуатации согласно режимным картам;

Е) заключение по изменению оснований и фундаментов по результатам геодезической съемки согласно отдельно разработанному техническому заданию;

Ж) оценка напряженного деформированного состояния (с выполнением проверочных расчетов) с учетом фактического состояния сооружения на проектные, действительные и прогнозируемые действия при обнаружении дефектов и повреждений кат. А,  грозящих  потерей устойчивости конструкций кирпичной дымовой трубы

	2.4.
	Составление заключения: о техническом состоянии строительных конструкций кирпичной дымовой трубы 

	2.5.
	Выдача рекомендаций: по ремонту и дальнейшей безопасной эксплуатации кирпичной дымовой трубы

	3.
	Перечень подготовительных работ Заказчика подготовка документации 

	4.
	Порядок работ исполнителя по объекту, обеспечение доступа к конструкциям, согласование времени: согласно договору, наряду-допуску, техническому заданию

	5.
	Специальные мероприятия:

1) в случае обнаружения аварийных мест уведомить ответственных лиц согласно п. 4.18 РД 03-610-03;

2) выполнение усиления конструкций с целью исключения потери устойчивости конструкций: при необходимости, согласно отдельно разработанному проекту

	6.
7.
	Порядок приемки работы: Отчет о техническом состоянии строительных конструкций дымовой трубы предоставляется в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе в формате .pdf с оформлением акта сдачи-приёмки Внесение изменений по реализованному обследованию сооружения производится: лицом, ответственным по ведению надзора за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией трубы – из приказа по организации

	8.
	Сроки и этапы выполнения работ: обследование –  июль 2021 г. (в период останова), подготовка Отчета по результатам обследования – до 21 июля 2020 г.


от Заказчика:




              от Подрядчика:


     
________________                                         Технический директор ООО «ВЭСТ»

________________/ ______________ /                             ___________________ /С.Е. Карцев/

Приложение № 9.4.

                                                                           к Договору  № 04/2021 от «__» __________2021 г.
СОГЛАСОВАНО                                                                                      УТВЕРЖДАЮ

Заказчик:                                                                                                    Подрядчик:

Генеральный директор                                                                               Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго"                                                                          ООО «ВЭСТ»

___________________/А.В. Кривоносов /                                                     ________________ /А.П. Гусев/

ПРОГРАММА ОБСЛЕДОВАНИЯ

и оценки технического состояния строительных конструкций 
кирпичной дымовой трубы Н=80 м водогрейной паровой котельной, 

расположенной по адресу: г. Выборг, ул. Куйбышева, д. 23

	1.
	Цель обследования: обследование кирпичной дымовой трубы котельной для определения дефектов и повреждений, сроков и условий, влияющих на дальнейшую безопасность эксплуатации и выявление причины повреждений в соответствии с РД 03-610-03, СП 13-101-99 и СП 13-102-2003

	2.

2.1.
	Состав работ:

Анализ имеющейся технической и исполнительной документации:

наличие и ведение паспорта, журналов, проектной и исполнительной документации, сведений о проведении текущих и капитальных ремонтов, материалов предыдущих обследований и экспертиз

	2.2.
	Рассмотрение фактических условий воздействия на конструкции кирпичной дымовой трубы 

	2.3.
	Проверка состояния конструкций:

А) осмотр визуальный и с применением оптической техники строительных конструкций ствола кирпичной дымовой трубы, молниезащиты, футеровки, металлоконструкций;

Б) обследование полное или локальное конструктивных элементов: полное обследование конструктивных элементов трубы методом промышленного альпинизма;

В) техническая диагностика (приборы, инструменты) 

- определение прочностных характеристик ж/б и каменных конструкций неразрушающим методом контроля (УЗ-тестер УК-1401 и универсальный измеритель прочности строительных материалов «ОНИКС-2,5»); 

-  выявление  повреждений металлических конструкций, оценка степени коррозии металла (набор ВИК, в труднодоступных местах - ультразвуковой толщиномер  «Булат - 1М»);

- определение состояния конструкций трубы неразрушающими методами контроля (лазерный дальномер Disto, УЗ-тестер, УК-1401, «ОНИКС-2,5», рулетка измерительная, штангенциркуль, толщиномер «Булат-1М», набор ВИК);

- определение крена ствола дымовой трубы – теодолит 4Т5КП №62401;

-  фотофиксация дефектов и повреждений – фотоаппарат цифровой
Г) специальные анализы материалов конструкций при повреждениях, грозящих потерей устойчивости, согласно отдельно разработанному техническому заданию;

Д) анализ среды эксплуатации согласно режимным картам;

Е) заключение по изменению оснований и фундаментов по результатам геодезической съемки согласно отдельно разработанному техническому заданию;

Ж) оценка напряженного деформированного состояния (с выполнением проверочных расчетов) с учетом фактического состояния сооружения на проектные, действительные и прогнозируемые действия при обнаружении дефектов и повреждений кат. А,  грозящих  потерей устойчивости конструкций кирпичной дымовой трубы

	2.4.
	Составление заключения: о техническом состоянии строительных конструкций кирпичной дымовой трубы 

	2.5.
	Выдача рекомендаций: по ремонту и дальнейшей безопасной эксплуатации кирпичной дымовой трубы

	3.
	Перечень подготовительных работ Заказчика подготовка документации 

	4.
	Порядок работ исполнителя по объекту, обеспечение доступа к конструкциям, согласование времени: согласно договору, наряду-допуску, техническому заданию

	5.
	Специальные мероприятия:

1) в случае обнаружения аварийных мест уведомить ответственных лиц согласно п. 4.18 РД 03-610-03;

2) выполнение усиления конструкций с целью исключения потери устойчивости конструкций: при необходимости, согласно отдельно разработанному проекту

	6.
7.
	Порядок приемки работы: Отчет о техническом состоянии строительных конструкций дымовой трубы предоставляется в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе в формате .pdf с оформлением акта сдачи-приёмки Внесение изменений по реализованному обследованию сооружения производится: лицом, ответственным по ведению надзора за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией трубы – из приказа по организации

	8.
	Сроки и этапы выполнения работ: обследование – июль 2021 г. (в период останова), подготовка Отчета по результатам обследования – до 21 июля 2021 г.


от Заказчика:




              от Подрядчика:


     
________________                                         Технический директор ООО «ВЭСТ»

________________/ ______________ /                             ___________________ /С.Е. Карцев/

Приложение № 9.5.

                                                                           к Договору  № 04/2021 от «__» __________2021 г.

	


	ПРОГРАММА ОБСЛЕДОВАНИЯ

и оценки технического состояния строительных конструкций

	железобетонной дымовой трубы Н=90 м водогрейной паровой котельной, 

расположенной по адресу: г. Выборг, ул. Большая Каменная, д. 18

	  1.
	Цель обследования: определение технического состояния строительных конструкций дымовой трубы, а также определение дефектов и повреждений, сроков и условий, влияющих на дальнейшую безопасность эксплуатации объекта и выявление причины повреждений в соответствии с РД 03-610-03, СП 13-101-99 и СП 13-102-2003

	2.

2.1.
	Состав работ:

Анализ имеющейся технической и исполнительной документации:

наличие и ведение паспорта, журналов, проектной и исполнительной документации, сведений о проведении текущих и капитальных ремонтов, материалов предыдущих обследований и экспертиз

	2.2.
	Рассмотрение фактических условий воздействия на конструкции железобетонной дымовой трубы 

	2.3.
	Проверка состояния конструкций:

А) осмотр визуальный и с применением оптической техники строительных конструкций ствола железобетонной дымовой трубы, футеровки, молниезащиты, металлоконструкций;

Б) обследование полное или локальное конструктивных элементов: полное обследование конструктивных элементов трубы методом промышленного альпинизма;

В) техническая диагностика (приборы, инструменты) 

- определение прочностных характеристик ж/б конструкций неразрушающим методом контроля (УЗ-тестер УК-1401 и универсальный измеритель прочности строительных материалов «ОНИКС-2,5»); 

-  выявление  повреждений металлических конструкций, оценка степени коррозии металла (набор ВИК, в труднодоступных местах - ультразвуковой толщиномер  «Булат - 1М»);

- определение состояния конструкций трубы неразрушающими методами контроля (лазерный дальномер Disto, УЗ-тестер, УК-1401, «ОНИКС-2,5», рулетка измерительная, штангенциркуль, толщиномер «Булат-1М», набор ВИК);

-  определение крена  дымовой трубы – теодолит;

-  фотофиксация дефектов и повреждений – фотоаппарат цифровой; 

Г) специальные анализы материалов конструкций при повреждениях, грозящих потерей устойчивости, согласно отдельно разработанному техническому заданию;

Д) анализ среды эксплуатации согласно режимным картам;

Е) заключение по изменению оснований и фундаментов по результатам геодезической съемки согласно отдельно разработанному техническому заданию;

Ж) оценка напряженного деформированного состояния (с выполнением проверочных расчетов) с учетом фактического состояния сооружения на проектные, действительные и прогнозируемые действия при обнаружении дефектов и повреждений кат. А, грозящих потерей устойчивости железобетонной дымовой трубы

	2.4.
	Составление заключения: о техническом состоянии строительных конструкций дымовой трубы

	2.5.
	Выдача рекомендаций: по ремонту и дальнейшей безопасной эксплуатации железобетонной дымовой трубы

	3.
	Перечень подготовительных работ Заказчика подготовка документации 

	4.
	Порядок работ исполнителя по объекту, обеспечение доступа к конструкциям, согласование времени: согласно договору, наряду-допуску, техническому заданию



	5.
	Порядок приемки работы: результаты технического обследования железобетонной дымовой трубы предоставляется в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе в формате .pdf с оформлением акта сдачи-приёмки

	6.
	Внесение изменений по реализованному обследованию сооружения производится: лицом, ответственным по ведению надзора за техническим состоянием трубы и безопасной эксплуатацией – из приказа по организации

	7.
	Сроки и этапы выполнения работ: обследование - август 2021 года (в период останова), составление технического отчёта – до 01 декабря 2021 года.


от Заказчика:





  от Подрядчика:

__________________________
                          Технический директор ООО «ВЭСТ»
 

____________________  /________________/              ___________________/С.Е. Карцев/ 
                    УТВЕРЖДАЮ


Подрядчик:


Генеральный директор


ООО «ВЭСТ»


 


___________________ /А.П. Гусев/








СОГЛАСОВАНО


Заказчик: 


Генеральный директор                                                                                                 АО «Выборгтеплоэнерго»








______________________ /А.В. Кривонос/








                    УТВЕРЖДАЮ


Подрядчик:                                                                                                                    Генеральный директор 


ООО «ВЭСТ»








_____________________ /А.П. Гусев/





СОГЛАСОВАНО


Заказчик: 


Генеральный директор                                                                                                 АО «Выборгтеплоэнерго»








______________________ /А.В. Кривонос/











                    УТВЕРЖДАЮ


Подрядчик:                                                                                                                    Генеральный директор 


ООО «ВЭСТ»








_____________________ /А.П. Гусев/





СОГЛАСОВАНО


Заказчик: 


Генеральный директор                                                                                                 АО «Выборгтеплоэнерго»








______________________ /А.В. Кривонос/











СОГЛАСОВАНО


Заказчик: 


Генеральный директор                                                                                                 АО «Выборгтеплоэнерго»





______________________ /А.В. Кривонос/








 УТВЕРЖДАЮ


Подрядчик:


Генеральный директор


ООО «ВЭСТ»


 


_______________ А. П. Гусев


   











