ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Приложение № 4
к Договору поставки Товара___ от _____

	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Изображени

	ГОСТ
	Потребность

	1
	Белье нательное 
Белье летнее олив трикотаж
101-0274-01
	Комплект белья должен состоять из фуфайки и кальсон.
Рукав должен быть втачной, одношовный.
По низу рукавов и штанин должна быть эластичная манжета
Горловина должна быть круглая. 
Материал: должно быть трикотажное полотно, должен быть хлопок 100%, плотностью не менее 180 г/м²
Цвет: должен быть оливковый
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	ГОСТ 31408-2009
ТР ТС 017/2011
	59

	2
	Костюм для защиты от нефтепродуктов
Костюм БАРРЕЛЬ светоотраж. лента т-син
110-0008-01
	Костюм мужской летний должен состоять из куртки и полукомбинезона, должен быть предназначен для защиты от нефтепродуктов. 
Куртка должна быть с потайной застежкой на петли и пуговицы, пристёгивающимся капюшоном. Полочки должны быть с защитными накладками и карманами с клапаном. Спинка должна быть с притачной кокеткой, защитной накладкой кокетки, кулисой с изнаночной стороны по линии талии со шнуром. В шве притачивания кокетки - вентиляционные отверстия. 
Рукава должны быть втачные, двухшовные рубашечного покроя, с защитными накладками. По низу рукава должна быть шлевка, в нее вставлен хлястик с полукольцами для регулирования ширины низа рукава. В нижней части оката должны быть вентиляционные отверстия в виде прорезных обметанных петлей. 
Воротник должен быть втачной отложной с прямыми концами. Капюшон должен быть с защитными накладками. По среднему шву должен быть хлястик с держателем полуколец. По лицевому вырезу капюшон должен быть стянут шнуром. 
Световозвращающая лента: должна быть на полочках, спинке, рукавах. Шириной не менее 5 см.
 Полукомбинезон должен быть с притачным лифом и бретелями, застежкой в боковых и в переднем швах на петли и пуговицы. Лиф должен быть с усилительной накладкой. Передние половинки должны быть с верхними и нижними защитными накладками, внутренними боковыми карманами. В среднем шве передних половинок должна быть обработана застежка на две петли и пуговицы. Задние половинки должны быть с защитными накладками в области среднего шва и низа. У вершины шаговых швов должны быть вентиляционные отверстия в виде прорезных обметанных петлей. 
В боковых швах должна быть застежка на три обметанные петли и пуговицы. 
Световозвращающая лента: должна быть по низу передних и задних половинок. Шириной не менее 5 см.
Ткань основы должна быть : хлопок не менее 65%, полиэфир не более 35%, антистатическая нить, 
Плотность не менее 260 г/м², 
Должна быть отделка МВО 
Нефтепроницаемость, ч. : не менее 2, должно быть подтверждено Протоколом испытания.
Ткань накладок: должна быть ПУ, полиэфир - 100% Цвет: должен быть темно-синий
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	ГОСТ 12.4.111-82, 

ТУ 8572-025-00302190-99

ТР ТС 019/2011
	2

	3
	Костюм для защиты от нефтепродуктов на утепляющей прокладке.
Костюм БАРРЕЛЬ ПЛЮС ут т-син
110-0005-23
	Комплект должен состоять из куртки с капюшоном, полукомбинезона, жилета. Куртка прямого силуэта с пристёгивающимся капюшоном, притачной утепляющей подкладкой, центральной потайной застежкой на петли и пуговицы, верхняя петля сквозная, отложным воротником, втачными рукавами, кулисками по линии талии и низу Все части с усилительной накладкой. В шве притачивания кокетки вентиляционные отверстия с сеткой. На нижней части полочки прорезной карман с застёжкой на тесьму "молния" закрыты клапаном. Спинка из трех частей: кокетки, верхней и нижней. Кокетка и нижняя часть с усилительной накладкой. В шве притачивания кокетки вентиляционные отверстия с сеткой. Рукав из трех частей: верхней, передней и задней. Все части рукава с накладкой по всей длине. Капюшон с притачной утепляющей подкладкой. Длина лицевого выреза регулируется с помощью шнура и фиксаторов. На средней части капюшона внутренняя кулиска, стянутая эластичным шнуром в два ряда с фиксатором для регулировки объёма капюшона. Капюшон пристёгивается к нижнему воротнику куртки на петли и пуговицы. В области подмышечных впадин на спинке, полочках, верхних частей рукава вентиляционные отверстия в виде люверсов. Кулиска по линии талии с эластичным шнуром и фиксаторами Кулиска по низу с эластичным шнуром и фиксаторами. Утепляющая подкладка куртки с баской по линии талии. Баска с эластичной лентой по низу, застёжкой спереди на две петли и пуговицы. По горловине в области плечевого шва и по пройме в области бокового и плечевого швов воздушные петли для пристёгивания жилета. На левой полочке внутренний накладной карман с текстильной застёжкой. Световозвращающая лента: на полочках, спинке, рукавах. Полукомбинезон с притачной утепляющей подкладкой, центральной застёжкой на тесьму "молния", притачными передом лифа и спинкой, бретелями, шлёвками по линии талии. По низу бокового шва разрез с пуфтой и застежкой на тесьму "молния" закрытый планкой с текстильной застежкой. Бретели частично с внутренней эластичной лентой сзади и застёжкой-карабин спереди.
Световозвращающая лента: на передних и задних половинках. 
Жилет удлинённый с притачной утепляющей подкладкой, центральной застёжкой на петли и пуговицы, У- образной горловиной. Полочка с верхним накладным карманом и нижним прорезным карманом с застёжкой на тесьму "молния". Спинка с внутренней кулиской по линии талии, стянутая эластичной лентой. Жилет пристёгивается к куртке с помощью пуговиц Ткань: хлопок -  не менее 65%, полиэфир – не более 35%, должна быть антистатическая нить, плотность не менее 260 г/м², МВО
Ткань накладок: должна быть ПУ, полиэфир - 100%.
Маслоотталкивание ткани верха, усл. Ед.: не менее 80.
Нефтеотталкивание ткани верха исходная, баллы: не менее 4.
Показатели должны быть подтверждены Протоколами испытаний.
Цвет: должен быть темно-синий
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	ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.111-82, ГОСТ Р 12.4.236-2011 (IV и Особый климатические пояса)
	2

	4
	Халат женский
Халат ХОЗЯЙКА вас смесовая
101-0006-53
	Халат должен быть полуприлегающего силуэта с отложным воротником и центральной застёжкой на не менее 5 кнопок.
Полочка с  рельефом из плечевого шва уходящим в боковой шов.
Нижние накладные карманы  фигурной конфигурации, уходящие в рельефные швы.
Спинка с рельефными швами из пройм.
 Рукава втачные двушовные с притачными манжетами с застёжкой на кнопку
Ткань: должна быть смесовая, полиэфир не более 51%, хлопок не менее 49%, плотность не менее 215г/м2, не более 225 г/м2, должна быть отделка ВО
Цвет: должен быть василек
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	ТР ТС 019/2011  ГОСТ 12.4.131-83
	7

	5
	Костюм мужской из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений  и механического воздействия
Костюм БАЛТИКА-1 вас смесовая
101-0095-53
С логотипом на груди
	Костюм мужской летний должен состоять из куртки и полукомбинезона.
Куртка должна быть с центральной потайной застежкой на  пуговицы, c притачным поясом с потайной текстильной застёжкой, c отложным воротником, с втачными рукавами с притачной манжетой с потайной текстильной застежкой.   
Полочка должна быть с кокеткой, с верхним  накладным карманом. Вход в карман должен быть закрыт клапаном с потайной застежкой текстильной. 
Нижний накладной карман должен быть с наклонной линией входа и объемной складкой по переднему срезу.  
Спинка должна быть с кокеткой, с вертикальными объемными складками.  Рукав должен быть  двухшовный. Воротник должен быть отложной с прямыми концами.
  Куртка должна быть с деталями из ткани верха отделочного цвета: вставки верхних и нижних  карманов и спинки.
  Световозвражающая лента: должна быть шириной не менее 5 см и должна располагаться по швам притачивания кокеток спинки и полочек, по низу рукавов. 
 Полукомбинезон должен быть отрезной по линии талии, с настрочным поясом с эластичной лентой по спинке, с шлевками, с застежками в среднем и левом боковом шве на петли и пуговицы, с бретелями с эластичной лентой и застежкой "карабин". 
  Перед лифа должен быть с двойным накладным карманом: большим и малым трёхсекционным, вход в карман должен быть закрыт настрочным клапаном с потайной текстильной застёжкой. 
Передние половинки должны быть с боковыми накладными карманами с наклонной линией входа и усилителями по нижнему срезу, с наколенниками с входом со стороны бокового шва для амортизационной прокладки. 
  Задняя правая половинка должна быть с накладным карманом с усилителем по низу и двойным: большим и малым, карманом для инструментов.
  Световозвражающая лента: должна быть шириной не менее 5 см, должна располагаться по низу брюк.
Состав ткани должен быть : хлопок не менее 49%, полиэфир не более 51%.
 Плотность не менее 215 г/м2, не более 225 г/м2
Должна быть отделка  ВО
 Цвет: должен быть  васильковый

Логотип слева на клапане нагрудного кармана. Метод нанесения-Термотрансфер. 2 цвета. По макету.
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	ГОСТ 27575-87

ТР ТС 019/2011

	386

	6
	Костюм женский из х/б тканей для защиты от общих производственных загрязнений  и механического воздействия
Костюм МАСТЕРИЦА вас-жел Саржа
101-0030-13
С логотипом на груди
	Костюм женский летний должен быть предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, должен состоять из куртки и брюк. 
Куртка должна быть с центральной потайной застежкой на пуговицы, верхняя петля сквозная, с втачными рукавами и воротником. 
Полочка должна состоять из кокетки, центральной, боковой верхней и боковой нижней частей. В шве стачивания верхней и нижней боковых частей обработан карман с наклонной линией входа. На полочках верхние накладные карманы с клапанами с текстильной застежкой. По низу клапанов - кант из отделочной ткани. 
Спинка должна быть с кокеткой, переходящей на полочку, двухрядной кулиской по линии талии с эластичным шнуром и фиксатором. 
Рукав должен быть двухшовный с притачной манжетой с застежкой на петлю и пуговицу. 
Воротник должен быть отложной с лацканами.
Брюки должны быть прямые с застежкой в среднем шве передних половинок на тесьму "молния", притачным поясом. Передние половинки должны быть с накладными карманами с наклонной линией входа. На правой задней половинке должен быть накладной карман с клапаном с текстильной застежкой. По низу клапана - кант из отделочной ткани. Пояс должен быть с застежкой на концах на петлю и пуговицу, шлевками, эластичной лентой в области боковых швов. 
Детали из отделочной ткани: кокетка спинки, подкладка нижнего кармана полочек, нижние детали клапанов накладных карманов, нижняя деталь клапана накладного кармана правой задней половинки брюк.
Ткань должна быть саржа хлопок — 100%, должна быть отделка ВО,  плотность не менее 250г/м#
Цвет: должен быть васильковый с желтым

Логотип слева на клапане нагрудного кармана. Метод нанесения-Термотрансфер. 2 цвета. По макету.
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	ГОСТ12.4.280-2014
ТР ТС 019/2011

	89

	7
	Комбинезон мужской х/б 
Комбинезон АКЦЕНТ т-син-вас смесовая 
101-0206-01
	Ткань: "Галактика"
Состав: хлопок - 50%, полиэфир - 50%, плотность 215 г/м#
Отделкка: ВО
Застежка: на молнии с планкой
Воротник-стойка с текстильной застежкой
Регулировки по ширине: эластичная тесьма по талии, манжетам, хлястики на рукавах
Карманы: нагрудные с вертикальным входом на молниии, боковые наклонные Усилительные накладки: эргономичные наколенники со входом для амортизационных вкладышей
Вентиляция: по кокетке спинки - вентиляционные отверстия, в области пройм - вставки из сетки
Цвет: темно-синийс васильковым
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	ТР ТС 019/2011
ГОСТ12.4.280-2014
	36

	8
	Костюм летний для сварщика 
Костюм ЗЕВС чер-сер Арсенал NEW
105-0019-02
	Костюм мужской должен состоять из куртки и брюк, предназначен для защиты от повышенных температур. Куртка прямая с центральной правосторонней потайной застежкой на петли и пуговицы. Полочка с усилительной накладкой по всей длине. На правой полочке внутренний накладной карман с застежкой на петлю и пуговицу. Спинка с кокеткой, переходящей на полочку. В шве притачивания кокетки - вентиляционные отверстия. Рукава втачные, двушовные с защитными накладками по всей площади, хлястиками - затяжниками с текстильной застежкой. Воротник отложной с прямыми концами. На полочках и передних частях рукавов в вершинах боковых и нижних швов должны быть вентиляционные отверстия - прорезные обмётанные петли. 
Световозвращающая лента: на полочках и спинке ниже швов притачивания кокети. 
Брюки прямые с застежкой в среднем шве передних половинок на петли и пуговицы и одну сквозную петлю и пуговицу на цельнокроеном поясе. Передние половинки брюк с накладными карманами, защитными накладками от вершины шагового среза до низа. В области колена карман для амортизационной накладки с вертикальным входом со стороны бокового шва: двойная горизонтальная отделочная строчка отделяет карман для амортизационных накладок от остальной части. Задние половинки брюк с вентиляционными отверстиями у вершины шагового среза. Пояс с 6-ю шлевками, на участке задних половинок стянут эластичной лентой. Состав: должен быть хлопок – 100%, Плотностью не менее 490 и не более 500 г/м2, должны быть отделки МВО и Пробан. 
Разрывная нагрузка швов, Н : не менее 680.
Огнестойкость ткани верха, сек : не должна гореть, тлеть и расплавляться в течении 30 сек.
Стойкость к прожиганию после 5 стирок: не менее 80.
Свойства должны быть подтверждены Протоколами испытаний.
Цвет: должен быть черный с серым
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	ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р 12.4.250-2013
ГОСТ Р ИСО 11611-2011
ТУ 8572-111-86546719-2010
	25

	9
	Костюм сварщика со съемным утеплителем из х/б материала с отделкой Пробан
Костюм ЗЕВС ПЛЮС ут чер-сер Арсенал
105-0038-79
	Костюм должен состоять из куртки с капюшоном, брюк с пристёгивающейся утепляющей подкладкой.
Куртка с центральной правосторонней  бортовой потайной застежкой на не менее 5 петель и пуговиц, пристегивающимся капюшоном.
 Полочка с защитной накладкой. Защитная накладка полочки переходит на спинку, закрывая боковые швы. На правой полочке внутренний накладной карман. 
Спинка со средним швом и кокеткой. Кокетка спинки с защитной накладкой  переходящей на полочки.
  Воротник отложной цельнокроеный. 
 Рукава втачные, двушовные с притачной манжетой, пуфтой и хлястиком с застёжкой на петлю и пуговицу. Передняя часть рукава с защитной накладкой.  В области подмышечных впадин на полочках - вентиляционные отверстия в виде прорезных обмётанных петель.
 Капюшон состоит из двух боковых частей, кулиской по лицевому краю с киперной лентой. Капюшон пристёгивается к куртке на 3 петли и пуговицы.
  Брюки с застежкой в боковых швах, цельнокроеным поясом на участке передних половинок и притачным - на участке задних половинок, четырьмя шлевками.
  Передние половинки брюк с защитными накладками. Задние половинки брюк с вытачками, боковыми карманами, защитными накладками по шаговому шву и низу, вентиляционными отверстиями у вершин шаговых швов. 
Пристёгивающаяся утепляющая подкладка куртки с втачными, двушовными рукавами, правосторонним ветрозащитным клапаном. Правая полочка с внутренним накладным карманом. Утепляющая подкладка крепится к куртке с помощью навесных петель и пуговиц, тесьмы по шву втачивания рукава, на участке плечевого шва, в переднем и боковом швах. 
Пристёгивающаяся утепляющая подкладка брюк с широким фигурным притачным поясом, застежкой в среднем шве передних половинок брюк и поясе на 5 петель и пуговиц, фигурными разрезами по низу шаговых швов, съёмными бретелями. В боковых швах брюк киперная лента для фиксации вокруг ноги.  
  Бретели со стороны спинки с эластичной лентой и держателем, крепятся к поясу брюк с помощью петель и пуговиц. Утепляющая подкладка брюк крепится к изделию с помощью пуговиц по шву притачивания притачивания пояса и навесных петель по шву притачивания пояса брюк и  завязки в шаговых швах.
Ткань: должна быть  хлопок – 100%, плотность не менее 490 г/м#, должна быть отделки МВО, К50, Пробан.
Накладки: должны быть с силиконизированным покрытием,Панокс, Параарамид (Кевлар®).
Утеплитель: должен быть «Холлофайбер Софт», не поддерживающий горение, плотностью не менее 150г/м#, куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя, должна быть ветрозащитная ткань.
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	Куртка  на утепляющей подкладке 3-й класс защиты
Куртка АЛТАЙ ут т-син
103-0116-02
С логотипом на груди
	Куртка должна быть прямая c притачной утепляющей подкладкой, пристегивающимся капюшоном, центральной потайной застежкой на петли и пуговицы, верхняя петля на кокетке сквозная, кулиской по линии талии. 
  Полочка с кокеткой, нижним накладным карманом с фигурным клапаном с текстильной застёжкой. 
  Спинка удлинённая с фигурной линией низа, кокеткой.
  Рукав втачной, двухшовный.
  Воротник отложной меховой с закругленными концами. На нижнем воротнике пуговицы для пристегивания капюшона.
  Кулиска по линии талии со шнуром и фиксаторами. 
  Капюшон утеплённый с притачной подкладкой, с текстильной застёжкой в подбородочной части, кулиской по лицевому вырезу со шнуром и фиксаторами.  По низу капюшона прорезные обмётанные петли для пристёгивания к нижнему воротнику куртки.
  Утепляющая подкладка с внутренним накладным карманом на левой полочке, трикотажными напульсниками.
  Световозвращающая лента шириной не менее 50 мм: на полочках и спинке по наметке на лекалах.
   Детали из искусственного меха: верхний воротник.
   Детали из ткани верха отделочного цвета: кант в швах притачивания кокеток  полочек и спинки.
Ткань верха: должна быть смесовая, хлопок не менее 80%, полиэфир не более 20%, плотность не менее 250 г/м², должна быть отделка ВО
Утеплитель: должен быть Термофайбер, плотностью не менее 150 г/м², не менее 3  слоя
Цвет:  должен быть темно-синий

Логотип слева на кокетке. Метод нанесения-Термотрансфер. 2 цвета. По макету.
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	Костюм утепленный
Костюм АНГАРА ут т-син-крас смесовая
103-0118-01
С логотипом на груди
	Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка с пристёгивающимися капюшоном, меховым воротником и утепляющей подкладкой. С центральной застежкой на тесьму «молния» до верха воротника-стойки, закрытую лево- и правосторонней планками с текстильной застёжкой, внутренней планкой под молнию в верхней части, кулисками по линии талии и низу. Полочка с верхним карманом в шве стачивания средней и боковой частей с застёжкой на кнопку и нижним накладным карманом с клапаном с текстильной застёжкой. 
Спинка состоит из частей: кокетки, верхней, средней и нижней. Полочки и спинка с внутренними отлетными кокетками из подкладочной ткани.
 Рукав трехшовный с притачной манжетой. На левом рукаве накладной карман с односторонней складкой по центру и клапаном с текстильной застежкой. Складка накладного кармана рукава фиксируется эластичной лентой. Концы эластичной ленты закреплены под текстильной застежкой. Манжета рукава состоит из двух частей: внешней с хлястиком с текстильной застежкой и внутренней с эластичной лентой.
 Воротник – стойка. В шве втачивания воротника-стойки планка с кнопками для пристегивания капюшона. На внутреннем воротнике-стойке вверху пуговицы, на вставке обмётанные петли для пристёгивания мехового воротника. 
Капюшон утеплённый с текстильной застёжкой в подбородочной части, кулиской по лицевому вырезу со шнуром и фиксаторами. По низу капюшона кнопки для пристегивания к куртке. 
Кулиска по линии талии со шнуром, фиксаторами и наконечниками. Кулиска по линии низа со шнуром и фиксаторами. 
Меховой воротник пристёгивается к внутреннему воротнику-стойке на обмётанные петли и пуговицы. 
С внутренней стороны куртки по низу рукавов у манжет и у вершин боковых швов навесные петли для крепления утепляющей подкладки. 
Световозвращающая лента: на средней части капюшона, на полочках и спинке по наметке на лекалах. Пристёгивающаяся утепляющая подкладка куртки с трикотажными манжетами, крепится к изделию с помощью пуговиц и прорезных петель на подборте и планке куртки, навесных - по боковым швам и рукавам. Срезы горловины, борта и низа куртки утепляющей подкладки окантованы. 
Полукомбинезон с пристёгивающейся утепляющей подкладкой, отрезными передом лифа и спинкой, кулиской по линии талии спинки с эластичной лентой, центральной застежкой на тесьму «молния», закрытую планкой вверху с текстильной застёжкой, бретелями. Верхние части передних половинок с боковыми накладными карманами с наклонной линией входа, нижние части с отделочными вставками. Бретели со вставками из эластичной ленты сзади и застежками "карабин" спереди. 
Световозвращающая лента: по низу передних и задних половинок шириной не менее 5 см. 
Пристёгивающаяся утепляющая подкладка полукомбинезона крепится к изделию с помощью пуговиц и петель на обтачках полукомбинезона, навесных петель в вершинах боковых швов и завязки по низу боковых швов. Срезы пройм, верха передних половинок и спинки, среднего шва передних половинок, низа утепляющей подкладки - окантованы.
Ткань верха: должна быть смесовая, полиэфир не более 67%, хлопок не менее 33%, 
Плотность не менее 250 г/м²,
Должна быть отделка ВО 
Утеплитель: должен быть Термофайбер, плотностью не менее 150 г/м², куртка – не менее 3 слоя, полукомбинезон -не менее 2 слоя 
Цвет: должен быть темно-синий с красным

Логотип слева на кокетке. Метод нанесения-Термотрансфер. 2 цвета. По макету.
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	Плащ для защиты от воды
Плащ НЕПТУН т-син ПВХ
106-0036-01
	Должен обеспечивать защиту от воды, кратковременного воздействия растворов щелочей концентрацией до 40%, растворов кислот концентрацией до 80%, нефти и нефтепродуктов.
Ткань: должна быть 100% полиэфир с ПВХ покрытием, толщина ткани не менее 0,38 мм,
Плотность не менее 220 г/м, 
водоупорность — не менее 7000 мм. вод. Столба, должно быть подтверждено протоколами испытаний.
Застежка: должна быть  на кнопки
Капюшон: должен регулироваться по лицевому вырезу
Защитные элементы: должны быть герметичные сварные швы, должны быть светоотражающие полосы на спинке, полочках и рукавах, шириной не менее 5 см
Цвет: должен быть темно-синий
	[image: ]
	ГОСТ 12.4.219-99
ТР ТС 019/2011 

	26

	13
	Костюм х/б с огнезащитной пропиткой
Костюм МОЛЕСКИН чер
105-0024-10
	Защита от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного контакта с нагретой поверхностью, кратк овременного воздействия открытого пламени), уровни защиты A1, B1, C1, F1, Ти, Тт, Тп, То.
Защита от общих производственныхзагрязнений, З.
Комплектация: куртка, брюки
Ткань: молескин, арт. С28ЮД, хлопок – 100%, 280 г/м#, огнестойкая пропитка.
Застежка: потайная, на пуговицах.
Карманы: в рельефных швах, накладной  на брюках.
Усилительные накладки: на полочках, рукавах, передних половинках брюк.
Вентиляционные отверстия: в области пройм, на спинке, в шве кокетки.
Цвет: черный
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	Жилет сигнальный
Жилет СИГНАЛЬНЫЙ с карм. жел флуор
104-0031-02
	2 класс 
Материал: трикотажное полотно, полиэфир – 100%, плотностью не менее 120 г/м#
Застежка: регулируемая текстильная велькро
Карманы: должны быть накладные
Цвет: должен быть флуоресцентный желтый
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	Комбтнезон для защиты от опз и пыли из нетканых материалов
Комбинезон ANSELL ALPHATEC 1800 STANDARD
112-0274-01
	Изготовленный из легкого, дышащего микропористого материала, он обеспечивает комфортную работу во многих рабочих средах. Идеальное р ешение для покраски и общих работ для защиты от микрочастиц и брызг жидкости.
Материал: 51 г/м#, нетканый , ламинированныйснаружи высокопрочной микропористой пленкой –  "дышит", не содержит силикон, антистатичен.
Низкое отделение ворса. Швы с наружной защитой.
Застежка: 2-сторонняя молния с заклеивающимся клапаном с возможностью повторного закрытия
Эластичные элементы: капюшон, пояс, манжеты на запястьях и лодыжках Цвет: белый
Размеры: М-3XL
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	Ботинки кожаные  с жёстким  композитным подноском
Ботинки ФОРВЕЛД 3 КП (Р) чер. ЗП
120-0166-01
	Верх – юфть высокого качества
Подкладка: трикотажный материал, спилок подкладочный
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от -45 °C до +300 °C), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Внутренний композитный подносок
 Мягкий кант из натуральной кожи с вспененной прослойкой
Глухой клапан предотвращает от попадания пыли
Дополнительная защита от удара сзади и сбоку
Защита от масел, нефтепродуктов, агрессивных сред, щелочей 20% (МБС, КЩС) и других загрязнений
Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж), обладает легким весом
Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (до +300˚С 60с).
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	Ботинки кожаные
Ботинки ТОФФ ТРУД чер. текст.термопласт
120-0069-02
	Верх: натуральная кожа- юфть высокого качества толщиной не менее 1.8 мм
Подкладка: трикотажный материал, спилок подкладочный
Подносок: термопласт
Тип подошвы: однослойная
Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C)
Метод крепления: литьевой
Высота ботинок не менее 150 мм
Цвет: черный
Должны быть:
Мягкий кант предотвращает натирание
Глухой клапан 
Высокая износостойкость
Защита от масел, нефтепродуктов, агрессивных сред, щелочей 20% (МБС, КЩС) и других загрязнений.
Острый , разнонаправленный протектор подошвы  улучшает сопротивление скольжению
Глубина протектора подошвы не менее 4 мм
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	Ботинки кожаные утепленные
Ботинки ТОФФ ТРУД ут иск.мех чер.
122-0090-01
	Верх: натуральная кожа, толщиной не менее 1,8 мм
Утеплитель: должен быть искусственный мех/ шерстяной мех
Подносок: должен быть термопласт
Тип подошвы: однослойная
Должен быть самоочищающийся протектор.
Глубина протектора не менее 4 мм.
Должен быть глухой клапан.
Высота ботинок не менее 15 см
Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C)
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный


	[image: ]
	ГОСТ 28507-99
ГОСТ Р 12.4.187-97
ТР ТС 019/2011

	32

	19
	Полуботинки кожаные
Полуботинки ТОФФ СПАРТА чер. ФП
120-0082-01
	Кожаные мужские полуботинки на шнурках
Верх обуви: натуральная кожа- юфть высокого качества толщиной не менее 1.8 мм
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный
Подносок: термопласт
Тип подошвы: однослойная
Подошва: полиуретан (от -25 °C до +80 °C)
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
Защита от масел, нефтепродуктов, агрессивных сред, щелочей 20% (МБС, КЩС) и других загрязнений.
Острый , разнонаправленный протектор подошвы  улучшает сопротивление скольжению
Глубина протектора подошвы не менее 4 мм
Использование гигроскопичных материалов и натуральных кож 
Лёгкая модель для работы в летний период и в помещениях
Высокие гигиенические свойства
Высокая износоустойчивость обуви
Высокая степень удобства при носке
Эргономичная форма – не натирает ногу
Удобная колодка
Натуральные кожи повышают гигроскопичность. Нога «дышит»
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	Ботинки кожаные утепленные с жестким композитным подноском
Ботинки ФОРВЕЛД 3 КПТ (Р) ут чер. ЗП Тинсулейт
122-0079-01
	Верх обуви: натуральная кожа, толщиной не менее 1,8 мм
Утеплитель должен быть многослойный: шерстяной мех + Тинсулейт В 400 +  металлизированная пленка + текстильный материал
Утеплитель на берцах должен быть: искусственный мех +  Тинсулейт В 400 + металлизированная пленка +  текстильный материал
Подносок: должен быть композит (200 Дж)
Тип подошвы: должна быть двухслойная
Подошва должна быть с противоскользящим протектором Grip Technology
Высота протектора не менее 2,5 мм
Подошва: полиуретан/нитрил  (от -40  °C до +300  °C (60 с))
Метод крепления: литьевой
Высота не менее 13 см
Цвет: черный
Твердость подошвы, Шор А: не более 70
Прочность подошвы на разрыв, Н/см : не менее 120
Коэффициент скольжения по зажиренным (замасленным) поверхностям: не менее 0,2
Свойства должны быть подтверждены Протоколами испытаний.
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	Сапоги кожаные  с жёстким  композитным подноском
Сапоги ФОРВЕЛД М5 (Р) чер. ЗП
121-0059-01
	Высота: не более 240 мм
Верх обуви: натуральная кожа
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный
Подносок: композитный (200 Дж)
Тип подошвы: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от -45 °C до +300 °C ), МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Особенности модели:
∙ Дополнительная защита от бокового удара и удара в пяточной части
∙ Петли для удобного надевания
∙ Должен быть Световозвращающий элемент
Защита от масел, нефтепродуктов, агрессивных сред, щелочей 20% (МБС, КЩС) и других загрязнений
Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж), обладает легким весом
Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (до +300˚С 60 с)
Повышение безопасности в условиях недостаточной видимости
	[image: ]
	ТР ТС 019/2011
ГОСТ
12.4.187-2001
12.4.032-77
28507-99

	110

	22
	Сапоги кожаные утепленные с жестким композитным подноском
Сапоги ФОРВЕЛД 5 КПТ (Р) ут Тинсулейт чер. ЗП
122-0063-01
	IV и Особый климатические пояса
Высота: не менее  280 мм (с кулисой)
Верх обуви: натуральная кожа
Утеплитель: шерстяной мех, многослойный утеплитель, металлизированная пленка, текстильный материал
Утеплитель голенища: искусственный мех, многослойный утеплитель, металлизированная пленка, текстильный материал
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от -45 °C до +300 °C ) МБС, КЩС
Метод крепления: литьевой
Особенности модели:
∙ Дополнительная защита от бокового удара и удара в пяточной части
∙ Кулиса и шнуровка в конструкции верха защищают от попадания снега внутрь обуви
нефтепродуктов, агрессивных сред, щелочей 20% (МБС, КЩС) и других загрязнений
Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж), обладает легким весом
Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (до +300˚С кратковременно)
Подошва должна быть с противоскользящим протектором Grip Technology
Защита от удара сзади Support System
 Защита от удара сбоку в виде вспененных прослоек
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	Сапоги резиновые с жестким подноском

Сапоги ПВХ олив. МП
123-0017-01
	Сапоги ПВХ
Верх обуви: ПВХ
Подкладка: трикотаж
Подносок: сталь ( не менее200 Дж)
Тип подошвы: однослойная
Подошва: плотный ПВХ  (от -10 °C до +30 °C)
Метод крепления: литьевой
Цвет: оливковый
Защита от нефти, нефтепродуктов, масел, жиров
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	Сапоги резиновые
Сапоги ПВХ полимер
123-0010-01
	Верх обуви: ПВХ
Подкладка: трикотаж
Тип подошвы: однослойная
Подошва: плотный ПВХ (от -5  °C до +30  °C)
Метод крепления: литьевой
Цвет: оливковый
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