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АО «Выборгтеплоэнерго»
                                                                          Главный инженер________________ Шемякин Р.В.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку СИЗ, спецодежды и спецобуви

1. Предмет договора: Поставка средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви (далее – Товар) для нужд  АО «Выборгтеплоэнерго».
2. Начальная (максимальная) цена контракта: составляет – 15 800 000, 00 руб. (Пятнадцать миллионов восемьсот тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 22% . 
3. Условия оплаты: Заказчик оплачивает Товар согласно Графику платежей, являющемуся неотъемлемой частью Договора. 
4. Цели и задачи: Целью закупки является обеспечение персонала Заказчика, занятого на работах во вредных условиях труда средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, спецобувью, согласно Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 767н «Об утверждении единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств».
5. Область применения: для защиты работников от вредных и опасных производственных факторов.
6. Требования к качеству Товара и упаковке Товара: Поставка Товара должна осуществляться Поставщиком в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка Товара должна быть без посторонних запахов, механических повреждений и следов воздействия влаги и соответствовать требованиям настоящего Технического задания. Информация о Товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на русском языке или продублирована на русском языке. Не допускается поставка Товара, имеющего механические и иные виды повреждений, полученные при нарушении условий хранения и транспортировки. Товар не должен иметь внутренних и внешних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования Товара по назначению. Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, поставляемого с нарушением условий, предусмотренных настоящим Техническим заданием. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.) Материалы, из которых изготавливается Товар, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации. Товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления. Предлагаемый к поставке товар должен быть произведен в Российской Федерации, что должно подтверждаться номером реестровой записи из Реестра российской промышленной продукции.
7. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества Товара: Поставляемый товар должен быть произведен не ранее июля 2025 года. 
8. Требования к поставке: Поставщик должен подготовить Товар к отправке в соответствующей виду транспортировки упаковке, которая исключает повреждение Товара при перевозке. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, Товар подлежит замене Поставщиком за его счет в адрес Заказчика в сроки, согласованные сторонами. Поставка партий Товара производится по заявке Покупателя, на основании которой согласовываются количество, ассортимент Товара, сроки и условия поставки. Направление и согласование заявок производится доступными способами, позволяющими достоверно определить сторону, от которой исходит документ, и существенные условия поставки. Способ отгрузки – доставка  Поставщика в г. Выборг на склад Заказчика. Период поставки по 31 декабря 2026 года. 
9. Требования к Поставщикам: Поставщик гарантирует качество поставляемого товара, включая все составляющие его части, а также устранение всех недостатков и дефектов товара в течение гарантийного срока, начиная с момента передачи товара Покупателю. Поставщик должен обладать необходимыми сертификатами на Товар в соответствии с действующим законодательством РФ, являющийся предметом заключаемого Договора. Поставщик должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельством о допуске на поставку Товаров, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством РФ, являющийся предметом заключаемого договора.

Наименование, характеристики и количество поставляемых Товаров:

	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Изображение
	ГОСТ
	Потребность

	1
	Белье нательное 


	Комплект белья должен состоять из фуфайки и кальсон.
Рукав должен быть втачной, одношовный.
По низу рукавов и штанин должна быть эластичная манжета
Горловина должна быть круглая. 
Материал: должно быть трикотажное полотно, должен быть хлопок 100%, плотностью не менее 180 г/м²
Цвет: должен быть оливковый
Подтверждение соответствия: сертификат.
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	ГОСТ 31408-2009
ТР ТС 017/2011

	56

	2
	Костюм мужской для защиты от общих производственных загрязнений  и механического воздействия


	 Комплектация: куртка, полукомбинезон Ткань: "Галактика" Состав: полиэфир - 50%, хлопок - 50%, плотность 215 г/м# 
Отделка: ВО Застежка: потайная на пуговицах 
Защитные элементы: закрытые застежки на манжетах 
Карманы: накладные нагрудные карманы с клапанами, полуобъемные нижние карманы; на полукомбинезоне - нагрудный и для инструментов 
Усилительные накладки: наколенники - карманы для амортизационных вкладышей 
Цвет: васильковый
Логотип слева на кокетке. Метод нанесения-Термотрансфер. 2 цвета.
По макету.
Подтверждение соответствия: декларация.
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	ГОСТ 12.4.280-2014
ГОСТ 11209-2014
ТР ТС 019/2011

	329

	3
	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий . Женский

	Комплектация: куртка, брюки 
Ткань: Мастер -Универсал С25" Состав: хлопок - 100%, плотность 250 г/м# 
Отделка: ВО 
Застежка: центральная потайная на пуговицах 
Воротник: отложной 
Регулировки по ширине: эластичная лента на спинке по талии, пояс брюк с эластичной лентой. 
Карманы: накладные с клапанами на куртке; боковые с наклонным входом на брюках. 
Световозвращающие полосы: на полочках, спинке, по низу брюк. 
Цвет: темно -синий со светло –серым
Логотип слева на кокетке. Метод нанесения-Термотрансфер. 2 цвета. 
По макету.
Подтверждение соответствия: декларация.
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	ГОСТ 12.4.280-2014
ГОСТ 11209-2014
ТР ТС 019/2011
 
	60

	4
	Брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Женский


	Ткань: «Мастер-Универсал С24»
Состав: хлопок - 100%, плотность 235 г/м²
Отделка: ВО
Застежка: на молнии
Регулировки: пояс с эластичными вставками по бокам
Карманы: боковые с наклонным входом, задний накладной
Конструктивные особенности: накладки в области коленей
Светоотражающие элементы: полосы по низу брюк
Цвет: темно-синий
Подтверждение соответствия: декларация.
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	ГОСТ 12.4.280-2014
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ТР ТС 019/2011
	1

	5
	Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Женский


(с логотипом)


	Ткань: «Мастер-Универсал С24»
Состав: хлопок - 100%, плотность 235 г/м²
Отделка: ВО
Застежка: на молнии с планкой
Воротник: фигурная стойка с застежкой на кнопку
Регулировки: пояс с внутренней эластичной лентой, манжеты на кнопках
Карманы: нагрудный с застежкой на кнопку, нижние в швах с застежкой на кнопку
Конструктивные особенности: куртка полуприталенного силуэта с рукавами реглан, на спинке в области лопаток складка для свободы движения.
Светоотражающиеэлементы: полосы на полочках, спинке и рукавах
Цвет: васильковый с темно-синим

Логотип слева на нагрудном кармане. Метод нанесения-Термотрансфер. 2 цвета. По макету.
Подтверждение соответствия: декларация.
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	6
	Брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.
Мужские


	Защита от механических воздействий (истираний) и общих производственных загрязнений.
Состав ткани: полиэфир– 65%, хлопок – 35%
Отделка ткани: МВО
Ткань отделки: имитация джинсовой ткани
Регулировки: пояс со шлевками и хлястиками на текстильной застежке
Карманы: накладной карман слева с фигурным клапаном и текстильной застежкой, боковые наклонные, задние накладные.
Усилительные накладки по низу брюк в местах наибольшего истирания
Световозвращающие элементы: черные полосы по низу брюк
Цвет: темно-серый, вставки – джинсовый
Подтверждение соответствия: декларация.
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	ГОСТ 12.4.280-2014
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	7
	Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.
Мужская

 (с логотипом)

	Защита от механических воздействий (истираний) и общих производственных загрязнений.
Состав ткани: полиэстер – 65%, хлопок – 35%
Отделка ткани: МВО
Ткань отделки: имитация джинсовой ткани
Застежка: на молнии, закрытая планкой
Воротник: стойка с трикотажной вставкой
Регулировки: пояс и манжеты с хлястиками на текстильной застежке
Карманы: нагрудный на молнии, боковые на молнии, внутренний Световозвращающие элементы: черные полосы на полочках, спинке, рукавах Вентиляционные отверстия: люверсы в области пройм
Цвет: темно-серый, вставки – джинсовый

Логотип слева на кокетке.
Метод нанесения-Термотрансфер. 2 цвета. По макету.
Подтверждение соответствия: декларация.
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	8
	Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий утепленная.
Мужская

 (с логотипом)


	Защита от пониженных температур (1, 2 класс защиты для эксплуатации в I-II, III климатических поясах).
Защита от механических воздействий (истираний) и общих производственных загрязнений.

Материал верха: полиэфир - 100%, ВО, PU-мембрана
Ткань отделки: полиэфир – 100%, отделка ВО, TPU-мембрана
Подкладка: фольгированная, полиэфир – 100%
Утеплитель: полиэфир -100%, плотность 100 г/м², 3 слоя
Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой на текстильной застежке
Капюшон: съемный, на молнии, с козырьком, утепленный, регулируемый
Карманы: верхний прорезной на молнии, нижние боковые на молнии, по борту прорезной на молнии для планшета, внутренние – на молнии, накладной для смартфона, нижние сетчатые для аксессуаров.
Защитные элементы: ветрозащитная планка, трикотажные манжеты, внутренний воротник из флиса
Регулировки: эластичный шнур по талии и низу куртки, регулировки капюшона по лицевому вырезу и в глубину
Световозвращающие элементы: черные ленты по полочкам, спинке, рукавам
Особенности: бретели на подкладке.
Цвет: черный с серым
Логотип слева на кокетке.
Метод нанесения-Термотрансфер. 2 цвета. По макету.
Подтверждение соответствия: сертификат.
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	9
	Брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий утепленные.
Мужские


	Защита от пониженных температур (1, 2 класс защиты для эксплуатации в I-II, III климатических поясах).
Защита от механических воздействий (истираний) и общих производственных загрязнений.

Материал верха: полиэфир - 100%, плотность 150 г/м², ВО, мембрана.
Ткань отделки: полиэфир – 100%, плотность 193 г/м², ВО, паропроницаемая мембрана.
Утеплитель: полиэфир -100%, 100 г/м², 2 слоя
Застежка: на молнию
Регулировки по ширине: пояс с хлястиками с текстильной застежкой, молнии по низу брюк для удобства надевания обуви.
Карманы: боковые
Защитные элементы: внутренние снегозащитные юбки.
Световозвращающие элементы: термопринт по низу
Цвет: черный с серым.
Подтверждение соответствия: сертификат.
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	10
	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (Костюм медицинский)


	Комплектация: блуза, брюки 
Ткань: «Панацея» 
Состав: полиэфир - 65%, вискоза - 35%, плотность 160 г/м# 
Застежка: на пуговицах 
Рукав: втачной 3/4, с хлястиком для регулировки длины 
Регулировки по ширине: полупояса по линии талии спинки, пояс брюк с эластичной тесьмой. 
Карманы: накладные нижние 
Цвет: белый с салатовым
Подтверждение соответствия: декларация.
	
[image: ]
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	11
	Костюм летний для сварщика 


	Защитные свойства:
•   от искр и брызг расплавленного металла, окалины – Тр (2 класс)
•   от теплового излучения – Ти, С1
•   от конвективной теплоты – Тт, В1
•   от кратковременного воздействия открытого пламени – То, А1
•   от выплесков расплавленного металла – Тм, D1, E1
•   от контакта с нагретыми поверхностями до 250°С – Тп, F1
•   от общих производственных загрязнений – З
•   от механических воздействий (истирания, проколов, порезов) – Ми, Мп

Комплектация: куртка, брюки
Ткань: «Арсенал New», должен быть хлопок – 100%, плотность не менее 490 г/м² и не более 500 г/м², должны быть отделки : НМВО, К50, огнестойкая отделка Пробан или эквивалент.
Разрывная нагрузка швов, Н : не менее 680.
Огнестойкость ткани верха, сек : не должна гореть, тлеть и расплавляться в течении 30 сек.
Стойкость к прожиганию после 5 стирок: не менее 80.
Свойства должны быть подтверждены Протоколами испытаний.
Цвет: должен быть черный с серым
Застежки: на куртке – потайная, правосторонняя, на пуговицах, хлястик на воротнике; на брюках – центральная на молнии, боковые на пуговицах.
Защитные элементы: на рукавах, по всей площади полочек, передних и частично задних половинок брюк, наколенники с карманами для амортизационных вкладышей.
Регулировки: внутренние манжеты и хлястики с огнестойкой текстильной застежкой на рукавах, бретели на брюках.
Карманы: потайной на куртке, боковые в брюках.
Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в области пройм и шаговых швов.
Цвет: должен быть черный с серым.
Подтверждение соответствия: сертификат.
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	12
	Костюм сварщика зимний


	Защитные свойства:
•   от искр и брызг расплавленного металла, окалины – Тр (2 класс)
•   от теплового излучения – Ти, С1
•   от конвективной теплоты – Тт, В1
•   от кратковременного воздействия открытого пламени – То, А1
•   от выплесков расплавленного металла – Тм, D1, E1
•   от контакта с нагретыми поверхностями до 250°С – Тп, F1
•   от общих производственных загрязнений – З
•   от механических воздействий (истирания, проколов, порезов) – Ми, Мп
•   от пониженных температур,  1-2 класс защиты  для эксплуатации в l-II, III климатических поясах – Тн.
 
Комплектация: куртка, брюки
Ткань: «Арсенал New», должен быть хлопок – 100%, плотность не менее 490 г/м² и не более 500 г/м², отделки: Splashgard Nafta, НМВО, К50, огнестойкая отделка Пробан или эквивалент.
Утеплитель: должен быть «Шерстон», не поддерживающий горение, плотностью не менее 240 г/м#, куртка – 2 слоя, брюки – 2 слоя, должна быть ветрозащитная ткань, съемная подстежка.
Застежка: потайная, на пуговицах, правосторонняя.
Капюшон: пристегивается на пуговицах, регулируется по лицевому вырезу.
Защитные элементы: защитная планка, манжеты с хлястиком на пуговицах,  брюки с высоким утепленным поясом.
Усилительные накладки: двойной слой на рукавах, по всей площади полочек,  передних и частично задних половинок брюк.
Цвет должен быть черный с серым
Подтверждение соответствия: сертификат.
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	Куртка  на утепляющей подкладке 
Мужская

С логотипом на груди
	3, 4 классы защиты от пониженных температур (IV и Особый климатические пояса). 
Защита от механических воздействий (истирания) и ОПЗ. 
Ткань верха: должна быть смесовая, хлопок не менее 80%, полиэфир не более 20%, плотность не менее 250 г/м², должна быть отделка ВО
Утеплитель: должен быть Термофайбер, плотностью не менее 150 г/м², не менее 3 слоя.
Цвет: должен быть темно-синий
Куртка должна быть прямая c притачной утепляющей подкладкой, пристегивающимся капюшоном, центральной потайной застежкой на петли и пуговицы, верхняя петля на кокетке сквозная, кулиской по линии талии. 
Полочка с кокеткой, нижним накладным карманом с фигурным клапаном с текстильной застёжкой. 
Спинка удлинённая с фигурной линией низа, кокеткой.
Рукав втачной, двухшовный.
Воротник отложной меховой с закругленными концами. На нижнем воротнике пуговицы для пристегивания капюшона.
Кулиска по линии талии со шнуром и фиксаторами. 
Капюшон утеплённый с притачной подкладкой, с текстильной застёжкой в подбородочной части, кулиской по лицевому вырезу со шнуром и фиксаторами.  По низу капюшона прорезные обмётанные петли для пристёгивания к нижнему воротнику куртки.
Утепляющая подкладка с внутренним накладным карманом на левой полочке, трикотажными напульсниками.
Световозвращающая лента шириной не менее 50 мм: на полочках и спинке по наметке на лекалах.
Детали из искусственного меха: верхний воротник.
Детали из ткани верха отделочного цвета: кант в швах притачивания кокеток  полочек и спинки.
Логотип слева на кокетке. Метод нанесения-Термотрансфер. 2 цвета. По макету.
Подтверждение соответствия: сертификат.
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	Куртка на утепляющей прокладке. Женская.

С логотипом на груди

	1, 2 классы защиты от пониженных температур (I-II, III климатические пояса). 
Защита от механических воздействий (истирания) и ОПЗ. 
Ткань: «Оксфорд», полиэфир - 100%, не менее 100 г/м², ПУ покрытие, должна быть отделка ВО. 
Утеплитель: синтепон, не менее 100 г/м², не менее 2 слоя 
Застежка: на молнии 
Защитные элементы: ветрозащитная планка 
Регулировки по ширине: капюшон с регулировкой по лицевому вырезу и глубине, низ куртки с эластичным шнуром и фиксаторами. 
Карманы: боковые в шве, внутренний с клапаном, большой внутренний для документов с текстильной застежкой.
 Цвет: темно-синий с васильковым
Логотип слева на груди. Метод нанесения-Термотрансфер. 2 цвета. По макету.
Подтверждение соответствия: сертификат.
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	Костюм утепленный
Мужской

С логотипом на груди
	3, 4 классы защиты от пониженных температур (IV и Особый климатические пояса). 
Защита от механических воздействий (истирания) и ОПЗ. 
Комплектация: куртка, полукомбинезон, съемная подкладка 
Куртка с пристёгивающимися капюшоном, меховым воротником и утепляющей подкладкой. С центральной застежкой на тесьму «молния» до верха воротника-стойки, закрытую лево- и правосторонней планками с текстильной застёжкой, внутренней планкой под молнию в верхней части, кулисками по линии талии и низу. Полочка с верхним карманом в шве стачивания средней и боковой частей с застёжкой на кнопку и нижним накладным карманом с клапаном с текстильной застёжкой. 
Спинка состоит из частей: кокетки, верхней, средней и нижней. Полочки и спинка с внутренними отлетными кокетками из подкладочной ткани.
 Рукав трехшовный с притачной манжетой. На левом рукаве накладной карман с односторонней складкой по центру и клапаном с текстильной застежкой. Складка накладного кармана рукава фиксируется эластичной лентой. Концы эластичной ленты закреплены под текстильной застежкой. Манжета рукава состоит из двух частей: внешней с хлястиком с текстильной застежкой и внутренней с эластичной лентой.
 Воротник – стойка. В шве втачивания воротника-стойки планка с кнопками для пристегивания капюшона. На внутреннем воротнике-стойке вверху пуговицы, на вставке обмётанные петли для пристёгивания мехового воротника. 
Капюшон утеплённый с текстильной застёжкой в подбородочной части, кулиской по лицевому вырезу со шнуром и фиксаторами. По низу капюшона кнопки для пристегивания к куртке. 
Кулиска по линии талии со шнуром, фиксаторами и наконечниками. Кулиска по линии низа со шнуром и фиксаторами. 
Меховой воротник пристёгивается к внутреннему воротнику-стойке на обмётанные петли и пуговицы. 
С внутренней стороны куртки по низу рукавов у манжет и у вершин боковых швов навесные петли для крепления утепляющей подкладки. 
Световозвращающая лента: на средней части капюшона, на полочках и спинке по наметке на лекалах. Пристёгивающаяся утепляющая подкладка куртки с трикотажными манжетами, крепится к изделию с помощью пуговиц и прорезных петель на подборте и планке куртки, навесных - по боковым швам и рукавам. Срезы горловины, борта и низа куртки утепляющей подкладки окантованы. 
Полукомбинезон с пристёгивающейся утепляющей подкладкой, отрезными передом лифа и спинкой, кулиской по линии талии спинки с эластичной лентой, центральной застежкой на тесьму «молния», закрытую планкой вверху с текстильной застёжкой, бретелями. Верхние части передних половинок с боковыми накладными карманами с наклонной линией входа, нижние части с отделочными вставками. Бретели со вставками из эластичной ленты сзади и застежками "карабин" спереди. 
Световозвращающая лента: по низу передних и задних половинок шириной не менее 5 см. 
Пристёгивающаяся утепляющая подкладка полукомбинезона крепится к изделию с помощью пуговиц и петель на обтачках полукомбинезона, навесных петель в вершинах боковых швов и завязки по низу боковых швов. Срезы пройм, верха передних половинок и спинки, среднего шва передних половинок, низа утепляющей подкладки - окантованы.
Ткань верха: должна быть смесовая, полиэфир не более 65%, хлопок не менее 35%, 
Плотность не менее 240 г/м²,
Должна быть отделка ВО 
Утеплитель: должен быть Термофайбер или эквивалент, плотностью не менее 150 г/м², куртка – не менее 3 слоя, полукомбинезон -не менее 2 слоя 
Цвет: должен быть темно-синий с красным
Логотип слева на кокетке. Метод нанесения-Термотрансфер. 2 цвета. По макету.
Подтверждение соответствия: сертификат.

	
[image: ]
	ГОСТ 12.4.303-2016
ГОСТ 12.4.280-2014
ТР ТС 019/2011
 
	50

	16
	Костюм на утепляющей прокладке  Женский.

 (с логотипом) 


	3, 4 классы защиты от пониженных температур (IV и Особый климатические пояса). Защита от механических воздействий (истирания) и ОПЗ. 
Комплектация: куртка, полукомбинезон, съемная подкладка 
Ткань верха: смесовая, полиэфир – не более 65%, хлопок не менее – 35%, плотность не более 240 г/м², должна быть отделка ВО 
Утеплитель: должен быть Термофайбер или эквивалент, плотностью не менее 150 г/м², куртка – не менее 3 слоя, полукомбинезон –не менее 2 слоя; ветрозащитная ткань. 
Капюшон: утепленный, съемный, на кнопках, регулируется 
Воротник: стойка со съемным меховым воротником 
Регулировки по ширине: по поясу и низу куртки; манжеты с эластичной тесьмой и патой на текстильной застежке, внутренние трикотажные манжеты. 
Карманы: верхние в шве с застежкой на кнопке, нижние с клапанами, на рукаве, внутренний для телефона на утепляющей подкладке. 
Цвет: темно-синий с красным
Логотип слева на кокетке. Метод нанесения-Термотрансфер. 2 цвета. По макету.
Подтверждение соответствия: сертификат.
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	Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур 


	Защита от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного контакта с нагретой поверхностью, кратк овременного воздействия открытого пламени), уровни защиты A1, B1, C1, F1, Ти, Тт, Тп, То.
Защита от общих производственныхзагрязнений, З.
Комплектация: куртка, брюки
Ткань: молескин, арт. С28ЮД, хлопок – 100%, плотность не менее 280 г/м#, должна быть огнестойкая пропитка.
Застежка: потайная, на пуговицах.
Карманы: в рельефных швах, накладной  на брюках.
Усилительные накладки: на полочках, рукавах, передних половинках брюк.
Вентиляционные отверстия: в области пройм, на спинке, в шве кокетки.
Цвет должен быть черный.
Подтверждение соответствия: сертификат.
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	Ботинки кожаные  с защитным подноском


	Материал верха: натуральная кожа (1,8-2 мм)
Подкладка: микроячеистая сетка 
Материал подошвы: ПУ/Нитрил
Подошва устойчива к высоким температурам (до +300°C). 
Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС
Тип подошвы: двухслойная
Метод крепления: литьевой
Глубина протектора: не менее 5 мм
Подносок: композитный (200 Дж)
Стелька: вкладная анатомическая
Цвет: чёрный
Высота: не менее 135 мм
Вес: не более 750 г
Пол: мужской/женский
Сезон: лето
Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Нм, Нс, Сж, См, Сл, Тп300
Широкий мягкий кант анатомической формы отвечает за удобство носки и снижение вероятностей травм ногэ
Размерный ряд: 35-49
Шаг между размерами должен быть 7,5 мм
Обувь специальная с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и нитрила (ПУ/Нитрил) литьевого метода крепления для защиты от:
• истирания 
• ударов в носочной части энергией 200 Дж 
• химических факторов (нефти и нефтепродуктов) 
• повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до +300С в течение 60 сек)
• скольжения 
• общих производственных загрязнений.
Подтверждение соответствия: сертификат.
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	Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском


	Материал верха: натуральная кожа (1,8-2 мм)
Утеплитель: многослойный пакетный утеплитель
Материал подошвы: ПУ/Нитрил
Подошва устойчива к высоким температурам (до +300°C). 
Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС
Тип подошвы: двухслойная
Метод крепления: литьевой
Глубина протектора: не менее 5 мм
Подносок: композитный (200 Дж)
Стелька: вкладная анатомическая
Цвет: чёрный
Высота: не менее 135 мм
Вес: не более 800 г
Пол: мужской/женский
Сезон: зима
Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Нм, Нс, Сж, См, Сл, Тп300, Тн 40. 
Широкий мягкий кант анатомической формы отвечает за удобство носки и снижение вероятностей травм ног
Размерный ряд: 35-49
Шаг между размерами должен быть 7,5 мм
Защита от пониженных температур до -40°С
Обувь специальная с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и нитрила (ПУ/Нитрил) литьевого метода крепления для защиты от:
• истирания 
• ударов в носочной части энергией 200 Дж 
• химических факторов (нефти и нефтепродуктов) 
• повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до +300С в течение 60 сек) 
• скольжения 
• пониженных температур 
• общих производственных загрязнений.
Подтверждение соответствия: сертификат.
	
[image: ]
	ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.137-2001
ГОСТ 12.4.187-97
ГОСТ 12.4.033-95
ГОСТ 12.4.032-95
ГОСТ 28507-99

	100

	20
	Полуботинки кожаные с защитным подноском


	Материал верха: натуральная кожа толщиной 1,8-2 мм
Утеплитель: без утеплителя
Подкладка: текстильный материал, спилок в пяточной зоне
Материал подошвы: ПУ/ТПУ
Подошва кислотощёлочестойкая и маслобензостойкая
Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС
Тип подошвы: двухслойная
Метод крепления: литьевой
Глубина протектора: не менее 2,5 мм
Подносок: композитный (200 Дж)
Стелька: вкладная анатомическая
Высота: не менее 66 мм
Масса (42 р-р): не более 550 г
Цвет: чёрный
Пол: мужской/женский
Размерный ряд: 38-47
Шаг между размерами 7,5 мм
Защитные свойства – З, Ми, Мун200, Нс, Нм, Сж, См, подошва МБС, КЩС
Световозвращающие шнурки позволяют надежно зафиксировать обувь на ноге и повышают видимость в темноте.
Подтверждение соответствия: сертификат.
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	Ботинки сварщика


	Материал верха: натуральная термостойкая кожа (1,8-2 мм)
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный
Материал подошвы: ПУ/Нитрил
Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС
Тип подошвы: двухслойная
Метод крепления: литьевой
Глубина протектора: не менее 5 мм
Подносок: должен быть композитный (200 Дж)
Стелька: вкладная анатомическая
Цвет: чёрный
Высота берца: не менее 126 мм
Высота с подошвой: не менее 160 мм
Вес: не более 650 г
Пол: мужской/женский
Сезон: лето
Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Нм, Нс, Сж, См, Сл, Тп300, Тр
Должен быть защитный клапан и система «быстрый сброс»
Натуральная кожа и термостойкие мягкие материалы верха со специальной пропиткой.
Размерный ряд: 36- 47
Шаг между размерами 7,5 мм.
Обувь специальная с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и нитрила (ПУ/Нитрил) литьевого метода крепления для защиты от:
• истирания 
• ударов в носочной части энергией 200 Дж  
• химических факторов (нефти и нефтепродуктов) 
• повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до +300С в течение 60 сек) 
• скольжения 
• общих производственных загрязнений 
• искр и брызг расплавленного металла, окалины.
Подтверждение соответствия: сертификат.
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	Ботинки сварщика зимние


	Материал верха: натуральная термостойкая кожа (1,8-2 мм)
Утеплитель: должен быть натуральный мех
Материал подошвы: ПУ/Нитрил
Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС
Тип подошвы: двухслойная
Метод крепления: литьевой
Глубина протектора: не менее 5 мм
Подносок: должен быть композитный (200 Дж)
Стелька: вкладная анатомическая
Цвет: чёрный
Высота берца: не менее 126 мм
Высота с подошвой: не менее 160 мм
Вес: не более 750 г
Пол: мужской/женский
Сезон: зима
Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Нм, Нс, Сж, См, Сл, Тп300, Тр, Тн40
Особенности модели:
Должен быть защитный клапан и система «быстрый сброс»
Натуральная кожа и термостойкие мягкие материалы верха со специальной пропиткой
Защита от пониженных температур до -40°С.
Размерный ряд: 36- 47
Шаг между размерами 7,5 мм.
Обувь специальная с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и нитрила (ПУ/Нитрил) литьевого метода крепления для защиты от:
• истирания 
• ударов в носочной части энергией 200 Дж
• химических факторов (нефти и нефтепродуктов) 
• повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до +300С в течение 60 сек) 
• скольжения 
• пониженных температур 
• общих производственных загрязнений 
• искр и брызг расплавленного металла, окалины.
Подтверждение соответствия: сертификат.
	
[image: ]
	ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.137-2001
ГОСТ 12.4.187-97
ГОСТ 12.4.033-95
ГОСТ 12.4.032-95
ГОСТ 28507-99
ГОСТ Р ЕН ИСО 20349-2013
	10

	23
	Сапоги кожаные  защитным подноском


	Материал верха: натуральная кожа (1,8 -2 мм) 
Материал подошвы: ПУ/Нитрил 
Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС 
Тип подошвы: двухслойная 
Метод крепления: литьевой 
Глубина протектора: 5 мм 
Подносок: композитный (200 Дж) 
Стелька: вкладная анатомическая 
Цвет: чёрный 
Пол: мужской/женский 
Сезон: лето 
Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Нм, Нс, Сж, См, Сл, Тп300
Подтверждение соответствия: сертификат.
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	Сапоги резиновые с защитным подноском


	Материал верха: ПВХ 
Материал подошвы: ПВХ 
Метод крепления: литьевой 
Тип подошвы: однослойная 
Подносок: металлический (200 Дж) 
Цвет: оливковый 
Высота: не менее 390 мм 
Пол: мужской/женский 
Защитные свойства: В, З, К 80, Щ 50, Нс, Нм, Мун200, См, Сж
Подтверждение соответствия: сертификат.
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	Сапоги болотные









	· Высота: 90 см
· Размеры: 40-47
· Цвет: Оливковый
· Материал верха: Винитол
· Фиксатор: Фастекс
· Защита колена: Винитол и поролон
· Подкладка: Текстиль(трикотаж)
· Подошва: Поливинилхлорид-двухкомпонентное литье
· Пятка: Шпора для удобства снятия
· Защита от удара: Композитный подносок
· Защитные свойства: З, В, Нс, Нм, Нж, К80, Щ50, Сж, Мун 200
Подтверждение соответствия: сертификат.
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	Тапочки на резиновой подошве



	Верх обуви: натуральная кожа
Утеплитель: без утеплителя
Подкладка: нетканое полотно черного цвета
Тип подошвы: однослойная
Материал подошвы: пористая резина
Подносок: нет
Антипрокольная стелька: нет
Метод крепления: клеепрошивной
Цвет: черный
Пол: мужской/женский
Сезон: демисезон
Подтверждение соответствия: декларация
	[image: C:\Users\Ельцова\Downloads\120-0037-01.jpg]

	ТР ТС 019/2011
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	Полуботинки кожаные с защитным подноском


	Материал верха: натуральная кожа (1,8-2 мм)
Подкладка:микроячеистая сетка
Материал подошвы: ПУ/Нитрил/Нитрил
Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС
Тип подошвы: трехслойная
Метод крепления: литьевой
Глубина протектора: не менее 5 мм
Подносок: композитный (200 Дж)
Стелька: вкладная анатомическая
Цвет: чёрный
Высота: не менее 66 мм
Масса: не более 650 г (полупара 42 р-ра)
Пол: мужской/женский
Сезон: лето
Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Нс, Нм, Сж, См, Мв, У, подошва МБС, КЩС, термостойкая.
Размерный ряд: 35-48
Шаг между размерами 7,5 мм
Подтверждение соответствия: сертификат.
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	Ботинки кожаные с защитным подноском утепленные


	Материал верха: натуральная кожа (1,8-2 мм)
Утеплитель: многослойный пакетный утеплитель
Материал подошвы: ПУ/Нитрил/Нитрил
Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС, термостойкая
Тип подошвы: трехслойная
Метод крепления: литьевой
Глубина протектора: не менее 5 мм
Подносок: композитный (200 Дж)
Стелька: вкладная утеплённая
Цвет: чёрный
Высота: не менее 126 мм
Масса: не более 650 г (полупара 42 р-ра)
Пол: мужской/женский
Сезон: зима
Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Нс, Нм, Тп300, Тн40, Сж, Сл, См, Тн40, Мв, У, подошва МБС, КЩС, термостойкая.
Размерный ряд: 35-48
Шаг между размерами 7,5 мм
Подтверждение соответствия: сертификат.
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	Головной убор (летний)


	Ткань: «Томбой» смесовая или эквивалент
Состав ткани: полиэфир — не более 67%, хлопок —не менее 33%, плотность не менее 245 г/м² 
Отделка: должна быть МВО, кислотостойкая отделка К50. 
Регулировки: хлястик с креплением для регулировки по ширине 
Цвет: синий
Размер: 54-62
Подтверждение соответствия: сертификат.
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	ГОСТ 12.4.280-2014
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	Головной убор (зимний)


	Материал: шерсть – не менее 30%, акрил - 70%, плотность не менее 300 г/м.кв. 
Цвет: черный
Подтверждение соответствия: декларация
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	Очки защитные от химических факторов


	Очки с непрямой вентиляцией с панорамным защитным бесцветным стеклом из ацетата целлюлозы (СА) с незапотевающим покрытием, устойчивым к царапанию и истиранию, обладающим самополирующимся эффектом, антистатичностью. 
Мягкий корпус из эластичного материала. 
Широкая регулируемая наголовная лента.
Обеспечивают защиту глаз от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом, абразива, капель жидкостей (в т.ч химических растворов), УФ-излучения, повышенная защита от искр и брызг расплавленного металла и высокой температуры.
Материал защитного стекла: незапотевающий ацетат целлюлозы
Покрытие: против царапин и запотевания
Цвет защитного стекла-светофильтра: бесцветный (2С-1,2)
Возможность использования с корригирующими очками: да
Материал корпуса очков: Evoprene
Форма защитного стекла: Панорамное
Диапазон рабочих температур: -20°C + 55°C
Защитные свойства: 2С-1,2 RZ 1 BT 9 N - RZ 253 3 9 BT
Цвет линзы: прозрачный
Оптический класс: № 1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения)
Вентиляция: непрямая
Форма подтверждения соответствия: сертификат
Гарантийный срок хранения с даты производства 3 года.
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	Костюм (куртка, брюки) для защиты от термических рисков электрической дуги.


	Уровень защиты: ЗЭТВ не менее 18,3 кал/см2
Ткань: "ПРОтерм 180" плотностью не менее 180 г/м² или эквивалент, отделка должна быть НМВО
Костюм состоит из куртки и брюк.
Куртка с центральной застежкой на тесьму "молния", с планкой с застежкой на потайные кнопки, планкой под молнию, рукавами комбинированного кроя. 
По линии талии кулиска со шнуром и фиксатором. 
На полочке нижние карманы накладные с клапаном не менее двух, нагрудные карманы с клапаном- не менее двух.
С изнаночной стороны левой полочки в области верхнего накладного кармана внутренний накладной карман с текстильной застежкой.
Спинка c кокеткой и складкой для свободы движения. 
Рукав с притачной манжетой. Манжета с застежкой на петлю и две пуговицы для возможности регулирования по ширине.
Воротник-стойка. 
Брюки с застежкой в среднем шве передних половинок на тесьму "молния", притачным поясом. Передние половинки с карманами с наклонной линией входа и наколенниками.  Пояс с застежкой на концах на потайную петлю и пуговицу, эластичной лентой в области боковых швов, шлевками. 
Световозвращающая лента шириной не менее 5 см: по полочкам, спинке, рукавам куртки, по низу передних и задних половинок брюк.
Цвет: тёмно-синий с красной кокеткой.
Внутренняя сторона передней планки, клапаны карманов контрастного красного цвета, – для контроля правильности эксплуатации куртки
Защитные свойства:
Ти - от теплового излучения
Тт - от конвективной теплоты
То - от кратковременного воздействия открытого пламени
К80 - от кислот концентрации не более 80 % (по серной кислоте 80%)
Нл - от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров легкой фракции
З - от общих производственных загрязнений
Ми - от истирания
Мп - от проколов и/или порезов
Эс - от воздействия статического электричества
Форма подтверждения соответствия: сертификат
Гарантийный срок хранения с даты производства 5 лет.
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	Обувь специальная для защиты от термических рисков электрической дуги.


	Обувь специальная термостойкая для защиты от термических рисков электрической дуги, от повышенных температур (от кратковременного воздействия открытого пламени, контакта с нагретыми поверхностями до +300°С в течение 60 сек), от химических факторов (нефти и нефтепродуктов), от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания, вибраций,  скольжения, ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными композитными), с верхом из натуральной кожи, на двухслойной термостойкой, маслобензостойкой, кислотощелочестойкой, морозостойкой подошве (полиуретан/нитрильная резина) литьевого метода крепления.
Материал верха: натуральная термостойкая кожа (юфть)
Подкладка: текстильный материал, кожа
Подносок: композит (200 Дж)
Тип подошвы: двухслойная
Подошва: полиуретан/нитрильная резина  (от -45 °С до +300 °С (60 с))
Метод крепления: литьевой
Шнурки огнестойкие.
Цвет: черный
Глубокий самоочищающийся протектор подошвы против скольжения.
Высота не менее 126 мм.
Форма подтверждения соответствия: сертификат.
Гарантийный срок хранения с даты производства 5 лет.
Защитные свойства: 
То - от открытого пламени
Тп300 - от контакта с нагретыми поверхностями до 300º С
З - от общих производственных загрязнений
Ми - от истирания
Мв - от вибрации
Мун200 - от ударов в носочной части энергией 200 Дж
Сж - от скольжения по зажиренным поверхностям
См - от скольжения по мокрым, загрязнённым и другим поверхностям
Сл - от скольжения по обледенелым поверхностям
Нс - от сырой нефти
Нм - от нефтяных масел и продукции тяжёлых фракций
Размерный ряд: 35-50
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	Подшлемник термостойкий


	Материал: термостойкое трикотажное полотно (хлопок не менее- 40%, модакрил - 60%)
Плотность: не более 250 г/кв.м
Цвет: серый
Уровень защиты: не менее 12,3 кал/см2
Подшлемник должен быть выполнен из огнестойкого трикотажа. 
Модель облегающего силуэта, должна закрывать голову и шею. 
Лицевой вырез должен быть обработан трикотажной бейкой. 
Все швы должны быть  плоские.
Форма подтверждения соответствия: сертификат
Гарантийный срок хранения с даты производства 5 лет.
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	Каска защитная от повышенных температур


	Термостойкая каска для работы в горячих цехах, а также
для использования в комплекте средств защиты от термических рисков электрической дуги. 
Комплектация: должен быть подбородочный ремень
Материал корпуса: термостойкий полиамид Super Termotrek или эквивалент.
Материал оголовья: текстильные ленты, полиэтиленовые ленты.
Обтюратор: натуральная кожа
Температурный режим: от -50°C до +150°C.
Крепление оголовья: в шести точках
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и щитков.
Регулировка оголовья: храповик
Электрическая изоляция: 440В
Механическая прочность не менее 80 Дж
Вес: не более 398 г
Форма подтверждения соответствия: сертификат.
Гарантийный срок хранения с даты производства 5 лет.
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	Щиток лицевой с термостойкой окантовкой


	Для защиты от воздействия электродуги с креплением на каску и огнестойкой окантовкой.
Защита от ударного воздействия 14,9 Дж. 
Оптический класс: №1 (не дает искажений)
Материал экрана: поликарбонат
Покрытие: Strong Glass- незапотевающее, твердое, устойчивое к появлению царапин.
Размер экрана: 220*385 мм
Толщина экрана: 2 мм
Защита: от термических рисков электрической дуги, брызг расплавленного металла и горячих частиц химических факторов, неозирующего излучения и механических воздействий.
Рабочая температура: от -5°С до +55°С
Вес: не более 320г
Защитные свойства: 2C-1.2 (RZ) 1 AT 3 8 9 K N
Форма подтверждения соответствия: сертификат
Гарантийный срок хранения с даты производства 3 года.
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	Ботинки или сапоги специальные для защиты от термических рисков электрической дуги.


	Обувь специальная термостойкая мужская для защиты от термических рисков электрической дуги, от повышенных температур (от кратковременного воздействия открытого пламени, контакта с нагретыми поверхностями до +300°С в течение 60 сек), от химических факторов (нефти и нефтепродуктов), от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания, вибраций,  скольжения, ударов в носочной части энергией 200 Дж с защитными композитными), в том числе от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах  (с подкладкой из натурального меха), 
с верхом из натуральной кожи, на двухслойной термостойкой, маслобензостойкой, кислотощелочестойкой, морозостойкой подошве (полиуретан/нитрильная резина) литьевого метода крепления.
Верх обуви: натуральная термостойкая кожа (юфть)
Утеплитель: натуральный мех (овчина)
Подносок: композит (200 Дж)
Тип подошвы: двухслойная
Подошва: полиуретан/ нитрильная резина  (от -45 °C до +300 °C (60 с))
Метод крепления: литьевой
Шнурки огнестойкие.
Цвет: черный
Высота не менее 126 мм.
Гарантийный срок хранения с даты производства 5 лет.
Защитные свойства:
То - от открытого пламени
Тп300 - от контакта с нагретыми поверхностями до 300# С
З - от общих производственных загрязнений
Ми - от истирания
Мв - от вибрации
Мун200 - от ударов в носочной части энергией 200 Дж
Сж - от скольжения по зажиренным поверхностям
См - от скольжения по мокрым, загрязнённым и другим поверхностям
Сл - от скольжения по обледенелым поверхностям
Нс - от сырой нефти
Нм - от нефтяных масел и продукции тяжёлых фракций
Тн40 - от температур до минус 40 °С
Размерный ряд: 35-50
Форма подтверждения соответствия: сертификат
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	Подшлемник термостойкий утепленный


	Материал: хлопок огнестойкий
Цвет: тёмно-синий
Уровень защиты: не менее 35,8 кал/см2
Защитные свойства:
Ти - от теплового излучения
Тт - от конвективной теплоты
То - от кратковременного воздействия открытого пламени
Тн - от пониженных температур
З - от общих производственных загрязнений
Ми - от истирания
Форма подтверждения соответствия: сертификат
Гарантийный срок хранения с даты производства 5 лет.
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	Фартук СПИЛКОВЫЙ 


	Фартук специальный (тип Б) для защиты от искр и брызг расплавленного металла 1 класса защиты (Тр), а так же для защиты от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений.
Материал: спилок, кожа КРС – 100%, огнеупорная пропитка
Размер: не менее 90х95 см.
Форма подтверждения соответствия: сертификат
Гарантийный срок хранения с даты производства 2 года.
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	ГОСТ 12.4.029-76
ТР ТС 019/2011
	17

	40
	Сапоги специальные для защиты от механических воздействий (ударов), искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины

	Материал верха: натуральная термостойкая кожа (1,8-2 мм)
Подкладка: сукно шерстяное под союзкой; бесподкладочное голенище.
Подносок: композитный 200 Дж
Материал подошвы: ПУ/Нитрил
Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС
Тип подошвы: двухслойная
Метод крепления: литьевой
Глубина протектора: не менее 5 мм
Подносок: композитный (200 Дж)
Стелька: вкладная анатомическая
Цвет: чёрный
Высота: не менее 280 мм
Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Нм, Нс, Сж, См, Сл, Тп300, Тр
Размерный ряд: 35- 50
Шаг между размерами 7,5 мм.
Форма подтверждения соответствия: сертификат.
Гарантийный срок хранения с даты производства 5 лет.
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	Головной убор для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины


	Подшлемник мужской к комплекту для защиты от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени), искр, брызг расплавленного металла, общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания).
– Тр, 2 класс защиты
– Ти, Тт, То, Тп
- А1, В1, С1
– Ми, З, Мп
Застежка: на пуговицах
Регулировки: с помощью паты и пуговицы
Ткань: «Арсенал New» или эквивалент,  хлопок не менее 100%, 
Плотность не менее 490 г/м², 
Отделки: Splashgard Nafta, НМВО, К50, огнестойкая отделка «Пробан®» или эквивалент.
Размерный ряд: 56 – 60
Форма подтверждения соответствия: сертификат
Гарантийный срок хранения с даты производства 5 лет.
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	ГОСТ Р 12.4.297-2013
ГОСТ 12.4.250-2019
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	Обувь (ботинки и сапоги) специальная утепленная для защиты от механических воздействий (ударов), искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины.


	Материал верха: натуральная термостойкая кожа (1,8-2 мм)
Утеплитель: натуральный мех
Материал подошвы: ПУ/Нитрил
Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС
Тип подошвы: двухслойная
Метод крепления: литьевой
Глубина протектора: 5 мм
Подносок: композитный (200 Дж)
Стелька: вкладная анатомическая
Цвет: чёрный
Высота: не менее 280 мм
Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Нм, Нс, Сж, См, Сл, Тп300, Тр, Тн40
Размерный ряд: 35-50
Шаг между размерами 7,5 мм.
Форма подтверждения соответствия: сертификат.
Гарантийный срок хранения с даты производства 5 лет.
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	Головной убор утепленный для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины


	Защита от искр и брызг расплавленного металла,  2 класс защиты, Тр  
Защиты от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени), Ти, Тт, То.
Защита от пониженных температур, для эксплуатации в I-II, III климатических поясах.
Защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания), МиЗ.
Ткань: «Арсенал New» или эквивалент, хлопок не менее – 100%,  Плотность не менее 490 г/м#, 
Отделки: Splashgard Nafta, МВО, К50, огнестойкая отделка
Утеплитель: «Шерстон» или эквивалент.
Плотность не менее  240 г/м², 1 слой
Застежка: потайная, на пуговицах
Цвет: черный
Размерный ряд: 56 – 60
Форма подтверждения соответствия: сертификат
Гарантийный срок хранения с даты производства 5 лет.
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	Подшлемник под каску


	Подшлемник из терморегулирующего трикотажа со специальной пропиткой.
Для ношения с касками в летний период, в том числе с термостойкими, с щитками НБТ и щитками сварщика.
В1 - защита от конвективного тепла
С1 - защита от теплового излучения
Размер: универсальный
Цвет: серый
Форма подтверждения соответствия: сертификат
Гарантийный срок хранения с даты производства 3 года
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	Костюм (куртка, брюки) для защиты от воздействия статического электричества. Кратковременного воздействия открытого пламени, нефти и/или нефтепродуктов.



	Защиты от воздействия нефтепродуктов легкой фракции, 1 класс, Нл.
Защита от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени) - А В1 С1, Ти, Тт, То.
Защита от статического электричества, Эс.
Защита от механических воздействий (истирания, прокола, пореза) и общих производственных загрязнений, МиМпЗ.
Ткань: хлопок не менее– 90%, полиамид – 10%, должна быть антистатическая нить, 
Плотность не более 250 г/м#, 
Отделки: НМВО, кислотостойкая отделка К50, огнестойкая отделка.
Костюм мужской летний состоит из куртки и полукомбинезона:
  Куртка с центральной застежкой на тесьму "молния", закрытую планкой с застежкой на потайные кнопки, накладками по плечевым швам, пристегивающимся капюшоном, противомоскитной пелериной, кулиской по низу.
  Полочка с верхними накладными карманоми с застежкой на тесьму "молния", закрытую клапаном и нижними прорезными карманоми с застежкой на тесьму "молния", закрытую клапаном.
  Спинка с кокеткой, кулиской по линии талии с эластичным шнуром, фиксатором. По шву притачивания кокетки - вентиляционные отверстия.
  Рукав втачной, двухшовный с притачной манжетой с застёжкой на петлю и пуговицу, налокотником. По шву притачивания манжеты мягкая складка.
  В вершинах боковых швов полочек и спинки, нижних углах оката рукава - вентиляционные отверстия в виде прорезных обметанных петель.
  Воротник отложной. На нижнем воротнике пуговицы для пристегивания капюшона. Концы воротника крепятся хлястиком с застежкой на петлю и пуговицу. 
  Капюшон с козырьком с кулиской по лицевому вырезу с эластичным шнуром, фиксаторам. Петли шнура выводятся через прорезные обметанные петли с лицевой стороны. Для регулирования объема на средней части капюшона хлястик с застежкой на петлю и две пуговицы. 
  Кулиска по низу с эластичным шнуром и фиксаторами. 
  Сетка-наголовник из противомоскитной сетки с эластичным шнуром по низу.
  Полукомбинезон с отрезными передом лифа и спинкой, застежкой с среднем шве передних половинок на тесьму "молния" и застежкой в левом боковом шве на петли и пуговицы, поясом, бретелями.
  Перед с двойным накладным карманом: большим и малым. Большой карман с клапаном с текстильной застежкой. Малый карман с разделительными секциями.
  Передние половинки с накладными карманами с наклонной линией входа, наколенниками.
  Правая задняя половинка с накладным карманом с клапаном с текстильной застежкой. В вершинах шаговых швов вентиляционные отверстия в виде прорезных обметанных петель.  Пояс со шлевками и эластичной лентой со стороны спинки.  Бретели с застежками "карабин" со стороны переда лифа и эластичной лентой со стороны спинки. 
  Световозвращающая огнестойкая лента шириной не менее 5 см: на передних и задних половинках, на полочках, спинке, рукавах.
Цвет: темно-синий с оранжевым
Форма подтверждения соответствия: сертификат.
Гарантийный срок хранения с даты производства 5 лет.
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	Каскетка защитная от механических воздействий


	Защитная каскетка для защиты головы от сильных ударов о твёрдые неподвижные предметы, в результате которых возможны ушибы или иные поверхностные повреждения вплоть до потери сознания, при температуре окружающей среды от -10°С до +50°С в производственных помещениях и на открытых площадках. 
Материал корпуса: АБС-пластик, обшитый хлопковой тканью;
Материал вставки: вспененный изолон
Козырек: не менее 7 см
Цвет: синий
Форма подтверждения соответствия: декларация.
Гарантийный срок хранения с даты производства 5 лет.
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	Сапоги кожаные утепленные для защиты от общих производственных загрязнений, пониженных температур, влаги и проколов


	Материал верха: натуральная кожа (1,8-2 мм)
Утеплитель: натуральный мех
Материал подошвы: ПУ/Нитрил/Нитрил
Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС
Тип подошвы: трехслойная
Метод крепления: литьевой
Глубина протектора: не менее 5 мм
Подносок: композитный (200 Дж)
Антипрокольная стелька: кевлар (1200 Н)
Цвет: чёрный
Высота: не менее 285 мм
Защитные свойства: З, Ми, Мп, Мун200, Нс, Нм, Тп160, Тп300, Сж, Сл, См, Тн40
Размерный ряд: 35-48
Шаг между размерами 7,5 мм
Форма подтверждения соответствия: сертификат
Гарантийный срок хранения с даты производства 5 лет.
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	Противоаэрозольное, противоаэрозольное с дополнительной защитой от паров и газов средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью- фильтрующие полумаски.


	Конструкция: чашеобразная
Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК)
Внутренний слой: гипоаллергенный материал
Носовой зажим
Головные ремни
Фильтр: электростатического действия
Клапан выдоха
Условия эксплуатации: от -30 °C до +70 °C
Форма подтверждения соответствия: сертификат
Гарантийный срок хранения с даты производства 5 лет.
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	Противоаэрозольное, противоаэрозольное с дополнительной защитой от паров и газов средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью- фильтрующие полумаски.


	Конструкция: чашеобразная
Степень защиты: FFP3 (до 50 ПДК)
Носовой зажим
Головные ремни
Фильтр: электростатического действия
Клапан выдоха
Условия эксплуатации: от -30 °C до +70 °C
Форма подтверждения соответствия: сертификат
Гарантийный срок хранения с даты производства 5 лет.
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	Жилет сигнальный 2 класса защиты из материала с плотной структурой


	2 класс 
Материал: трикотажное полотно,  полиэфир – 100%,
Плотность не менее 120 г/м#
Застежка: регулируемая, текстильная
Карманы: накладные
Цвет: флуоресцентный желтый
Форма подтверждения соответствия: сертификат.
Гарантийный срок хранения с даты производства 5 лет.
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	Плащ непромокаемый для защиты от воды


	Защита от воды (3 класс), кратковременного воздействия растворов щелочей концентрацией до 40%, растворов кислот концентрацией до 80%, нефти и нефтепродуктов.
Материал: полиэфир – 100%, ПВХ-покрытие, толщина – 0,38#мм, водоупорность — не менее 8000 Па, отделка К80.
Застежка: на кнопках
Капюшон: регулируется по лицевому вырезу
Защитные элементы: герметичные сварные швы, светоотражающие полосы шириной не менее 5см на спинке, полочках и рукавах.
Цвет: темно-синий
Форма подтверждения соответствия: сертификат.
Гарантийный срок хранения с даты производства 5 лет.
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	Очки защитные открытого типа для защиты глаз.



	СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующих излучений, капель и брызг жидкостей. 
Очки открытые с плотным прилеганием и двухкомпонентным заушником. 
Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж. 
Стекло из бесцветного поликарбоната с покрытием Strong Glass или эквивалент (двустороннее твердое покрытие высокого качества устойчивое к запотеванию, истиранию и царапинам, сохраняющее свои свойства при интенсивной эксплуатации в т.ч. при работе с абразивами). 
Оптический класс 1. 
Материал защитного стекла- поликарбонат
Цвет защитного стекла- светофильтра: бесцветный (2С-1,2)
Диапазон рабочих температур: -50°C + 100°C
Защитные свойства: 2С-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT. 
Форма подтверждения соответствия: декларация.
Гарантийный срок хранения с даты производства 3 года
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	Очки защитные от ультрафиолетового излучения, слепящей яркости



	СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующих излучений, капель и брызг жидкостей. 
Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж. 
Стекло с серым (солнцезащитным) светофильтром из поликарбоната с покрытием Strong Glass или эквивалент (двустороннее твердое покрытие высокого качества устойчивое к запотеванию, истиранию и царапинам, сохраняющее свои свойства при интенсивной эксплуатации в т.ч. при работе с абразивами).
Оптический класс 1.
Материал линзы: поликарбонат
Цвет защитного стекла-светофильтра: серый (5-2,5)
Материал заушников: поликарбонат, Evopren
Диапазон рабочих температур: -50°C + 100°C 
Защитные свойства: 5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT.
Форма подтверждения соответствия: декларация.
Гарантийный срок хранения с даты производства 3 года
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	Щиток закрытый лицевой



	Для защиты лица при обработке металлов с использованием охлаждающих жидкостей; работах, связанных с возможным образованием осколков, в химических лабораториях при выполнении работ, связанных с разбрызгиванием агрессивных жидкостей, работе с пневмо- и электроинструментами.
Защита от высокоскоростных летящих частиц с высокоэнергетическим ударом (не более14,9 Дж). 
Материал экрана: поликарбонат
Толщина экрана: 2 мм
Размер экрана: 220*385 мм
Вид крепления: Наголовное крепление
Диапазон рабочих температур: -50°C + 110°C
Регулировка оголовья: RAPID или эквивалент (храповик)
Защитные свойства: 2С-1,2 RZ 1 AT 3 9
Форма подтверждения соответствия: сертификат
Гарантийный срок хранения с даты производства 3 года
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	Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и пыли из нетканых материалов.


	Комбинезон защитный, нестерильный, полноразмерный, с защитной планкой (клапаном) на двухсторонней молнии.
Тип 5- защита от твердых аэрозолей химических веществ, 6- ограниченная защита от спреев. 
Материал: нетканый полипропиленовый материал с полиэтиленовым покрытием.
Защита от статического электричества.
Плотность материала: не менее 50 и не более 55 г/м2
Цвет: белый
Форма подтверждения соответствия: сертификат.
Гарантийный срок хранения с даты производства 5 лет.
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	ГОСТ ISO 16602-2019
ГОСТ EN ISO 13982-1-2012
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	Головной убор (зимний)


	Утепленная шапка
Материал: трикотажное полотно, акрил − 100%
Утеплитель: Тинсулейт™, плотность не менее 40 г/м² или эквивалент.
Цвет: темно-синий
Размер: 54-62
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	Перчатки с полимерным покрытием


	Бесшовные вязаные перчатки черного цвета с тонким слоем нитрильного покрытия на ладонной части обеспечивают защиту рук от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений, рекомендуются для работы с промасленными предметами.
Конструкция: Вязаные
Класс вязки: 15
Материал основы: Полиэфир
Материал покрытия: нитрил
Тип/стиль покрытия: Ладонная часть с покрытием
Стиль манжеты: Трикотажная манжета
Цвет: Черный
Размер: 7, 8, 9, 10
ТР ТС 019/2011
Размер: 7, 8, 9, 10
Форма подтверждения соответствия: декларация
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	ТР ТС 019/2011
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	Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей


	Основа: нитрил
Толщина:  не менее 0,2 мм
Цвет: сиреневый
Длина: не менее 330 мм
Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 2101А
Стойкость к истиранию – 2 (500 циклов)
Стойкость к порезам – 1 (1,2 – показатель)
Сопротивление раздиру – 0
Сопротивление проколу – 1 (20 Ньютонов)
Стойкость к порезам (ГОСТ ISO 13997) – А (2 Ньютона)

Защитные свойства по ГОСТ ISO 374-1-2019: Тип A (JKLOPST)
J – n-гептан
K – гидроксид натрия 40%
L – 96%-ная серная кислота
O – 25%-ный гидроксид аммиака
P – 30%-ный пероксид водорода
S – 40%-ная фтороводородная кислота
T – 37%-ный формальдегид
Защитные свойства по ГОСТ ISO 374-5-2020: ВИРУС (перчатки для защиты от вирусов, бактерий и грибов)
Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: К80 Щ40 Нс Нл Нм Нт Нж Ор Вн З Ми.
Форма подтверждения соответствия: сертификат
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	Перчатки резиновые



	Назначение: для общих производственных работ.
Перчатки защитные от воды и нетоксичных веществ.
Материал основы: Натуральный каучук.
Толщина манжеты — 0,146 мкм
Толщина ладоной части — 0,177 мкм
Толщина в области пальцев — 0,160мкм
Общая длина  — не менее 295 мм
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	Перчатки диэлектрические



	Назначение: для защиты от поражения постоянным и переменным электрическим токомпромышленной частоты напряжения до 1000 В, защита от электрического тока, электростатических зарядов и полей, электрических и электромагнитных полей.
Материал основы: натуральный латекс
Длина: не менее 350 мм
Толщина: 1,3±0,2 мм

Форма подтверждения соответствия: сертификат
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	ТР ТС 019/2011
ТУ 38.106977-2004
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	Перчатки термостойкие


	Назначение: защита рук от термических рисков
электрической дуги, механических воздействий (порезов, истирания), теплового излучения, конвективной теплоты и кратковременного воздействия пламени.
Материал: метаарамид- 100%
Уровень защиты: 16 кал/см2
Защитные свойства:
Ти - от теплового излучения
Тт - от конвективной теплоты
То - от кратковременного воздействия открытого пламени
Ми - от истирания
Мп - от проколов и/или порезов

Форма подтверждения соответствия: сертификат
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	Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины


	Назначение: защита рук  от механических и тепловых травм во время сварочных работ.
Материал основы: спилок (толщина 1,1–1,3 мм)
Материал подкладки: 100% полиэстер в ладонной части, 100% хлопок в области краги
Длина: 360 мм
Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 4244В
Стойкость к истиранию - 4 (8000 циклов)
Стойкость к порезам - 2 (2,5 показатель)
Сопротивление раздиру - 4 (75 Ньютонов)
Сопротивление проколу - 4 (150 Ньютонов)
Стойкость к порезам (EN ISO 13997) – В (5 Ньютонов)
Форма подтверждения соответствия: сертификат
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	Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины утепленные


	Назначение: защита рук  от механических и тепловых травм во время сварочных работ в условиях пониженных температур.
Материал: воловий спилок сорт А (толщина 1,1–1,3 мм), арамидная нить
Материал утеплителя: искусственный мех,  плотность не менее 500 г/м2
Температурный режим: сертифицированы для эксплуатации в I-II, III и «Особом» климатических поясах.
Длина: не менее 405 мм
Защитные свойcтва: ГОСТ EN 388-2019 - 4344C
Стойкость к истиранию - 4 (до 8000 циклов)
Стойкость к порезам - 3 (5,0 показатель)
Сопротивление раздиру - 4 (75 Ньютонов)
Сопротивление проколу - 4 (150 Ньютонов)
Стойкость к порезам (EN ISO 13997) – С (10 Ньютонов)
Защитные свойства по ГОСТ EN 407-2004: 424344
Продолжительность остаточного горения и тления – 4
Контактная теплота (контактная температура и пороговое время) – 2
Конвективная теплота (коэффициент теплоотдачи) – 4
Лучистая теплота (коэффициент теплоотдачи) – 3
Мелкие капли расплавленного металла (число капель) – 4
Большие количества расплавленного металла (масса) - 
Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: То Тп Тт Ти Тр Ми Мп
Форма подтверждения соответствия: сертификат
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	Перчатки с полимерным покрытием


	Конструкция: вязаные
Основа: нейлон
Манжета: трикотажная
Класс вязки: 13
Покрытие: вспененный нитрил
Тип покрытия: полное
Цвет: черный
Длина: в зависимости от размера: 220 – 270 мм
Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 4132А
Стойкость к истиранию – 4 (8000 циклов)
Стойкость к порезам – 1 (1,2 - показатель)
Сопротивление раздиру – 3 (50 Ньютонов)
Сопротивление проколу – 2 (60 Ньютонов)
Стойкость к порезам (ГОСТ ISO 13997) – А (2 Ньютона)
Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: З Ми Мп
Форма подтверждения соответствия: декларация
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	Перчатки спилковые



	Материал: коровья кожа
Длина: не менее 275 мм
Защитные свойства:  ГОСТ EN 388-2012 - 3233
Стойкость к истиранию - 3 (2000 циклов)
Стойкость к порезам - 2 (2,5 - показатель)
Сопротивление раздиру - 3 (50 Ньютонов) 
Сопротивление проколу - 3 (100 Ньютонов)
Защитные свойства по ГОСТ EN 407-2012: 41323Х
Продолжительность остаточного горения и тления – 4
Контактная теплота (контактная температура и пороговое время) – 1 (100 °С, ≥15 c)
Конвективная теплота (коэффициент теплоотдачи) – 3
Лучистая теплота (коэффициент теплоотдачи) – 2
Мелкие капли расплавленного металла (число капель) – 3
Размер: 9,10,11
Форма подтверждения соответствия: декларация, сертификат
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	Перчатки комбинированные со спилком


	Назначение: защита  от механических, термических и абразивных воздействий при сохранении подвижности и тактильного контроля.
Материал основы: воловий спилок, 100% хлопок
Материал подкладки: 100% полиэстер
Длина: 270 мм
Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 4244B
Стойкость к истиранию - 4 (8000 циклов)
Стойкость к порезам - 2 (2,5 показатель)
Сопротивление раздиру - 4 (75 Ньютонов)
Сопротивление проколу - 4 (150 Ньютонов)
Стойкость к порезам (EN ISO 13997) – В (5 Ньютонов)

Форма подтверждения соответствия: декларация
	[image: ]
	ТР ТС 019/2011
EN 388-2019
ГОСТ 12.4.252-2013 
	
128

	67
	Перчатки с полимерным покрытием, морозостойкие

 
	Назначение: защита рук от механических
воздействий и общепроизводственных загрязнений в условиях пониженных температур.
Защитные свойства: К80 Щ50 Тн Ми Мп Нс Нм Вн
Материал основы: 100% хлопок, двухслойный трикотаж: интерлок и джерси с начесом.
Материал покрытия: морозостойкое ПВХ
Тип покрытия: полное, методом облива
Манжета: предохранительная крага, защищает запястье от механических повреждений. В случае опасности поражения руки - позволяет быстро сбросить перчатку.
Длина: не менее 240/250/260/270 мм.
Температурный режим: до -50°С. Сертифицированы для эксплуатации в I-II, III, IV и Особом климатических поясах.
Класс риска: 2

Форма подтверждения соответствия: сертификат
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	Утепляющий вкладыш 


	Назначение: защита от холода, пониженных температур, стойкость к мелким механическим работам.
Состав: шерсть 75%, ПЭ 25%

Форма подтверждения соответствия: сертификат
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	Перчатки для защиты от нефти и нефтепродуктов


	Назначение: защита рук от контакта с вредными веществами маслами, бензином, дизельным топливом и другими нефтепродуктами, предотвращая их поглощение и контакт с кожей. Маслобензостойкие нитрильные перчатки для тяжелых работ с грубыми, жесткими и абразивными материалами в сухих, влажных и сильно замасленных средах.

Материал основы: хлопковое джерси
Материал покрытия: нитрил
Тип покрытия: полное
Манжета.
Цвет основы: белый
Цвет покрытия: синий
Длина: 250 – 280 мм
Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 4222В
Стойкость к истиранию - 4 (8000 циклов)
Стойкость к порезам - 2 (2,5 показатель)
Сопротивление раздиру - 2 (25 Ньютонов)
Сопротивление проколу - 2 (60 Ньютонов)
Стойкость к порезам (EN ISO 13997) – В (5 Ньютонов)
Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: Нс Нм Нт З Ми Мп
Форма подтверждения соответствия: сертификат
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	Нарукавники для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ


	Защита от механических воздействий (истираний) и общих производственных загрязнений.
Трикотажные нарукавники с полиуретановым покрытием.
Предназначены для защиты основного комплекта спецодежды от загрязнений различного характера: масла, жиров, частиц продуктов питания. В случае несущественных загрязнений, нарукавники РАМЕН легко промыть под струей воды.  
Материал: трикотажное полотно с полиуретановым (PU) покрытием
Состав: 100% полиэфир
Отделка: МВО, кислотостойкая К50, щелочестойкая Щ40
Плотность: 190 г/м.кв.
Верхняя часть на эластичной стопорной ленте.
Размер: длина 43 см
Цвет: темно-синий
Подтверждение соответствия: декларация
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	Фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ


	Защита от механических воздействий (истираний) и общих производственных загрязнений.
Трикотажный фартук с полиуретановым покрытием.
Предназначен для защиты основного комплекта спецодежды от загрязнений различного характера: масел, жиров, частиц продуктов питания. В случае несущественных загрязнений, фартуки РАМЕН легко промыть под струей воды.
Материал: трикотажное полотно с полиуретановым (PU) покрытием
Состав: 100% полиэфир
Отделка: МВО, кислотостойкая К50, щелочестойкая Щ40
Плотность: 190 г/м.кв.
Застежка: пояс с карабином
Регулировка: бретель
Размер: длина 113 см, ширина 90 см
Цвет: темно-синий
Подтверждение соответствия: декларация
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	Очищающее средство от неустойчивых загрязнений  (250 мл)


	Назначение: для удаления легких загрязнений и защитных кремов
Средство высшей категории эффективности.
Активные вещества: экстракт алоэ вера, пантенол, аллантоин, глицерин.
Не содержит парабенов, силиконов, красителей.
В составе средства должны отсутствовать такие вещества, как консерванты и pH регуляторы:  Парабены (изопропил-, изобутил-, фенил-, бензил-, метил-, пропил-, бутил- и пентилпарабены); BHT (butylated hydroxytoluene), Sodium hydroxymethylglycinate (формальдегид), Methylchloroisothiazolinona и Methylisothiazolinone, Triethanolamine (TEA) и Trialkylamine, Phenoxyethanol.     
Протестировано дерматологами.
Мыло должно быть не ниже высшей категория эффективности в соответствии с ГОСТ Р 12.4.303-2018, что должно подтверждаться аккредитованным в РФ испытательным центром.
Сохраняет органолептические и физико-химические свойства при замораживании и нагревании от -50 до +40°С.
Способ применения: нанести на влажную кожу, вспенить, смыть водой. Для удаления особо устойчивых загрязнений (краски, лаки, смолы, клеи и др.) предварительно использовать очищающие средства (пасты, гель).
Дозировка: 2 мл/1 применение
Упаковка: флакон 250 мл. с помповым дозатором
Подтверждение соответствия: сертификат.
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	Очищающее средство от устойчивых загрязнений (200 мл)


	Назначение: для удаления с кожи устойчивых загрязнений (масло, жир, нефтепродукты, краски, лаки, угольная и металлическая пыль. сажа) Средство высшей категории эффективности.
Абразив: мелкая фракция абрикосовой косточки
Не допускается содержание минеральных абразивов, древесных абразивов (древесной муки).
Паста для очистки рук от устойчивых загрязнений должна удалять неприятные запахи с кожи за счет содержания таких веществ как, например, Potassium Iodide (иодид калия), морфолиния этосульфат (N-ethyl-N-soya Morpholinium Ethosulphate) и т.п. 
Паста должна легко и без остатка смываться водой, должна содержать комплекс смягчающих и увлажняющих компонентов, входящих в состав, таких как, например: Aloe Barbadensis Leaf Extract (экстракт алоэ вера), Panthenol (витамин В5), алюмосиликат магния (Magnesium Aluminum Silicate) и ксантановая камедь (Xanthan Gum) и т.п.

В составе пасты строго не допускаются следующие консерванты и pH регуляторы: Парабены (изопропил-, изобутил-, фенил-, бензил-, метил-, пропил-, бутил- и пентилпарабены); BHT (butylated hydroxytoluene), Sodium hydroxymethylglycinate (формальдегид), Methylchloroisothiazolinona и Methylisothiazolinone, Triethanolamine (TEA) и Trialkylamine, Phenoxyethanol (феноксиэтанол).
Протестировано дерматологами.
Сохраняет органолептические и физико-химические свойства при замораживании и нагревании от -50 до +40°С.
Способ применения:
ОЧИСТКА В ДВА ЭТАПА:  нанести 2 мл пасты на сухие загрязненные руки, тщательно растереть, затем смочить руки водой, снова растереть, после чего окончательно ополоснуть руки водой или удалить остатки пасты и загрязнений сухой тканью.
Дозировка: 2 мл/1 применение
Упаковка: туба объемом 200 мл, колпачок флип-топ, контроль первого вскрытия – металлизированная мембрана на горлышке.
Подтверждение соответствия: сертификат.
	[image: ]

	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 31696-2012, ГОСТ Р 12.4.301-2018, ГОСТ Р 12.4.303-2018
	3 200
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	Средство противогрибковое для ног (100 мл)


	Назначение: для снижения избыточного потоотделения кожи стоп и предотвращения появления неприятных запахов при ношении закрытой обуви (защитная обувь, резиновые сапоги и т.д)
Средство должно содержать не менее четырех действующих веществ, обеспечивающих антибактериальную активность, такие как, например: Isopropyl Alcohol, N-Propanol, Tetranyl U (Undecylenamidopropyltrimonium Methosulfate), ментол, эфирное масло чайного дерева (Melaleuca Alternifolia Essential Oil), эфирное масло перечной мяты (Mentha Piperita Essential Oil), Juniperus Communis Oil (эфирное масло можжевельника). 
Средство должно содержать контролирующие потоотделение компоненты, например: Aluminium Chlorhydrate.
Спрей не должен содержать агрессивные компоненты, такие как, триклозан, парабены, (Euxyl® K300, К700, К701), а также не должен содержать красителей и природных аллергенов, процент содержания которых превышает норму (ТР ТС 019/2011).
Протестировано дерматологами.
Сохраняет органолептические и физико-химические свойства при замораживании и нагревании от -50 до +40°С.
Способ применения: перед тем, как надеть обувь, нанести спрей на чистые и сухие стопы ног. 
Дозировка: 1 - 2 мл/1 применение
Упаковка: флакон 100 мл с насадкой-распылителем
Подтверждение соответствия: сертификат.
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	Регенерирующее средство (100 мл)


	Назначение: Восстанавливает кожу лица и рук после негативного воздействия широкого
спектра вредных производственных факторов и окружающей среды
(низкие температуры, ветер, снег, УФ), сохраняет естественное здоровье кожи, препятствуя огрублению, растрескиванию и покраснению. Улучшает состояние ногтей.
В состав крема должно входить не менее 5-ти ухаживающих компонентов, например: Aloe Barbadensis Leaf Extract (экстракт алоэ вера), Helianthus Annuus (Sunflower) Oil (масло подсолнечное), Cetearyl Alcohol, Panthenol (витамин В5), Triticum Vulgare (Wheat germ) Oil (масло зародышей пшеницы),  Allantoin (Аллантоин), Butyrospermum Parkii (Shea) Butter (масло ши), Oil-SC-Calendula Officinalis (Marigold) Extract (экстракт календулы), Oil-SCChamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract (экстракт ромашки) и др.
Не содержит минеральных масел, парабенов, силиконов, красителей.
Протестировано дерматологами.
Сохраняет органолептические и физико-химические свойства при замораживании и нагревании от -50 до +40°С.
Способ применения: нанести 1-2 мл крема на сухие чистые руки и лицо после завершения работы.
Дозировка: 1-2 мл/1 применение
Упаковка: туба объемом 100 мл, колпачок флип-топ, контроль первого вскрытия.
Подтверждение соответствия: сертификат.
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	Средства гидрофильного действия


	Назначение: защита кожи при работе с водонерастворимыми материалами (нефтепродукты, масла, краски, клей, лаки, смолы, смазки, мазут, смазочно-охлаждающие жидкости на масляной основе).
Средство высшей категории эффективности.
Крем должен содержать витаминный комплекс (не менее трёх, например: E; B3; B6; B5 и C) или антиоксидант каскадного действия для более эффективного восстановления от вредных факторов.
В состав крема должно входить не менее 5-ти ухаживающих компонентов, например: Aloe Barbadensis Leaf Extract (экстракт алоэ вера), Helianthus Annuus (Sunflower) Oil (масло подсолнечное), Cetearyl Alcohol, Panthenol (витамин В5), Triticum Vulgare (Wheat germ) Oil (масло зародышей пшеницы),  Allantoin (Аллантоин), Butyrospermum Parkii (Shea) Butter (масло ши), Oil-SC-Calendula Officinalis (Marigold) Extract (экстракт календулы), Oil-SCChamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract (экстракт ромашки) и др.
Защитный крем не должен содержать силиконы, парабены, минеральные масла, а также не должен содержать красители и аллергены, процент содержания которых превышает норму (ТР ТС 019/2011 п.4.14 п.п. 3-4), ТР ТС 009/2011 (приложения 1-5).
В составе крема строго не допускаются следующие консерванты и pH регуляторы: Парабены (изопропил-, изобутил-, фенил-, бензил-, метил-, пропил-, бутил- и пентилпарабены); BHT (butylated hydroxytoluene), Sodium hydroxymethylglycinate (формальдегид), Methylchloroisothiazolinona и Methylisothiazolinone, Triethanolamine (TEA) и Trialkylamine, Phenoxyethanol (феноксиэтанол).
Протестировано дерматологами.
Сохраняет органолептические и физико-химические свойства при замораживании и нагревании от -50 до +40°С.
Способ применения: нанести 1-2 мл крема на сухие чистые руки, лицо и открытые участки тела до начала работы.
Дозировка: 1-2 мл/1 применение
Упаковка: туба объемом 100 мл, колпачок флип-топ, контроль первого вскрытия.
Подтверждение соответствия: сертификат.
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	Средства гидрофобного действия


	Назначение: защита кожи при работе с водорастворимыми материалами (смазочно-охлаждающие жидкости на водной основе, дезинфицирующие с редства, растворы цемента, извести, кислот, щелочей, солей, щелочемасляные эмульсии и др.) 
Средство высшей категории эффективности.
Крем должен содержать витаминный комплекс (не менее трёх, например: E; B3; B6; B5 и C) или антиоксидант каскадного действия для более эффективного восстановления от вредных факторов.
В состав крема должно входить не менее 5-ти ухаживающих компонентов, например: Aloe Barbadensis Leaf Extract (экстракт алоэ вера), Helianthus Annuus (Sunflower) Oil (масло подсолнечное), Cetearyl Alcohol, Panthenol (витамин В5), Triticum Vulgare (Wheat germ) Oil (масло зародышей пшеницы),  Allantoin (Аллантоин), Butyrospermum Parkii (Shea) Butter (масло ши), Oil-SC-Calendula Officinalis (Marigold) Extract (экстракт календулы), Oil-SCChamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract (экстракт ромашки) и др.
Защитный крем не должен содержать силиконы, парабены, минеральные масла,  а также не должен содержать красители и аллергены, процент содержания которых превышает норму (ТР ТС 019/2011 п.4.14 п.п. 3-4), ТР ТС 009/2011 (приложения 1-5).
В составе крема строго не допускаются следующие консерванты и pH регуляторы: Парабены (изопропил-, изобутил-, фенил-, бензил-, метил-, пропил-, бутил- и пентилпарабены); BHT (butylated hydroxytoluene), Sodium hydroxymethylglycinate (формальдегид), Methylchloroisothiazolinona и Methylisothiazolinone, Triethanolamine (TEA) и Trialkylamine, Phenoxyethanol (феноксиэтанол).
Протестировано дерматологами.
Сохраняет органолептические и физико-химические свойства при
замораживании и нагревании от -50 до +40°С.
Способ применения: нанести 1-2 мл крема на сухие чистые руки, лицо и
открытые участки тела до начала работы.
Дозировка: 1-2 мл/1 применение
Упаковка: туба объемом 100 мл, колпачок флип-топ, контроль первого
вскрытия.
Подтверждение соответствия: сертификат.
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	Средства комбинированного действия


	Назначение: защита кожи при работе с водорастворимыми и водонерастворимыми материалами.
Категория эффективности должна быть не ниже первой.
Крем должен содержать витаминный комплекс (не менее трёх, например: E; B3; B6; B5 и C) или антиоксидант каскадного действия для более эффективного восстановления от вредных факторов.
В состав крема должно входить не менее 5-ти ухаживающих компонентов, например: Aloe Barbadensis Leaf Extract (экстракт алоэ вера), Helianthus Annuus (Sunflower) Oil (масло подсолнечное), Cetearyl Alcohol, Panthenol (витамин В5), Triticum Vulgare (Wheat germ) Oil (масло зародышей пшеницы),  Allantoin (Аллантоин), Butyrospermum Parkii (Shea) Butter (масло ши), Oil-SC-Calendula Officinalis (Marigold) Extract (экстракт календулы), Oil-SCChamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract (экстракт ромашки) и др.
Защитный крем не должен содержать силиконы, парабены, минеральные масла, а также не должен содержать красители и аллергены, процент содержания которых превышает норму (ТР ТС 019/2011 п.4.14 п.п. 3-4), ТР ТС 009/2011 (приложения 1-5).
В составе крема строго не допускаются следующие консерванты и pH регуляторы: Парабены (изопропил-, изобутил-, фенил-, бензил-, метил-, пропил-, бутил- и пентилпарабены); BHT (butylated hydroxytoluene), Sodium hydroxymethylglycinate (формальдегид), Methylchloroisothiazolinona и Methylisothiazolinone, Triethanolamine (TEA) и Trialkylamine, Phenoxyethanol (феноксиэтанол).
Протестировано дерматологами.
Сохраняет органолептические и физико-химические свойства при замораживании и нагревании от -50 до +40°С.
Способ применения: нанести 1-2 мл крема на сухие чистые руки, лицо и открытые участки тела до начала работы.
Дозировка: 1-2 мл/1 применение
Упаковка: туба объемом 100 мл, колпачок флип-топ, контроль первого вскрытия.
Подтверждение соответствия: сертификат.
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Исполнитель:
Начальник отдела ОТ, ПБ и ООС  Ельцова М.Ю.
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