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	Описание товара, работы, услуги (функциональные и технические характеристики и потребительские свойства)
	Мазут топочный ТКМ-16 Производители: АО «Газпромнефть-Омский НПЗ» Данные мазута:
Марка ТКМ-16 топливо котельное (мазут)
Массовая доля воды не более 1%
Массовая доля серы фактическое не более 2.00%; Зольность не более 0.14%Температура застывания,*С, не выше 38

	Назначение и цели использования
	Топливо для котельных

	Количество ТРУ
	750 тонн

	Срок поставки
	декабрь

	Место поставки
	г. Выборг, ст. Выборг, Октябрьская ж.д., Код станции 020004. ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕСПЕКТ»

	Способ доставки товара, требования к отгрузке и упаковке
	Доставка «Поставщика» до склада ( г. Выборге, Пекарный переулок, мазутное хозяйство) железнодорожным транспортом только  в 4-х  осных  цистернах, средней нормой загрузки 60 т.
 До 15% от общего объема возможна поставка автомобильным транспортом.

	Требования к качеству и безопасности
	Соответствие Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требовании к автомобильному и авиационному бензину ,дизельному и судовому топливу. Топливу для реактивных двигателей и мазуту» (решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 г. №826 )

	Список документов
	Сертификаты качества, паспорт продукции. 

	Начальная максимальная цена за тонну 
	41 878 рублей в том числе НДС



Условия и способ оплаты:* безналичный расчет, оплата  в течение 90 календарных дней после получения партии мазута.

