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Емкость цилиндрическая , вертикальная ,наземного исполнения из полипропилена с толщиной стенки 8мм для хранения  солевого раствора объемом 6 м3. 
Габаритные размеры: D-1850мм. Н-2485мм

Ребра жесткости: внешние кольцевые накладки жесткости шириной 500 мм-2 пояса.
Сверху емкость должна иметь смотровой люк обслуживания ( 600мм с накладной крышкой. 
Врезка патрубков с фланцевыми соединениями и ответными фланцами согласно прилагаемому эскизу.

