ДОГОВОР № 33-23-ЕП

г. Выборг                   			                                               «25» апреля  2023  г.

         Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго» (АО «Выборгтеплоэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Кривоноса Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПромМатика» (ООО «ПромМатика»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Обухова Антона Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны  заключили настоящий договор на оказание сопутствующих услуг (далее по тексту - «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ЗАКАЗЧИК  поручает и оплачивает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательство выполнить проектные работы по «Реконструкции тепломеханической части автоматизирован-ной водогрейной котельной по адресу: Ленинградская обл., Выборгский район, МО «Приморское городское поселение, п. Камышовка, ул. Озерная, д. 20а».
.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена договора составляет 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 коп, (НДС не облагается на основании статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1 Сроки выполнения работ: 36 календарных дней с даты подписания договора. 
3.2. Датой фактического завершения будет являться дата  подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

4. ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. После подписания настоящего договора обеими сторонами ЗАКАЗЧИК перечисляет ИСПОЛНИТЕЛЮ аванс в размере 30 %.
4.2. В случае невозможности оплаты выполненных объемов работ, ЗАКАЗЧИК должен оповестить ИСПОЛНИТЕЛЯ письменно об отсутствии денежных средств финансируемого объекта, составить двусторонний протокол с переносом сроков выполненных работ на соответствующий срок.
4.3. В случае задержки ЗАКАЗЧИКОМ платежей более, чем на 2 недели, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе остановить работы.
4.4. ЗАКАЗЧИК обязуется произвести окончательную оплату в течение 15 календарных дней с даты подписания актов выполненных работ и передачи Заказчику согласованной документации.
4.5. ЗАКАЗЧИК, по согласию ИСПОЛНИТЕЛЯ,  может производить оплату выполненных работ субподрядным организациям или другим организациям напрямую.
4.6. ЗАКАЗЧИК  и ИСПОЛНИТЕЛЬ  могут найти другие формы оплаты выполненных работ и оформить их отдельным приложением к настоящему договору.


5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
5.1. Произвести оплату выполненных ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ.
5.2. Предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ всю необходимую для производства работ техническую документацию. 
5.3. Содействовать  ИСПОЛНИТЕЛЮ в своевременном начале работ, нормальном их ведении и завершении в срок.
5.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения,  не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность ИСПОЛНИТЕЛЯ.
5.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
6.1. ЗАКАЗЧИК назначает на период производства работ  своего представителя, который от имени ЗАКАЗЧИКА совместно с ИСПОЛНИТЕЛЕМ  осуществляет технический надзор и контроль над их  выполнением, а также производит проверку соответствия проектируемых  ИСПОЛНИТЕЛЕМ  материалов и оборудования по условиям  договора и документации.
6.2. Между представителями  ЗАКАЗЧИКА и ИСПОЛНИТЕЛЯ будут при необходимости производиться совещания по согласованию возникающих вопросов.


7. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
7.1. Приемка  работ по настоящему договору производится в течение 2-х недель с момента получения ЗАКАЗЧИКОМ письменного извещения ИСПОЛНИТЕЛЯ об окончании производства работ и оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ.
7.2. Выдача проектной документации ЗАКАЗЧИКУ производится после подписания акта сдачи-приемки.

8. ГАРАНТИИ
8.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует:
· выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
· качество выполнения всех работ в соответствии с  документацией;
· своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
8.2. При отказе ИСПОЛНИТЕЛЯ от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения ЗАКАЗЧИК назначит квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характере, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.


9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе потребовать  расторжения договора в следующих случаях:
· получения от ЗАКАЗЧИКА указания об остановке работ по причинам, не зависящим от ИСПОЛНИТЕЛЯ, на срок, превышающий два месяца;
	9.2. ЗАКАЗЧИК вправе потребовать расторжения договора у ИСПОЛНИТЕЛЯ в следующих случаях:
· задержка  ИСПОЛНИТЕЛЕМ  начала работ более чем на 1 месяц по причинам, не зависящим от ЗАКАЗЧИКА;
· нарушение ИСПОЛНИТЕЛЕМ условий договора, ведущих к снижению качества работ,
9.3. Сторона, имеющая право расторгнуть договор,  желающая использовать такое право, должна осуществить его путем письменного уведомления об этом другой стороны в течение 14 дней после возникновения причины расторжения.
Сторона, получившая такое  уведомление, обязана в течение 10 дней с момента получения уведомления сообщить стороне, направившей уведомление, о своем решении. Стороны будут стремиться, путем  переговоров найти решение возникающих проблем, чтобы предотвратить упомянутые действия. 

10. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
10.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующими нормами  законодательства Российской Федерации. 
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Договор  вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
11.2. Договор  может быть изменен и дополнен по согласованию сторон.
11.3. Все изменения и дополнения  к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
11.4. Спорные  вопросы, возникающие  в  ходе исполнения настоящего договора, разрешаются арбитражным судом в установленном порядке.
11.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой стороны находится один экземпляр настоящего договора.
11.6. Стороны договорились признавать юридическую силу документов, переданных и подписанных по факсимильной связи и посредством электронной связи. Подписанные сторонами и переданные по факсу документы вступают в силу с момента поступления и имеют юридическую силу до момента подписания обеими сторонами оригинала документа.
Стороны обязуются производить замену факсимильных и электронных копий документов на оригиналы в разумные сроки. 
12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
	Заказчик:
АО «Выборгтеплоэнерго»
188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 
ул. Сухова д.2
Тел.\факс (81378)26587; 21483
ИНН 4704062064 КПП 470401001
р/с с 40702810055390000440
в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк
России» г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
к/с 30101810500000000653
ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 
Генеральный директор
АО «Выборгтеплоэнерго»


_________________ А.В. Кривонос
	Исполнитель:
ООО «ПромМатика»
197348, г. Санкт-Петербург, ул. Аэродромная д.6
ИНН 7814502242 КПП 781401001
р/с 407 028 106 110 000 002 79
в ДО «Комендантский» ПАО «Банк Санкт-Петербург» г. С-Петербург 
БИК 044030790
к/с301 018 109 000 000 007 90 В ГРКЦГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу
ОГРН 1117847211460 ОКПО 91970460
Генеральный директор
ООО «ПромМатика»


_______________________А.В. Обухов
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          ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение проектных работ (рабочей документации)


	№
п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	2
	3

	1
	Наименование объекта:
	Реконструкция тепломеханической части автоматизирован-ной водогрейной котельной по адресу: Ленинградская обл., Выборгский район, МО «Приморское городское поселение, п. Камышовка, ул. Озерная, д. 20а». 

	2
	Основание для проектирования:
	Необходимость реконструкции существующей котельной  с заменой двух водогрейных котлов установленной мощностью 1,5 МВт каждый  и разделением контуров для повышения эффективности работы котельной по отпуску теплоносителя к потребителям с соблюдением количественного и качественного показателей, определённых нормативно-правовыми актами.

	3
	Источник финансирования
	Собственные средства АО «Выборгтеплоэнерго»

	4
	Стоимость работ и порядок расчетов
	Стоимость работ составляет 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек. 
Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания договора оплачивает Исполнителю аванс в размере 30% от стоимости договора. Окончательный расчет производится в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания актов выполненных работ.

	5
	Состав и общие требования к рабочей документации
	Рабочая документация в объеме разделов проектной документации:
ТМ – Тепломеханические решения котельной.
АТМ– Автоматизация тепломеханических решений.
ТК – Технологические коммуникации. Внутреннее топливоснабжение.
ЭМ – Силовое электрооборудование.

Рабочая документация должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 21.101-2020, Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ, СП 89.13330, Приказа Минстроя от 24.03.2003 №115, п.п. 5.3-5.5 раздела II Приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 №1128.

	6
	Дополнительные требования к разделам РД
	Раздел «ТМ»:
- должен быть выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ 21.606-2016;
- граница проектирования раздела: от котлов (обвязка) до места присоединения выход  тепловой сети к сетевому контуру после теплообменников с переподключением к котловому контуру существующих трубопроводов подогрева мазута в емкостях.
Раздел «ТМ» должен предусматривать следующие основные виды работ:
- замена двух существующих водогрейных котлов на котлы Lavart 1500 Industrial;
- замена двух существующих горелок на горелки RP 140 с покдлючением к существующим щитам управления горелками;
- установка двух теплообменных аппаратов «Теплосила» ЕТ-045 мощностью 2,64 МВт каждый для разделения гидравлических режимов контуров;
- установка двух насосов котлового контура «MasDaf» NMM65-160-141;
- замена двух существующих насосов сетевого контура на насосы «MasDaf» NMM65-160-171.

В раздел «ТМ» должны входить:
- общие данные (краткая пояснительная записка);
- тепломеханическая схема с учетом установки системы химводоподготовки без детализации системы ХВП;
- план расположения оборудования;
- спецификация оборудования и материалов, включая фланцы, отводы, переходы и т.п.

Раздел «АТМ»:
- раздел должен быть выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ 21.408-2013;
- граница проектирования раздела: от существующих щитов управления горелками и насосами до управляемого оборудования.
Разделом предусмотреть:
существующее оборудование:
- щиты управления горелкам №1 и №2 на базе измерителей–регуляторов  2ТРМ1 фирмы «Овен»; 
- щит управления 3-х ходовым клапаном на базе программируемого реле ПР200 фирмы «Овен».

Автоматизация должна обеспечивать контроль и управление следующими основными технологическими параметрами:
- управление мощности горелки №1;
- управление мощности горелки №2;
- погасание факелов горелок;
- останов горелок по падению давления в котловом контуре;
- температура на выходе из котла №1;
- температура на выходе из котла №2;
- температура теплоносителя в подающем трубопроводе сетевого контура;
- температура теплоносителя в обратном трубопроводе сетевого контура;
- неисправности цепей защиты.

Рабочей документацией предусмотреть следующие аварийные сигналы:
- останов котлов;
- срабатывание защиты;
- контроль пламени горения котел №1;
- контроль пламени горения котел №2;
- температура уходящих газов;
- минимальное давление теплоносителя в котле № 1;
- минимальное давление теплоносителя в котле № 2;
- максимальное давление теплоносителя в котле № 1;
- максимальное давление теплоносителя в котле № 2;
- максимальная температура на выходе котла №1;
- максимальная температура на выходе котла №2.

Требования к системе сигнализации:
- система должна обеспечивать подачу предупредительных и аварийных сигналов о нарушениях в работе оборудования котлов в виде световой и звуковой сигнализации.

Требования к системе удаленного информирования о технологических параметрах:
- информирование осуществляется на базе сетевого шлюза ПМ210 фирмы «Овен»  совместно с программируемым реле ПР200 фирмы «Овен» через интерфейс RS 485  и подключением к облачному сервису Owen Cloud по GPRS- каналу. Также должна быть предусмотрена рассылка СМС-сообщений о следующих показателях:
- температура теплоносителя в подающем трубопроводе;
- температура теплоносителя в обратном трубопроводе;  
- температура теплоносителя заданная;
- температура наружного воздуха;
- давление теплоносителя в котлах №1 и №2;
- давление теплоносителя в подающем трубопроводе;
- давление теплоносителя в обратном трубопроводе.
В раздел «АТМ» должны входить:
- общие данные (краткая пояснительная записка);
- схемы автоматизации;
- схемы подключения внешних проводок;
- спецификация оборудования и материалов.

Раздел «ТК»:
- раздел должен быть выполнен в соответствии с требованиями раздела «Жидкое топливо» СП89.13330.2016;
- граница проектирования раздела: от существующего мазутоподогревателя Hot box до горелок.
В раздел «ТК» должны входить:
- общие данные (краткая пояснительная записка);
- схемы мазутопроводов;
- спецификация оборудования и материалов, включая фланцы, отводы, переходы и т.п.

Раздел «ЭМ»:
- раздел должен быть выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ 21.613-2014;
- граница проектирования раздела: от вводного распределительного щита котельной до потребителей электрической энергии.
В раздел «ЭМ» должны входить:
- общие данные (краткая пояснительная записка);
- принципиальные электрические схемы;
- планы расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей;
- спецификация оборудования и материалов.

	7
	Исходные данные для проектирования
	Действующая водогрейная мазутная котельная.
Существующее здание котельной по размещению является отдельно стоящим. Потребители тепла по надежности теплоснабжения относятся ко II-ой категории.
В качестве топлива используется мазут топочный марки ТКМ.
Котельная по характеру отпускаемой тепловой нагрузки является отопительной, по типу установленных котлов -  водогрейной. 
По взрывопожарной безопасности котельный зал относится к категории производств «Г», степень огнестойкости –III, уровень ответственности здания котельной – нормальный.
Режим работы котельной – только в отопительный период (221 день).
Подключенная тепловая нагрузка с учётом потерь в тепловых сетях – 1,66 Гкал/ч.
Система теплоснабжения: двухтрубная, закрытого типа.
Диаметр наружных тепловых сетей в точке присоединения котельной – Ду200 мм.
Рабочее давление тепловой сети: 
в прямом трубопроводе РТ1=5,4 кгс/см2, 
в обратном трубопроводе РТ2=3,5 кгс/см2.
Температурный график отпуска теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха – 95/70 0С.
Давление холодной воды на вводе в котельную Рхв = 3,5 кгс/см2.
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	Сроки выполнения работ
	36 календарных дней с даты подписания договора
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	Требования к проектной документации, техническим решениям, применяемым изделиям и материалам и отчетной документации после завершения работ
	Проектная организация должна состоять в СРО на выполнение работ, предусмотренных техническим заданием.
При выполнении работ проектная организация должна предусмотреть перечень мероприятий и проектных решений, обеспечивающих выполнение нормативных требований в соответствии с правилами охраны труда в строительстве СП 12-135-2003 «Безопасность труда в  строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда». Выполнение рабочей документации в объёме, необходимом для возможности проведения строительно–монтажных работ по данному объекту.
Все проектируемое (вновь устанавливаемое) оборудование должно быть согласовано с Заказчиком, иметь соответствующие артикулы и сертифицировано для применения на территории РФ. 
Исполнитель передает Заказчику рабочую документацию в двух экземплярах на бумажном носителе раздельно по каждому разделу и один экземпляр на  электронном носителе в формате PDF и АCAD.
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