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УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

А.В. Кривонос/___________/

от «17» марта  2022 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА № 15
Монтаж, пуско-наладка и сдача в эксплуатацию коммерческого узла учета тепловой энергии в котельной Выборгский район п. Бородинское.
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
г. Выборг

2022
ПРОЕКТ ДОГОВОРА № 15-22-ЕП
г. Выборг                   


                                               « 17   » марта  2022  г.

Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго» (АО «Выборгтеплоэнерго»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Кривоноса Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и, Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго-инвест» (ООО «ТЭи»), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице Генерального директора Матвеева Алексея Николаевича, действующего на основании Устав с другой стороны,, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:

1.  Предмет договора

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу, пуско-наладке и сдаче в эксплуатацию коммерческого узла учёта тепловой энергии в здании котельной АО «Выборгтеплоэнерго» по адресу Л.О., Выборгский район, п. Бородинское и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять этот результат и оплатить его.
2.  Цена договора и порядок расчётов

2.1. Цена Договора, согласно локальной смете, составляет 550 000,00 (Пятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек). НДС не облагается в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения ч.2. ст. 346 НК РФ.2.2.

2.3. Смета является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.4. Начало работ для Подрядчика обуславливается подписанием настоящего Договора и передачей материалов, согласно техническому заданию (Приложение № 1) от Заказчика Подрядчику.

2.5. Срок выполнения работ: 60 (шестьдесят) рабочих дней при условии выполнения п.2.4.

2.6. Окончательную оплату выполненных работ Заказчик производит в течение 30 (тридцати) банковских дней на основании подписанного Акта сдачи-приемки выполненных работ.

В случае возникновения дополнительных работ, связанных с исполнением настоящего Договора и не включенных в смету, оформляется дополнительное соглашение.

3.  Обязательства сторон

3.1.
Подрядчик обязан:

3.1.1.
В сроки, установленные настоящим Договором, выполнить работы, в соответствии со сметой.

3.1.2.
Обеспечить при проведении работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

3.1.3.
При выполнении Работ соблюдать требования действующего законодательства, предъявляемые к качеству и порядку выполнения работ подобного рода.

3.1.4.
Выполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.1.5.
Незамедлительно сообщать Заказчику о любых причинах, которые могут повлиять на окончательные сроки сдачи-приёмки выполненных Работ.

3.1.6.
При производстве работ соблюдать правила пожарной безопасности на Объекте и содержать территорию, на которой проводятся Работы, в чистоте, т.е. вовремя, своими силами и за свой счет вывозить строительный мусор с Объекта и убирать прилегающую к Объекту территорию в местах, где будут производиться разгрузочно-погрузочные работы. 

3.1.7.
Выделить до начала работ, на весь срок производства работ своего ответственного представителя для приемки работ, а также для составления технических Актов и решения возникающих технических и организационных вопросов.

3.1.8.
Осуществить подключение КУУТЭ к Информационной системе для возможности контроля (не менее 7 дней) показаний и проверки работоспособности КУУТЭ.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Предоставить Подрядчикунеобходимую документацию и информацию, для выполнения работ по настоящему Договору.

3.2.2. По завершении этапов работ принять выполненные работы в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента окончания работ и предоставления актов о приемке выполненных работ. В течение 3 (трёх) рабочих дней с момента приемки работ подписать Акты выполненных работ и передать Подрядчику его экземпляр. В случае не подписания Заказчиком актов выполненных работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента приемки работ и непредставления письменного мотивированного отказа от подписания актов, обязательства Подрядчика считаются исполненными надлежащим образом, работы считаются принятыми и подлежат оплате.

3.2.3. Своевременно оплатить Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2.4. Оплатить, в случае досрочного расторжения Договора или его отсрочке, объем выполненных работ в процентном отношении к общему объему работ по Договору, 

3.2.5. Компенсировать документально подтвержденные затраты Подрядчика, понесенные им при исполнении настоящего Договора и предварительно согласованные с Заказчиком. 


Помимо вышеуказанных прав и обязанностей Стороны обладают иными правам, и несут иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны Договора несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии его условиями и законодательством РФ.

4.2. Стороны договорились о неприменении к денежным обязательствам по Договору положения статьи 317.1 ГК РФ.
4.3. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путём переговоров между Сторонами.

4.4. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном законом порядке.

5. Действие непреодолимой силы
5.1. Стороны освобождаются от исполнения обязательств по настоящему Договору в случае, если такое исполнение было вызвано наличием чрезвычайных и непредвиденных при данных условиях обстоятельств.

6. Срок действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2022 г., но в любом до окончательного исполнения Сторонами своих обязательств.

6.2. Все изменения условий и дополнения к настоящему Договору оформляются по соглашению Сторон в письменном виде.

6.3. При изменении реквизитов, правового статуса, юридического адреса Стороны Договора обязаны письменно известить об этом друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней.

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один находится у Заказчика, второй - у Подрядчика.

К договору прилагаются:

·  Приложение № 1 – Техническое задание;

·  Приложение № 2 – Локальный сметный расчет (смета) на выполнение работ.
7. Реквизиты и подписи сторон:
	Подрядчик: 

ООО «ТЭи»

188800, ЛО, г. Выборг, ул. Мира, д. 10а

ИНН 470 405 55 64 КПП 470 401 001

ОГРН 104 470 087 3227

р/с 407 02 810 885 000 000 303

Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге

БИК 044 030 704

к/с 301 01 810 200 000 000 704

ОКВЭД 45.33, 45.34

ОКПО 706 39 175

Тел/факс 8(81378) 2-38-15

tei_vbg@mail.ru
www.teivbg.ru
	Заказчик:

АО «Выборгтеплоэнерго»
188810, г. Выборг, ул. Сухова, д. 2
ИНН/КПП 4704062064/470401001
ОГРН 1054700176893

р/с 40702810055390000440

Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург БИК 044030653

к/с 30101810500000000653

ОКПО 75115131 ОКФС/ОКОПФ 14/47
ОКОГУ 4914 ОКАТО 41417000000
ОКВЭД 40.30.14; 40.10.14; 40.10.2; 40.10.44;
40.10.5; 40.30.2; 40.30.3; 40.30.4; 40.30.5; 

Тел. 8 (81378) 214-83; 207-07; факс 259-27; 241-11
E-mail: wpts@vbg.ru


Генеральный директор




Генеральный директор

М.п. __________________/А.Н. Матвеев/


М.п. ___________________/А.В. Кривонос/

Приложение № 1

к Договору № 15-22-ЕП-

от «17» марта 2022 г.

Техническое задание

	1
	Состав работ и основные требования 
	Монтаж, пуско-наладка и сдача в эксплуатацию коммерческого узла учёта тепловой энергии в здание котельной АО «Выборгтеплоэнерго

	2
	Местонахождение объектов
	Ленинградская область, Выборгский район, п. Бородинское 

	3
	Объемы работ
	Ед. измерения

Кол-во

Виды работ

Раздел 1 Демонтажные работы
1000 м3 объема здания

1.78

Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы 

100 м трубопровода

0.08

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм (Ду 150 мм-3м, Ду 100 мм-3 м, Ду 80 мм-2 м)

100 м трубопровода

0.005

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм (Ду 50 мм)

1 шт.

1

Демонтаж. Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм (Кран шаровый Ду 20мм)

1 шт.

1

Демонтаж. Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм 

1 шт.

2

Демонтаж.Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм 

Раздел 2. Монтажные работы

100 м трубопровода

0.02

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм 

100 м трубопровода

0.04

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм 

100 м трубопровода

0.012

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм 

100 м трубопровода

0.04

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм 

1 стык

17

Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода 150 мм 

1 стык

7

Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода 100 мм 

1 стык

1

Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода 80 мм 

1 стык

5

Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода 50 мм 

1 шт.

2

Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм 

1 соединение

2

Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм 

1 шт.

1

Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм 

1 соединение

1

Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм 

1 компл.

8

Установка кранов воздушных 

1 шт.

4

Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм 

1 шт.

3

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм 

1 шт.

4

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм 

10 фильтров

0.1

Установка фильтров диаметром 80 мм 

1 соединение

1

Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм 

10 фильтров

0.2

Установка фильтров диаметром 150 мм 

1 соединение

2

Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм 

100 шт.

0.17

Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа 

1 шт.

6

Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг 

1 компл.

3

Установка манометров с трехходовым краном 

1 компл.

3

Установка термометров в оправе прямых и угловых 

100 м2 окрашиваемой поверхности

0.051

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 

100 м2 окрашиваемой поверхности

0.051

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 

1 м3 изоляции

0.088

Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем 

1 т конструкций

0.04075

Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т 

100 м трубопровода

0.06

Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром 25 мм 

100 м трубопровода

0.08

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм 

100 м трубопровода

0.28

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм 

100 м трубопровода

0.04

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм 

Раздел 3. Электромонтажные работы
1 шт.

8

Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг 

1 шт.

7

Прибор или аппарат 

1 шт.

1

Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 

100 шт.

0.01

Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке 

1 шт.

1

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм 

100 концов жил

0.6

Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием 

100 м

0.84

Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм 

100 м

0.015

Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м 

1 т

0.0065

Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм 

100 м

0.15

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 

100 м

0.69

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 

100 м

0.51

Провод в лотках, сечением до 6 мм2 

100 м

0.1

Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 

Раздел 4. Пусконаладочные работы

1 компл.

1

Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) без диспетчеризации 



	4
	Особые условия
	Перед началом работ Заказчик предоставляет Подрядчику следующие материалы:

№ 

пп

Наименование

Ед. изм

Кол-во

1

Комплект термометров сопротивления в комплекте с гильзами L=100 мм, 0-180 гр.С, гр. Pt100, W100=1,3850, кл. точности "1"

ТЭМ-110-18-1(2)

к-т

1

2

Термометр сопротивления в комплекте с гильзой L=70 мм, 0-180 гр.С, гр. Pt100, W100=1,3850, кл. точности "1"

ТЭМ-100-15-А

шт.

1

3

Датчик давления, в компл. с переходником М20х1/2Pmax = 1,6МПа, М-20

СДВ-И-1,6-М-4-20мА

шт.

3

4

Расходомер электромагнитный Ip65, Ду=80, класс "А", фланц. исп. Qmin=0,48 м3/ч, Qmax=180,0 м3/ч

РС 80-180-А-Ф

шт.

2

5

Расходомер электромагнитный Ip65, Ду=32, класс "А", межфл. исп. Qmin=0,08 м3/ч, Qmax=30,0 м3/ч

РС 32-30-А-C

шт.

1

6

Тепловычислитель

СПТ 944

шт.

1

7

Модем

ATM-21.В

шт.

1

8

Кран шаровый стальной, фланцевый, стандартнопроходной Ду 150 мм, Ру=16 бар, Тмакс=200 гр.С

КШ.Ц.Ф.150/125.016.02 

шт.

4

9

Кран шаровый стальной, фланцевый, стандартнопроходной Ду 80 мм, Ру=16 бар, Тмакс=200 гр.С

КШ.Ц.Ф.80.016.02

шт.

1

10

Фильтр магнитный сетчатый фланцевый Ду 150 мм

ФМФ-150

шт.

2

11

Фильтр магнитный сетчатый фланцевый Ду 80 мм

ФМФ-80

шт.

1

12

Комплект присоединительной арматуры150/2-80-2/150

ТЭМ-КПА-1

шт.

2

13

Комплект присоединительной арматуры80/2-32-2/80 сэндвич

ТЭМ-КПА-1

шт.

1

14

Кран шаровый стальной, фланцевый, стандартнопроходной Ду 100 мм, Ру=16 бар, Тмакс=200 гр.С

 

шт.

2
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	Цена договора
	Определена Сторонами согласно локальной смете в размере 550 000,00 (Пятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек). НДС не облагается в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения ч.2. ст. 346 НК РФ.2.2.


Подрядчик





Заказчик

Генеральный директор



Генеральный директор

ООО «ТЭи»





АО «Выборгтеплоэнерго»

М.п __________________
 /А.Н. Матвеев/
М.п ____________________ /А.В. Кривонос/
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