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УТВЕРЖДАЮ

И. о. генерального директора
АО «Выборгтеплоэнерго»

А.В. Кривонос/___________/

от «13» июня  2019 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА № 16
Изготовление и монтаж легкосбрасываемых конструкций для котельной  пос. Глебычево   

г. Выборг

2019
ДОГОВОР ПОДРЯДА № 19.586-02 (16-19-ЕП)
	г. Санкт-Петербург
	«___» июня 2019 г.


Общество с ограниченной ответственностью «Центр технологий остекления», ИНН 7804517761, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Миронова Александра Фёдоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго», ИНН 4704062064, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Кривоноса Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор подряда (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства провести работы по проектированию легкосбрасываемых конструкций (ЛСК); изготовлению предохранительных запорных устройств и монтажу легкосбрасываемых конструкций из ПВХ оконных блоков на объекте «Котельная», 188917, Ленинградская обл., Выборгский район, пос. Глебычево и сдать их результат Заказчику. 

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях и в порядке, установленных настоящим Договором.

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость выполнения работ о настоящему Договору определяется Спецификацией (Приложение №1) составляет: 857 988,05 руб. (Восемьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей 5 коп., включая НДС (20%) в сумме 142 998,01 руб. (Сто сорок две тысячи девятьсот девяносто восемь) рублей 01 коп.

2.2. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 100% - 857 988,05 руб. (Восемьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей 5 коп., включая НДС (20%) в сумме 142 998,01 руб. (Сто сорок две тысячи девятьсот девяносто восемь) рублей 01 коп.

2.3. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком производятся в российских рублях.

2.4. В случае если в процессе выполнения работ возникнет необходимость внести отдельные изменения в объемы и характер выполняемых работ, которые приведут к изменению стоимости Договора, то стоимость Договора и сроки выполнения работ должны быть изменены, о чем будет подписано дополнительное соглашение к Договору.

2.5. Цена Договора является твердой. Цена Договора не подлежит изменению в ходе исполнения обязательств по контракту, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 2.4 настоящего Договора.

2.6. Цена контракта включает в себя все расходы и издержки Подрядчика, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3. СРОК И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начало выполнения работ по проектированию ЛСК – в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения Подрядчиком аванса согласно п.2.2 настоящего договора и подписания технического задания (Приложение №2).

3.2. Окончание работ по проектированию ЛСК - в течение 7 (семи) рабочих дней с момента начала выполнения работ по проектированию ЛСК.

3.3. Начало выполнения работ по изготовлению предохранительных запорных устройств - в течение 1 (одного) рабочего дня с момента согласования Заказчиком проекта на легкосбрасываемые конструкции.

3.4. Окончание работ по изготовлению предохранительных запорных устройств - в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента начала выполнения работ по изготовлению ПЗУ.

3.5. Начало выполнения работ по монтажу легкосбрасываемых трёхслойных сэндвич панелей исчисляется с момента подписания акта передачи объекта для выполнения работ.

3.6. Окончание работ по монтажу легкосбрасываемых трёхслойных сэндвич панелей - 10 (десять) рабочих дней с момента начала выполнения работ по монтажу ЛСК.

3.7. Место выполнения работ: 188917, Ленинградская обл., Выборгский район, пос. Глебычево, Котельная.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в разделе 3. настоящего Договора, Заказчик вправе взыскать, а Подрядчик обязан оплатить Заказчику пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости неисполненного и (или) ненадлежащим образом исполненного объема работ за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости Договора.

4.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ, указанных в разделе 2., настоящего Договора, Подрядчик вправе взыскать, а Заказчик обязан выплатить Подрядчику пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) за каждый день от просроченной суммы, но не более 10% стоимости Договора.

4.3. Подрядчик не несет ответственности за увеличение сроков работ, вызванных запретом на их проведение представителями Заказчика, что оформляется двухсторонним актом.

4.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.5. Обязанности Сторон, не указанные в статьях настоящего Договора, но предусмотренные действующим законодательством, исполняются Сторонами в соответствии с законом РФ.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПО ДОГОВОРУ

5.1. Подрядчик обязуется:

· Выполнить работы, в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем Договоре, в соответствии с требованиями Проектной документации, требованиями СНиП, носящих обязательный характер, требованиями строительных правил (СП), технических регламентов и иными обязательными требованиями, предъявляемыми к данного вида работам.

· Приказом по организации Подрядчика назначить ответственного производителя работ, а также лиц, ответственных за обеспечение охраны труда, пожарной и электрической безопасности и предоставить Заказчику копии таких приказов;

· За 2 (два) рабочих дня до начала монтажных работ для организации доступа на объект предоставить список сотрудников, перечень машин (с указанием гос. номеров), ручного инструмента 

· Принять от Заказчика по акту объект, проектную и иную документацию, необходимую для выполнения работ по настоящему Договору. При обнаружении ошибок в проектной документации письменно известить об этом Заказчика.

· Доставить на место выполнения Работ необходимые оборудование, материалы, конструкции и комплектующие изделия надлежащего качества, с установленным гарантийным сроком и соответствующие техническим характеристикам, указанным в технической документации, требованиям действующих стандартов (ГОСТов, ТУ).

· Своевременно уведомлять Заказчика о непредвиденных работах и приступать к их выполнению после оформления соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

· Осуществлять содержание места выполнения работ в надлежащем санитарном состоянии, производить уборку места выполнения работ от мусора, образующегося при нахождении в месте выполнения работ персонала Подрядчика (остатки материалов, оснастки, инструментов, бытового мусора и т. п.).

· Обеспечить возможность Заказчику, его представителям, техническому надзору Заказчика, а также представителям органов государственного строительного надзора осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством используемых Исполнителем при производстве работ материалов, оборудования.

· Нести полную ответственность за качество и сохранность результата всех работ, выполняемых как собственными силами, так и силами привлеченных субподрядных организаций, в том числе за сохранность поставленных материалов и оборудования до завершения всех работ по настоящему Договору.

· Передать Заказчику результаты выполненных работ по соответствующему Акту в сроки, обусловленные настоящим Договором, а также по реестру исполнительную документацию в 3-х экземплярах.

· Своевременно и за свой счет устранить недостатки (дефекты) и недоделки, допущенные в выполненных работах и обнаруженные как при приемке отдельных этапов работ, а также в период действия гарантийного срока. Сроки устранения недостатков (дефектов) и недоделок устанавливаются двухсторонним актом (Актом рекламации), составленным по инициативе Заказчика с участием представителя Подрядчика. Для составления Акта рекламации представитель Подрядчика должен прибыть в назначенное Заказчиком время, а в случае его неприбытия Акт рекламации составляется в одностороннем порядке Заказчиком. В случае несогласия с выводами, изложенными в Акте, Подрядчик вправе привлечь за свой счет независимого эксперта.

· При выполнении работ соблюдать (обеспечивать соблюдение работниками, Подрядчиками) требования законов, норм, правил об охране окружающей среды, о безопасности строительных работ, о безопасности труда, пожарной безопасности

· Нести ответственность за соблюдение его работниками требований законов, норм и правил техники безопасности, пожарной безопасности и санитарных норм при проведении работ в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Заказчик обязуется:

· Обеспечить в течение всего периода выполнения работ контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, оборудования и комплектующих изделий, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

· При обнаружении в ходе контроля и надзора при выполнении работ отступлений от условий контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

· Согласовать с Подрядчиком проект на легкосбрасываемые конструкции.

· Передать по Аку объект для выполнения работ. 

· Осуществлять платежи в соответствии с условиями Договора и приложений к нему.

· Обеспечить допуск персоналу и транспорта последнего на строительную площадку, к месту выполнения работ по Договору.

· Осуществлять приемку выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

· Своевременно направлять Подрядчику перечень лиц, уполномоченных от имени Заказчика принимать и подписывать необходимую исполнительную документацию.

· Предоставить Подрядчику на строительной площадке подачу электрической энергии с параметрами 220/380 В, 50 ГЦ.

· По окончании производства работ принять и оплатить надлежащим образом выполненные Подрядчиком работы на условиях контракта.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Подрядчик приступает к проектированию легкосбрасываемых конструкций после передачи технического задания Заказчиком.

6.2. Подрядчик приступает к изготовлению легкосбрасываемых конструкций и их комплектующих по спецификации к договору, после согласования проекта на легкосбрасываемые конструкции.

6.3. По завершению работ по изготовлению легкосбрасываемых конструкций или их комплектующих Подрядчик доставляет их по адресу, указанному Заказчиком.

6.4. Подрядчик приступает к монтажу конструкции после подписания Сторонами Акта передачи полностью готовой под монтаж строительной площадки.

6.5. Сдача-приемка выполненных строительно-монтажных работ оформляется Актом о приемке выполненных работ.

6.6. Заказчик в течение 3-и (трех) рабочих дней со дня получения Акта о приемке выполненных работ обязан направить Подрядчику, подписанный Акт о приемке выполненных работ, либо дать мотивированный отказ в письменной форме.

6.7. В случае мотивированного отказа Заказчика, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроками их выполнения.

6.8. В случае отсутствия письменного мотивированного отказа в течение указанного п. 6.6. срока, предъявленный Заказчику Акт о приемке выполненных работ считается подписанным Заказчиком, а выполненные работы принятыми.

7. ГАРАНТИИГАРАНТИИ

7.1. Срок действия гарантийных обязательств на результат работ составляет 3 (три) года с момента подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ. Указанный гарантийный срок автоматически продлевается на все время, на протяжении которого результаты работ не могли использоваться по причине обнаруженных недостатков.

7.2. Подрядчик обязуется за свой счет и на свой риск устранить недостатки и дефекты выполненных результатов Работ по Договору, которые будут выявлены Заказчиком в пределах гарантийных сроков, в разумный срок, но не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения уведомления Заказчика о выявленных недостатках (дефектах), если письменным соглашением Сторон не будут установлены иные сроки устранения недостатков (дефектов).

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны могут быть освобождены от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, наступившими независимо от воли Сторон.

8.2. Случаями непреодолимой силы являются следующие события: война и военные действия, восстание, мобилизация, забастовка на предприятиях сторон в Договоре и их поставщиков, эпидемия, пожары, взрывы, дорожные происшествия и природные катастрофы, акты органов власти, влияющие на исполнение обязательств, и все другие события, и обстоятельства, которые соответствующий арбитражный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры по настоящему Договору решаются путем непосредственных переговоров Сторон, а в случае невозможности их разрешения путем переговоров – в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и прекращает своё действие по исполнению Сторонами всех обязательств, вытекающих из настоящего Договора.

10.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, либо по решению суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой стороны находится один экземпляр настоящего Договора.

10.4. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

· Приложение №1 – Спецификация - 1 (один) лист;

· Приложение №2 – Техническое задание - 1 (один) лист;

· Приложение №3 – Список документов, поставляемых с ЛСК – 1 (один) лист.

10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ПОДРЯДЧИК:
	ЗАКАЗЧИК:

	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технологий остекления»
	Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго»

	ИНН 7804517761
	ИНН 4704062064

	КПП 780401001
	КПП 470401001

	Юридический адрес: 195197, Россия, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-т, дом 15, корп. 3, офис 306
	Юридический адрес: 188800, Россия, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Сухова,2

	Р/с 40702810932430000848
	Р/с 40702810055390000440

	БИК 044030786
	БИК 044030653

	ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"

	К/с 30101810600000000786
	К/с 30101810500000000653

	Тел. +7 (812) 456‑70-61
	

	Электронная почта: mail@ingra.su
	Электронная почта: wpts@vbg.ru

	Генеральный директор
	Генеральный директор

	_______________/Миронов А. Ф./

М.П.
	_______________/Кривонос  А. В./

М.П.


Приложение № 1

                                                  к договору-подряда № 19.586-02 (16-19-ЕП) от «___» июня 2019 г.                                                                                               
СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

1. Покупатель: АО «Выборгтеплоэнерго», ИНН 4704062064

Адрес: 188800, Россия, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Сухова,2

2. Поставщик: ООО «Центр технологий остекления»

Адрес: 195197, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-т, дом 15, корп. 3, офис 306. 

3. Поставка производится на объект: Котельная, 188917, Ленинградская обл., Выборгский район, пос. Глебычево 
4. Наименование, стоимость и объемы выполняемых работ и материалов: 

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за единицу
	Стоимость

	1
	Предохранительное запорное устройство ЛСК
	шт.
	108
	1 842,00
	198 936,00

	2
	Тросово-страховочное устройство ТСУ-300
	шт.
	36
	580,00
	20 880,00

	3
	Оконные блоки ЛСК из ПВХ
	м2
	36,00
	5 227,24
	188 180,64

	4
	Проект ЛСК
	 шт.
	1
	54 000,00
	54 000,00

	5
	Монтаж легкосбрасываемой конструкции при нормальных условиях
	м2
	36,00
	3 037,50
	109 350,00

	6
	Материалы для монтажа легкосбрасываемой конструкции
	м2 
	36,00
	1 197,75
	43 119,00

	7
	Подготовка проемов для монтажа ЛСК
	шт.
	9
	26 122,50
	235 102,50

	8
	Доставка на объект
	 шт.
	1
	8 419,91
	8 419,91

	ИТОГО в руб. с НДС 20%:
	857 988,05


	ПОДРЯДЧИК:

____________________/Миронов А. Ф./

М.П.
	
	ЗАКАЗЧИК:

______________/Кривонос А. В./

М.П.


Приложение № 2

                                                  к договору-подряда № 19.586-02 (16-19-ЗП) от «___» июня 2019 г.                                                                                               
Техническое задание.
	№ 

п/п
	Запрашиваемая информация
	Предоставляемая информация

	Заказчик (Покупатель)

	1.1
	Наименование организации
	АО «Выборгтеплоэнерго»

	1.2
	Адрес
	188800, Россия, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Сухова,2

	1.3
	Телефон
	+7 (81378) 33363

	Организация, проводящая монтаж ЛСК

	2.1
	Наименование организации
	ООО «Центр технологий остекления»

	2.2
	Адрес
	195197, Россия, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-т, дом 15, корп. 3, офис 306

	2.3
	Телефон
	Тел. +7 (812) 456‑70-61

	Объект

	3.1
	Наименование объекта
	Котельная

	3.2
	Адрес объекта
	188917, Ленинградская обл., Выборгский район, пос. Глебычево

	3.3
	Ветровой район (I а, I, II, III, IV, V)  см СП 20 13330 2011,  карта № 3.
	Согласно адресу объекта.

	3.4
	Тип местности (А, В, С) см СП 20 13330 2011, пункт 11.1.6
	Согласно адресу объекта.

	
Взрывопожароопасное помещение

	4
	Наименование помещения
	Котельная

	Характеристики легкосбрасываемых конструкций (ЛСК)

	5.1
	Высота расположения ЛСК над уровнем земли (по верхней отметке)
	3.8 м

	5.2
	Минимальное расстояние от границы ЛСК до угла здания 
	0.8 м

	Характеристики проёмов

	6.1
	Материал (кирпич, бетон, навесные сэндвич панели…)
	Сэндвич панели без силового каркаса.

	6.2
	Наличие четвертей в проёмах (есть или нет)
	Нет

	6.3
	Размеры проёмов для устройства ЛСК (указать в мм.) и направить чертежи проёмов

	
	Фасад №
	Реальные размеры проемов занести в таблицу (высота Н1 и Н3 по левой и правой границам проёма, Н2 – по центру. Ширина В1 и В2 по нижней и верхней границе проёма) – по осям колонн

	
	Проём №1
	Н1= 1040 мм
	Н2= 1040 мм
	Н3= 1040 мм

	
	
	В1= 4040 мм
	В2= 4040 мм
	

	
	Проём №2
	Н1= 1040 мм
	Н2= 1040 мм
	Н3= 1040 мм

	
	
	В1= 4040 мм
	В2= 4040 мм
	

	
	Проём №3
	Н1= 1040 мм
	Н2= 1040 мм
	Н3= 1040 мм

	
	
	В1= 4040 мм
	В2= 4040 мм
	

	
	Проём №4
	Н1= 1040 мм
	Н2= 1040 мм
	Н3= 1040 мм

	
	
	В1= 4040 мм
	В2= 4040 мм
	

	
	Проём №5
	Н1= 1040 мм
	Н2= 1040 мм
	Н3= 1040 мм

	
	
	В1= 4040 мм
	В2= 4040 мм
	

	
	Проём №6
	Н1= 1040 мм
	Н2= 1040 мм
	Н3= 1040 мм

	
	
	В1= 4040 мм
	В2= 4040 мм
	

	
	Проём №7
	Н1= 1040 мм
	Н2= 1040 мм
	Н3= 1040 мм

	
	
	В1= 4040 мм
	В2= 4040 мм
	

	
	Проём №8
	Н1= 1040 мм
	Н2= 1040 мм
	Н3= 1040 мм

	
	
	В1= 4040 мм
	В2= 4040 мм
	

	
	Проём №9
	Н1= 1040 мм
	Н2= 1040 мм
	Н3= 1040 мм

	
	
	В1= 4040 мм
	В2= 4040 мм
	

	Информация о блоках ЛСК

	7.1
	Обозначение блока оконного, ГОСТ (AL ГОСТ 21519-2003, ПВХ ГОСТ 30674-99)
	ГОСТ 30674-99

	7.2
	Вид заполнения (формула стеклопакетов, наличие в них специального стекла)
	4EnergyLight-16-4

	7.3
	Материал блоков ЛСК (алюминий или ПВХ)
	ПВХ (армирование профиля 2 мм)

	7.4
	Профильная система
	VEKA EuroLine или аналог


	ПОДРЯДЧИК:

____________________/Миронов А. Ф./

М.П.
	
	ЗАКАЗЧИК:

______________/Кривонос А.В./

М.П.


	                                                                                                                           Приложение №3

	к договору № 19.586-02 от «____» июня 2019 г.


Список документов, предоставляемых Подрядчиком

с легкосбрасываемыми светопрозрачными конструкциями.

1. Сертификат соответствия легкосбрасываемой конструкции (ЛСК) согласно ГОСТ Р 56288-2014.

2. Паспорт на ЛСК в соответствии с ГОСТ Р 56288-2014.

3. Сертификат
 на предохранительные запорные устройства (ПЗУ) на соответствие ТУ 5285-001-31045516-2016.

4. Паспорт на предохранительные запорные устройства в соответствии с ТУ 5285-001-31045516-2016.

5. Протокол испытаний разрушаемых элементов ПЗУ в аккредитованной лаборатории в соответствии с ТУ 5285-001-31045516-2016.

6. Сертификат или декларация на оконные блоки в соответствии с ГОСТ 23166-99.

7. Паспорт на оконные блоки в соответствии с ГОСТ 23166-99.

8. Проект на легкосбрасываемую конструкцию.

9. Монтажные схемы ЛСК в составе проекта.

10. Инструкция по монтажу ЛСК в соответствии с ГОСТ Р 56288-2014.

11. Инструкция по эксплуатации ЛСК в соответствии с ГОСТ Р 56288-2014.

12. Образец журнала периодической проверки ЛСК в соответствии с ГОСТ Р 56288-2014.

13. Технические условия монтажа ЛСК.

14.  Копия патента №177097 на легкосбрасываемую ограждающую строительную конструкцию для взрывоопасных помещений.

	ПОСТАВЩИК:

____________________/Миронов А. Ф./

М.П.
	
	ПОКУПАТЕЛЬ:

_______________/ Кривонос А. В./
М.П.
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