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УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

А.В. Кривонос/___________/

от «22» мая  2023 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА № 39
Выполнение  работ по  прокладке наружной тепловой сети к строящемуся  жилому дому по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Каменногорск, ул.Майская, уч.34
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
г. Выборг  2023
ПРОЕКТ ДОГОВОР №  39 - 22 - ЕП 
г. Выборг                                                                                                          «22» мая   2022 г.
      Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго», в лице генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго-инвест» (ООО «ТЭи») в лице генерального директора Матвеева А.Н., действующего на основании Устава, именуемое в дельнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора

    1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение    работ по  прокладке наружной тепловой сети к строящемуся  жилому дому по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Каменногорск, ул. Майская, уч.34 (кадастровый номер земельного участка  47:01:0201004:1112)
1.2. Объём работ указанный в п. 1.1. определяется Техническим заданием (Приложение №1).

                                           2.Срок действия договора
2.1. Договор  вступает в  действие с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
3. Стоимость работ и расчеты
3.1.Стоимость работ по настоящему договору составляет 3 807 920 (Три миллиона восемьсот семь тысяч девятьсот двадцать) рублей 64 копейки в том числе НДС (20%). 

Форма оплаты – безналичный расчет.
3.2.  
Заказчик производит предоплату в размере 50 % от общей цены договора после подписания договора в течение 5 банковских дней. 

3.3. Окончательная оплата производится Заказчиком течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.4. Стоимость работ, указанная в п. 3.1. включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, стоимость всех выполняемых Подрядчиком работ, налоги и пошлины, иные обязательные платежи и расходы, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по Договору.

3.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.6. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет несет Подрядчик.

4. Сроки выполнения работ
     4.1. Обеспечение подачи горячей воды потребителям жилого дома №10 по ул. Березовая аллея – до 11.07.2023 г.
· Окончание работ - завершение работ по восстановлению нарушенного благоустройства,  закрытие ордера на выполнение земляных работ и передача исполнительной документации – до 01.08.2023 г.
5. Обязательства сторон.
5.1 Заказчик обязуется:

- обеспечить  Подрядчика точками подключения к требуемым для производства работ энергоносителям; 

- осуществить допуск персонала Подрядчика на работы в соответствии с требованиями СНиП, ПТБ, ППБ;

- предоставить помещение для безопасного хранения монтажного инструмента;

- произвести оплату в соответствии с п. 3 настоящего Договора.
5.2. Подрядчик обязуется:

- приступить к выполнению работ с момента подписания настоящего договора.

- произвести указанные работы за свой риск и с надлежащим качеством в соответствии с техническими нормами, требованиями Правил и настоящим Договором.
- обеспечить  Заказчику  беспрепятственный  доступ  к  работам  для проверки хода и качества их исполнения;

- сообщить Заказчику о готовности результата работы к приемке, подготовить к согласованному сроку оригиналы документов, предусмотренных п. 3.3 настоящего договора и участвовать в сдаче-приемке выполненных работ, а так же в течение 1 рабочего дня передать Заказчику подписанный акт выполненных работ;

- соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и промышленной безопасности при выполнении работ, указанных в соответствии с действующим законодательством.

- подрядчик несёт ответственность за сохранность любого имущества Заказчика, оказавшегося в его ведении в связи с исполнением настоящего договора, а так же за его повреждение или утрату.

- соблюдать контрольно-пропускной режим, Правила внутреннего Трудового распорядка и техники безопасности, действующие на территории Заказчика.

- не разглашать конфиденциальную информацию о Заказчике третьим лицам без соответствующего разрешения Заказчика. Конфиденциальной информацией являются: результаты работ, а также документы и иные данные, предоставленные Заказчиком Подрядчику при выполнении работ по настоящему Договору, промежуточные материалы, разработанные Подрядчиком при исполнении Договора и содержащие такие данные,

- в случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков нести перед Заказчиком полную ответственность за надлежащее выполнение работ;

- безвозмездно устранять по требованию Заказчика и в согласованные с Заказчиком сроки все выявленные недостатки относительно качества, полноты выполнения, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшающее качество работ.
5.3. Заказчик имеет право:

- осуществлять текущий контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь при этом в его профессиональную деятельность,

- не оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком без задания Заказчика.

5.4. Подрядчик имеет право:
- требовать полной оплаты по Договору при полной и надлежаще выполненной работе;

- привлекать субподрядчиков для выполнения Работ в целях обеспечения надлежащего выполнения Работ по Договору.
6. Гарантия.
6.1. Гарантийный срок на произведенные Подрядчиком в соответствии с настоящим договором работы устанавливается равным 36 месяцам с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ.

6.2. Если в период гарантийной эксплуатации, обнаружатся дефекты, которые препятствуют нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в дополнительно согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения неисправностей.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

6.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

6.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

6.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.

6.7. Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.
7. Особые условия
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором применяются нормы законодательства РФ.

7.2.  Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.

7.3.  Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Арбитражным судом СПб и ЛО в установленном порядке.

7.4. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. 
7.5.  Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.

7.6. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.
7.7. Настоящий договор действует со дня  подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
7.8. В случае изменения реквизитов, стороны обязуются в течение 1 календарного дня письменно уведомить друг друга о внесенных изменениях.
8. Приложение к договору
К договору прилагаются:

8.1. Техническое задание (Приложение № 1).

8.2. Смета (Приложение № 2)
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

	ЗАКАЗЧИК:

АО «Выборгтеплоэнерго»

188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 

ул. Сухова д.2

Тел.\факс (81378)26587; 21483

ИНН4704062064КПП 470401001
р/с с 40702810055390000440

в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк

России» г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

к/с 30101810500000000653

ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»
_________________ А.В. Кривонос
	ПОДРЯДЧИК:
ООО «ТЭи»

188800, Ленинградская обл.,
г. Выборг, ул. Мира, д. 10а

Тел. 8 (81378) 2-38-15
E-mail: tei_vbg@mail.ru
ИНН 4704055564,  КПП 470401001
Р/с 40702810885000000303 

в Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге

К/с 30101810200000000704, БИК 044030704
ОГРН 1044700873227
ОКПО 70639175
Генеральный директор

ООО «ТЭи»

_________________ А.Н. Матвеев


Приложение № 2

к Договору подряда № 39-23-ЕП от «22» мая 2023 г.
9.ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
1. Предмет закупки.

1. Предметом данной закупки является выполнение  работ по  прокладке наружной тепловой сети к строящемуся  жилому дому по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Каменногорск, ул.Майская, уч.34 (кадастровый номер земельного участка  47:01:0201004:1112).

2. Работы выполняются силами и средствами Подрядчика и включены в общую стоимость работ по настоящему договору.
2. Цели и правовое основание для проведения закупки.
1.  Целью закупки является выполнение  работ по  прокладке наружной тепловой сети к строящемуся  жилому дому по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Каменногорск, ул.Майская, уч.34.
Основанием для проведения закупки является проведение работ по Договору №5/22 от 12.10.2022 г.  на технологическое присоединение жилого дома.

                      3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

 1. Место выполнения работ (объект): Ленинградская область, Выборгский район, г. Каменногорск, ул. Майская, уч.34.  

 2. Срок выполнения работ:       

· Начало производства работ – с даты заключения настоящего договора.

· Обеспечение подачи горячей воды потребителям жилого дома №10 по ул. Березовая аллея – до 11.07.2023 г.
· Окончание работ - завершение работ по восстановлению нарушенного благоустройства,  закрытие ордера на выполнение земляных работ и передача исполнительной документации – до 01.08.2023 г.
4. Стоимость работ и расчеты
· Заказчик производит предоплату в размере 50 % от общей цены договора после подписания договора в течение 5 банковских дней.

· Окончательная оплата производится Заказчиком течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.   Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

5.1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» (с изменением №1);

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;
- СП-74.13330.2011 «Тепловые сети»;
- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии» Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85;

-  СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (с изменениями на 30 апреля 2021 года) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (с изменениями на 2 июля 2021 года)

(редакция, действующая с 1 января 2022 года)  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (с изменениями на 2 июля 2021 года)

 (редакция, действующая с 23 декабря 2021 года)  «О техническом регулировании»;
- Выполнение работ должно осуществляться  в соответствии с  проектом производства работ (ППР), утверждённым Заказчиком.

5.2 Подрядчику необходимо представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда. Подрядчику необходимо наличие ответственного ИТР за проведение работ, аттестованного в соответствии с требованиями промышленной безопасности (область аттестации А.1 «Основы промышленной безопасности»). 
5.3. До начала производства работ необходимо:

    5.3.1.  предоставить на согласование с заказчиком график производства работ с учетом переврезки систем теплопотребляющих абонентов и врезок в действующую тепловую сеть в период останова котельной с 28.06.2023 г.  по 11.07.2023 г.
5.4.  В процессе производимых работ необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ. 

    При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, разрешений на применение используемых материалов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций
     Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии существующее оборудование и существующие сети. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.

      Подрядчик после окончания работ производит очистку территории работ от строительного мусора.

       Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований РД-11-02-2006 и СП-74.13330.2011.
5.5. Особые условия:

Подрядчик выполняет согласование земляных работ, восстановление нарушенного благоустройства, получение и закрытие ордера на проведение земляных работ

5.6. Охрана труда и техника безопасности:

- Во время выполнения работ Подрядчик самостоятельно и за свой счёт обеспечивает себя спецодеждой, инвентарём, местом для размещения  сотрудников. 

 - Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение при выполнении работ повышенной опасности.

5.7. Пожарная безопасность:

Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.

Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.

В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 

Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.

5.8  Охрана окружающей природной среды.

Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей  работ 

Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов. 

6.  Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.

2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ. 

3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.

4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный  заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема- сдачи выполненных работ по устранению недостатков.

6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.

                                                     Ведомость объемов работ

выполнение  работ по  прокладке наружной тепловой сети к строящемуся  жилому дому по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Каменногорск, ул. Майская, уч.34.

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во на ед.изм.

	
	Демонтажные работы
	
	

	1
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
	1000 м3 грунта
	0,096

	2
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
	1000 м3 грунта
	0,0762

	3
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,738

	4
	Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы
	1000 м3 объема здания
	0,001
	

	5
	Демонтаж. Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм

	1 км трубопровода
	0,03

	
	Земляные работы
	
	

	
	Трубопровод
	
	

	6
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
1000 м3 грунта
0,01698
	1000 м3 грунта
	0,01698

	7
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,2478

	8
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	1,7307

	9
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	2,1681234

	
	Тепловые камеры
	
	

	10
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,0092002

	11
	Устройство основания под фундаменты: гравийного (нижний слой из отсева)
	1 м3 основания
	0,92002

	12
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (средний слой)
	1 м3 основания
	0,92002

	13
	Устройство основания под фундаменты: гравийного (верхний слой из отсева)
	1 м3 основания
	0,92002

	14


	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,1179

	
	Строительно-монтажные работы
	
	

	15
	Устройство неподвижных щитовых опор: из сборных железобетонных конструкций
	100 м3 бетонных и железобетонных конструкций
	0,015

	16
	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 80 мм
	1 компенсатор
	2

	17
	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 100 мм
	1 компенсатор
	2

	18
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм (вес.10,8кг/м)
	1 км трубопровода
	0,17896

	19
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм
	1 км трубопровода
	0,1875

	20
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,1371

	21


	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (лента сигнальная ЛСТ "Внимание теплосеть")
	1 км кабеля
	0,1923

	
	Тепловые камеры
	
	

	22
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: в «обойме»
	1000 м2 поверхности
	0,0166

	23
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,26

	24
	ТК. Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2
	100 отверстий
	0,05

	25
	ТК гильзы. Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм
	1 км трубопровода
	0,0011

	26
	ТК. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм
	100 м трубопровода
	0,11

	27
	ТК. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода
	0,026

	28
	ТК. Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм
	1 сальник
	16

	29
	ТК. Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	4

	30
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм Ду32 мм

	1 врезка
	4

	31
	ТК. Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм Ду32 мм

	1 компл. задвижек или клапана
	4

	32
	ТК. Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм

	1 шт.
	2

	33
	ТК. Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,0204

	34
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм
	1 фланец
	8

	35
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм
	1 фланец
	4

	36
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
	1 фланец
	4

	37
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,127367

	
	Благоустройство
	
	

	38
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом
	100 м2
	3,15

	39
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	3,15
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