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УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

А.В. Кривонос/___________/

от «05» декабря  2022 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА № 70
Выполнение проектных работ на «Техническое перевооружение опасного производственного объекта III класса опасности рег. № А20-01352-0024,

 с местом нахождения: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Гончаровское сельское поселение, поселок Гаврилово, ул. Школьная, здание 17. Перевод работы котельной с сжиженного углеводородного газа на природный газ.»

г. Выборг

2022
ДОГОВОР № 70-22-ЕП
г. Выборг                                                                                                                от «05» декабря  2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «КВС», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Самолетова К.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ЗАКАЗЧИК  поручает и оплачивает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательство выполнить проектные работы на «Техническое перевооружение опасного производственного объекта III класса опасности рег. № А20-01352-0024, с местом нахождения: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Гончаровское сельское поселение, поселок Гаврилово, ул. Школьная, здание 17. Перевод работы котельной с сжиженного углеводородного газа на природный газ.»

.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена договора составляет 425 000 (Четыреста двадцать пять тысяч) рублей 00 коп, в т.ч НДС  20 %
.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Работы по настоящему  договору выполняются в срок:

· - начало работ  -  с даты перечисления аванса и получения задания на проектирование.

· - окончание работ - в течение 70 рабочих дней.
3.2. Датой фактического завершения будет являться дата  подпи​сания акта сдачи-приемки выполненных работ.

4. ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. После подписания настоящего договора обеими сторонами ЗАКАЗЧИК перечисляет ИСПОЛНИТЕЛЮ аванс в размере 20 %.
4.2. В случае невозможности оплаты выполненных объемов работ, ЗАКАЗЧИК должен оповестить ИСПОЛНИТЕЛЯ письменно об отсутствии денежных средств финансируемого объекта, составить двусторонний протокол с переносом сроков выполненных работ на соответствующий срок.

4.3. В случае задержки ЗАКАЗЧИКОМ платежей более, чем на 2 недели, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе остановить работы.

4.4. ЗАКАЗЧИК обязуется произвести окончательную оплату в течение 15 календарных дней с даты подписания актов выполненных работ и передачи Заказчику согласованной документации.
4.5. ЗАКАЗЧИК, по согласию ИСПОЛНИТЕЛЯ,  может производить оплату выполненных работ субподрядным организациям или другим организациям напрямую.

4.6. ЗАКАЗЧИК  и ИСПОЛНИТЕЛЬ  могут найти другие формы оплаты выполненных работ и оформить их отдельным приложением к настоящему договору.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
5.1. Произвести оплату выполненных ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ.

5.2. Предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ всю необходимую для производства работ техническую документацию. 

5.3. Содействовать  ИСПОЛНИТЕЛЮ в своевременном начале работ, нормальном их ведении и завершении в срок.

5.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения,  не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность ИСПОЛНИТЕЛЯ.

5.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в дру​гих статьях настоящего договора.

6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
6.1. ЗАКАЗЧИК назначает на период производства работ  своего представителя, который от имени ЗАКАЗЧИКА совместно с ИСПОЛНИТЕЛЕМ  осуществляет технический надзор и контроль над их  выполнением, а также про​изводит проверку соответствия проектируемых  ИСПОЛНИТЕЛЕМ  материалов и оборудова​ния по условиям  договора и документации.

6.2. Между представителями  ЗАКАЗЧИКА и ИСПОЛНИТЕЛЯ будут при необходимости производиться совещания по согласованию возни​кающих вопросов.

7. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
7.1. Приемка  работ по настоящему договору производится в течение 2-х недель с момента получения ЗАКАЗЧИКОМ письменного извещения ИСПОЛНИТЕЛЯ об окончании производства работ и оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ.

7.2. Выдача проектной документации ЗАКАЗЧИКУ производится после подписания акта сдачи-приемки.

8. ГАРАНТИИ
8.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует:

· выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;

· качество выполнения всех работ в соответствии с  документацией;

· своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

8.2. При отказе ИСПОЛНИТЕЛЯ от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения ЗАКАЗЧИК назначит квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характере, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе потребовать  расторжения договора в следующих случаях:

· получения от ЗАКАЗЧИКА указания об остановке работ по причинам, не зависящим от ИСПОЛНИТЕЛЯ, на срок, превышающий два месяца;


9.2. ЗАКАЗЧИК вправе потребовать расторжения договора у ИСПОЛНИТЕЛЯ в следующих случаях:

· задержка  ИСПОЛНИТЕЛЕМ  начала работ более чем на 1 месяц по причинам, не зависящим от ЗАКАЗЧИКА;

· нарушение ИСПОЛНИТЕЛЕМ условий договора, ведущих к снижению качества работ,

9.3. Сторона, имеющая право расторгнуть договор,  желающая использовать такое право, должна осуществить его путем письменного уведомления об этом другой стороны в течение 14 дней после возникновения причины расторжения.

Сторона, получившая такое  уведомление, обязана в течение 10 дней с момента получения уведомления сообщить стороне, направившей уведомление, о своем решении. Стороны будут стремиться, путем  переговоров найти решение возникающих проблем, чтобы предотвратить упомянутые действия. 

10. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
10.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующими нормами  законодательства Российской Федерации. 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Договор  вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

11.2. Договор  может быть изменен и дополнен по согласованию сторон.

11.3. Все изменения и дополнения  к настоящему договору считаются действи​тельными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

11.4. Спорные  вопросы, возникающие  в  ходе исполнения настоящего договора, разрешаются арбитражным судом в установленном порядке.

11.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой стороны находится один экземпляр настоящего договора.

11.6. Стороны договорились признавать юридическую силу документов, переданных и подписанных по факсимильной связи и посредством электронной связи. Подписанные сторонами и переданные по факсу документы вступают в силу с момента поступления и имеют юридическую силу до момента подписания обеими сторонами оригинала документа.

Стороны обязуются производить замену факсимильных и электронных копий документов на оригиналы в разумные сроки. 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	
	ЗАКАЗЧИК:
	АО «Выборгтеплоэнерго»

188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 

ул. Сухова д.2

Тел.\факс (81378)26587; 21483

ИНН4704062064КПП 470401001
р/с с 40702810055390000440

в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк

России» г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

к/с 30101810500000000653

ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 



	
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
	ООО «КВС»

196650,  СПб, г. Колпино, ул. Танкистов 28, кв. 29

ИНН 7817049920,  КПП 781701001
ОГРН 1157847068191
р/сч.  №40702810932200001035 в Филиал «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК»

 БИК 044030786

 кор./сч. 30101810600000000786



	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Генеральный директор 

ООО «КВС»

_________________ К. В. Самолетов
	    ЗАКАЗЧИК:

    Генеральный директор

    АО «Выборгтеплоэнерго»

     _________________ А.В. Кривонос


	Приложение №1 от 05 декабря  2022 г.

к договору № 70-22-ЕП  от «05» декабря 2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по выполнению проектных работ на «Техническое перевооружение опасного производственного объекта III класса опасности рег. № А20-01352-0024, с местом нахождения: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Гончаровское сельское поселение, поселок Гаврилово, ул. Школьная, здание 17. Перевод работы котельной с сжиженного углеводородного газа на природный газ.»

№

п/п

Перечень основных данных и требований

Содержание основных данных и требований
1

2

3

1

Предмет договора:

Техническое перевооружение опасного производственного объекта III класса опасности рег. № А20-01352-0024, с местом нахождения: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Гончаровское сельское поселение, поселок Гаврилово, ул. Школьная, здание 17. Перевод работы котельной с сжиженного углеводородного газа на природный газ.
2

Объём выполняемых работ:

Рабочая документация в объеме следующих разделов:

ПОД – проект организации демонтажа;

ГСН – газоснабжение наружное;

ГСВ – газоснабжение (внутренние устройства);

АГСВ – автоматизация газоснабжения;

Согласование рабочей документации с организациями, выдавшими технические условия.

Сопровождение рабочей документации при прохождении экспертизы промышленной безопасности проекта на техническое перевооружение ОПО до получения положительного заключения и внесения в Реестр РТН.

Требования к содержанию разделов должны соответствовать ГОСТ Р 21.1101-2020 с учётом требований «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного ПП РФ от 29.10.2010 № 870,  Федерального закона от 30.12.2009        № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
3

Данные об объекте проектирования:

Существующая отопительная котельная, работающая на сжиженном углеводородном газе установленной мощностью 3,0 МВт с 3-мя водогрейными котлами: WOLF Duotherm-1000 ст. №1 оборудованного горелкой HP75A LG.PR. производства ф. «Cib Unigas», WOLF Duotherm-1000 ст. №2 оборудованного горелкой P71 L.PR. производства ф. «Cib Unigas», WOLF Duotherm-1000 ст. №3 оборудованного горелкой P71 L.PR. производства ф. «Cib Unigas». Существующее здание котельной по размещению является отдельно стоящим. Потребители тепла по надежности теплоснабжения относятся ко II-ой категории. Котельная по типу установленных котлов является водогрейной, с независимым подключением потребителей. По взрывной, взрывопожарной безопасности котельный зал относится к категории производств «Г», степень огнестойкости конструкции здания – IV, уровень ответственности здания – нормальный. 

Режим работы котельной – в отопительный период (221 сутки); В неотопительный период  (130 суток).
4

Исходные данные для проектирования:

- Технические условия на технологическое присоединение от АО «Газпром газораспределение ЛО»;

- Технические условия на проектирование узла учета газа от ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»;

- Топографическая съемка земельного участка с расположением технологических устройств сети газопотребления и сетей инженерно-технического обеспечения;

- Сведения, характеризующие опасный производственный объект;

- Рабочая документация на существующую сеть газопотребления разделы ГСН, ГСВ, архитектурные решения;

5

Основные требования к рабочей документации

Проектом предусмотреть:

Раздел «ПОД»:

Произвести демонтаж комплекса оборудования для хранения и транспортировки СУГа до входа в здание котельной, а именно:

резервуарной установки СУГ, установки электрохимической защиты от коррозии подземных резервуаров, испарительной установки тип DAGES VWIS 300-UV50. Точный перечень оборудования подлежащий демонтажу определить при выполнении проектных работ и согласовать с заказчиком.
Раздел «ГСН»:
Категория газопровода в точке подключения – высокое давление 2 категории, в соответствии с  техническими условиями, выданными газораспределительной организацией.
Изменение сети газопотребления, связанное с переводом теплоэнергоустановок на природный газ выполнить в соответствии с «Техническим регламентом  о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», с учётом требований СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», технических условий от газораспределительной организации, ПП РФ от 28.05.21 № 815 (ред. от 20.05.22) «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов и правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдения требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу ПП РФ от 04.07.2020 №985, СП 89.13330.2016 «Котельные установки» раздела 5, раздела 13 п. 13.80-13.93, раздела 15. 

Раздел «ГСВ»:
Необходимость замены сети газопотребления в составе: внутренний газопровод и технологические устройства, расположенные на нем, определить при проектировании и согласовать с заказчиком.

Раздел «АГСВ»:
Предусмотреть проектом замену системы загазованности определяемого компонента с пропана (С3H8) на метан (CH4). Остальное оборудование определить при проектировании и согласовать с заказчиком.

6

Граница проектирования

Сеть газопотребления в границах существующего земельного участка.

7

Требования к документации
Рабочую документацию (РД) выполнить в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами РФ.

Основное и вспомогательное проектируемое оборудование должно иметь сертификаты соответствия, с требованиями Технического регламента Таможенного союза от 18.10.2011 №ТР ТС 010/2011 ( с изменениями от 16.05.2016) и схеме «1д» Технического регламента Таможенного союза №ТР ТС 016/2011, утв. Решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №875 по схемам декларирования и сертификаций соответственно 5Д и 1С.

Исполнитель выполняет согласование РД в АО «Газпром газораспределение ЛО» и в ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург». После согласования РД Исполнитель передает Заказчику 3 (три) экземпляра РД на бумаге в сброшюрованном виде в составе, указанном в п. 5 настоящего технического задания, 1 (один) экземпляр – в электронном виде.
8

Сроки выполнения работ

70 рабочих дней с даты заключения договора

9

Стоимость работ

425 000 рублей 

10

Условия оплаты

Настоящим техническим заданием предусматривается аванс в размере 20% от стоимости договора. Окончательный расчет производится в течение 15 календарных дней с даты подписания актов выполненных работ и передачи Заказчику согласованной документации.
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