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УТВЕРЖДАЮ
И. о. Генерального директора
АО «Выборгтеплоэнерго»
С.М. Вилков/___________/
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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕНДЕРА  № 18[footnoteRef:1] [1:  Данная процедура - тендер проводится  без использования функционала ЭТП.] 
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на выполнение работ по техническому перевооружению опасного производственного объекта IIIкласса опасности рег.№ А20-01352-0024 с местом нахождения Церковный переулок, д.2 пос. Коробицыно Выборгского района Ленинградской области.






г. Выборг
2019

РАЗДЕЛ 1. 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Тендер - неконкурентная процедура закупки в бумажном виде.
Описание предмета закупки осуществляется без соблюдения требований ч. 6.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ.

1) документация о закупке - комплект документов, содержащий полные сведения и информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения процедуры закупки, правилах подготовки, оформления и подачи заявки на участие в закупке, правилах выбора победителя, а также об условиях заключаемого по результатам процедуры закупки договора;
2) единая информационная система (ЕИС) - совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru);
3) заказчик – Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго» (сокращенное наименование - АО «Выборгтеплоэнерго»);
4) закупка – совокупность действий, осуществляемых заказчиком в установленном настоящим Положением порядке и направленных на обеспечение нужд АО «Выборгтеплоэнерго»;
5) заявка - комплект документов, представляемый лицом для участия в процедуре закупки, документально подтверждающих согласие лица участвовать в процедуре закупки на объявленных заказчиком условиях;
6) коллективный участник закупки – любые несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, либо несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые подали заявку на участие в закупке и соответствуют требованиям к коллективному участнику закупки, установленным заказчиком в соответствии с настоящим Положением;
7) комиссия по осуществлению закупок - коллегиальный орган, образуемый по решению заказчика для проведения процедур закупок и осуществления иных возложенных на нее функций (далее – комиссия);
8) лот - часть объема товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки. Для участия в закупке по каждому лоту представляется отдельная заявка на участие в закупке и предусматривается заключение отдельного договора, если иное не предусмотрено условиями закупки;
9) начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая заказчиком при проведении закупки (при необходимости);
10) неконкурентный способ закупки – закупка, условия осуществления которой не соответствуют условиям, предусмотренным ч. 3 ст.3 Закона № 223-ФЗ;
11) [bookmark: sub_1221]Торги – конкурентный способ закупки, проводимый в форме конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений.
12) оператор электронной площадки – юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение открытых процедур закупки в электронной форме;
13) открытые процедуры закупки – процедуры закупки, в которых может принять участие неограниченный круг лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации;
14) переторжка – особенность проведения процедуры закупки, в которой заказчик предоставляет право всем участникам закупки в установленный срок добровольно повысить рейтинг своей заявки путем снижения первоначальной цены предложения (иных положений заявки), при условии сохранения остальных положений заявки;
15) победитель – участник закупки, который предоставил наилучшее предложение о заключении договора, в соответствии с условиями закупки; 
16) поставщик (исполнитель, подрядчик) -  любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или несколько лиц, выступающих на стороне поставщика, исполнителя, подрядчика, способные на законных основаниях поставить требуемые товары, выполнить требуемые работы, оказать требуемые услуги;
17) предмет закупки - конкретные товары, работы или услуги, которые предполагается поставить (выполнить, оказать) заказчику на условиях, определенных условиями закупки;
18) продукция – товары, работы, услуги;
19) процедура ‑ установленный способ осуществления деятельности или процесса, последовательность действий;
20) рамочный договор - договор, определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения отдельных договоров, подачи заявок одной из сторон или иным образом на основании либо во исполнение рамочного договора;
21) участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые подали заявку на участие в закупке и соответствуют обязательным требованиям к участникам закупки, установленным заказчиком в соответствии с настоящим Положением;
22) чрезвычайное событие - обстоятельства непреодолимой силы, которые нельзя было предусмотреть заранее и которые создают явную и значительную опасность для жизни и здоровья человека, состояния окружающей среды либо имущественных интересов заказчика;
23) эксперт, экспертная организация - физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, обладающие специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства, ремесла, либо юридическое лицо (работники юридического лица должны обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства, ремесла), которые осуществляют на основе договора деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений по вопросам, поставленным заказчиком, комиссией по осуществлению закупок в случаях, предусмотренных настоящим Положением;

РАЗДЕЛ 2.

[bookmark: _Toc378097871][bookmark: _Toc372018454][bookmark: _Toc320092826][bookmark: _Toc319941028] Нормативно-правовое регулирование закупочной деятельности

1. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 223‑ФЗ, Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Положением и действующим законодательством Российской Федерации.
1. В случаях, когда законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами Российской Федерации не урегулированы какие-либо вопросы проведения закупок, АО «Выборгтеплоэнерго» руководствуется  Положением.
1. В случае закупки товаров, работ, услуг стоимостью равной или превышающей размер крупной сделки, согласование закупки заказчиком осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1. Заказчик при осуществлении закупочной деятельности соблюдает требования, установленные законодательством Российской Федерации.
5. В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение такой  системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе более одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению  в единой информационной системе  в соответствии с Федеральным законом № 223‑ФЗ и Положением, размещается  на официальном сайте заказчика – www.wpts.vbg.ru с последующим ее размещением в единой информационной системе  в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.
6. Закупка путем проведения тендера может осуществляться заказчиком для закупок любых товаров, работ, услуг, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) составляет до 40 000 000  рублей.
-Заказчик считает целесообразным для своевременного и полного удовлетворения потребностей организации в товарах, работах, услугах сформировать и разместить в единой информационной системе извещение о закупке и документацию о закупке не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в тендере;
- Описание предмета закупки осуществляется без соблюдения требований ч. 6.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ.
- для заказчика важны несколько условий исполнения договора и осуществляемая закупка товаров, работ, услуг является предметом договора, расторжение которого осуществлено заказчиком в одностороннем порядке, если такой порядок был предусмотрен договором.
[bookmark: sub_381]7. Применение национального режима при осуществлении закупок. В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ Правительство Российской Федерации вправе установить приоритет товаров российского происхождения, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам (услугам), выполняемым (оказываемым) иностранными лицами. При установлении Правительством Российской Федерации приоритета товаров российского происхождения, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам (услугам), выполняемым (оказываемым) иностранными лицами, заказчик учитывает данное решение Правительства Российской Федерации при осуществлении закупок.
РАЗДЕЛ 3. 

Требование к участникам закупки
1. К участникам закупки устанавливаются обязательные требования, в том    числе:
[bookmark: sub_3113]1) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
[bookmark: sub_3114]2) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
[bookmark: sub_3115][bookmark: sub_3117]3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые представлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки;
4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
[bookmark: sub_3118]5) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты.
2. Квалификационные требования, устанавливаются в документации о закупке в зависимости от технических, технологических, функциональных (потребительских) характеристик товаров, работ, услуг, требований, предъявляемых к их безопасности, и/или иных показателей, связанных с определением соответствия участника закупки требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации, нормативными документами АО «Выборгтеплоэнерго» к поставщикам (исполнителям, подрядчикам).
3.  К иным обязательным требованиям относится наличие:
[bookmark: sub_3121][bookmark: sub_3122]1) финансовых ресурсов для исполнения договора; 
[bookmark: sub_3123]2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и/или других материально-технических ресурсов для исполнения договора; 
3) опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг по предмету закупки;
4) деловой репутации;
[bookmark: sub_40546]5) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора;
6) отсутствия просроченной задолженности перед АО «Выборгтеплоэнерго» за 3 года, предшествующие дате размещения извещения о закупке в единой информационной системе;
7) отсутствия неисполненных обязательств перед АО «Выборгтеплоэнерго».
4. Заказчик устанавливает требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом №44 от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5. Заявка должна содержать:
1) наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;
2) копии учредительных документов, копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) выданная не ранее чем за 30 дней до дня размещения извещения о проведении запроса в единой информационной системе:   
 выписка ЕГРЮЛ (заверенная копия такой выписки), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (заверенная копия такой выписки для индивидуальных предпринимателей;
4) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего  заявку;
5) информация о функциональных и качественных характеристиках (потребительских свойствах) поставляемого товара, качестве выполняемых работ, оказываемых услуг и иная информация об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора (цене лота) и порядке оплаты (в случаях, предусмотренных  документацией, копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, если таковые установлены);
6) оригинал справки из уполномоченного налогового органа, подтверждающей отсутствие непогашенной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период / документы, подтверждающие факт обжалования претендентом наличия указанной задолженности, если решение по жалобе на день рассмотрения заявки на участие в тендере не принято.

- Все без исключения страницы заявки должны быть прошиты и  пронумерованы.
6. Руководством АО «Выборгтеплоэнерго» могут быть утверждены перечни требований к участникам закупки в зависимости от предмета закупки. При наличии утвержденных перечней установление в документации о закупке иных требований не допускается.
7. Не допускается предъявлять к участникам закупки требования, которые не указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, установленные в документации о закупке, применяются в равной степени ко всем участникам закупки.
8. Заказчик вправе до подведения итогов закупки в письменной форме запросить у участников информацию и документы, необходимые для подтверждения соответствия участника, товаров, работ, услуг, предлагаемых в соответствии с заявкой участника закупки, предъявляемым требованиям, изложенным в документации. При этом не допускается изменение и/или дополнение заявок участников закупки.
Заказчик вправе до подведения итогов закупки в письменной форме запросить у государственных и иных учреждений, юридических и физических лиц информацию и документы, необходимые для подтверждения достоверности сведений, представленных в составе заявки участника, а также для подтверждения соответствия участника, предлагаемых им товаров, работ, услуг, требованиям документации.
Заказчик вправе проверять достоверность сведений, информации и документов, содержащихся в заявках участников, путем выездных проверок.
[bookmark: sub_31100]9. Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если заказчик или комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, при условии их установления в документации о закупке, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.
[bookmark: sub_31110]10. Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, и должны быть оформлены в соответствии с требованиями документации о закупке.
11. В случае если несколько юридических лиц либо несколько физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного коллективного участника закупки, обязательные требования к участникам закупки, установленные в документации о закупке, предъявляются к каждому из вышеуказанных лиц в отдельности, за исключением требований, предусмотренных Положением, которые устанавливаются заказчиком в целом к коллективному участнику закупки. Лицо, выступающее на стороне коллективного участника закупки, не вправе участвовать в соответствующей процедуре закупки самостоятельно или на стороне другого участника закупки.
13. В случае если несколько юридических лиц либо несколько физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного коллективного участника закупки, квалификационные требования, предусмотренные Положением и установленные в документации о закупке, предъявляются к коллективному участнику закупки в целом, т.е. таким требованиям должна в совокупности отвечать такая группа лиц, а не отдельно взятое лицо, выступающее в составе группы лиц
14. В случае если на стороне одного коллективного участника закупки выступает несколько лиц, заявка на участие в закупке должна также содержать соглашение лиц, участвующих на стороне коллективного участника закупки, содержащее следующие сведения:
- об их участии на стороне одного участника закупки, с указанием количества товара, объема работ, услуг, подлежащих соответственно поставке, выполнению, оказанию каждым из указанных  лиц в отдельности в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор;
- о распределении между ними сумм денежных средств, подлежащих оплате заказчиком в рамках заключенного с участником закупки договора, в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор. Распределение сумм денежных средств указывается в соглашении в процентах от цены договора, предложенной участником закупки;
- о распределении между ними обязанности по внесению денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке в случае, если в документации о закупке содержится требование об обеспечении такой заявки. Сведения о распределении такой обязанности указываются в соглашении путем определения конкретных сумм денежных средств, которые должны быть перечислены одним или несколькими лицами, выступающими на стороне коллективного участника закупки;
- о предоставляемом способе обеспечения исполнения договора, если заказчиком в документации о закупке предусмотрено несколько вариантов способа обеспечения, и лице (из числа лиц, выступающих на стороне коллективного участника закупки), на которого возлагается обязанность по предоставлению такого обеспечения.

РАЗДЕЛ 4. 
Проведение тендера
Документация подготавливается  в соответствии с требованиями настоящего Положения, Гражданского кодекса Российской Федерации и Закона № 223-ФЗ, и утверждается представителем Заказчика. При этом описание предмета закупки осуществляется без соблюдения требований ч. 6.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ, поскольку тендер не является конкурентной закупкой.

4.1. Извещение о закупке
1. Извещение о проведении тендера должно содержать следующие сведения:
1) Способ закупки,
2) Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика,
3) Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг,
4) Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг,
5) Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;
6) Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, 
7) Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в тендере,
8) Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;
9) Сведения о праве Заказчика вносить изменения в извещение о проведении тендера и тендерную документацию в любое время до истечения срока подачи заявок на участие в тендере, а также отказаться от проведения тендера в любое время до подведения его итогов, если Заказчик оставляет за собой такое право, а также об отсутствии обязанности Заказчика заключать договор по результатам тендера.
Перечень сведений, содержащийся в извещении о проведении тендера, может быть расширен по усмотрению Заказчика.


                4.2. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере.
1. В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении тендера, закупочной Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в закупке.
Участникам закупки, подавшими заявки на участие в тендере, или их представителям, присутствующим на процедуре вскрытия конвертов с заявками, запрещается создавать какие-либо препятствия в работе Комиссии (вступать в переговоры или споры с членами Комиссии и/или с другими присутствующими участниками закупки или их представителями, нарушать общественный порядок, производить фото -, аудио -, видеосъемку, выкрики с мест и т.п.). В случае несоблюдения данного требования участники закупки или их представители, создающие препятствия в работе Комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в тендере, могут быть удалены из зала (помещения) по решению Комиссии.
2. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в тендере подана только одна заявка на участие в тендере или не подано ни одной заявки на участие в тендере признается несостоявшимся.
В случае если на участие в тендере была подана только одна заявка, указанная заявка рассматривается закупочной Комиссией в порядке, предусмотренном для рассмотрения заявок на участие в тендере.

4.3. Порядок рассмотрения заявок на участие в тендере.
1. Закупочная Комиссия рассматривает заявки на участие в закупке на соответствие требованиям, установленным документацией. 
2. Закупочная Комиссия вправе отклонить заявку на участие в закупке в следующих случаях: 
   1) отсутствия в составе заявки на участие в закупке документов, определенных документацией, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупке или о товарах (работах, услугах), на поставку (выполнение, оказание) которых размещается заказ; 
   2) отсутствия обеспечения заявки на участие в закупке, если в документации установлено данное требование; 
   3) наличия в заявке на участие в закупке предложения о цене договора (товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки), превышающего начальную (максимальную) цену договора, установленную документацией; 
   4) несоответствия участника тендера требованиям, указанным в документации, в том числе в случае наличия сведений об участнике тендера в реестре недобросовестных поставщиков; 
   5) несоответствия заявки, поданной участником тендера, требованиям документации о закупке и настоящего Положения;
   6) установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки участника закупки, поданные в отношении данного лота не рассматриваются.
3. Отклонение заявок на участие в тендере по иным основаниям не допускается. 
4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке закупочной Комиссией принимается решение о допуске к участию в закупке участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в тендере, участником тендера или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в тендере. Результаты рассмотрения заявок на участие в тендере отражаются в протоколе подведения итогов тендера.
В случае принятия закупочной Комиссией решения о допуске к участию в закупке и о признании участником закупки только одного участника закупки (в том числе участника закупки, подавшего единственную заявку на участие в тендере) закупочная Комиссия составляет протокол подведения итогов тендера. 
 5. В случае если по результатам проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в тендере закупочной Комиссией принято решение о допуске к участию в тендере и о признании участником закупки только одного участника закупки или об отклонении всех заявок, поданных на участие в тендере, тендер признается несостоявшимся.

4.4. Оценка и сопоставление заявок на участие в тендере (порядок подведения итогов тендера).
1. Закупочная Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в тендере, поданных участниками закупки, признанными участниками тендера. 
2. Оценка и сопоставление заявок (подведение итогов тендера) на участие в закупке осуществляются Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены документацией. Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто процентов.
3. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в закупке Комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок. 

4.5. Заключение договора
1. Победителем тендера признается участник закупки, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в закупке которого присвоен первый номер. Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в тендере отражаются в протоколе подведения итогов тендера. Протокол подведения итогов тендера оформляется в течение 10 календарных дней с даты окончания подачи заявок и размещается Организатором в единой информационной системе не позднее чем через три календарных дня со дня его подписания. 
 В случае признания тендера несостоявшимся, Заказчик вправе:
 1) заключить договор с единственным участником тендера, подавшим заявку на участие в тендере и признанным участником тендера, на условиях, содержащихся в поданной им заявке и документации о закупке. Такой участник обязан передать Заказчику проект договора, подписанный со своей стороны, в течение пяти дней со дня опубликования протокола подведения итогов тендера в единой информационной системе;
 2) провести повторную процедуру закупки, в том числе с изменением условий закупки;
  3) провести закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с настоящим Положением о закупке;
  4) отказаться от проведения закупки. 
2. При непредставлении Заказчику таким участником тендера в установленный срок подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник тендера признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения такого участника тендера от заключения договора денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, не возвращаются.
3. Заказчик вправе отказаться от проведения тендера в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. 
















































[bookmark: _Toc305665986]РАЗДЕЛ 5. 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР № 18-19-Тендер
г. Выборг       		     		                                            «   »                    2019 г.       
АО «Выборгтеплоэнерго», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны,  и    именуемое в дальнейшем  Подрядчик, в лице _______________, действующего на основании _________, с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее по тексту Договор) о ниже следующем:

1. Предмет договора
1.1. По поручению Заказчика Подрядчик обязуется выполнить работы по техническому перевооружению опасного производственного объекта IIIкласса опасности рег.№ А20-01352-0024 с местом нахождения Церковный переулок, д.2 пос. Коробицыно Выборгского района Ленинградской области.
1.2.Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную договором цену.
1.3. Объём работ указанный в п. 1.1. определяется Техническим заданием (Приложение №1) к Договору и Локальной смете (Приложение 2).
2.	Стоимость  работ и порядок расчета
2.1.Стоимость работ по настоящему договору, согласно прилагаемой  Локальной сметы (Приложение  №2   к настоящему договору), составляет ______________рублей.
2.2. В течение 5 (пяти) банковских дней Заказчик, на основании выставленного счета, перечисляет на расчетный счет Подрядчика аванс в размере 30 % от цены договора ____________. В течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ и передачи исполнительной документации произвести окончательную оплату стоимости работ. 
2.3. Расчёты за выполненные работы Заказчик производит путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика или другим способом, не противоречащим действующему законодательству РФ.
2.4 Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.5 В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет несет Подрядчик.
3.	Сроки выполнения работ

3.1. Начало работ- с момента подписания настоящего договора.
       Срок выполнения – до 01.11.2019 г.
3.2.В случае досрочного выполнения соответствующих работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.
3.3.Датой исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору считается дата подписания Акта выполненных работ.

4.	Срок действия договора
4.1. Договор  вступает в  действие с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

5. Обязанности и права Сторон
5.1.Подрядчик обязуется:
5.1.1. Своими силами выполнить п.1.1. настоящего Договора.
5.1.2.Привлекать субподрядчика для выполнения предусмотренных договором работ только по согласованию с Заказчиком. Обеспечивать контроль за ходом выполнения работ субподрядчиком.
5.1.3.Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работы, до их приёмки Заказчиком по акту.
5.1.4.Обеспечить соблюдение техники безопасности,  охраны труда  и  пожарной безопасности  при выполнении работ.
5.1.5.Немедленно предупредить Заказчика обо всех независящих от него обстоятельствах, которые создают невозможность завершения работы в срок.
5.1.6. По окончанию монтажа провести пуско-наладочные работы.
5.1.7. Провести испытания  смонтированного оборудования с составлением протоколов ( технического отчета).
5.2.Заказчик обязуется:
5.2.1. Осуществлять платежи в соответствии с условиями п. 2. настоящего Договора
5.2.2.Заказчик вправе во всякое время проверять ход работ и качество исполнения работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.
5.2.3.Произвести окончательные расчеты с Подрядчиком на условиях п. 2. настоящего Договора.
2.2.4.Выполнять другие обязанности, исполнение которых возложено на него законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

6. Гарантия.

6.1. Гарантийный срок на произведенные Подрядчиком в соответствии с настоящим договором работы устанавливается равным 24 месяцам с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ.
6.2. Если в период гарантийной эксплуатации, обнаружатся дефекты, которые препятствуют нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в дополнительно согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения неисправностей.
6.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.
6.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.
6.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.
6.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.
6.7. Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

7. Ответственность сторон.
    7.1. За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств, стороны несут  ответственность в  соответствии с действующим гражданским законодательством;
    7.2. За нарушение сроков выполнения работ (п.2 Договора) Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.
7.3. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком договорных обязательств Заказчик вправе   направить сведения о нем в реестр недобросовестных поставщиков.
     7.4.  Подрядчик несёт ответственность за качество выполняемых работ и их соответствие установленным нормам и правилам;
     7.5.  Подрядчик гарантирует наличие всех необходимых разрешений для выполнения работ по настоящему Договору, предусмотренных законодательством РФ; 
     7.6. Подрядчик несёт ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих участках работы, за соответствующую квалификацию персонала и соблюдение им правил техники безопасности, противопожарной безопасности  и инструкций по охране труда.
     7.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору, он возмещает Заказчику убытки. Заказчик вправе потребовать взыскания с Подрядчика убытков в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка).
     7.8.  Оплата неустойки не освобождает от исполнения  обязательств или устранения нарушений.
     7.9. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 10 (Десять) % от общей стоимости Договора, указанной в пункте 2.1 Договора, в случае досрочного расторжения Договора в связи с наличием хотя бы одного из следующих обстоятельств: отказ Подрядчика от исполнения своих обязательств; констатация Подрядчиком факта возможности неисполнения в срок и (или) факта иного ненадлежащего исполнения обязательств по Договору; выявление Заказчиком предвидимого нарушения Договора Подрядчиком (возможности неисполнения, ненадлежащего исполнения, в том числе исполнения с нарушением срока).
    7.10. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства субподрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 313 и ст. 403 ГК РФ.
7.11. В случае расторжения договора по вине Заказчика, Заказчик оплачивает Подрядчику все выполненные работы, после подписания акта выполненных работ.
7.12. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия

    8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором применяются нормы законодательства РФ.
    8.2. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.
    8.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Арбитражным судом СПб и ЛО в установленном порядке.
    8.4.  Претензионный порядок разрешения споров обязателен. 
    8.5.  Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.
    8.6. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.
    8.7. В случае изменения реквизитов, стороны обязуются в течение 1 календарного дня письменно уведомить друг друга о внесенных изменениях.

9. Приложение к договору
	К договору прилагаются:
9.1.  Техническое задание (Приложение № 1).
9.2.  Смета  (Приложение № 2).
2. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
	ПОДРЯДЧИК:


Генеральный директор

_______________  /                       ./ 
М. П. 
	ЗАКАЗЧИК:
АО «Выборгтеплоэнерго»
Юридический адрес: 188800,Россия, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Сухова,2
тел:  (81378)214-83,2-55-75
ИНН 4704062064     КПП 470401001
ОГРН 1054700176893; ОКВЭД 35.30.14, 40.30.3, 40.30.4,  40.30.5, 40.10.2, 40.10.5, 40.10.14, 40.10.44, 45.21.1, 74.20.12, 45.21.4, 60.24.1, 60.24.2, 63.12.21, 70.20.2, 45.33, 45.34, 45.33  ОКПО 75115131;
Расч.счет: № 40702810055390000440 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"
БИК 044030653                          
Кор.счет № 30101810500000000653

Генеральный директор______________  / Кривонос А.В./
М. П. 




Приложение № 1 к договору № 18-19-тендер от __________
Техническое задание

	№
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Местоположение объекта
	пос. Коробицыно, Выборгского р-на, Ленинградской обл.

	2
	Заказчик
	АО «Выборгтеплоэнерго»

	3
	Основание для работ
	Бюджет АО  «Выборгтеплоэнерго»

	4
	Вид работ
	Техническое перевооружение котельной п. Коробицыно – Церковный переулок, д.2

	5
	Максимальная (начальная)  стоимость
	17 000 000 руб., в том числе НДС 20% – руб 

	6
	Сроки выполнения работ
	С момента подписания договора до 01 ноября 2019 г.

	7
	Объем основных работ
	7.1 Демонтаж существующей сети газопотребления, в границах здания котельной согласно рабочей документации проекта шифр ВБ.КОР-08/02-2019 разработанного ООО «Псковинжстрой».
	Демонтаж газопроводов котлов.		
1	Демонтаж газовых горелокГМГ-2М с запальным устройством -	6 шт.	
2	Демонтаж - Арматура фланцевая (задвижка, фильтр газ., клапан предохранительно-запорный, вентиль регулирующий проходной, кран шаровой, Ду100 мм	- 24 шт.	
3	Демонтаж - арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, Ду 15 мм (кран шаровый) -	6 шт.	
4	Демонтаж - арматура муфтовая, Ду20 мм (кран шаровый) 	-12 шт.	
5	Демонтаж - трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм (газопровод Ду20) -	70 м трубопровода	
6	Демонтаж - Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм (газопровод Ду100) 	-50 м трубопровода	
	Демонтаж оборудования ГРУ		
7	Демонтаж - Арматура фланцевая, диаметр условного прохода 100 мм (задвижка)	-1 шт.	
8	Демонтаж  фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром до 100 мм (ФГ-100)	-1 фильтр	
9	Демонтаж - Арматура фланцевая, диаметр условного прохода 50 мм (задвижка, клапан предохранительно-запорный ПКН-50) 	-5 шт.	
10	Демонтаж регуляторов давления газа диаметром до 50 мм (РДБК-50) 	1 регулятор	
11	Демонтаж - Арматура муфтовая, диаметр условного прохода 15 мм (кран шаровой) 	3 шт.	

12	Демонтаж - Арматура муфтовая, диаметр условного прохода 20 мм (кран шаровой) -	1 шт.	
13	Демонтаж - Арматура муфтовая, диаметр условного прохода 25 мм (кран шаровой) -	1 шт.	
14	Демонтаж - Трубопровод, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм (Ду20) - 	6 м трубопровода	
15	Демонтаж - Трубопровод, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 32 мм (Ду25)    -	6 м трубопровода	
16	Демонтаж - Трубопровод, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57мм -	8 м трубопровода	
	Погрузо-разгрузочные работа, перевозка		
17	Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т -915 кг груза.
18	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 50 км  -	915 кг груза.
19	Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т  -	915 кг груза.

7.2  Монтаж сети газопотребления в границах здания котельной, согласно рабочей документации проекта шифр ВБ.КОР-08/02-2019 (ГСВ)		
1. Монтаж оборудования (горелка газовая BLU 3000.1 PRE TC S3 - 2 шт. по 215 кг., горелка газовая MULTICALOR 300.1 PRE TC S4 - 1 шт. 359 кг.) 1 шт.	
2. Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном 1 компл.	
3. Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм, 4 фланца
4. Арматура фланцевая, диаметр условного прохода 80 мм, 2 шт.	
5. Установка фильтров для очистки газа от механических примесей ФВ-100 диаметром до 100 мм, 1 фильтр	
6. Арматура муфтовая, диаметр условного прохода 20 мм, 3 шт.	
7. Арматура муфтовая, диаметр условного прохода 15 мм, 6 шт.	
8. Приварка фланцев стальных плоских приварных из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа к стальным трубопроводам диаметром 50 мм, 8 фланцев
9. Арматура фланцевая, диаметр условного прохода 50 мм, 4 шт.
10. Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм 2 регулятора	
11. Установка манометров для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16с трехходовым краном 3 компл.
12. Бобышки, штурцеры на условное давление до 10 Мпа 3 шт.
13. Арматура муфтовая, диаметр условного прохода 25 мм 3шт.
14. Приварка фланцев плоские приварных из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа к стальным трубопроводам диаметром 50 мм (Д25), 2 фланца
15. Арматура фланцевая, диаметр условного прохода 25мм, 4шт.	
16. Приварка фланцев стальных плоских приварных из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа к стальным трубопроводам диаметром 80 мм, 18 фланцев
17. Арматура фланцевая, диаметр условного прохода 80 мм (счетчик газа технолог.  - 3 шт., кран шаров. фланц.- 6 шт.) - 9 шт.	
18. Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 МПа диаметром 50 мм, 3 вставки
19. Монтаж трубопровода, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм, 35,8 м трубопровода
20. То же, диаметр труб наружный 89 мм, 5,8м трубопровода	
21. Трубопровод, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм, 7,5 м трубопровода
22. То же, диаметр труб наружный 32 мм, 17м трубопровода	
23	То же, диаметр труб наружный 25 мм, 18м трубопровода	
24.	То же, диаметр труб наружный 18, 3,5м трубопровода	
25. Установка фасонных частей стальных сварных  диаметр 100-250мм, 50кг.
	Изготовление и монтаж опор трубопроводов		
26.	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) - 155,822 кг	конструкций	
27.	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений  - 155,822 кг. конструкций	
	Антикоррозийная защита трубопроводов и опор	
28.	Очистка поверхности щетками 36.03м2
29.	Обеспыливание поверхности 36.03м2
30.	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм, 36,03м2
31.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 36,03 м2
32.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 36,03м2
	Опрессовка газопроводов		
33.	Пневматическое испытание газопроводов 87,6 м
	Контроль сварных швов		
34.	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 22 мм, толщина стенок до 3 мм, 21 стык
35.	То же, диаметр трубопровода 25-36 мм, толщина стенки до 4 мм, 11 стыков	
36.	То же, диаметр трубопровода 50-63 мм, толщина стенки до 4 мм, 18 стыков	
37.	То же, диаметр трубопровода 70-89 мм, толщина стенки до 6 мм, 24 стыка	
38.	То же, диаметр трубопровода 102-114 мм, толщина стенки до 6 мм, 12 стыков	
39.	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр до 28 мм  - 32 стыка	
40.	То же, диаметр до 60 мм, 18 стыков	
41.	То же, диаметр до 108 мм, 36 стыков	
42.	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 60 мм, толщина стенки до 5 мм, 10 снимков	
43.	То же, диаметр трубопровода 114 мм, толщина стенки до 5 мм, 8 снимков.
   Материалы и оборудование приобретаемые за счёт заказчика
1. Горелка газовая BLU 3000.1 PRE TC S3 – 2 шт.
2. Горелка газовая MULTICALOR 300.1 PRE TC S4 – 1 шт.
- фильтр дизельного топлива «Ecoflat» – 1 шт.
- шланг гибкой подводки Ду 15 «Ekoflat» – 1 шт..
3. Манометр для неагрессивных сред МП-ЗУ-16 с трёхходовым краном 11П18пкРу16 – 1 комп.
4. Электронный контактный манометр ЭКМ 2005-ДИ-ИК Мпа-4-0 – 1 шт.
5. Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, диаметр 80 мм – 4 шт.
6. Клапан термозапорный КТЗ, фланцевый 1 шт.
7. Клапан автоматический нормально-закрытый с датчиком положения – 1 шт.
8. Фильтры фланцевые волосяные ФВ-100, диаметр 100 мм – 1 шт.
9. Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, диаметр 100 мм – 2 шт.
10. Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр 100 мм – 20 шт.
11. Болты с гайками и шайбами диаметром 12 мм – 3,52 кг.
12. Кран стальной муфтовый, шаровой Ду 20 КШ.М.П.GAS 020.40-01 – 3 шт.
13. Американка – 3 шт.
14. Кран стальной муфтовый, шаровой Ду15 КШ.М.П.GAS 015.40-01 – 6 шт.
15. Американка 6 шт.
16. Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, диаметр 50мм – 8 шт.
17. Кран стальной шаровой фланцевый, Ду50 КШ.Ф.З.GAS 050.40-01 – 4 шт.
18. Стальной шаровой кран фланцевый, Ду40 «ALSO» - 3 шт.
Манометр общетехнический, специальное исполнение «РОСМА» – 2 шт.
19. Кран под манометр,  трёхходовой для газа, Ду15, резьба G1/211б41п27 – 2 шт.
20. Штуцер заправки G2 – 1 шт.
21. Клапан обратный межфланцевый подпружиненный, Ду50 – 1 шт.
22. Клапан обратный муфтовый резьбовой G1/2 – 1 шт.
23. Указатель уровня топлива механический – 1 шт.
24. Термометр биметаллический общетехнический, осевой в комплекте с защитной гильзой L=64 мм – 1 шт.
25. Фильтр жидкого топлива, Ду50, 125 мм – 1 шт.
26. Ручной насос для заполнения магистрали топливом, NBR – 1 шт.
27. Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) – 320 г.
28. Болты с гайками и шайбами – 680 гр.
29. Регулятор давления газа в комплекте с импульсными трубками – 2 шт.
30. Манометр для неагрессивных сред, МП-ЗУ-16 с трёхходовым краном 11П18пкРу16 – 3 компл.
31. Бобышки скошенные - 3 шт.
32. Вварной адаптер для манометра под сварку/нар. резьба /2, L=200 мм2 – 3 шт.
33. Кран стальной муфтовый шаровый Ду25 КШ.М.П.GAS 025.40-01 - 3 шт.
34. Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, диаметр 50 мм – 2 шт.
35. Предохранительно сбросной клапан – 1 шт.
36. Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3спс3, диаметр 80 мм – 18 шт.
37. Счётчик газа технолог. – 3 шт.
38. Кран шаровый фланцевый – 6 шт.
39. Вставки виброизолирующие, диаметр 50 мм- 3 компл.
40. Труба стальная электросварная – 35,8 м
41. Труба стальная электросварная – 5,8 м
42. Труба стальная электросварная – 7,5 м
43. Труба стальная электросварная – 17 м
44. Труба стальная электросварная – 18 м
45. Труба стальная электросварная – 3,5 м
46. Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм – 50 кг.
47. Отводы – 40 кг.
48. Переходы – 10 кг.
	
7.3 Оборудование котельной системой резервного топливоснабжения, согласно рабочей документации проекта шифр ВБ.КОР-08/02-2019 (ТХ)	
1.	Монтаж оборудования (Топливный бак с верхней обвязкой объем 0,8м3), 1 шт.	
2.	Приварка фланцев стальных плоские приварных из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа к стальным трубопроводам диаметром 50 мм  -	6 фланцев	
3.	Установка манометров с трехходовым краном  	2 комп
4.	Арматура фланцевая диаметр условного прохода 40 мм – 1 шт.	
5.    Установка арматуры фланцевой, диаметр условного прохода 50 мм (пневмоклапан предохранительный, кран шаровый, клапан межфланцевый пружинный) 	3 шт.
6. 	Установка арматуры фланцевой, диаметр условного прохода 40 мм 3 шт.
7.	Установка указателя уровня 12с17бк кранового типа давлением 3,9 Мпа (40 кгс/см2) с водоуказательным стеклом, номер 2	 - 1 компл.	
8.	Установка термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе	1компл.	
9.	Установка арматуры фланцевой, диаметр условного прохода 15 мм (фильтр жидкого топлива) 	1 шт.	
10.	Установка ручных насосов  	1 узел	
11.	Установка 
	Отводы диаметром наружным 76 мм	4шт.
	Переходы диаметром наружным 76х57	2шт.
	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм	4,8 кг
12.	Прокладка трубопровода, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм  	1,8м трубопровода	
13.	То же, диаметр труб наружный 57 мм  	8м трубопровода	
14.	То же, диаметр труб наружный 45 мм  	16м трубопровода	
15.	То же диаметр труб наружный 18 мм  	9м трубопровода	
16.	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм  	3 м трубопровода	
17.	Изготовление - Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (изготовление упоров, фиксирующих положение бака)  	776,88 кг
18.	Изготовление - Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) листовые конструкции массой до 0,5 т (изготовление поддонов)  	28,08 кг конструкций
19.	Изготовление – Опорные конструкции 	259,44 кг конструкций	
20.	Монтаж опорных стоек  к стоим.экспл. машин 776,88 кг	конструкций	
21.	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий  259,44 кг конструкций	
22.	Очистка поверхности щетками  	8.74 м2 очищаемой поверхности
23.	Обеспыливание поверхности  8.74м2 обеспыливаемой поверхности	
24.	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов уайт-спиритом  8,74 м2 обезжириваемой поверхности	
25.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021  	8,74 м2 окрашиваемой поверхности	
26.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115  	8,74 м2 окрашиваемой поверхности
27. Арматура фланцевая диаметр условного прохода 15 мм – 2 шт.
28. Установка баков расширительных вместимостью 0,1 м3 – 1 бак.
29. Установка бобышек, штуцеров условное давление до 10 Мпа – 2 шт.
30. Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования 0,05 т – 1 шт.
31. Прибор устанавливаемый на резьбовый соединениях, масса до 1,5 кг – 1 шт.
32. Арматура фланцевая диаметр условного прохода 50 мм – 3 шт.
33. Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 Мпа – 1 шт.
34. Арматура муфтовая диаметр условного прохода 20мм – 1шт.
35. Установка указателей уровня кранового типа – 1 комплект.
36. Установка термометров в оправе прямых и угловых – 1 комплект.
37. Установка ручных насосов – 1 узел.
38. Установка фасонных частей стальных сварных диаметром100-250 мм – 4,8  кг.
39. Трубопровод диаметр наружный 89 мм – 1,8 м
40. Тот же, диаметр труб наружный 45 мм – 16 м
41. Тот же, диаметр труб  наружный 57 мм – 8 м 
42. Тот же, диаметр труб наружный 18 мм – 9 м
43. Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб с наружным диаметром 63 мм - 3 м
44. Изготовление – Решётчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.) – 776,88 кг.
45. Монтаж опорных стоек (упоров, фиксирующих положение бака) – 776,88кг.
46. Изготовление – сборка с помощью лебёдок ручных мелких деталей, листовых конструкций массой до 0,5т. – 28,08 кг.
47. Изготовление – сборка с помощью лебёдок электрических стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции – 25,94 кг.
48.Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов – 25,94 кг.
49. Изоляция корпуса котла в районе горелок – 2,4  м3
50. Очистка поверхности щётками – 8,74 м2
51. Обеспыливание поверхности – 8,74 м2
52. Обезжиривание поверхностей – 8,74 м2
53. Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021– 8,74 м2 
54. Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальтю ПФ-115 – 8,74 м2

Материалы и оборудование приобретаемые за счёт заказчика
1. Топливный бак с верхней обвязкой, обьём 0,8м3, 1700х750х750 – 1 компл.
- переходник с внутренней резьбой – 2 шт.
- кольцо уплотнительное – 2 шт.
- гайка G2 – 2 шт.
- штуцер под топливозапорник – 1 шт.
- штуцер под уровнемер – 1 шт.
2. Бачок-дегазатор топлива (стабилизатор) – 1шт.
3. Резьба – 2 шт.
4. Сигнальный блок предельного уровня заполнения NB220H – 1 шт.
5. Датчик предельного уровня заполнения для бака H=1700мм тип 76 NA – 1 шт.
6. Резьба – 2 шт. 
5. Швеллеры №40 из стали марки Ст3сп – 160,81 кг.
6. Грунтовка ГФ-0021красно-коричневая – 4,33 кг.
7. Эмаль ПФ-115 серая – 6,85 кг.
8. Фланцы стальные, плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, диаметр 50 мм – 6 шт.
9. Стальной кран шаровый фланцевый Ду 40 – 3 шт.
10. Болты с гайками и шайбами строительные – 0,51 кг.
11. Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) – 0,18 кг.
12. Манометр общетехнический специально исполнение ТМ-510Р – 2 шт.
13. Кран под манометр трёхходовой для газа Ду15 – 2 шт.
14. Резьба G1/2" G1/2" 11б41п27– 2 шт.
15.Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Ду 50 мм – 6 шт.
16. Пневмоклапан предохранительный Ду 50 СМДК 50 – 1 шт.
17. Стальной кран шаровый фланцевый Ду50 Ру40 = 1 шт.
18. Клапан межфланцевый подпружиненный Ду50
тип КО 216 – 1 шт.
19. Штуцер заправки G2 – 1 шт.
20. Клапан обратный муфтовый резьбовой G ½-B исполнение – А 41 В02 С32 D12 E05 F11ХЛ1 марка КЗ 41001-15PN 16,0 Мпа – 1 шт.
21. Резьба – 2 шт.
22. Указатель уровня топлива механический – 1 шт.
23. Термометр биметаллический общетехнический осевой БТ-51. -30…+50М20х1,5. 64 1,5 комплектно с защитной гильзой L=64мм – 1 шт.
24. Фильтр для дизельного топлива Ду50 125мм – 1 шт.
25. Фитинг прямой с НГ G3/8" 12х10 – 1 шт.
26. Фитинг с внутренней резьбой  прямой с накидной гайкой G3/8" 12x10 – 1 шт.
27. Сменный пластиковый патрон для фильтра – 1 шт.
28. Ручной насос для заполнения магистрали топливом NBR – 1 шт.
29. Отводы 90о D63 PE 100 SDR11 W 90o – 4 шт.
30. Переходы ПЭВП /сталь с наружной резьбой ПЭ 100SDR11 D63 USTN – 2 шт.
31. Фасонные стальные сварные части диаметр до 800 мм – 4,8 кг.
32. Труба стальная электросварная Ду 89х3,5 – 1,8 м
33. Труба стальная электросварная Ду 57х3,5 – 8 м
34. Труба стальная водогазопроводная Ду 40х3,2 – 16 м
35. Труба стальная водогазопроводная Ду 15х2,8 – 9 м
36. Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR17 Д63х3,8 – 3 м
37. Швеллер стальной горячекатанный, 12У, 120х52 L=3м – 6 шт.
38. Лист стальной горячекатанный , толщина 10 мм, 800х1050 (0,84 м2) тип Б- 3 шт.
39. Лист стальной горячекатанный , толщина 3 мм, 1000х1200 (1,2 м2) тип Б- 1 шт.
40. Уголок стальной горячекатанный, 40х40х3 – 12 м
41. Картон асбестовый, толщина 5 мм, 1000х800, плотность 1200 кг/м3 КАОН-1 – 6 шт.
42. Насосно топливная группа GS-64 – 1 шт.
43. Группа регулирования дизельного топлива GRP-64, G3/4 комплектно с регулятором ITR3/8 – 1 шт.
44. Манометр общетехнический ТМ-510Р – 2 шт.
45. Штуцер заправки G2 – 1 шт.
Контроль сварных швов		
38	Зачистка поверхности  до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (DELTA4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода 22 мм, толщина стенок до 3 мм  	6 стыков	
39	То же, диаметр 38-48 мм, толщина стенки до 4 мм  	7 стыков
40	То же, диаметр  50-63 мм, толщина стенки до 4- 	8 стыков
41	То же, диаметр  70-89 мм, толщина стенки до 6 мм  	2стыка	
42	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр до 28 мм  6 стыков	
43	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр до 60 мм  15 стыков	
44	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр до 108 мм  	2 стыка
45	Рентгенографический контроль, диаметр трубопровода 60 мм, толщина стенки до 5 мм  	5 снимков	
46	Рентгенографический контроль, диаметр трубопровода 114 мм, толщина стенки до 5 мм  	2 снимка	
Устройство площадки и колодца	
1   Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2	 - 50 м2
2	Устройство бетонной подготовки 8,3 м3 бетона,  железобетона в деле
3	Устройство песчаного основания под фундаменты 
	4,8 м3 основания	
4	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2 –24 м3сборных железобетонных плит	
5	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм – 24 м2 стяжки	
6	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором  	24м2 тротуара
8	Разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 – 10 м3 грунта
9    Разработка грунта в траншеях экскаваторами обратная лопата с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 – 15,36 м3 грунта	
10	Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов – 0,2 м3 грунта
11  Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной до 2 м вручную без креплений с откосами, группа грунтов 2 – 3 м3 грунта
12	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых  - 23 м2 креплений.	
13	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 – 12 м3 уплотненного грунта	
14	Устройство основания под трубопроводы – 0,289 м3 основания
15  Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1-2 – 0,578 м3 грунта
16	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев с  гидроизоляцией стен и – 0,96 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
17	Устройство круглых бетонных монолитных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах -	5,4 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций
18  Перевозка грузов 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъёмность 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км – 27,64 т
19  Работа на отвале, группа грунтов 2-3 – 15,36 м3 грунта
20  Устройство основания под фундаменты гравийного – 4,8 м3
21  Устройство фундаментных плит железобетонных плоских монолитных 4,8 м3
22  Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий – 24 м
23  Кладка горловины колодца – 0,2 м3
24  Расшивка швов кладки из кирпича – 1,5 м2
25  Уплотнение грунта щебнем под отмостку – 6,28 м2
26  Устройство асфальтобетонных покрытий из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см – 2,38 м2
27  Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 – 4м3
7.4 Монтаж щита ЩМП-3-0 74 У2 (IP54).
1 Монтаж автомата одно-, двух-, трёхполюсного устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А
1. Выключатель нагрузки 40 А, 1р, iSW – 1шт.
2. Автоматический выключатель 2А, 1р, хар-ка С, iC60N -4шт.
2 Монтаж приборов измерения и защиты.
1. Реле промежуточное ГОСТ 17516.1-90, модульной серии 3А 220 В АС, РЭК 78/4 – 2шт.
2. Розеточный модульный ГОСТ 14254-2015 разъем для РЭК 78/4, РРМ 78/4 – 2шт.
3. Реле промежуточное ГОСТ 17516.1-90, модульной серии 10 А 220 В АС, РЭК 77/3 – 2шт. 
4. Розеточный модульный ГОСТ 17516.1-90,разъем для РЭК 77/3, РРМ 77/3 – 2шт.
5. Переключатель кулачковый с ускоренной коммутацией (1-0-2), КПУ 11-25/0102 – 1шт.
3 Приборы устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах масса до 5 кг.
1. Звонок модульного исполнения на DIN-рейку, ЗД-47 – 1шт.
2. Шина ‘PEN’ нулевая на DIN-рейку в корпусе 2х7 групп – 1шт.
3. Клеммный зажим серии ЭНИ 6 мм2, серый, ЭНИ-6 серый – 19шт.
4. Заглушка для ЭНИ -6 серый – 3шт.
5. Рейка  DIN 35 мм оцинкованная L= 300мм – 3шт.
6. Ограничитель на DIN-рейку металлический – 8шт.
7. Сальник-уплотнитель с гайкой RAL 7035, PG16 – 7шт.
4 Монтаж промежуточных устройств.
1. Многофункциональное программируемое реле  ГОСТ Р 50839-2000, Logo 24 RC – 1шт.
2. Модуль расширения  ГОСТ Р 50839-2000, Logo DM8 24 R – 3шт.
3. Одноканальный блок питания ГОСТ Р 52931-2008, +24в, 1,25 А, БП 30Б-Д3-24 – 1шт.
5 Монтаж аппаратов(кнопок, ключей управления, замков электромагнитной блокировки, звукового сигнала, сигнальных ламп) управления и сигнализации.
1. Светосигнальный индикатор желтый, приказ от 28.12.2005 N 418-ст220В, AD-22OSd=22mm – 1шт.
2. Светосигнальный индикатор зелёный 220В, AD-22OSd=22mm – 2шт.
3. Светосигнальный индикатор красный 220В, AD-22OSd=22mm – 7шт.
4. Кнопка управления с самовозвратом «Пуск» (зеленая), НО, d=22mm, SB-7 «Пуск» - 2шт.
5. Кнопка управления с самовозвратом «Стоп» (красная), НО, d=22mm, SB-7 «Стоп» - 1шт.
6. Кнопка «Грибок» (красная) 1з+1р, d=22mm без фиксации, AEA-22 – 1шт.
6 Установка перфорированного профиля монтажного
1. Кабель-канал перфорированный 25х40 «Импакт» (ПВХ - серый) – 4шт.
2. Мини канал перфорированный самоклеящийся, DN-AS 17/5 мм – 2шт.
7 Установка рамки с шрифтами на винтах и гайках с шайбами. 
1. Рамка для надписей 60х26 – 17шт.
8 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава.
1. Провод монтажный многожильный ПВ 3-1,0 мм2, ГОСТ 6323-79 – 20м
Приборы и оборудование
1Электронный контактный манометр взрывозащищенный, 0-0,6 Мпа, ЭКМ 2005 – 1шт.
2Клапан автоматический, нормально-закрытый, EVP/NC( MADASS.r.), EVP 090067 608 (CPI) – 1шт.
Провода и кабели
1 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава.
1. Провод гибкий ТУ 16 К 01-49-2005, ПВСнг (А)- LS 3х0,75 – 64м
2 Монтаж электрической проводки в щитах и пультах шкафных и панельных.
1.Кабель монтажный экранированный  ГОСТ 31565-2012, МКЭШвнг(А)- LS 1х2х0,5 – 33м
2. Кабель монтажный экранированный  ГОСТ 31565-2012, МКЭШвнг(А)- LS 2х2х0,5 – 38м
3Труба гофрированная ПВХ с зондом IP55 RAL7035, CTG20-16-K41-100 – 70м
7.5 Система электроснабжения, электротехнические решения
Щит распределительный
1 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм  
1.Корпус металлический 600х600х250 «ИЭК», ЩМП-6.6.2-0 74 У2IP54 – 1шт.
2 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А.
1. Выключатель-разъединитель ЗР 100А с ручкой управления «АВВ», АВВ ОТ 100FЗ – 1шт.
2. Автоматический выключатель 16А, Зр серии S200«ABB», АВВ S203 ЗР 20 А (С)6КА – 6шт.
3. Автоматический выключатель 16А, 1р серии S200«ABB», АВВ S201 ЗР 16 А (С)6КА – 1шт.
4. Автоматический выключатель 6А, 1р серии S200«ABB», АВВ S201 ЗР 6А (С)6КА – 2шт.
5. Автоматический выключатель 6А, Зр серии S200«ABB», АВВ S203 ЗР 6 А (С)6КА – 1шт.
6. Автоматический выключатель 3А, 1р серии S200«ABB», АВВ S201 ЗР 3 А (С)6КА – 1шт.
7. Автоматический выключатель дифференциального тока 16 А, 30 мА «ABB», DS201LC16 А С30-L – 1шт.
3 Монтаж аппаратов (кнопок, ключей управления, замков электромагнитной блокировки, звукового сигнала, сигнальных ламп) управления и сигнализации
1. Светосигнальный индикатор желтый «ИЭК», AD-22DSd=22мм 230В АС – 1шт.
2. Светосигнальный индикатор красный «ИЭК», AD-22DSd=22мм 230В АС – 1шт.
3. Светосигнальный индикатор зеленый «ИЭК», AD-22DSd=22мм 230В АС – 1шт.
4 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг.
1. Шина «REN» нулевая на DIN-рейку в корпусе 2х7 групп «ИЭК» - 1шт.
2. Шина соединительная РIN 3Р 100 А шаг 18мм «ИЭК» - 1шт.
3. Сальник-уплотнитель с гайкой RAL7035«ИЭК», PG16 – 11шт.
4. Сальник-уплотнитель с гайкой RAL7035 «ИЭК», PG36 – 1шт.
Монтажные материалы
1 Рейка DIN 35 мм, L=600мм «ИЭК» - 2шт.
2 Ограничитель на DIN-рейку маталлический «ИЭК», YXD10 – 4шт.
3 Наконечник кольцевой медный луженый «ИЭК», НКИ2-6 – 1м
4 Провод монтажный ПуВнг(А)-LS1х25мм2, ГОСТ 31947-2012 – 2м
5 Провод монтажный ПуВнг(А)-LS1х25мм2, ГОСТ 31947-2012 – 5м
Провод монтажный многожильный ПВ 3-1,0мм2, ГОСТ 6323-79 – 5м
Монтажные материалы для прокладки кабеля
1 Лоток металлический оцинкованный перфорированный 2500х200х50 мм «OSTEC», ЛПМТЗ-200 пр – 10шт.
2 Крышка лотка 2500х200 мм «OSTEC», КЛЗТ-200пр – 10шт.
3 Лоток металлический оцинкованный перфорированный 2500х100х50 мм «OSTEC», ЛПМТЗ-100 пр – 5шт.
4 Крышка лотка 2500х100 мм «OSTEC», КЛЗТ-100пр – 5шт.
5 Лоток металлический оцинкованный перфорированный 2500х50х50 мм «OSTEC», ЛПМТЗ-50 пр – 12шт.
6 Крышка лотка 2500х50 мм «OSTEC», КЛЗТ-50пр – 12шт.
Монтажные материалы для устройства кабельных лотков
1 Соединитель лотка «OSTEC», СЛП-200 – 9шт.
2 Соединитель лотка «OSTEC», СЛП-100 -4шт.
3 Соединительная планка «OSTEC», СПУ – 30шт.
4 Планка шарнирного соединения «OSTEC», ПШС-100 – 4шт.
5 Скоба внутренняя поддержки кабеля «OSTEC», СВ-200 – 20шт
6 Скоба внутренняя поддержки кабеля «OSTEC», СВ-100, 10шт.
7 Перегородка лотка «OSTEC», ПЛП-50 – 15шт.
8 Угол плоский плавный с крышкой «OSTEC», УПТп -200 х50 – 1шт.
8 Т отвод плавный «OSTEC», ТТп -200х50 – 1шт.
9 Консоль подвеса «OSTEC», КПН-200 – 15шт.
10 Консоль подвеса «OSTEC», КПН-100 – 5шт.
11 Стойка подвеса «OSTEC», СПТ 3 – 20шт.
12 Унитарный кронштейн потолочный «OSTEC», УКП – 40шт.
13 Унитарный кронштейн потолочный «OSTEC» - 4шт.
14 Винт М 6х10 «OSTEC» - 400шт.
15 Гайка М 6х10 «OSTEC» - 400шт.
Силовые кабельные линии электропитания технологического оборудования
1Кабель силовой   ГОСТ 31565-2012, ВВГнг(А)-LS 4х2,5 -82м 
2 Кабель силовой   ГОСТ 31565-2012, ВВГнг(А)-LS 4х1,5 – 33м
3 Кабель силовой   ГОСТ 31565-2012, ВВГнг(А)-LS3х2,5 8м
4 Кабель силовой   ГОСТ 31565-2012, ВВГнг(А)-LS3х1,5 – 47м
5 Труба гофрированная ПВХ «ИЕК» -150м
6 Провод монтажный ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 мм2,, ГОСТ 31947-2012 - 30м
7 Провод монтажный ПуГВнг(А)-LS 1х16 мм2, ГОСТ 31947-2012
8 Кабель силовой   ГОСТ 31565-2012, ВВГнг(А)-LS 4х25 – 30м
Оборудование в существующем ВРУ
1Автоматический выключатель 100А, Зр
серии S200 «АВВ» 1шт.
7.6Подготовка исполнительной документации по договору.
Сдача объекта с привлечением представителя территориального органа Ростехнадзора в соответствии с требованиями подраздела 10.1 СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» и "Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления", утверждённый постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 870
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	Основные обязанности Генерального
Подрядчика.

















	8.1. Соблюдать сроки и качество выполнения работ по Договору. 
8.2. Строительно-монтажные работы должны быть выполнены в соответствии с проектом «Техническое перевооружение ОПО III класса опасности, рег. № А20-01352-0024 от 20.09.2018 г. с местом нахождения Церковный переулок, д.2 пос. Коробицыно Выборгского района Ленинградской области.шифр ВБ.КОР-08/02-2019 , разработанными ООО «Псковинжстрой»,  в строгом соответствии с национальными стандартами Российской Федерации, в том числе:
-"Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления", утверждённый постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 870
- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»
- СП 89.13330.2016 «Котельные установки»
- СНиП 21-01-97«Пожарная безопасность зданий и сооружений»
- Правила устройства электроустановок ПУЭ
8.3. В период исполнения договора обеспечивать высокое качество работ.
8.4. Обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по охране труда, рациональному использованию территории, охране окружающей среды.
8.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него
указаний приостановить работы при обнаружении:
• возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;
• иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
8.6.Участвовать в комиссии по приёмке в постоянную эксплуатацию с привлечением государственного инспектора территориального органа Ростехнадзора сети газопотребления.   
8.7. Нести ответственность за пожарную безопасность и охрану труда при выполнении договорных обязательств до сдачи объекта в постоянную эксплуатацию.
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	Основные требования заказчика, предъявляемые к выполнению работ и применяемым материалам при исполнении Договора 
	9.1. Все материалы в соответствии с техническим заданием приобретает Подрядчик за свой счёт. Приобретённые Подрядчиком материалы должны соответствовать требованиям ФЗ – 124 от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании» и ТР ТС 016/2011. Данные материалы входят в стоимость выполняемых работ. После монтажа производится антикоррозионная защита газопровода, опрессовка, визуальный и измерительный контроль , контроль сварных стыков согласно требованиям раздела 10 СП 62. 13330.2011 «Газораспределительные системы». Производится проверка и опробование смонтированного оборудования системы резервного топливоснабжения, системы электроснабжения котельной и автоматизации газоснабжения.
9.2. Закупка материалов 
9.3. Перед началом производства работ участок работ передаётся Генеральному подрядчику по акту-допуску. Генеральный подрядчик извещает территориальный орган Ростехнадзора о начале производства технического перевооружения и приступает к работам в соответствие с проектом «Техническое перевооружение ОПО III класса опасности, рег.№ А20-01352-0024 от 20.09.2018 г. с местом нахождения: 188832,ЛО, Выборгский район, МО «Красносельское СП» пос. Коробицыно, Церковный пер.,д.2, шифр ВБ.КОР-08/02-2019, разработанными ООО «Псковинжстрой»
9.4. При выполнении работ Генеральный подрядчик обязан учитывать указанные требования и в дальнейшем предоставить результаты работы в соответствии с техническим заданием Заказчика или превышающих его по качеству.
9.5. Все работы осуществляются в строгом соответствии с рабочей документацией и настоящим техническим заданием с соблюдением сроков выполнения работ.
9.6.Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих нормативных документов.
9.7.  Складские и бытовые помещения Заказчиком не представляются.
9.8. Вывоз строительного мусора осуществляется силами Генерального подрядчика.
9.9. Необходимые материалы, механизмы и специалистов для выполнения работ Генеральный подрядчик доставляет собственным транспортом, кроме того, обеспечивает охрану объекта, сохранность материалов и оборудования, проживание собственного персонала.
9.10. Генеральный подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии кабельно-распределительные, телефонные, локально-вычислительные сети, системы видеонаблюдения, доступа, автоматическую противопожарную защиту и т.д. В случае повреждения указанных систем, восстановить их работоспособность в полном объеме за счет собственных средств. В случае необходимости демонтажа и монтажа оборудования указанных систем в процессе работ Генеральный подрядчик обязан самостоятельно выполнить данные мероприятия. По окончании работ сдать вышеуказанные системы в работоспособном состоянии Заказчику.
9.11 Генеральный подрядчик несёт полную ответственность за качество и сроки выполнения, произведённых Субподрядчиком работ.
9.12 Генеральный подрядчик несёт полную ответственность за составление и предоставление заказчику исполнительной технической документации по разделам рабочей документации.
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	Гарантийные обязательства
	Гарантийный срок на выполненные работы – 36 (Тридцать шесть) месяцев.
В течение гарантийного срока Генеральный подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление разрушений и дефектов, возникающих вследствие:
 - применения товаров или методов выполнения работ, не соответствующих положениям действующего законодательства РФ;
- халатности Генерального подрядчика или невыполнения им какого-либо из своих обязательств, установленных или подразумеваемых контрактом. 
В пределах срока гарантии Генеральный подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет и своими силами устранять все выявленные недостатки в работах. При этом Генеральный подрядчик не вправе ссылаться на факт принятия работ Заказчиком в период действия договора.
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	Документация, передаваемая заказчику 
	1. По окончании работ заказчику передается исполнительная документация в соответствии с разделом 10 - СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»
2. "Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления", утверждённый постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 870
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	Требование к исполнителям работ
	1. Будет заключён договор Генерального подряда
2. Генеральный подрядчик должен иметь:
- свидетельство СРО на выполняемые виды работ.
- аттестованную лабораторию неразрушающего контроля
- располагать аттестованными специалистами, допущенными к самостоятельной работе и руководителями работ (строительно-монтажные, сварочные работы).
- аттестованные технологию сварки и сварочное оборудование.
3. Генеральный подрядчик в праве, своими силами привлекать к выполнению работ Субподрядчиков имеющих все необходимые разрешения и допуски к производимым видам работ, для выполнения работ указанных в техническом задании.
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	Порядок оплаты выполняемых работ
	1. Оплата Аванса производится после подписания договора между Генеральным подрядчиком и заказчиком и предоставления .
2. Аванс по договору составляет 30% от суммы договора.
3. Остальная сумма в течении 30 дней, после окончания всех работ указанных в техническом задании.



Вниманию сметчиков:
- работы выполняемые с использованием материалов Заказчика (изолированные  и неизолированные трубы, фасонные части, компенсаторы, комплекты материалов для заделки стыков, запорная арматура), что должно быть отражено в смете, и материалов Подрядчика.


Заказчик:                                                                                              Подрядчик:
Генеральный директор
АО «Выборгтеплоэнерго»
__________Кривонос А.В.


ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ТЕНДЕРА

Следующие условия проведения тендера являются неотъемлемой частью настоящей документации, уточняют и дополняют положения разделов 1-5 документации по проведению тендера:
	№ п/п
	Наименование п/п
	Содержание

	1.
	Вид и предмет закупки
	Вид закупки: тендер проводится без использования функционала ЭТП.
Предмет тендера:  

Выполнение работ по техническому перевооружению опасного производственного объекта IIIкласса опасности рег.№ А20-01352-0024 с местом нахождения Церковный переулок, д.2 пос. Коробицыно Выборгского района Ленинградской области.
Состав товаров, объем работ, услуг определен в разделе 8 «Техническое задание».

	2.
	Срок выполнения работ, оказания услуг
	До 01.11.2019


	3.
	Условия оплаты 

	Аванс-30% в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора. Окончательный расчет после подписания акта выполненных работ в течение 30 рабочих дней. Возможно поэтапная оплата работ, по согласованию с заказчиком

	4.
	Количество лотов
	1

	5.
	Заказчик
	АО «Выборгтеплоэнерго» 
Место нахождения: Россия, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Сухова, д. 2
Почтовый адрес:188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д. 2.
Контактное лицо по процедуре тендера:
e-mail: marina.makarova1971@mail.ru Макарова Марина Александровна (81378) 33363;
Исанкин Дмитрий Николаевич   8921 426 27 91

	6.
	Информационное обеспечение проведения процедуры тендера
	Настоящая документация размещена на официальном сайте: www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «Выборгтеплоэнерго»: www.wpts.vbg.ru
 Заказчика вправе вносить изменения в извещение о проведении тендера и тендерную документацию в любое время до истечения срока подачи заявок на участие в тендере, а также отказаться от проведения тендера в любое время до подведения его итогов, а также  обязанность Заказчика заключать договор по результатам тендера. 

	7.
	Дата опубликования извещения о проведении тендера 
	«26» августа 2019 года

	8.
	Начальная (максимальная) цена договора (включает НДС)
	
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 17 000 000 (Семнадцать миллионов) рублей 00 копеек в т.ч. НДС 20%..
Данные получены на основании исследования рынка путем анализа расчетов организаций, представляющих функционирующий рынок.

	9.
	Официальный язык тендера
	Русский

	10.
	Валюта тендера
	Российский рубль

	11.
	Размер и валюта обеспечения заявки на участие в тендере
	Не требуется 


	12.
	Требования, предъявляемые претендентам на участие в тендере
	Определены в разделе 3 настоящей документации


	13.
	Требования к товару, работам, услугам 
	Требования к поставляемому товару, работам, услугам приводятся в разделе 8 «Техническое задание» 

	14.
	Документы, включаемые претендентом на участие в тендере  в состав заявки на участие в тендере
	Документы, указанные в разделе 3 настоящей документации, а так же в п. 15 Информационной карты:



	15.
	Состав заявки на участие в тендере и порядок размещения документов в составе заявки
	 В состав заявки на участие в запросе предложений должны входить следующие документы:
1.​ Заявка на участие в  запросе предложений; 
2. Смета,  коммерческое предложение;
3.​ Документы, указанные в пункте 14 раздела 6 «Информационная карта» 
В случае если в разделе 7 настоящей документации «Образцы основных форм документов, указанных в заявке», содержатся соответствующие формы, такие формы обязательны к использованию претендентом на участие в запросе котировок.

Конверт должен:
- быть адресован Заказчику (указывается адрес Заказчика);
- содержать наименование и почтовый адрес Участника размещения заказа для того, чтобы можно было вернуть заявку на участие в тендере, если она будет объявлена опоздавшей;
- содержать название предмета закупки и его номер в соответствии с извещением и слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО…" (указать время и дату, указанные в информационной карте). После этого конверт должен быть опечатан и надежно запечатан.
Если конверт не запечатан и не маркирован в соответствии с вышеуказанными требованиями, Заказчик не будет нести никакой ответственности в случае его потери или досрочного вскрытия.


	16.
	Привлечение субподрядчиков/соисполнителей
	Допускается 

	17.
	Возможность проведения процедуры переторжки 
	Не предусмотрено

	18.
	Сведения о предоставлении преференций
	Преференции не устанавливаются 

	19.
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в тендере  (вскрытия конвертов с  заявками)
	Место, дата и время окончания подачи заявок: 02.09.2019   17.00 час.  Конверты принимаются по адресу: г. Выборг, ул. Сухова, д. 2, каб. 2. (в рабочее время организации)
Вскрытие конвертов с заявками:
по адресу: г. Выборг, ул. Сухова, д. 2, каб. 2.
дата вскрытия: «03» сентября 2019 года 10:00 (время московское)

	20.
	Место, дата рассмотрения, сопоставления и оценки заявок, подведения итогов тендера
	Рассмотрение заявок: не позднее «03» сентября 2019  года в 10.30.
Оценка и сопоставление заявок: не позднее «03» сентября 2019 года в 11.30. 



	21.
	Критерии оценки заявок на участие в тендере  
		Цена договора. Значимость критерия (Цi)  80 % 
Опыт выполнения аналогичных работ (подтвержденный референц-листом). Значимость критерия (Oi) 20 %  





	22.
	Методика оценки заявок на участие в тендере
	Рейтинг заявки представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям с учетом значимости (веса) данных критериев. 
Рейтинг заявки на участие в запросе предложений i-го участника запроса предложений определяется по формуле: 
Ri =БЦi i * VЦi + БOii * VOi  ;
где V – значимость (вес) соответствующего критерия, Цi i, Оi i,   – оценка (балл) соответствующего критерия. 
Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах по критериям Цi i, Oii, – 100 баллов 
Цена договора 
БЦi = Цmin/ Цi * 100 
где: БЦi – оценка по критерию «цена договора, цена единицы товара, работы, услуги» i-го участника запроса предложений, баллы 
Цi – предложение участника запроса предложений о цене договора, указанной в заявке на участие в закупочной процедуре i-го участника запроса предложений, руб. 
Цmin – минимальное предложение участника запроса предложений о цене договора, указанной в заявке на участие в запросе предложений из представленных участниками запроса предложений, руб.  
Опыт выполнения аналогичных работ (подтвержденный референц-листом) 

где: БОi – оценка по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ» i-го участника процедуры закупки, баллы
БОi равно:
при опыте (от 0 до 2  Договора за последние 3 года) – 0 баллов.
при опыте (от 3 до 7 Договоров за последние 3 года): – 50 баллов,
при опыте (8 и более  Договоров за последние 3 года): 100 баллов.

	23.
	Дата подписания договора участником, обязанным заключить договор
	Определена в подразделе 4.5 настоящей документации

	24.
	Обеспечение исполнения договора 
	Не требуется 


	25.
	Возможность изменения цены договора и объема закупаемых товаров (работ, услуг), а также иных условий договора
	Возможность изменения отдельных условий договора установлена подразделом 4.5 настоящей документации.
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РАЗДЕЛ 7. 
ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ 
В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ

[bookmark: форма1][bookmark: _Toc98251753]Форма 1
Фирменный бланк претендента на участие в тендере
«___» __________ 20___ года  №______

[bookmark: _Письмо_о_подаче][bookmark: _Заявка_о_подаче][bookmark: _Toc255987071][bookmark: _Toc263441572][bookmark: _Toc269472558][bookmark: _Toc305665989]ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ (ФОРМА 1)
Изучив извещение о проведении тендера на право заключения договора на поставку ___________________________________(наименование оборудования) на сайте Заказчика www.wpts.vbg.ru и на сайте www.zakupki.gov.ru, документацию по проведению тендера и принимая установленные в них требования и условия тендера, 
______________________________________________________________________, 
(полное наименование претендента на участие в тендере с указанием организационно-правовой формы)
зарегистрированное по адресу ___________________________________________,
(юридический адрес претендента на участие)
предлагает заключить договор на: поставку ______________________________________
                                                                                      наименование  товаров , работ, услуг
в соответствии с технико-коммерческим предложением, графиком поставки товара/выполнения работ/ оказания услуг и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на общую сумму _________ (_____________________________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ (__________________) руб. ___ коп.
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]Срок поставки  товара: _______________.
[bookmark: _Hlt440565644]Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует 60 дней.
Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ (наименование претендента на участие в тендере) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ____________________ (наименование претендента на участие в тендере) банкротом, деятельность ___________________________(наименование претендента на участие) не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____ %____________________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов ______________________________ (наименование претендента на участие в тендере) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.
В случае признания нас победителем тендера мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации по проведению тендера и условиями нашей заявки не позднее 20 календарных дней со дня размещения на ЭТП и официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок/выбора  победителя тендера.
В случае если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель тендера будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по проведению тендера и условиями нашей заявки.
В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по проведению тендера, информация по сути наших предложений в данном тендере представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки:

	№
п/п
	Наименование документа 
[указываются документы, перечисленные в пункте 15 раздела 6 «Информационная карта тендера»]
	№ 
страницы
	Число
страниц

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



___________________________________			___________________________
(Подпись уполномоченного представителя)		                           (Имя и должность подписавшего)
М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных претендентом на участие.
1. Заявку о подаче предложения следует оформить на официальном бланке претендента на участие в тендере. Претендент на участие присваивает заявке о подаче предложения дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
1. Претендент на участие в тендере должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.
1. Претендент на участие должен указать стоимость поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии со Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».
1. Претендент на участие в тендере должен указать срок действия заявки.
1. Претендент на участие должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения претендента на участие в тендере, согласно требованиям пункта 17 раздела 6 «Информационная карта тендера».
1. Заявка о подаче ценового предложения должна быть подписана и скреплена печатью.
[bookmark: _Ref55335821][bookmark: _Ref55336345][bookmark: _Toc57314674][bookmark: _Toc69728988][bookmark: _Toc98251754]
Форма 2
Приложение к заявке от «___» __________ 20___ г. № ____________________

Тендер на право заключения договора на поставку ____________(указать наименование товара)

[bookmark: _Анкета_Претендента_на][bookmark: _Анкета_Участника_процедуры][bookmark: _Toc255987077][bookmark: _Toc305665990]АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ (Форма 2)

Претендент на участие: ________________________________ 
	№
	Наименование
	Сведения о претенденте на участие в тендере

	1. 
	Фирменное наименование (полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. претендента на участие – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	1. 
	Организационно-правовая форма
	

	1. 
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей)
	

	1. 
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для претендента на участие – физического лица
	

	1. 
	Виды деятельности
	

	1. 
	Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
	

	1. 
	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
	

	1. 
	Юридический адрес (страна, адрес)
	

	1. 
	Почтовый адрес (страна, адрес)
	

	1. 
	Фактическое местоположение
	

	1. 
	Телефоны (с указанием кода города)
	

	1. 
	Факс (с указанием кода города)
	

	1. 
	Адрес электронной почты 
	

	1. 
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	1. 
	Размер уставного капитала
	

	1. 
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	1. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета претендента на участие в запросе котировок в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	1. 
	Ф.И.О. руководителя претендента на участие, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона
	

	1. 
	Орган управления претендента на участие в тендере – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой, является предметом настоящего тендера и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	1. 
	Ф.И.О. уполномоченного лица претендента на участие в тендере с указанием должности, контактного телефона, электронной почты 
	


[bookmark: _Toc98251773]
___________________________________	__		___________________________
(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)
М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
0. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных претендентом на участие в тендере.
0. Претендент на участие приводит номер и дату заявки о подаче предложения, приложением к которой является данная анкета участника процедуры закупки. 
0. Претендент на участие в тендере указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).
0. В графе 20 указывается уполномоченное лицо претендента на участие в тендере для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором размещения заказа.
0. Заполненная претендентом на участие в тендере анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
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Приложение к заявке о подаче предложения от «___» __________ 20___ г. № ______


Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных работ
Наименование и адрес Участника Тендера: _________________________________

	№
п/п
	Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения)
	Заказчик 
(наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Описание договора
(объем и состав поставок, описание основных условий договора)
	Сумма договора, рублей
	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам

	1. 
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО за полный год [указать год, например «2016»]
	
	х

	1. 
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО за полный год [указать год, например «2017»]
	
	х

	1. 
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО за полный год [указать год, например «2018»]
	
	х



  ___________________________________                                                    _______________________
[bookmark: _Toc98251776][bookmark: _Toc135134703][bookmark: _Toc155855478][bookmark: _Toc347756861]           (Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)                                                                                  (подпись, М.П.)
Инструкции по заполнению
1.Участник Тендера приводит номер и дату письма о подаче заявки, приложением к которому является данная справка.
2.Участник Тендера  указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
3.В этой форме Участник Тендера  указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям настоящей Документации.
4.Следует указать не менее трех, но не более десяти аналогичных договоров. Участник Тендера может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.
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