[bookmark: _Toc305665966] 
[image: Описание: Описание: Бланк письма]




УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «Выборгтеплоэнерго»
А.В. Кривонос/___________/
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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕНДЕРА  № 30[footnoteRef:1] [1:  Данная процедура - тендер проводится  без использования функционала ЭТП.] 




на дооборудование системы видеонаблюдения котельных АО «Выборгтеплоэнерго» по адресам: ЛО, ВР, г. Выборг, ул. Маяковского, д.5 , ул. Большая каменная, д. 18.







г. Выборг
2019

РАЗДЕЛ 1. 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Тендер - неконкурентная процедура закупки в бумажном виде.
Описание предмета закупки осуществляется без соблюдения требований ч. 6.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ.
1) документация о закупке - комплект документов, содержащий полные сведения и информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения процедуры закупки, правилах подготовки, оформления и подачи заявки на участие в закупке, правилах выбора победителя, а также об условиях заключаемого по результатам процедуры закупки договора;
2) единая информационная система (ЕИС) - совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru);
3) заказчик – Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго» (сокращенное наименование - АО «Выборгтеплоэнерго»);
4) закупка – совокупность действий, осуществляемых заказчиком в установленном настоящим Положением порядке и направленных на обеспечение нужд АО «Выборгтеплоэнерго»;
5) заявка - комплект документов, представляемый лицом для участия в процедуре закупки, документально подтверждающих согласие лица участвовать в процедуре закупки на объявленных заказчиком условиях;
6) коллективный участник закупки – любые несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, либо несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые подали заявку на участие в закупке и соответствуют требованиям к коллективному участнику закупки, установленным заказчиком в соответствии с настоящим Положением;
7) комиссия по осуществлению закупок - коллегиальный орган, образуемый по решению заказчика для проведения процедур закупок и осуществления иных возложенных на нее функций (далее – комиссия);
8) лот - часть объема товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки. Для участия в закупке по каждому лоту представляется отдельная заявка на участие в закупке и предусматривается заключение отдельного договора, если иное не предусмотрено условиями закупки;
9) начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая заказчиком при проведении закупки (при необходимости);
10) неконкурентный способ закупки – закупка, условия осуществления которой не соответствуют условиям, предусмотренным ч. 3 ст.3 Закона № 223-ФЗ;
11) [bookmark: sub_1221]Торги – конкурентный способ закупки, проводимый в форме конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений.
12) оператор электронной площадки – юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение открытых процедур закупки в электронной форме;
13) открытые процедуры закупки – процедуры закупки, в которых может принять участие неограниченный круг лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации;
14) переторжка – особенность проведения процедуры закупки, в которой заказчик предоставляет право всем участникам закупки в установленный срок добровольно повысить рейтинг своей заявки путем снижения первоначальной цены предложения (иных положений заявки), при условии сохранения остальных положений заявки;
15) победитель – участник закупки, который предоставил наилучшее предложение о заключении договора, в соответствии с условиями закупки; 
16) поставщик (исполнитель, подрядчик) -  любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или несколько лиц, выступающих на стороне поставщика, исполнителя, подрядчика, способные на законных основаниях поставить требуемые товары, выполнить требуемые работы, оказать требуемые услуги;
17) предмет закупки - конкретные товары, работы или услуги, которые предполагается поставить (выполнить, оказать) заказчику на условиях, определенных условиями закупки;
18) продукция – товары, работы, услуги;
19) процедура ‑ установленный способ осуществления деятельности или процесса, последовательность действий;
20) рамочный договор - договор, определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения отдельных договоров, подачи заявок одной из сторон или иным образом на основании либо во исполнение рамочного договора;
21) участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые подали заявку на участие в закупке и соответствуют обязательным требованиям к участникам закупки, установленным заказчиком в соответствии с настоящим Положением;
22) чрезвычайное событие - обстоятельства непреодолимой силы, которые нельзя было предусмотреть заранее и которые создают явную и значительную опасность для жизни и здоровья человека, состояния окружающей среды либо имущественных интересов заказчика;
23) эксперт, экспертная организация - физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, обладающие специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства, ремесла, либо юридическое лицо (работники юридического лица должны обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства, ремесла), которые осуществляют на основе договора деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений по вопросам, поставленным заказчиком, комиссией по осуществлению закупок в случаях, предусмотренных настоящим Положением;

РАЗДЕЛ 2.

[bookmark: _Toc378097871][bookmark: _Toc372018454][bookmark: _Toc320092826][bookmark: _Toc319941028] Нормативно-правовое регулирование закупочной деятельности

1. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 223‑ФЗ, Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Положением и действующим законодательством Российской Федерации.
1. В случаях, когда законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами Российской Федерации не урегулированы какие-либо вопросы проведения закупок, АО «Выборгтеплоэнерго» руководствуется  Положением.
1. В случае закупки товаров, работ, услуг стоимостью равной или превышающей размер крупной сделки, согласование закупки заказчиком осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1. Заказчик при осуществлении закупочной деятельности соблюдает требования, установленные законодательством Российской Федерации.
5. В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение такой  системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе более одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению  в единой информационной системе  в соответствии с Федеральным законом № 223‑ФЗ и Положением, размещается  на официальном сайте заказчика – www.wpts.vbg.ru с последующим ее размещением в единой информационной системе  в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.
6. Закупка путем проведения тендера может осуществляться заказчиком для закупок любых товаров, работ, услуг, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) составляет до 40 000 000  рублей.
-Заказчик считает целесообразным для своевременного и полного удовлетворения потребностей организации в товарах, работах, услугах сформировать и разместить в единой информационной системе извещение о закупке и документацию о закупке не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в тендере;
- Описание предмета закупки осуществляется без соблюдения требований ч. 6.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ.
- для заказчика важны несколько условий исполнения договора и осуществляемая закупка товаров, работ, услуг является предметом договора, расторжение которого осуществлено заказчиком в одностороннем порядке, если такой порядок был предусмотрен договором.
[bookmark: sub_381]7. Применение национального режима при осуществлении закупок. В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ Правительство Российской Федерации вправе установить приоритет товаров российского происхождения, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам (услугам), выполняемым (оказываемым) иностранными лицами. При установлении Правительством Российской Федерации приоритета товаров российского происхождения, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам (услугам), выполняемым (оказываемым) иностранными лицами, заказчик учитывает данное решение Правительства Российской Федерации при осуществлении закупок.
РАЗДЕЛ 3. 

Требование к участникам закупки
1. К участникам закупки устанавливаются обязательные требования, в том    числе:
[bookmark: sub_3113]1) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
[bookmark: sub_3114]2) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
[bookmark: sub_3115][bookmark: sub_3117]3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые представлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки;
4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
[bookmark: sub_3118]5) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты.
2. Квалификационные требования, устанавливаются в документации о закупке в зависимости от технических, технологических, функциональных (потребительских) характеристик товаров, работ, услуг, требований, предъявляемых к их безопасности, и/или иных показателей, связанных с определением соответствия участника закупки требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации, нормативными документами АО «Выборгтеплоэнерго» к поставщикам (исполнителям, подрядчикам).
3.  К иным обязательным требованиям относится наличие:
[bookmark: sub_3121][bookmark: sub_3122]1) финансовых ресурсов для исполнения договора; 
[bookmark: sub_3123]2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и/или других материально-технических ресурсов для исполнения договора; 
3) опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг по предмету закупки;
4) деловой репутации;
[bookmark: sub_40546]5) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора;
6) отсутствия просроченной задолженности перед АО «Выборгтеплоэнерго» за 3 года, предшествующие дате размещения извещения о закупке в единой информационной системе;
7) отсутствия неисполненных обязательств перед АО «Выборгтеплоэнерго».
4. Заказчик устанавливает требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом №44 от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5. Заявка должна содержать:
1) наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;
2) копии учредительных документов, копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) выданная не ранее чем за 30 дней до дня размещения извещения о проведении запроса в единой информационной системе:   
-  выписка ЕГРЮЛ (заверенная копия такой выписки), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (заверенная копия такой выписки для индивидуальных предпринимателей;
4) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего  заявку;
5) информация о функциональных и качественных характеристиках (потребительских свойствах) поставляемого товара, качестве выполняемых работ, оказываемых услуг и иная информация об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора (цене лота) и порядке оплаты (в случаях, предусмотренных  документацией, копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, если таковые установлены);
6) оригинал справки из уполномоченного налогового органа, подтверждающей отсутствие непогашенной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период / документы, подтверждающие факт обжалования претендентом наличия указанной задолженности, если решение по жалобе на день рассмотрения заявки на участие в тендере не принято.
- Все без исключения страницы заявки должны быть прошиты и  пронумерованы.
6. Руководством АО «Выборгтеплоэнерго» могут быть утверждены перечни требований к участникам закупки в зависимости от предмета закупки. При наличии утвержденных перечней установление в документации о закупке иных требований не допускается.
7. Не допускается предъявлять к участникам закупки требования, которые не указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, установленные в документации о закупке, применяются в равной степени ко всем участникам закупки.
8. Заказчик вправе до подведения итогов закупки в письменной форме запросить у участников информацию и документы, необходимые для подтверждения соответствия участника, товаров, работ, услуг, предлагаемых в соответствии с заявкой участника закупки, предъявляемым требованиям, изложенным в документации. При этом не допускается изменение и/или дополнение заявок участников закупки.
Заказчик вправе до подведения итогов закупки в письменной форме запросить у государственных и иных учреждений, юридических и физических лиц информацию и документы, необходимые для подтверждения достоверности сведений, представленных в составе заявки участника, а также для подтверждения соответствия участника, предлагаемых им товаров, работ, услуг, требованиям документации.
Заказчик вправе проверять достоверность сведений, информации и документов, содержащихся в заявках участников, путем выездных проверок.
[bookmark: sub_31100]9. Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если заказчик или комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, при условии их установления в документации о закупке, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.
[bookmark: sub_31110]10. Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, и должны быть оформлены в соответствии с требованиями документации о закупке.
11. В случае если несколько юридических лиц либо несколько физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного коллективного участника закупки, обязательные требования к участникам закупки, установленные в документации о закупке, предъявляются к каждому из вышеуказанных лиц в отдельности, за исключением требований, предусмотренных Положением, которые устанавливаются заказчиком в целом к коллективному участнику закупки. Лицо, выступающее на стороне коллективного участника закупки, не вправе участвовать в соответствующей процедуре закупки самостоятельно или на стороне другого участника закупки.
13. В случае если несколько юридических лиц либо несколько физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного коллективного участника закупки, квалификационные требования, предусмотренные Положением и установленные в документации о закупке, предъявляются к коллективному участнику закупки в целом, т.е. таким требованиям должна в совокупности отвечать такая группа лиц, а не отдельно взятое лицо, выступающее в составе группы лиц
14. В случае если на стороне одного коллективного участника закупки выступает несколько лиц, заявка на участие в закупке должна также содержать соглашение лиц, участвующих на стороне коллективного участника закупки, содержащее следующие сведения:
- об их участии на стороне одного участника закупки, с указанием количества товара, объема работ, услуг, подлежащих соответственно поставке, выполнению, оказанию каждым из указанных  лиц в отдельности в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор;
- о распределении между ними сумм денежных средств, подлежащих оплате заказчиком в рамках заключенного с участником закупки договора, в случае, если участником закупки, на стороне которого выступают указанные лица, и Заказчиком по результатам проведения процедуры закупки будет заключен договор. Распределение сумм денежных средств указывается в соглашении в процентах от цены договора, предложенной участником закупки;
- о распределении между ними обязанности по внесению денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке в случае, если в документации о закупке содержится требование об обеспечении такой заявки. Сведения о распределении такой обязанности указываются в соглашении путем определения конкретных сумм денежных средств, которые должны быть перечислены одним или несколькими лицами, выступающими на стороне коллективного участника закупки;
- о предоставляемом способе обеспечения исполнения договора, если заказчиком в документации о закупке предусмотрено несколько вариантов способа обеспечения, и лице (из числа лиц, выступающих на стороне коллективного участника закупки), на которого возлагается обязанность по предоставлению такого обеспечения.

РАЗДЕЛ 4. 
Проведение тендера
Документация подготавливается  в соответствии с требованиями настоящего Положения, Гражданского кодекса Российской Федерации и Закона № 223-ФЗ, и утверждается представителем Заказчика. При этом описание предмета закупки осуществляется без соблюдения требований ч. 6.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ, поскольку тендер не является конкурентной закупкой.

4.1. Извещение о закупке
1. Извещение о проведении тендера должно содержать следующие сведения:
1) Способ закупки,
2) Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика,
3) Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг,
4) Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг,
5) Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;
6) Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, 
7) Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в тендере,
8) Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;
9) Сведения о праве Заказчика вносить изменения в извещение о проведении тендера и тендерную документацию в любое время до истечения срока подачи заявок на участие в тендере, а также отказаться от проведения тендера в любое время до подведения его итогов, если Заказчик оставляет за собой такое право, а также об отсутствии обязанности Заказчика заключать договор по результатам тендера.
Перечень сведений, содержащийся в извещении о проведении тендера, может быть расширен по усмотрению Заказчика.


                4.2. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере.
1. В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении тендера, закупочной Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в закупке.
Участникам закупки, подавшими заявки на участие в тендере, или их представителям, присутствующим на процедуре вскрытия конвертов с заявками, запрещается создавать какие-либо препятствия в работе Комиссии (вступать в переговоры или споры с членами Комиссии и/или с другими присутствующими участниками закупки или их представителями, нарушать общественный порядок, производить фото -, аудио -, видеосъемку, выкрики с мест и т.п.). В случае несоблюдения данного требования участники закупки или их представители, создающие препятствия в работе Комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в тендере, могут быть удалены из зала (помещения) по решению Комиссии.
2. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в тендере подана только одна заявка на участие в тендере или не подано ни одной заявки на участие в тендере признается несостоявшимся.
В случае если на участие в тендере была подана только одна заявка, указанная заявка рассматривается закупочной Комиссией в порядке, предусмотренном для рассмотрения заявок на участие в тендере.

4.3. Порядок рассмотрения заявок на участие в тендере.
1. Закупочная Комиссия рассматривает заявки на участие в закупке на соответствие требованиям, установленным документацией. 
2. Закупочная Комиссия вправе отклонить заявку на участие в закупке в следующих случаях: 
   1) отсутствия в составе заявки на участие в закупке документов, определенных документацией, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупке или о товарах (работах, услугах), на поставку (выполнение, оказание) которых размещается заказ; 
   2) отсутствия обеспечения заявки на участие в закупке, если в документации установлено данное требование; 
   3) наличия в заявке на участие в закупке предложения о цене договора (товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки), превышающего начальную (максимальную) цену договора, установленную документацией; 
   4) несоответствия участника тендера требованиям, указанным в документации, в том числе в случае наличия сведений об участнике тендера в реестре недобросовестных поставщиков; 
   5) несоответствия заявки, поданной участником тендера, требованиям документации о закупке и настоящего Положения;
   6) установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки участника закупки, поданные в отношении данного лота не рассматриваются.
3. Отклонение заявок на участие в тендере по иным основаниям не допускается. 
4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке закупочной Комиссией принимается решение о допуске к участию в закупке участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в тендере, участником тендера или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в тендере. Результаты рассмотрения заявок на участие в тендере отражаются в протоколе подведения итогов тендера.
В случае принятия закупочной Комиссией решения о допуске к участию в закупке и о признании участником закупки только одного участника закупки (в том числе участника закупки, подавшего единственную заявку на участие в тендере) закупочная Комиссия составляет протокол подведения итогов тендера. 
 5. В случае если по результатам проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в тендере закупочной Комиссией принято решение о допуске к участию в тендере и о признании участником закупки только одного участника закупки или об отклонении всех заявок, поданных на участие в тендере, тендер признается несостоявшимся.

4.4. Оценка и сопоставление заявок на участие в тендере (порядок подведения итогов тендера).
1. Закупочная Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в тендере, поданных участниками закупки, признанными участниками тендера. 
2. Оценка и сопоставление заявок (подведение итогов тендера) на участие в закупке осуществляются Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены документацией. Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто процентов.
3. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в закупке Комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок. 

4.5. Заключение договора
1. Победителем тендера признается участник закупки, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в закупке которого присвоен первый номер. Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в тендере отражаются в протоколе подведения итогов тендера. Протокол подведения итогов тендера оформляется в течение 10 календарных дней с даты окончания подачи заявок и размещается Организатором в единой информационной системе не позднее чем через три календарных дня со дня его подписания. 
 В случае признания тендера несостоявшимся, Заказчик вправе:
 1) заключить договор с единственным участником тендера, подавшим заявку на участие в тендере и признанным участником тендера, на условиях, содержащихся в поданной им заявке и документации о закупке. Такой участник обязан передать Заказчику проект договора, подписанный со своей стороны, в течение пяти дней со дня опубликования протокола подведения итогов тендера в единой информационной системе;
 2) провести повторную процедуру закупки, в том числе с изменением условий закупки;
  3) провести закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с настоящим Положением о закупке;
  4) отказаться от проведения закупки. 
2. При непредставлении Заказчику таким участником тендера в установленный срок подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник тендера признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения такого участника тендера от заключения договора денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, не возвращаются.
3. Заказчик вправе отказаться от проведения тендера в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. 
















































[bookmark: _Toc305665986]РАЗДЕЛ 5. 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР № 30-19-Тендер
г. Выборг       		     		                                            «   »                    2019 г.       
АО «Выборгтеплоэнерго», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны,  и    именуемое в дальнейшем  Подрядчик, в лице _______________, действующего на основании _________, с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее по тексту Договор) о ниже следующем:
1. Предмет договора
1.1. По поручению Заказчика, Подрядчик обязуется выполнить монтажные и пусконаладочные работы по установке системы видеонаблюдения (СВ) по адресам: ЛО, ВР, г. Выборг, ул. 1.2. Маяковского, д. 5 , ул. Большая каменная, д. 18. 
1.2.Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную договором цену.
1.3. Объём работ указанный в п. 1.1. определяется Техническим заданием (Приложение №1) к Договору и Локальной смете (Приложение 2).
2. Стоимость  работ и порядок расчета
2.1.Стоимость работ по настоящему договору, согласно прилагаемой  Локальной сметы (Приложение  №2   к настоящему договору), составляет:  _________________________, в т.ч.  НДС 20 % -   руб. ____________________________    и включает в себя стоимость оборудования «СВ», выполненных по договору работ, а так же включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, налоги и пошлины, иные обязательные платежи и расходы, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по Договору.
2.2.  Заказчик производит оплату в течение 180 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ. 
2.3. Расчёты за выполненные работы Заказчик производит путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика или другим способом, не противоречащим действующему законодательству РФ.
2.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.5. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет несет Подрядчик.
3.Сроки выполнения работ
3.1. Подрядчик выполняет работы в течение 15 рабочих дней  с момента подписания настоящего договора.
3.2.Датой исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору считается дата подписания Акта выполненных работ.
4.Срок действия договора
4.1. Договор  вступает в  действие с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
5. Обязанности и права Сторон
5.1.Подрядчик обязуется:
5.1.1. Своими силами выполнить п.1.1. настоящего Договора.
5.1.2.Привлекать субподрядчика для выполнения предусмотренных договором работ только по согласованию с Заказчиком. Обеспечивать контроль за ходом выполнения работ субподрядчиком.
5.1.3.Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работы, до их приёмки Заказчиком по акту.
5.1.4.Обеспечить соблюдение техники безопасности,  охраны труда  и  пожарной безопасности  при выполнении работ.
5.1.5.Немедленно предупредить Заказчика обо всех независящих от него обстоятельствах, которые создают невозможность завершения работы в срок.
5.1.6. По окончанию монтажа провести пуско-наладочные работы.
5.1.7. Провести электроиспытания  смонтированного оборудования с составлением протоколов ( технического отчета).
5.2.Заказчик обязуется:
5.2.1. Осуществлять платежи в соответствии с условиями п. 2.  настоящего Договора
5.2.2.Заказчик вправе во всякое время проверять ход работ и качество исполнения работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.
5.2.3.Произвести окончательные расчеты с Подрядчиком на условиях п. 2. настоящего Договора.
5.2.4.Выполнять другие обязанности, исполнение которых возложено на него законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

6. Гарантия.
6.1. Гарантийный срок на произведенные Подрядчиком в соответствии с настоящим договором работы устанавливается равным 24 месяцам с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ.
6.2. Если в период гарантийной эксплуатации, обнаружатся дефекты, которые препятствуют нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в дополнительно согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения неисправностей.
6.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.
6.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.
6.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.
6.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.
6.7. Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.
7. Ответственность сторон.
    7.1. За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств, стороны несут  ответственность в  соответствии с действующим гражданским законодательством;
    7.2. За нарушение сроков выполнения работ (п.2 Договора) Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.
7.3. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком договорных обязательств Заказчик вправе   направить сведения о нем в реестр недобросовестных поставщиков.
     7.4.  Подрядчик несёт ответственность за качество выполняемых работ и их соответствие установленным нормам и правилам;
     7.5.  Подрядчик гарантирует наличие всех необходимых разрешений для выполнения работ по настоящему Договору, предусмотренных законодательством РФ; 
     7.6. Подрядчик несёт ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих участках работы, за соответствующую квалификацию персонала и соблюдение им правил техники безопасности, противопожарной безопасности  и инструкций по охране труда.
     7.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору, он возмещает Заказчику убытки. Заказчик вправе потребовать взыскания с Подрядчика убытков в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка).
     7.8.  Оплата неустойки не освобождает от исполнения  обязательств или устранения нарушений.
     7.9. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 10 (Десять) % от общей стоимости Договора, указанной в пункте 2.1 Договора, в случае досрочного расторжения Договора в связи с наличием хотя бы одного из следующих обстоятельств: отказ Подрядчика от исполнения своих обязательств; констатация Подрядчиком факта возможности неисполнения в срок и (или) факта иного ненадлежащего исполнения обязательств по Договору; выявление Заказчиком предвидимого нарушения Договора Подрядчиком (возможности неисполнения, ненадлежащего исполнения, в том числе исполнения с нарушением срока).
    7.10. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства субподрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 313 и ст. 403 ГК РФ.
7.11. В случае расторжения договора по вине Заказчика, Заказчик оплачивает Подрядчику все выполненные работы, после подписания акта выполненных работ.
7.12. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
			8. Особые условия
    8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором применяются нормы законодательства РФ.
    8.2. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.
    8.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Арбитражным судом СПб и ЛО в установленном порядке.
    8.4.  Претензионный порядок разрешения споров обязателен. 
    8.5.  Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.
    8.6. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.
    8.7. В случае изменения реквизитов, стороны обязуются в течение 1 календарного дня письменно уведомить друг друга о внесенных изменениях.
9. Приложение к договору

10.1.  Техническое задание (Приложение № 1).
10.2.  Смета выполнения работ (Приложение № 2).
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
	ПОДРЯДЧИК:


Генеральный директор

_______________  /                       ./ 
М. П. 
	ЗАКАЗЧИК:
АО «Выборгтеплоэнерго»
Юридический адрес: 188800,Россия, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Сухова,2
тел:  (81378)214-83,2-55-75
ИНН 4704062064     КПП 470401001
ОГРН 1054700176893; ОКВЭД 35.30.14, 40.30.3, 40.30.4,  40.30.5, 40.10.2, 40.10.5, 40.10.14, 40.10.44, 45.21.1, 74.20.12, 45.21.4, 60.24.1, 60.24.2, 63.12.21, 70.20.2, 45.33, 45.34, 45.33  ОКПО 75115131;
Расч.счет: № 40702810055390000440 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"
БИК 044030653                          
Кор.счет № 30101810500000000653

Генеральный директор______________  / Кривонос А.В./
М. П. 







Приложение № 1 к договору № 30-19-тендер от __________
Техническое задание

1. Предмет и цель закупки:
Дооборудование системы видеонаблюдения. 
Основная цель дооборудования СВ является дооснащение системой безопасности путем установки камер видеонаблюдения. В результате дооснащения СВ должны быть созданы условия для повышения эффективности процесса охраны объекта за счет:
· обеспечения круглосуточного дистанционного визуального контроля за удаленными от поста охраны участками территории объекта;
· контроль прохода в здание;
· выявления фактов противоправных действий на ранних стадиях их совершения;
· обеспечения оперативного реагирования на противоправные действия на территории объекта;
· контроля, анализа и последующего разбора нештатных ситуаций;
· повышения защищенности и сохранности объекта.
2. Объект Заказчика –  Котельные АО «Выборгтеплоэнерго», расположенные по адресам: ЛО, ВР, г. Выборг, ул. Маяковского, д. 5 , ул. Большая каменная, д. 18.
3. Краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг.
a. Термины и определения, используемые в настоящем Техническом задании:
- Адрес электронной почты Заказчика – адрес электронной почты организации - заказчика в _______________________
- 	Видеокамера – по ГОСТ Р 51558-2014;
- Комплект рабочей документации – комплект текстовых и графических материалов, включающий в себя основной комплект рабочих чертежей, ссылочные и прилагаемые документы, содержащий необходимую и достаточную информацию для производства монтажных и пусконаладочных работ по оснащению объекта Заказчика системой видеонаблюдения в соответствие с требованиями настоящего Технического задания;
· Система видеонаблюдения – по ГОСТ Р 51558-2014;
b. Сокращения и аббревиатуры, используемые в настоящем Техническом задании:
· АРМ – автоматизированное рабочее место;
· ВК – видеокамера;
· КМС – Корпоративная мультисервисная сеть Правительства Москвы;
· РД – рабочая документация;
· ОВН – объект (объекты) видеонаблюдения;
· ПО – программное обеспечение;
· СВ – система видеонаблюдения;
· 	СКС – структурированная кабельная сеть;
· СНиП – строительные нормы и правила;
· СП – свод правил.СанПиН – санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;

4. Перечень выполняемых работ и услуг.
a. Подрядчик обязан выполнить за свой счет, своими силами и средствами, в том числе доставку и разгрузку со своего склада  оборудования СВ, а также выполнить монтажные и пусконаладочные работы  на объекте Заказчика согласно Приложению №1«Локальная смета».
Подрядчик обязан выполнить работы по подключению СВ в соответствие с Регламентом.
Место монтажа и пуско-наладки СВ –  ЛО, ВР, г. Выборг, ул. Маяковского, д. 5 , ул. Большая каменная, д. 18. 
Наименование и характеристики монтируемого оборудования - согласно Приложению №2 «Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках оборудования». Поставляемое оборудование должно быть нового производства не ранее 2018 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям, ГОСТам (ТУ), санитарно-эпидемиологическим требованиям и удостоверениям соответствия. Оборудование по своим характеристикам должно соответствовать всем требованиям Заказчика, указанным в настоящем Техническом задании. На поставляемому оборудованию должно быть отчетливо видна маркировка, содержащая: товарный знак предприятия-изготовителя; условное обозначение; год выпуска. техническая документация (паспорт, сертификат соответствия системы ГОСТ Р, руководство по эксплуатации и т.д.)  должна быть выполнена на русском языке или иметь перевод на русский язык.
Расположение оборудования СВН на объекте Заказчика – согласно Приложению 1 к настоящему Техническому заданию. Количество монтируемого оборудования – согласно Приложению №1 (Локальная смета) к 	настоящему Техническому заданию.

· Система видеонаблюдения (СВ):
- Оборудовать IP-камерами помещения и периметр здания.  Видеокамеры должны обладать характеристиками достаточными для идентификации личности, действий технического персонала и предупреждения возможных неправоправных действий со стороны потенциальных нарушителей правопорядка, а также для общего контроля за ситуацией в здании (антитеррористическая защищенность, пожарная безопасность).
- Видеорегистратор должен работать под управлением программного обеспечения ЛИНИИ, принятому и используемому на объектах КОТЕЛЬНЫХ, с возможностью интеграции в общую систему СВ.
-Видеорегистратор расположить в отдельном помещении, доступ в данное помещение должен быть строго ограничен.
- Создать удаленное, автоматизированное рабочее место оператора системы на посту охраны, с выводом только IP-камер наблюдения расположенных по периметру здания, в коридорах, и на входных группах (антитеррористическая защищенность, пожарная безопасность).
- Права и уровни доступа к системе жестко разграничить между операторами.
- Предусмотреть возможность удаленного доступа к просмотру архива и видеотрансляции в режиме реального времени.

b. Монтажные работы, необходимые для введения СВ в эксплуатацию, включают в том числе следующее:
· прокладка кабельных трасс, информационных розеток;
· монтаж кабельных линий от мест размещения ВК до мест размещения коммутационного оборудования, включая: монтаж коробов, монтаж гофрированных труб, укладка кабелей в короба и гофрированные трубы, монтаж телекоммуникационных розеток и разъемов;
· монтаж кабельных линий от мест размещения коммутационного оборудования до мест размещения серверного оборудования Заказчика, включая: монтаж коробов, монтаж гофрированных труб, укладка кабелей в короба и гофрированные трубы, монтаж телекоммуникационных розеток и разъемов;
· маркировка кабельных линий;
· подключение оборудования к кабельным линиям;
· сборка и монтаж телекоммуникационных шкафов (стоек);
· установка в телекоммуникационные шкафы (стойки) коммутационных панелей (патч-панелей), коммутаторов, видеосерверов, АРМ, модулей вентиляторных, панелей электропитания, кабельных органайзеров и иного оборудования СВ;
· монтаж и маркировка кабельных соединений в телекоммуникационных шкафах;
· установка АРМ на рабочих местах операторов;
· коммутация оборудования СВ;
· монтаж оборудования СВ;
· подключение устанавливаемого оборудования к электросети здания, включая прокладку электрических кабелей от телекоммуникационных шкафов к электрическим щитам, подключение электрических кабелей к электрическим щитам, установка электрических розеток, автоматов защиты.
c. Пусконаладочные работы, необходимые для введения оборудования СВ в эксплуатацию, включают в том числе следующие:
· тестирование смонтированных кабельных линий;
· настройка сцен обзора ВК (направлений и углов обзора) в соответствие с требованиями Заказчика;
· настройка (конфигурирование) ВК, в том числе: настройка сетевых параметров ВК; конфигурирование прав доступа к ВК; настройка синхронизации системного времени ВК с видеосервером; настройка параметров видеопотоков с ВК в соответствии с требованиями Технического задания; настройка параметров аудиопотоков с ВК (при необходимости); настройка отображения в видеопотоках текущей даты, текущего времени, идентификатора видеокамеры;  настройка параметров изображений с ВК (яркость, контраст, и др.); настройка режимов обработки изображений: DNR, BLC, WDR и др.; настройка режимов работы PTZ-видеокамер (режимы патрулирования, наборы предустановленных параметров – пресеты, при необходимости, в соответствие с требованиями Заказчика); создание и передача Заказчику архивных копий конфигурационных файлов; 
· настройка (конфигурирование) коммутаторов, создание и передача Заказчику архивных копий конфигурационных файлов;
· настройка (конфигурирование) видеосервера и установленного на них программного обеспечения в соответствии с требованиями Технического задания, в том числе: настройка (конфигурирование) операционной системы; настройка сетевых параметров; конфигурирование прав пользователей (групп пользователей) в соответствие с требованиями Заказчика; настройка синхронизации системного времени с серверами точного времени; настройка серверного ПО видеонаблюдения: конфигурирование каналов передачи видеопотоков от ВК; настройка параметров записи видеоизображений в архив, настройка профилей отображения информации на мониторах АРМ операторов в соответствие с требованиями Заказчика; настройка режимов работы PTZ-видеокамер (режимы патрулирования, при необходимости, в соответствие с требованиями Заказчика); настройка подключения мобильных клиентских устройств; создание и передача Заказчику архивных копий конфигурационных файлов;
· настройка (конфигурирование) АРМ и установленного на них программного обеспечения в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, в том числе: настройка (конфигурирование) операционной системы; настройка сетевых параметров; конфигурирование прав пользователей (групп пользователей) в соответствие с требованиями Заказчика; настройка синхронизации системного времени с видеосервером; настройка клиентского ПО видеонаблюдения: настройка профилей отображения информации на мониторах в соответствие с требованиями Заказчика; настройка оповещений о тревожных событиях;;
· проведение параметрического тестирования кабельных трасс;
· настройка (конфигурирование) зон обнаружения, сценариев запуска тревожных событий;
· проведение приемо-сдаточных испытаний СВ с проведением комплексной проверки ее функционирования, передача СВ в эксплуатацию Заказчику.
В целях введения СВ  в эксплуатацию Подрядчик обязан выполнить за свой счет, своими силами и средствами следующие  работы: 
-   Провести обследование объекта Заказчика с целью уточнения планов расположения оборудования и  кабельных трасс (проводок) СВ.
-   Разработать и согласовать с Заказчиком исполнительную документацию, включающей в себя:
· Общее описание системы;
· Планы расположения оборудования и проводок;
· Прилагаемые документы, включая:
· Спецификацию оборудования, изделий и материалов;
· Акты входного контроля всех применяемых материалов.
· Инструктаж пользователей Заказчика по эксплуатации оборудования СВ по назначению.
5. Общие требования к работам, услугам. 
0. Персонал, осуществляющий строительно-монтажные и пусконаладочные работы на объекте Заказчика, должен иметь разрешительные документы (допуски) на право проведения данного вида работ.
0. По окончанию монтажных и пусконаладочных работ Подрядчик обязан вывезти за пределы объекта Заказчика принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструмент, материалы, а также образовавшийся в ходе работ строительный мусор.
0. По окончании монтажных и пусконаладочных работ Подрядчик обязан устранить повреждения покрытий, конструкций, оборудования и другие повреждения объекта Заказчика, если таковые возникли в процессе монтажа и пусконаладочных работ по вине Подрядчика.
1. Сроки и график выполнения работ.
1. [bookmark: _GoBack]Срок начала выполнения работ – в течении 15 рабочих  дней с момента заключения контракта .
· Проведение обследования объекта Заказчика с целью уточнения планов расположения оборудованияи кабельных трасс (проводок);
· Разработка исполнительной документации; 
· Поставка оборудования и материалов;
· Выполнение монтажных и пусконаладочных работ, разработка исполнительной документации; 
· Проведение мероприятий по подключению и пуско-наладки СВ ;
· Приемка Заказчиком товара, результатов монтажных и пусконаладочных работ, рабочей и исполнительной документации СВ.
1. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, последовательность выполнения работ.
2. Подрядчик обязан выполнить монтажные, пусконаладочные и сопутствующие работы, предусмотренные п. 4 настоящего Технического задания, в следующем порядке:
0. Проведение обследования объекта Заказчика с целью уточнения планов расположения оборудования и кабельных трасс (проводок) осуществляется с выездом представителя Подрядчика на объект Заказчика. Обследование проводится с участием представителя Заказчика. Уточнение мест размещения оборудования и кабельных трасс осуществляется представителем Подрядчика путем их нанесения на предоставленные Заказчиком поэтажные планы зданий и планы земельных участков (при необходимости). Места размещения оборудования и кабельных трасс согласовываются с Заказчиком.
0. Разработка Подрядчиком рабочей документации в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, согласование рабочей документации с Заказчиком.
Рабочая документация должны предусматривать использование оборудования, соответствующего требованиям настоящего Технического задания. 
Подрядчик доставляет товар собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Подрядчиком собственными техническими средствами или за свой счет.
0. Монтажные и пусконаладочные работы, необходимые для введения СВ в эксплуатацию, осуществляются Подрядчиком в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, действующих нормативных документов, технической документации производителей поставляемого оборудования и ПО, Локальной сметы – Приложение 2 к настоящему Техническому заданию.
При выполнении монтажных и пусконаладочных работ Подрядчик обязан:
· выполнить монтаж сетевых видеокамер, в соответствие с требованиями Заказчика, разработанной Подрядчиком рабочей документацией;
· выполнить установку, настройку и программирование систем;
· выполнить подключение к видеосерверу устройство отображения информации клавиатуры и манипулятора типа «мышь»;
· выполнить подключение видеосервера к панелям электропитания;
· сетевой коммутатор установить в шкаф телекоммуникационный;
· выполнить подключение сетевых коммутаторов к панелям электропитания;
· выполнить параметрическое тестирование кабельных трасс. Параметрическое тестирование должно включать: тестирование правильности подключения; измерение длины кабеля; измерение перекрестных наводок;
· комплекс пусконаладочных работ должен включать: конфигурирование базовых параметров работы видеокамер, оконечных устройств; установку сетевых адресов; установку параметров передачи данных; создание архивных копий конфигурационных файлов;
· выполнить комплекс пусконаладочных работ с сетевым коммутатором. Комплекс пусконаладочных работ должен включать: конфигурирование базовых параметров работы сетевого оборудования; установку сетевых адресов; установку параметров обеспечения качества связи; создание архивных копий конфигурационных файлов;
· выполнить настройку и конфигурирование операционных систем и сервисных прикладных программ видеосервера;
· выполнить комплекс пусконаладочных работ с программным обеспечением видеонаблюдения видеосервера. Комплекс пусконаладочных работ должен включать: установку программного обеспечения; конфигурирование режимов работы: записи, отображения, воспроизведения; настройку политики доступа и разграничения прав; создание интерактивной карты помещений; настройку профилей отображения информации;
· выполнить комплекс пусконаладочных работ с АРМ. Комплекс пусконаладочных работ должен включать: конфигурирование операционных систем и сервисных прикладных программ; установку и конфигурирование клиентского программного обеспечения видеонаблюдения и охранной сигнализации;
· провести настройку и конфигурирование, в том числе установку специализированного программного обеспечения обработки информации и контроля, конфигурирование его работы в соответствии с заданными режимами;
· выполнить комплексную пуско-наладку системы видеонаблюдения. Комплекс пусконаладочных работ должен включать: проверку совместного функционирования сетевых видеокамер, сетевых коммутаторов, серверного оборудования, автоматизированных рабочих мест, серверного и клиентского программного обеспечения видеонаблюдения, как единой автоматизированной системы; проверку на соответствие заданным параметрам работы источников бесперебойного питания; пультов управления камерами; 
0. Разработка Подрядчиком исполнительной документации в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.
2. Заказчик организует приемку работ в соответствии с требованиями Контракта.
2. В цену Контракта должны входить все необходимые расходы, в том числе: стоимость расходных материалов, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж и пусконаладка предоставляемого товара, разработка исполнительной документации, все таможенные сборы, таможенное оформление и страхование (при необходимости).
2. Оплата оказанных услуг осуществляется в соответствии с условиями Контракта. 
2. Результатом выполнения работ  по монтажу системы является ввод в эксплуатацию СВ на объекте Заказчика, выполнение всех требований к работам, к оборудованию СВ в целом и его составным частям согласно требованиям Договора, настоящего «Технического задания»  и «Локальной сметы».

Приложение № 1 к Техническому заданию 

СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБОРУДОВАНИЯ 
Дооборудование системы видеонаблюдения котельных АО «Выборгтеплоэнерго» по адресу: ЛО, г. Выборг, ул. Маяковского, 5, ул. Большая каменная, д. 18 
	№
	Наименование оборудование
	Технические характеристики

	1
	Видеорегистратор мультиформатный 16-канальный Линия XVR 16 H.265
	Линия XVR 16 H265 16-канальный мультиформатный StandAlone видеорегистратор. Поддержка HD-TVI, AHD, CVI, CVBS и IP.H,265, экранный интерфейс
Количество каналов записи видео - 16
Количество каналов воспроизведения видео - 16
Количество каналов аудио - 8
Количество жёстких дисков - 2
Разрешение записи -8 Мп
Максимальная cкорость записи видео - 400 к/с на систему
Тревожные входы/выходы - Нет
Видеовыход - VGA+HDMI
Детекторы - 27 детекторов ПО ЛИНИЯ
Видеоаналитика - Поддерживается
Возможность подключения внешних устройств USB
Тип - Регистраторы универсальные (5 в 1)
Класс  - Профессиональные

	2
	APIX MiniBullet / M4 (II)
	Матрица 1/3'' OmniVision OV4689 CMOS 4M , максимальное разрешение 4 Мпикс, 20 кадров/сек. ,фиксированный объектив 2,8 мм с обзором 104° 
ИК-подсветка дальностью до 30 м, компактный уличный корпус (IP67) , рабочая температура  от –40°С до +55°С , питание 12 В пост. / PoE (IEEE802.3 af)

	3
	APIX Bullet / M4 AF
	Матрица 1/3'' OmniVision OV4689 CMOS 4M , процессор HiSilicon 3516D , максимальное разрешение 4 Мпикс (2592 x 1520), скорость потока:  
- 20 кадров/сек. при разрешении 4 Мпикс. (2592 х 1520) 
- 25 кадров/сек. при разрешении 2560 х 1440 и ниже, моторизированный объектив 2,8 – 12 мм с автофокусировкой, аппаратная система WDR двойного сканирования (120dB), адаптивная ИК-подсветка дальностью до 30 м, рабочая температура от –60°С до +60°С,  питание 12 В пост. / PoE.


	4
	Адаптер на трубу APIX TubePlate / S
	Адаптер для монтажа на трубу видеокамер
серий APIX ZBullet / S2 и APIX Bullet / M. Установка только с распределительной коробкой APIX JBox / S.


[image: ]


	5
	Beward B-400x310x120-FSD8 монтажный шкаф
	Электромонтажный шкаф со встроенным неуправляемым 8-портовым коммутатором и блоком питания, предназначен для защиты от неблагоприятных воздействий окружающей среды размещенного в нем оборудования системы видеонаблюдения. Предназначен для подключения IP-видеокамер при их уличном размещении. Благодаря встроенному коммутатору, может быть использован как промежуточный шкаф, если расстояние между камерами превышает 100 м. Электромонтажный шкаф позволяет монтировать оборудование видеонаблюдения для эксплуатации в условиях перепадов температур в диапазоне от -40 до +50 °С. Герметичное исполнение шкафа и наличие гермовводов, вертикально расположенных на нижней стенке, позволяют надежно защитить рабочий объем электромонтажного шкафа от влаги, пыли и других неблагоприятных воздействий внешней среды, а так же обеспечивают быстрое и удобное подключение в штатном режиме на объекте. В электромонтажном шкафу установлено термореле с системой обогрева, включающейся и выключающейся автоматически при заданной температуре, пакетный выключатель для коммутации напряжения 220 В, розетка для подключения блоков питания аппаратуры, 8-портовый неуправляемый коммутатор, работающий на скоростях 10/100 Мб/с с автоопределением скорости и кросс-кабеля. Шкаф с двумя DIN-рейками, закрывается трехгранным ключом. Монтажный шкаф с системой микроклимата, IP54, от -40 до +50°С, встроенный 8-портовый коммутатор 10/100 Мбит/с, блок питания, габариты 400 х 310 х 120 мм. Питание 220 В (AC), вес 6 600 г.

	6
	APIX JBox / S распределительная коробка

	Распределительная коробка для монтажа видеокамер
серий APIX ZBullet / S2 и APIX Bullet / M

[image: ]

	7
	Медиаконвертер GIGALINK GL-MC-UTPF-SC1F-18SM-1310-N
	Тип – медиаконвертер, назначение - преобразование интерфейсов, Интерфейсы - 1000BaseT, 1000Base-SX. Дальность передачи сигнала по одномодовому оптоволокну – 20 км. При использовании витой пары категории 5e, этот параметр составляет 100 метров. Для присоединения кабелей выделены разъемы RJ-45 и SC. WDM (для приема и передачи данных по одному оптоволоконному кабелю)

	8
	Коммутатор D-Link DGS-1008P/B1A
	Коммутатор , вид неуправляемый , метод коммутации – Store and forward, размещение – настольный, базовая скорость передач – 10/100/1000 Мбит/сек, общее кол-во портов коммутатора – 8 , кол-во портов 100 мбит/сек – 8, кол-во портов 1Гбит/сек – 8 , поддержка PoE – есть, количество портов PoE – 4 , количество портов SFP – портов – нет , размер таблицы MAC адресов – 4096, внутренняя пропускная способность – 16 Гбит/сек , скорость обслуживания пакетов – 11,9 Мpps, буфер пакетов – 192 Кбайт. Поддержка стандартов - IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, ANSI/IEEE 802.3 NWay, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet. Рабочая температура от 0°С до +50°С, рабочая влажность от  0% до 95 %, , без конденсата. Габариты 190х120х38 мм, вес 0,590 кг

	9
	Коммутатор D-Link DGS-1005D
	Коммутатор , вид неуправляемый , метод коммутации – Store and forward, размещение – настольный/настенный,  базовая скорость передач – 10/100/1000 Мбит/сек, общее кол-во портов коммутатора – 5 , кол-во портов 100 мбит/сек – 5, кол-во портов 1Гбит/сек – 5 , поддержка PoE – нет, размер таблицы MAC адресов – 8000, внутренняя пропускная способность – 10 Гбит/сек, буфер пакетов – 8 Кбайт. Поддержка стандартов -IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3x Flow Control, ANSI/IEEE 802.3 NWay, IEEE 802.3ab 1000Base-T. Поддержка протоколов - CSMA/CD. Автоопределение MDI/MDIX. Рабочая температура от 0°С до +40°С, рабочая влажность от  10% до 90%, , без конденсата. Габариты 100х140х32 мм, вес 0,210 кг

	10
	Труба профильная квадратная 100х100х4
	Предназначена для использования в качестве элементов различных конструкций – строительных лесов, ограждений, опор, колонн и перекрытий, для создания прочных каркасов и т.д. Марка стали Ст3 ( сталь углеродистая обыкновенного качества) , L – 6 м., толщина – 4 мм, размер 100х100 , допуск по толщине стенки от – 21,0% до +12,5%.

	11
	Трос 3мм
	Материал изделия– сталь углеродистая, покрытие - цинк, диаметр – 3 мм.

	12
	Талреп DIN1480 крюк-кольцо ZN M 8
	Материал изделия – сталь углеродистая, тип изделия – талреп крюк-кольцо, резьба - метрическая, покрытие- цинк , диаметр  - М8. 

	13
	Зажим стальной 4мм Duplex для троса оцинкованный
	Материал изделия – сталь углеродистая, тип изделия – зажим для троса, резьба - метрическая, покрытие- цинк , диаметр  - 4 мм.

	14
	Стяжка кабельная черная
	Материал изделия – нейлон, длина – 200 мм, ширина - 2,5 мм Диапазон рабочих температур от - 40°С до +85°С, цвет черный 

	15
	Анкерные зажимы АN-500 для кабелей типа «8» с вынесенным стальным тросом
	Длина петли от корпуса до коуша, 25 см. Размеры корпуса без тросика, 65х55х27 мм. Максимальный внешний диаметр несущего провода – 2 - 6 мм, минимальная разрушающая нагрузка – 3 кН, материал корпуса – сплав алюминия+ ультрафиолетовый полимер, клинья- сплав цинка, вес – 0,105 кг.

	16
	Узел крепления поддерживающий УК-ОК-01
	Узел крепления УК-ОК-01используется для поддерживающего крепления оптического кабеля типа FTTH и FTTHS при помощи анкерного натяжного зажима типа ASM-FTTH или ODWAC-22 на промежуточных опорах ВЛ, городского электрохозяйства (уличного освещения, наземного электротранспорта), элементах зданий и сооружений. Удобная конструкция УК-ОК-01 позволяет прикреплять его на деревянных, бетонных и металлических опорах столбах при помощи ленты из нержавеющей стали типа С201 и скреп монтажных типа НС-20-T. Максимальное допустимое усилие 1.5 кН. Габаритные размеры: 67мм ×65мм ×60мм Пазы для ленты от 19 до 30мм. Диаметр прутка: 8 мм 1 отверстие диаметром 23мм. Материал: сталь
Толщина стали - 2 мм.

	17
	Труба гофрированная ПНД легкая безгалогенная стойкая у ультрафиолету зонд д20
	Тип изделия- труба гофрированная , степень защиты – IP 66, заземление не требуется , диаметр внутренний 14,1 мм , диапазон рабочих температур от -55°С до +90°С. Цвет- черный , материал изделия –полиэтилен, наличие протяжки –да, диаметр внешний – 20 мм.

	18
	Скоба металлический  однолапковый 16 
	Держатель оцинкованный односторонний , материал изделия – сталь , тип изделия –скоба ,масса – 0,00349 кг, крепление –винтовое, диаметр – 16 мм, климатическое исполнение – УХЛ 1, стойкость к ультрафиолету – устойчив (в соответствии с ГОСТ Р 20.57.406-81, метод 211-1), не содержит галоген. 

	19
	Кабель витая пара FTP 4pair, Cat5е, Out, PE 
	Кабель NETLAN F/UTP 4 пары, Кат.5e (Класс D), 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), внешний, черный, диапазон температур – хранение от -40°С до +60°С , прокладка от -10°С до +50°С, эксплуатация -40°С до +60°С, конструкция – FTP, количество пар кабеля- 4 , материал проводников – медь, тип проводников кабеля – одножильный, диаметр проводников кабеля  – 0,47±0,005 мм, материал внешней оболочки кабеля – полиэтилен (РЕ), диаметр внешней оболочки кабеля  -  6,0±0,3 мм, прогонная масса кабеля – 31,1±0,5 кг/км, применение – для внешней прокладки, растягивающее усилие – не более 80, защитная пленка - полиэстер (РЕТ).

	20
	ОПД-1х4А/2М-4 (медь сечение 2,5мм)
	Центральный силовой элемент - стеклопластиковый стержень. Оптические волокна одномодовые стандартные, соответствующие рекомендации G.652D, окрашенные. Гидрофобный заполнитель - полибутилентерефталат. Медная жила сечением 2,5мм² (диаметр 1,8мм.) Цвет изоляции жилы – синий и коричневый. Оптические модули и медные жилы скручены вокруг центрального силового элемента, межмодульное пространство заполнено гидрофобным заполнителем либо используется обмотка водоблокирующей нитью и лентой. Периферийный силовой элемент - стальной трос. Наружная оболочка из полиэтилена высокой плотности. Стойкость к осевому кручению - угол закручивания ±180º при нагрузке 100Н и длине – 2 метра, условия транспортирования и хранения  от -50 °С до +50 °С, условия прокладки - от -10 °С до +50 °С, допустимое растягивающее усилие - 4,0 кН, допустимое раздавливающее усилие - 0,5 кН/cм.

	21
	Выключатель автоматический однополюсный 6А C ВА47-29 4.5кА
	Тип изделия – выключатель автоматический, исполнение – стационарное, количество силовых полюсов -1 , номинальное напряжение – 220 В, характеристика электромагнитного расцепителя – С , номинальная отключающая способность - 4,5 кА (АС) , номинальный ток – 6 А,  способ монтажа –DIN-рейка, количество модулей – 1, степень защиты – IP20, масса – 0,095 кг, габаритные размеры 80х18х75мм, тип расцепителя – тепловой , электромагнитный, род тока – переменный (АС) , диапазон рабочих температур – от -40°С до +50°С, передельно отключающая способность  - 4,5 кА, максимально сечение подключаемого кабеля -  25 мм2, климатическое исполнение - УХЛ4, 

	22
	Щит распределительный навесной ЩРн-П-2 IP20 пластиковый белый без двери КМПн 1/2
	Тип изделия – ящик распределительный , наличие замка- нет, Материал изделия –пластик, способ монтажа – навесной , цвет –белый, количество модулей DIN – 2, габаритные размеры – 133х44х58 мм, масса – 0,047 кг,  номинальный ток – 63 А, номинальное напряжение – 380 В, диапазон рабочих температур от -20°С до +80°С, степень защиты – IP20. 

	23
	Разъём RJ-45 UTP для кабеля категории 5Е
	Максимальный ток нагрузки – 1.5 А, материал жилы – медь, наличие - U/UTP

	24
	Адаптер проходной TWT-SC-AM-MM

	Тип – проходной адаптер, разъемы – MM, SC.

	25
	Пигтейл Оптический (Pigtail), SC/UPC, SM, simplex 1.5 meters, 0.9 PVC
	Пигтейл оптический представляет собой шнур монтажного типа. Он активно применяется для обработки краевых частей волокна с помощью особого сплайса или же сварки. Данный вид пигтейла является куском оптоволокна в специальной буферной оболочке, диаметр которой составляет девять миллиметров. С одной стороны шнура находится коннектор.Тип разъемов: SС Тип волокна: Singlemode (Одномод). Тип шнура: Simplex Уровень обратного отражения: 55дБ.Буфер: 0,9/3мм.





Заказчик:                                                                                              Подрядчик:
Генеральный директор
АО «Выборгтеплоэнерго»
__________Кривонос А.В.





ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ТЕНДЕРА

Следующие условия проведения тендера являются неотъемлемой частью настоящей документации, уточняют и дополняют положения разделов 1-5 документации по проведению тендера:
	№ п/п
	Наименование п/п
	Содержание

	1.
	Вид и предмет закупки
	Вид закупки: тендер проводится без использования функционала ЭТП.
Предмет тендера:  Выполнение работ по дооборудованию системы видеонаблюдения котельных АО «Выборгтеплоэнерго» по адресам: ЛО, ВР, г. Выборг, ул. Маяковского, д.5 , ул. Большая каменная, д. 18. 
Состав товаров, объем работ, услуг определен в разделе 8 «Техническое задание».

	2.
	Срок выполнения работ, оказания услуг
	15 рабочих дней с момента подписания договора

	3.
	Условия оплаты 

	Заказчик производит оплату после подписания акта выполненных работ, в течение 180 календарных  дней. 

	4.
	Количество лотов
	1

	5.
	Заказчик
	АО «Выборгтеплоэнерго» 
Место нахождения: Россия, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Сухова, д. 2
Почтовый адрес:188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д. 2.
Контактное лицо по процедуре тендера:
e-mail: marina.makarova1971@mail.ru Макарова Марина Александровна (81378) 33363;
Киселев Дмитрий Викторович 21742.

	6.
	Информационное обеспечение проведения процедуры тендера
	Настоящая документация размещена на официальном сайте: www.zakupki.gov.ru и на сайте АО «Выборгтеплоэнерго»: www.wpts.vbg.ru
 Заказчика вправе вносить изменения в извещение о проведении тендера и тендерную документацию в любое время до истечения срока подачи заявок на участие в тендере, а также отказаться от проведения тендера в любое время до подведения его итогов, а также  обязанность Заказчика заключать договор по результатам тендера. 

	7.
	Дата опубликования извещения о проведении тендера 
	«10» октября 2019 года

	8.
	Начальная (максимальная) цена договора (включает НДС)
	Начальная (максимальная) цена контракта составляет 
853 224 (Восемьсот пятьдесят три тысячи двести двадцать четыре) рублей 14 копеек в т. ч. НДС 20%.
Данные получены на основании исследования рынка путем анализа расчетов организаций, представляющих функционирующий рынок.

	9.
	Официальный язык тендера
	Русский

	10.
	Валюта тендера
	Российский рубль

	11.
	Размер и валюта обеспечения заявки на участие в тендере
	Не требуется 


	12.
	Требования, предъявляемые претендентам на участие в тендере
	Определены в разделе 3 настоящей документации


	13.
	Требования к товару, работам, услугам 
	Требования к поставляемому товару, работам, услугам приводятся в разделе 8 «Техническое задание» 

	14.
	Документы, включаемые претендентом на участие в тендере  в состав заявки на участие в тендере
	Документы, указанные в разделе 3 настоящей документации, а так же в п. 15 Информационной карты:



	15.
	Состав заявки на участие в тендере и порядок размещения документов в составе заявки
	 В состав заявки на участие в запросе предложений должны входить следующие документы:
1.​ Заявка на участие в  запросе предложений ( Форма 1)  ; 
2. Смета ,  сформированная в  автоматизированной сметной программе «Сметный калькулятор» по расценкам ТЕР ЛO 2001; 
3. Справка о наличии кадровых ресурсов Участника оценивается по следующим параметрам:
- количество ключевых сотрудников участника ответственных за оказание услуг, имеющих удостоверение по профессии «рабочий люльки подъемника (вышки)» с присвоенной квалификацией «рабочий люльки» и допуск к работам в электроустановках напряжением до 1 кВ с подтвержденной группой электробезопасности не менее III группы (не менее 4 человек);
Подтверждением кадровых ресурсов будет является форма СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах»  за предыдущий месяц .
4.Копии удостоверений сотрудников,
имеющих удостоверение по профессии «рабочий люльки подъемника (вышки)» с присвоенной квалификацией «рабочий люльки» и допуск к работам в электроустановках напряжением до 1 кВ с подтвержденной группой электробезопасности не менее III группы.

4.​ Документы, указанные в пункте 14 раздела 6 «Информационная карта» 
В случае если в разделе 7 настоящей документации «Образцы основных форм документов, указанных в заявке», содержатся соответствующие формы, такие формы обязательны к использованию претендентом на участие в запросе котировок.

Конверт должен:
- быть адресован Заказчику (указывается адрес Заказчика);
- содержать наименование и почтовый адрес Участника размещения заказа для того, чтобы можно было вернуть заявку на участие в тендере, если она будет объявлена опоздавшей;
- содержать название предмета закупки и его номер в соответствии с извещением и слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО…" (указать время и дату, указанные в информационной карте). После этого конверт должен быть опечатан и надежно запечатан.
Если конверт не запечатан и не маркирован в соответствии с вышеуказанными требованиями, Заказчик не будет нести никакой ответственности в случае его потери или досрочного вскрытия.


	16.
	Привлечение субподрядчиков/соисполнителей
	Не допускается 

	17.
	Возможность проведения процедуры переторжки 
	Не предусмотрено

	18.
	Сведения о предоставлении преференций
	Преференции не устанавливаются 

	19.
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в тендере  (вскрытия конвертов с  заявками)
	Место, дата и время окончания подачи заявок: 16.10.2019   17.00 час.  Конверты принимаются по адресу: г. Выборг, ул. Сухова, д. 2, каб. 2. (в рабочее время организации)
Вскрытие конвертов с заявками:
по адресу: г. Выборг, ул. Сухова, д. 2, каб. 2.
дата вскрытия: «17» октября 2019 года 10:00 (время московское)

	20.
	Место, дата рассмотрения, сопоставления и оценки заявок, подведения итогов тендера
	Рассмотрение заявок: не позднее «17» октября 2019  года в 10.30.
Оценка и сопоставление заявок: не позднее «17» октября 2019 года в 11.30. 



	21.
	Критерии оценки заявок на участие в тендере  
	Цена договора. Значимость критерия (Цi)  50 % 
Опыт выполнения аналогичных работ (подтвержденный референц-листом). Значимость критерия (Oi) 50 %  
Предоставить копии договоров, которые оцениваются по следующим параметрам:
- Тематика 
- Количество исполненных договоров** 
**документами, подтверждающими опыт участника по успешному выполнению работ, является:
- копия (-и) ранее исполненного(-ых) договора(-ов ) с приложением актов оказанных услуг и выполненных работ,  заключенного(-ых) с данным участником не ранее 01 января 2016 года, подтверждающего(-их) опыт успешного  выполнения работ «в соответствии с предметом ТЕНДЕРА». 


	22.
	Методика оценки заявок на участие в тендере
	Рейтинг заявки представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям с учетом значимости (веса) данных критериев. 
Рейтинг заявки на участие в запросе предложений i-го участника запроса предложений определяется по формуле: 
Ri =БЦi i * VЦi + БOii * VOi  ;
где V – значимость (вес) соответствующего критерия, Цi i, Оi i,   – оценка (балл) соответствующего критерия. 
Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах по критериям Цi i, Oii, – 100 баллов 
Цена договора 
БЦi = Цmin/ Цi * 100 
где: БЦi – оценка по критерию «цена договора, цена единицы товара, работы, услуги» i-го участника запроса предложений, баллы 
Цi – предложение участника запроса предложений о цене договора, указанной в заявке на участие в закупочной процедуре i-го участника запроса предложений, руб. 
Цmin – минимальное предложение участника запроса предложений о цене договора, указанной в заявке на участие в запросе предложений из представленных участниками запроса предложений, руб.  
Опыт выполнения аналогичных работ (подтвержденный референц-листом) 

где: БОi – оценка по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ» i-го участника процедуры закупки, баллы
БОi равно:
при опыте (от 0 до 25  Договора за последние 3 года) – 0 баллов.
при опыте (от 26 до 49 Договоров за последние 3 года): – 50 баллов,
при опыте (50 и более  Договоров за последние 3 года): 100 баллов.

	23.
	Дата подписания договора участником, обязанным заключить договор
	Определена в подразделе 4.5 настоящей документации

	24.
	Обеспечение исполнения договора 
	Не требуется 


	25.
	Возможность изменения цены договора и объема закупаемых товаров (работ, услуг), а также иных условий договора
	Возможность изменения отдельных условий договора установлена подразделом 4.5 настоящей документации.
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РАЗДЕЛ 7. 
ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ 
В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ

[bookmark: форма1][bookmark: _Toc98251753]Форма 1
Фирменный бланк претендента на участие в тендере
«___» __________ 20___ года  №______

[bookmark: _Письмо_о_подаче][bookmark: _Заявка_о_подаче][bookmark: _Toc255987071][bookmark: _Toc263441572][bookmark: _Toc269472558][bookmark: _Toc305665989]ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ (ФОРМА 1)
Изучив извещение о проведении тендера на право заключения договора на поставку ___________________________________(наименование оборудования) на сайте Заказчика www.wpts.vbg.ru и на сайте www.zakupki.gov.ru, документацию по проведению тендера и принимая установленные в них требования и условия тендера, 
______________________________________________________________________, 
(полное наименование претендента на участие в тендере с указанием организационно-правовой формы)
зарегистрированное по адресу ___________________________________________,
(юридический адрес претендента на участие)
предлагает заключить договор на: поставку ______________________________________
                                                                                      наименование  товаров , работ, услуг
в соответствии с технико-коммерческим предложением, графиком поставки товара/выполнения работ/ оказания услуг и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на общую сумму _________ (_____________________________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ (__________________) руб. ___ коп.
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]Срок поставки  товара: _______________.
[bookmark: _Hlt440565644]Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует 60 дней.
Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ (наименование претендента на участие в тендере) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ____________________ (наименование претендента на участие в тендере) банкротом, деятельность ___________________________(наименование претендента на участие) не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____ %____________________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов ______________________________ (наименование претендента на участие в тендере) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.
В случае признания нас победителем тендера мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации по проведению тендера и условиями нашей заявки не позднее 20 календарных дней со дня размещения на ЭТП и официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок/выбора  победителя тендера.
В случае если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель тендера будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по проведению тендера и условиями нашей заявки.
В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по проведению тендера, информация по сути наших предложений в данном тендере представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки:

	№
п/п
	Наименование документа 
[указываются документы, перечисленные в пункте 15 раздела 6 «Информационная карта тендера»]
	№ 
страницы
	Число
страниц

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



___________________________________			___________________________
(Подпись уполномоченного представителя)		                           (Имя и должность подписавшего)
М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных претендентом на участие.
1. Заявку о подаче предложения следует оформить на официальном бланке претендента на участие в тендере. Претендент на участие присваивает заявке о подаче предложения дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
1. Претендент на участие в тендере должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.
1. Претендент на участие должен указать стоимость поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии со Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».
1. Претендент на участие в тендере должен указать срок действия заявки.
1. Претендент на участие должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения претендента на участие в тендере, согласно требованиям пункта 17 раздела 6 «Информационная карта тендера».
1. Заявка о подаче ценового предложения должна быть подписана и скреплена печатью.
[bookmark: _Ref55335821][bookmark: _Ref55336345][bookmark: _Toc57314674][bookmark: _Toc69728988][bookmark: _Toc98251754]
Форма 2
Приложение к заявке от «___» __________ 20___ г. № ____________________

Тендер на право заключения договора на поставку ____________(указать наименование товара)

[bookmark: _Анкета_Претендента_на][bookmark: _Анкета_Участника_процедуры][bookmark: _Toc255987077][bookmark: _Toc305665990]АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ (Форма 2)

Претендент на участие: ________________________________ 
	№
	Наименование
	Сведения о претенденте на участие в тендере

	1. 
	Фирменное наименование (полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. претендента на участие – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	1. 
	Организационно-правовая форма
	

	1. 
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей)
	

	1. 
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для претендента на участие – физического лица
	

	1. 
	Виды деятельности
	

	1. 
	Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
	

	1. 
	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
	

	1. 
	Юридический адрес (страна, адрес)
	

	1. 
	Почтовый адрес (страна, адрес)
	

	1. 
	Фактическое местоположение
	

	1. 
	Телефоны (с указанием кода города)
	

	1. 
	Факс (с указанием кода города)
	

	1. 
	Адрес электронной почты 
	

	1. 
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	1. 
	Размер уставного капитала
	

	1. 
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	1. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета претендента на участие в запросе котировок в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	1. 
	Ф.И.О. руководителя претендента на участие, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона
	

	1. 
	Орган управления претендента на участие в тендере – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой, является предметом настоящего тендера и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	1. 
	Ф.И.О. уполномоченного лица претендента на участие в тендере с указанием должности, контактного телефона, электронной почты 
	


[bookmark: _Toc98251773]
___________________________________	__		___________________________
(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)
М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
0. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных претендентом на участие в тендере.
0. Претендент на участие приводит номер и дату заявки о подаче предложения, приложением к которой является данная анкета участника процедуры закупки. 
0. Претендент на участие в тендере указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).
0. В графе 20 указывается уполномоченное лицо претендента на участие в тендере для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором размещения заказа.
0. Заполненная претендентом на участие в тендере анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».


























[bookmark: _Toc98251774][bookmark: _Toc135134701][bookmark: _Toc155855476][bookmark: _Ref222630311][bookmark: _Toc347756859]Форма 3
Приложение к заявке о подаче предложения от «___» __________ 20___ г. № ______


Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных работ
Наименование и адрес Участника Тендера: _________________________________

	№
п/п
	Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения)
	Заказчик 
(наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Описание договора
(объем и состав поставок, описание основных условий договора
	Сумма договора, рублей
	КС-3 №1 от дд.мм.гггг
КС-2 №1 от дд.мм.гггг
КС-2 №2 от дд.мм.гггг
	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам

	1. 
	
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО за полный год [указать год, например «2016»]
	
	х

	1. 
	
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО за полный год [указать год, например «2017»]
	
	х

	1. 
	
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО за полный год [указать год, например «2018»]
	
	х



  ___________________________________                                                    _______________________
[bookmark: _Toc98251776][bookmark: _Toc135134703][bookmark: _Toc155855478][bookmark: _Toc347756861]           (Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)                                                                                  (подпись, М.П.)
Инструкции по заполнению
1.Участник Тендера приводит номер и дату письма о подаче заявки, приложением к которому является данная справка.
2.Участник Тендера  указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
3.В этой форме Участник Тендера  указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям настоящей Документации.









[bookmark: _Toc9345570][bookmark: _Toc529954374][bookmark: _Toc382318339][bookmark: _Toc382318231][bookmark: _Ref336445894][bookmark: _Ref336445764][bookmark: _Ref323915463][bookmark: _Ref323893877][bookmark: _Ref323893867][bookmark: _Toc255048992][bookmark: _Toc255048952]Справка о кадровых ресурсах Участника (Форма ???)

А) Общие данные о кадровых ресурсах организации (Форма ???.1)

	№
п/п
	Наименование показателей
	Кол-во человек, подразделения
20_- год
	Кол-во человек, подразделения
20__ год

	1
	2
	3
	4

	1.
	Общее количество сотрудников Организации
	
	

	1.1.
	Количество застрахованных лиц*
	
	

	1.2.
	Среднесписочная численность*
	
	

	2.
	
	
	

	--
	
	
	



*В соответствии с расчетом по страховым взносам.
Руководитель организации (Уполномоченное лицо) ________________ / ________________ (ФИО)
                                                                                          м.п. Дата  «____» _______________ 2019 г.
Б) Справка о ключевом персонале Участника, ответственном за оказание услуг (выполнение работ, поставку товаров) по предмету ТЕНДЕРА (Форма ???.2)

	№п/п
	Фамилия, имя, отчество сотрудника
	Образование, квалификация, удостоверения, допуски  и др. 
	Должность
	Стаж работы в данной должности, лет
	Опыт выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров (тематика в соответствии с информационной картой) по предмету ТЕНДЕРА 

	Управленческий персонал 

	1. 
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	Специалисты 

	1. 
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	Монтажники** 

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



- удостоверение по профессии «рабочий люльки подъемника (вышки)» с присвоенной квалификацией «рабочий люльки» и
-  допуск к работе в электроустановках напряжением до 1 кВ с подтвержденной группой электробезопасности не менее III группы
Руководитель организации (Уполномоченное лицо) ______________ / ________________ 
(ФИО)                                              м.п.                         Дата  «____» _______________ 2019 г.
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