	
	ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ

на клапаны запорно-регулирующие (КЗР) 

и регулирующие (КР)

	Заказчик
	Организация
	ОАО «Выборгтеплоэнерго»,кот. по ул. Б.Каменная 18

	
	Должность, Ф.И.О.
	

	
	Тел/факс
	8(81378)2-41-11

	Харак-теристика трубо-провода
	Положение
	горизонтальное
	

	
	Материал
	сталь

	
	Диаметр трубы, мм
	133

	
	Температура окруж. среды, ºС
	40

	
	Наличие агрессивных примесей в воздухе
	
	нет

	Тип изделия (таблица фигур)
	
	
	

	
	( КР 25ч945нж
	
	

	
	
	
	

	Материал корпуса
	чугун
	
	

	Диаметр номинальный DN, мм
	125

	Давление номинальное PN, кгс/см²
	16

	Количество, шт.
	1

	Исполнение фланцев (ГОСТ12815)
	

	Характе-ристика рабочей среды
	Наименование
	пар насыщенный

	
	Температура Траб, ºС
	180

	
	Давление рабочее Pраб,кгс/см²
	10

	
	Агрегатное состояние
	
	пар
	

	
	Расход, м³/ч
	Максимальный
	Номинальный
	Минимальный

	
	
	
	
	

	
	Давление на входе Р1, кгс/см²
	10
	
	

	
	Давление на выходе Р2, кгс/см²
	0.2
	
	

	
	Температура на входе Т1, ºС
	180
	
	

	
	Плотность на входе ρ1
	
	
	

	
	Вязкость в рабочих условиях
	

	Пропуск-ная харак  теристика
	Вид
	линейная
	

	
	Кvy расчетная, м³/ч
	

	
	Кvy выбранная, м³/ч
	250

	Характе-

ристика

привода
	Тип
	электрический (ЭИМ)
	

	
	Положение при отсутствии сигнала
	закреплено
	

	
	Ручной дублер
	да
	

	Характе-ристика ЭИМ
	Обозначение
	ST 2

	
	Питание U, В при 50Гц
	220
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Исполнение
	общепромышленное
	

	
	Сигнал управляющий
	

	
	Датчик положения
	
	токовый:
	

	
	
	
	без источника
	

	
	
	
	
	

	
	Сигнал выходной
	4-20 мА

	
	Время закрытия, с
	90

	Характе-ристика МИМ
	Обозначение
	

	
	Дополнительное оборудование
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	выключатели конц.

	Установка
	Ответные фланцы
	
	нет

	
	Материал
	
	
	

	Дополнительная информация
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


