РАЗДЕЛ 8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку емкости под солевой раствор

	№ п/п
	Требования
	Характеристика

	1.
	Описание товара, оборудования, материала
	Емкость под солевой раствор V-6м3

	2.
	Назначение и цели использования
	Для хранения солевого раствора

	3.
	Технические характеристики
	 Емкость цилиндрическая, вертикальная, наземного исполнения из полипропилена с толщиной стенки 8мм для хранения  солевого раствора объемом 6 м3. 

Габаритные размеры: D-1850мм. Н-2485мм

Ребра жесткости: внешние кольцевые накладки жесткости шириной 500 мм-2 пояса.

Сверху емкость должна иметь смотровой люк обслуживания ( 600мм с накладной крышкой. 

Врезка патрубков с фланцевыми соединениями и ответными фланцами согласно прилагаемому эскизу

	4.
	Основные требования
	Оборудование новое

	5.
	Требования по отгрузке и упаковке
	Должно быть упаковано

	6.
	Требования к качеству, безопасности
	Сертификат соответствия,  паспорт

	7.
	Количество, срок поставки и место поставки
	1ед., срок 1 неделя после предварительной оплаты 50%, самовывоз со склада поставщика.


