ДОГОВОР № 23-24-ЕП

г. Выборг                                                                                                    «21» февраля   2024 г.

       Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго», в лице генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «НоваМонтаж» (ООО «НМонтаж») в лице генерального директора Хозикеева Д.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
     1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ по ремонту участков тепловой сети в пос. Перово Выборгского района Ленинградской области с заменой трубопроводов ТС и ГВС от ТК-7 с вводом в дом № 11 по ул. Круговой; с использованием материала Заказчика, согласно Приложению № 3 к договору.
1.2. Объём работ, указанный в п. 1.1., определяется Техническим заданием (Приложение №1) и Локальной сметой (Приложение №2).

1. Срок действия договора
      2.1. Договор  вступает в  действие с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

3.Стоимость работ и расчеты
  3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет 1 371 282 (Один миллион триста семьдесят одна тысяча двести восемьдесят два) рубля 93 копеек, НДС не облагается. Форма оплаты – безналичный расчет.
       3.2. После подписания договора Заказчик перечисляет аванс в размере 50 % от стоимости договора.
       3.3. Окончательная оплата за выполненные работы производится Заказчиком течение 10 (десяти) рабочих дней  на основании предоставленных Подрядчиком и подписанных Сторонами:
- Актов о приемке выполненных работ;
 - Счета на оплату выполненных работ.
   3.4. Стоимость работ, указанная в п. 3.1. включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, стоимость всех выполняемых Подрядчиком работ, налоги и пошлины, иные обязательные платежи и расходы, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по Договору.
  3.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
  3.6. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет несет Подрядчик.

1. Сроки выполнения работ
       4.1. Срок выполнения работ -  до 01 марта  2024 г., при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.

1. Обязательства сторон
   5.1 Заказчик обязуется:- обеспечить  Подрядчика точками подключения к требуемым для производства работ энергоносителям; 
- осуществить допуск персонала Подрядчика на работы в соответствии с требованиями СНиП, ПТБ, ППБ;
- предоставить помещение для безопасного хранения монтажного инструмента;
- произвести оплату в соответствии с п. 3 настоящего Договора.
  5.2. Подрядчик обязуется:
- приступить к выполнению работ с момента подписания настоящего договора.
- произвести указанные работы за свой риск и с надлежащим качеством в соответствии с техническими нормами, требованиями Правил и настоящим Договором.
- обеспечить  Заказчику  беспрепятственный  доступ  к  работам  для проверки хода и качества их исполнения;
- сообщить Заказчику о готовности результата работы к приемке, подготовить к согласованному сроку оригиналы документов, предусмотренных п. 3.3 настоящего договора и участвовать в сдаче-приемке выполненных работ, а так же в течение 1 рабочего дня передать Заказчику подписанный акт выполненных работ;
- соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и промышленной безопасности при выполнении работ, указанных в соответствии с действующим законодательством.
- подрядчик несёт ответственность за сохранность любого имущества Заказчика, оказавшегося в его ведении в связи с исполнением настоящего договора, а так же за его повреждение или утрату.
- соблюдать контрольно-пропускной режим, Правила внутреннего Трудового распорядка и техники безопасности, действующие на территории Заказчика.
- не разглашать конфиденциальную информацию о Заказчике третьим лицам без соответствующего разрешения Заказчика. Конфиденциальной информацией являются: результаты работ, а также документы и иные данные, предоставленные Заказчиком Подрядчику при выполнении работ по настоящему Договору, промежуточные материалы, разработанные Подрядчиком при исполнении Договора и содержащие такие данные,
- в случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков нести перед Заказчиком полную ответственность за надлежащее выполнение работ;
- безвозмездно устранять по требованию Заказчика и в согласованные с Заказчиком сроки все выявленные недостатки относительно качества, полноты выполнения, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшающее качество работ.
  5.3. Заказчик имеет право:
- осуществлять текущий контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь при этом в его профессиональную деятельность,
- не оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком без задания Заказчика.
  5.4. Подрядчик имеет право:
- требовать полной оплаты по Договору при полной и надлежаще выполненной работе;
- привлекать субподрядчиков для выполнения Работ в целях обеспечения надлежащего выполнения Работ по Договору.

1. Ответственность сторон
      6.1. За нарушение сроков выполнения работ (п.4.1 Договора) Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.
      6.2. За нарушение сроков оплаты (п.3 Договора) Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 3% от неуплаченной цены договора.
     6.3.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору, он возмещает Заказчику убытки. Заказчик вправе потребовать взыскания с Подрядчика убытков в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка).
     6.4. В случае нарушения сроков выполнения работ п. 4.1  Договора, Заказчик вправе незамедлительно  расторгнуть Договор с Подрядчиком в одностороннем порядке.
6.5. Если Подрядчик после завершения работ по договору оставит на строительной площадке материалы, в том числе строительный мусор, то Заказчик вправе задержать подписание акта выполненных работ до даты освобождения Подрядчиком строительной площадки.
6.6. В случае просрочки устранения выявленных недостатков в выполненной работе Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком пени в размере 0,1 % цены работы за каждый день просрочки.
6.7.Оплата неустойки не освобождает от исполнения  обязательств или устранения нарушений.
6.8.За неисполнение либо некачественное исполнение принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
6.9. Подрядчик, который в нарушение условий Договора привлек к его исполнению субподрядчика, несет ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении Договора.
[bookmark: _ref_30471655]6.10. Подрядчик несет ответственность за не сохранность материала или иного имущества Подрядчика, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Договора.
6.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
6.13. В случае нарушения Заказчиком обязательств по Договору Подрядчик вправе требовать возмещения только реального ущерба. Упущенная выгода не возмещается.

1. Гарантия
     7.1. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.  
7.2. Если в период гарантийной эксплуатации, обнаружатся дефекты, которые препятствуют нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в дополнительно согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения неисправностей.
7.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.
7.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.
7.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.
7.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.
7.7. Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

8.Особые условия
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором применяются нормы законодательства РФ.
8.2. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.
8.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Арбитражным судом СПб и ЛО в установленном порядке.
8.4. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. 
8.5. Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.
8.6. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.
8.7. Настоящий договор действует со дня  подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
8.8. В случае изменения реквизитов, стороны обязуются в течение одного календарного дня письменно уведомить друг друга о внесенных изменениях.


1. Приложение к договору

К договору прилагаются: Техническое задание (Приложение № 1);
                                             Локальная смета (Приложение № 2);
Ведомость материалов Заказчика, передаваемых Подрядчику (Приложение № 3).

1. Адреса и реквизиты сторон

	ЗАКАЗЧИК:
АО «Выборгтеплоэнерго»
188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 
ул. Сухова д.2
Тел.\факс (81378)26587; 21483
ИНН4704062064КПП 470401001
р/с с 40702810055390000440
в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк
России» г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
к/с 30101810500000000653
ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 
Генеральный директор
АО «Выборгтеплоэнерго»

_________________ А.В. Кривонос
	ПОДРЯДЧИК:
ООО «НМонтаж»
188810, Ленинградская область, Выборгский р-н, г Выборг, Ленинградское ш, д. 47, кв. 49
Тел. 8 911 149 85 93
E-mail: daniil@nmontaj.ru
ИНН 4704113030,  КПП 470401001
Р/с 40702810655000037378 
в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 
К/с 30101810500000000653, БИК 044030653
ОГРН 1234700005099
Генеральный директор
ООО «НМонтаж»

_________________ Д.В. Хозикеев





Приложение № 1
к Договору №   23-24-ЕП от «21» февраля 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Заказчик: АО « Выборгтеплоэнерго»
1. Предмет закупки,  цена.
1. Предметом данной закупки является выполнение  работ по  ремонту  участков теплосети в пос. Перово, Выборгского района, Ленинградской области с заменой трубопроводов ТС и ГВС от ТК-7с вводом в дом №11 по ул. Круговой; с использованием материала Заказчика (труба ППУ-П 57/125, отводы стальные в ППУ изоляции, КЗС).
2. Цена договора –  1 371 282 руб. 93 копейки (Один миллион триста семьдесят одна тысяча двести восемьдесят два рубля 93 копейки) НДС не облагается.
                                             2. Цели и правовое основание для проведения закупки.
1.Целью закупки является проведение работ по ремонту участка теплосети с местом нахождения: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Перово, ул. Круговая,д.11.
2. Основанием для проведения закупки является естественный эксплуатационный износ сетей и методы оптимизации технологических решений.

                      3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.
1. Место выполнения работ (объект): Ленинградская область, Выборгский район, пос. Перово, от ТК-7 до д.11 по ул. Круговая. Срок окончания работ  до 01 марта 2024г.
 3.   Срок выполнения работ: в один этап, при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.                                             
  4. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.
1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;
-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
-СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
- СП 74-13330-2012  «Тепловые сети»,
- СП 41-105-2002  «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»,
- СП 45.1330-2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»,
 -СП28.13330.2019 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
-СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
-Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
-Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Выполнение работ должно осуществляться  в соответствии с  графиком производства работ, утверждённым Заказчиком.
 2. Подрядчику необходимо представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда. Подрядчику необходимо наличие ответственного ИТР за проведение работ: специалиста в области строительного производства, внесённого в реестр НОССТРОЙ.
3. До начала производства работ необходимо:
     3.1.   предоставить на согласование с заказчиком календарный график производства работ.
     3.2. получить тех.условия на подключение силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика.
4. В процессе производимых работ необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ. 
- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, разрешений на применение используемых материалов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций. 
- Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии существующее оборудование и существующие сети. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.
- Подрядчик после окончания работ производит очистку территории работ от строительного мусора.
- Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований РД-11-02-2006: один экземпляр на бумажном носителе и один экземпляр в электронном формате.
5. Охрана труда и техника безопасности:
- Во время выполнения работ Подрядчик самостоятельно и за свой счёт обеспечивает себя спецодеждой, инвентарём, местом для размещения  сотрудников.
 - Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение при выполнении работ повышенной опасности.
6. Пожарная безопасность:
Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.
Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.
В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.
На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 
Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.
7.       Охрана окружающей природной среды.
Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей  работ 
Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов. 

5. Требования к сроку и (или) объему предоставления
гарантии качества работ
1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.
2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.  
3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.
4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный  заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.
5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема-сдачи выполненных работ по устранению недостатков.
6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.

                6. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:
                                                                                                                 Приложение №1 
	                               ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  



	Замена аварийного участка ТС, ГВС от ТК-7 до д.11 по ул.Круговой, п. Перово

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	1. Земляные работы

	1
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (шурфы)
	100 м3 грунта
	0,04
	 

	2
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м, группа грунтов: 2
	1000 м3 грунта
	0,15172
	 

	3
	Водоотлив: из траншей
	100 м3 мокрого грунта
	0,5
	 

	4
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,1658
	 

	5
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (свободный объём нижних лотковых элементов)
	100 м3 грунта
	0,353
	 

	6
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	2,211
	 

	7
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,1658
	 

	8
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов  2
	1000 м3 грунта
	0,15172
	 

	9
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	2,036
	 

	10
	Планировка участка: механизированным способом
	100 м2
	1,41
	 

	11
	Планировка участка: вручную
	100 м2
	0,6
	 

	 2. Демонтажные работы

	12
	Демонтаж непроходных каналов: одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов (верхние лотковые элементы)
	100 м3 сборных конструкций
	0,1407
	 

	13
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	1 т груза
	5,775
	 

	14
	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 19 км I класс груза
	1 т груза
	5,775
	 

	15
	Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100
	1 м3 железобетона
	11,76
	 

	16
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	29,4
	 

	17
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 19 км I класс груза
	1 т груза
	29,4
	 

	18
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	1 т груза
	5,775
	 

	19
	Демонтаж. Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм (в камере ТК7)
	1 км трубопровода
	0,007
	 

	20
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,06468
	 

	21
	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона
	1 м3
	0,68
	 

	22
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	1,632
	 

	23
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 19 км I класс груза
	1 т груза
	1,69668
	 

	 3. Прокладка трубопроводов

	24
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 250 мм (гильзы)
	1 км трубопровода
	0,004
	 

	25
	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок
	1 м3 заделки
	0,62
	 

	26
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм
	1 км трубопровода
	0,268
	 

	27
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 150 мм (125 мм)
	100 м трубы, уложенной в футляр
	0,04
	 

	28
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами
	1 м3
	0,4
	 

	29
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм ( 50 мм)
	1 т фасонных частей
	0,1536
	 

	30
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм
	1 сальник
	8
	 

	Камера ТК7

	31
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм
	1 врезка
	2
	 

	32
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
	1 фланец
	4
	 

	33
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм
	1 км трубопровода
	0,007
	 

	34
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,0067
	 

	35
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: до 50 мм ( 15 мм) (спускники)
	1 врезка
	4
	 

	36
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: до 50 мм ( Ø15) (воздухоотв.
	1 компл. задвижек или клапана
	4
	 

	37
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	1,55
	 

	38
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0155
	 

	39
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0155
	 

	40
	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем
	1 м3 изоляции
	0,1376
	 

	 4. Подвальное помещение

	41
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,07
	 

	42
	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм
	10 м трубопровода
	0,7476
	 

	43
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0,07476
	 

	44
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
	1 врезка
	4
	 

	45
	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 57 мм
	1 присоединение
	4
	 

	46
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	1,25
	 

	47
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0125
	 

	48
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0125
	 

	49
	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем
	1 м3 изоляции
	0,1256
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ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА,  
ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОДРЯДЧИКУ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	по замене аварийного участка ТС, ГВС от ТК-7 до д.11в п. Перово Выборгского района Ленинградской области

	
	
	
	

	№ пп
	Наименование материала
	Кол-во
	Ед.изм.

	1
	Комплект заделки стыков КЗС
	44
	к-т

	2
	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 57 мм
	12
	шт

	3
	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции ППУ-п 57/125
	268
	м
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