ДОГОВОР № 52-21-ЕП

г. Выборг                                                                                                                             «01» июля  2021 г. 
АО «Выборгтеплоэнерго», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице  генерального директора Кривоноса Александра Васильевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и ООО «РТПК», именуемое  в дальнейшем  Подрядчик, в лице генерального директора Чилингарова Сергея Дмитриевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по замене участков технологических трубопроводов в соответствии с техническом заданием (Приложение № 1 к договору) в котельной по адресу:  г. Выборг,  ул. Куйбышева, д. 23».
0. Объём работ указанный в п. 1.1. определяется Техническим заданием (Приложение №1) и Ведомостью работ.

1. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет 1 933 570 (Один миллион девятьсот тридцать три тысячи пятьсот семьдесят) рублей 20 копеек, в том числе НДС 20% - 322 261,70 рублей.
1. Заказчик обязуется выплатить  Подрядчику аванс в размере 30% от стоимости  работ,  указанной    
в п. 2.1., в течение 5 рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.
1. Заказчик обязуется произвести окончательную оплату стоимости работ в течение 10 рабочих дней с момента получения от Подрядчик оригиналов следующих документов: комплекта исполнительной технической документации без замечаний на основании актов сдачи-приемки выполненных работ (КС-2, КС-3), подписанных полномочными представителями сторон, и оригиналов счета-фактуры, оформленных в соответствии с требованиями нормативных документов, с учетом выплаченного аванса. 
1. Обязанность по оплате считается исполненной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчик.
1. В случае досрочного выполнения работ, Подрядчик имеет право предъявить, Заказчик имеет право досрочно принять и оплатить работы.

1. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
0.  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ  и действует до полного исполнения СТОРОНАМИ своих обязательств по Договору.
0.  Срок выполнения  работ:  в один этап - 12 календарных дней. За дату начала выполнения работ принять 07 июля 2021 года. Дату окончания выполнения работ принять 19 июля 2021 г. при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.


1. ПРАВА И  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Права и обязанности Заказчика:
4.1.1. К дате начала выполнения Подрядчиком работ Заказчик обязан обеспечить готовность Объекта для выполнения работ, и передать Подрядчику Объект по Акту приема - передачи, фиксирующему состояние Объекта на дату его передачи для выполнения работ, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Сторонами настоящего Договора.
4.1.2. Заказчик  вправе во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых  Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
4.1.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в Договоре, становится явно невозможным.
4.1.4. Заказчик вправе назначить Подрядчику  разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и, при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от настоящего Договора, либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
4.1.5. Заказчик может назначить полномочного представителя, ответственного за взаимодействие с Подрядчиком по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных ему (им) полномочий.
4.1.6. Заказчик обязан выдать, в необходимых случаях, представителю Подрядчика доверенности на право представления Заказчика в компетентных государственных и муниципальных органах по вопросам согласования технических условий, проектно-сметной документации.
4.1.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору,  Подрядчик возмещает Заказчику убытки.
4.1.8. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.
4.1.9. За ущерб имуществу Заказчика, причиненного вреда или гибели имущества ответственность несет Подрядчик.
4.2. Права и обязанности Подрядчика:
4.2.1. Подрядчик обязан предоставить Заказчику копии соответствующих Разрешений, подтверждающих его право на осуществление работ, а также предъявить оригиналы таких документов для ознакомления при подписании настоящего Договора.
4.2.2. Подрядчик обязан за свой счет и своими силами поставить на Объект Заказчика необходимые для выполнения работ материалы, оборудование, инвентарь.
          Применяемые материалы  должны соответствовать ГОСТам, техническим регламентам и требованиям промышленной безопасности, установленным нормативными документами, предусмотренными ст.49 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с реализацией положений Федерального закона о техническом регулировании с учетом требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности», утвержденным приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 г. №485.
4.2.3. Подрядчик обязан принять Объект от Заказчика по акту в сроки, установленные в п. 4.1.1. и приступить к выполнению работ и выполнить работы в сроки, установленные разделом 3 Договора.
4.2.4. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ и, в связи с этим, в повышении стоимости работы на определенном этапе её выполнения по настоящему Договору, Подрядчик обязан незамедлительно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на повышение согласованной сметной стоимости работ, он вправе отказаться от Договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику сумму за выполненную часть работы в соответствии с настоящим Договором. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости повышения согласованной Сторонами стоимости работ, обязан выполнить Договор по ценам, определенным в настоящем Договоре и Приложениях к нему.
4.2.5. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
4.2.6 Подрядчик обязан при осуществлении строительства и связанных с ним работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.
4.2.7. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями Договора и требованиями Строительных Норм и Правил, действующих в РФ.
4.2.8. Подрядчик обязан при выполнении работ обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и техники безопасности работниками Подрядчика. Ответственность за несоблюдение указанных правил работниками Подрядчика несет Подрядчик.
4.2.9. Подрядчик обязан самостоятельно и за свой счет осуществлять уборку и вывоз строительного мусора, находящегося на Объекте на момент передачи Объекта Подрядчику по Акту приема-передачи, а также образовавшегося в ходе выполнения работ, с территории Объекта и прилегающей к Объекту территории.
4.2.10. Подрядчик  обязан известить Заказчика о завершении работ на Объекте и сдать результаты выполненных работ Заказчику в порядке, установленном разделом 6 настоящего Договора.
4.2.11. Подрядчик  обязан наделить полномочиями (выдать доверенность) одного из работников Подрядчика, направляемого на Объект для выполнения работ.
4.2.12. Подрядчик обязан обеспечить меры по предотвращению повреждений с причинением любого ущерба зданию, сооружениям, коммуникациям и сетям и нести ответственность за любой ущерб, причиненный Заказчику или третьим лицам по своей вине в процессе выполнения работ по Договору.
4.2.13. Подрядчик не вправе отказаться от Договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.
4.2.14. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
4.2.14.1. не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
4.2.15. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения работ по настоящему Договору.

1. ОТВЕТСТВЕНОСТЬ  СТОРОН
2. Подрядчик несет ответственность за качественное выполнение работ в соответствии с требованиями, изложенными в Техническом задании (Приложение № 1 настоящего Договора) и в срок по настоящему Договору.
2. Подрядчик решает все технические вопросы и согласовывает их с Заказчиком в рабочем порядке.
2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ Заказчик вправе взыскать неустойку в размере 0,03% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 3% от суммы Договора. 
2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Подрядчик вправе взыскать неустойку в размере 0,03% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 3% от суммы Договора.
2. Подрядчик не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему договору на выполнение работ перед Исполнителем.
2. Заказчик также не несет ответственность перед Подрядчик за невыполнение обязательств по договору подряда, если оно вызвано действиями (бездействиями) Исполнителя, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему Договору перед Заказчиком.
2. На денежные суммы, которые выплачивает Заказчик  в соответствии с настоящим Договором, не начисляются проценты по денежному обязательству (законные проценты) в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. По завершении выполнения работ Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности к сдаче результатов выполненных работ не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты сдачи-приемки выполненных работ и передает  Заказчику на Объекте:
6.1.1. Акт о приемке полного выполненного объема работ (далее - «Акт о приемке»), составленный по форме КС-2, в 2 (двух) экземплярах, надлежащим образом оформленных и подписанных со стороны Подрядчика.
6.1.2. Справку о стоимости выполненного объема работ и затрат (далее - «Справка о стоимости»), составленную по форме КС-3, в 2 (двух) экземплярах, надлежащим образом оформленных и подписанных со стороны  Подрядчика.
6.1.3. Комплект исполнительной документации в 2 (двух) экземплярах.
6.2. Подрядчик обязан за 2 (два) дня до начала приемки скрытых работ письменно известить Заказчика. Приемка скрытых работ производится в присутствии Подрядчика уполномоченным лицом Заказчика, и оформляется актом освидетельствования скрытых работ. В случае если Подрядчик не известил Заказчика об осуществлении приемки скрытых работ и произвел закрытие скрытых работ, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
6.3. Подрядчик обязуется устранить обнаруженные Заказчиком недостатки в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Акта выявленных недостатков (дефектов), если иной срок не указан в Акте выявленных недостатков. 
6.4. Приемка выполненных работ осуществляется на основании актов выполненных работ, справки об утилизации строительных отходов.
6.5. Подписанный Сторонами Акт о приемке подтверждает факт сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком результатов выполненного полного объема работ.
6.6. Гарантия на выполненные работы составляет 3 года с момента подписания акта 
приемки-сдачи выполненных работ. Срок гарантии на установленное оборудование, изделия и используемые материалы - согласно гарантии изготовителя, но не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ.

1. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
7.1  Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору  или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
7.2  В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном законодательством порядке.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.
8.1  Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
8.2  Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.
1. ФОРС-МАЖОР 
8.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение Договора одной из Сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более (3) трех месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни
одна из Сторон не может требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.
8.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению ею этих обязательств.
Уведомление направляется по месту нахождения Стороны, указанному в Договоре, и заверяется передающим отделением связи.
1. АРБИТРАЖ
6. Стороны подтверждают, что предпримут все усилия для разрешения спорных вопросов путем переговоров. В случае не достижения согласия, спорные вопросы решаются Арбитражным судом  Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

1. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1.	Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до момента выполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.
10.2.	Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
10.3.	Все приложения, упомянутые в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью.
10.4.	Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

1. ПРИЛОЖЕНИЯ  

11.1.	Приложение № 1 –  Техническое задание (Ведомость объемов работ)
11.2.   Приложение № 2  -   Локальный сметный расчет.   

1. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН



	Заказчик:
 АО «Выборгтеплоэнерго»
188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 
ул. Сухова д.2
Тел.\факс (81378)26587; 21483
ИНН4704062064КПП 470401001
р/с с 40702810055390000440
в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк
России» г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
к/с 30101810500000000653
ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 
Генеральный  директор
 
_________________ А.В. Кривонос
	Подрядчик:
ООО «РТПК»
195269, г. Санкт-Петербург, Светлановский пр.,
д. 58, корп. 3, лит. А, пом. 5Н, 15Н
ИНН 7813156984, КПП 780401001
Р/с 40702810090090000525
 в ПАО «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» г. Санкт-Петербург
к/с 30101810900000000790
БИК 044030790
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Приложение № 1 к договору № 52-21-ЕП
от    «01»  июля  2021 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Заказчик: АО « Выборгтеплоэнерго»

1. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена.

1. Предметом данной закупки является выполнение  работ по  замене участков технологических трубопроводов на подачи городской воды на фильтры; подачи питательной воды на насосы; подачи умягченной воды на ВВ подогреватели  и перенос места врезки для опрессовки теплосети на подпиточном трубопроводе  в котельной по адресу: ул. Куйбышева, д.23, г. Выборг, Ленинградской обл.

[bookmark: _GoBack]2. Начальная (максимальная) цена контракта составляет –  1 933 570 рублей 20 копеек ( Один миллион девятьсот тридцать три тысячи пятьсот семьдесят рублей 20 копеек ), В том числе НДС 20%  322 261 рубль 70 копеек ( Триста двадцать две тысячи двести шестьдесят один рубль 70 копеек )

                    2. Цели и правовое основание для проведения закупки.

1.  Целью закупки является проведение работ по замене участков технологических трубопроводов в котельной с местом нахождения: Ленинградская область, г.Выборг, ул.Куйбышева, д.23.
2. Основанием для проведения закупки является естественный эксплуатационный износ сетей и методы оптимизации технологических решений.



                      3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

 1. Место выполнения работ (объект): Ленинградская область, г. Выборг, ул.Куйбышева, д.23, котельная.        
 2. Срок выполнения работ: в один этап -12 календарных дней. За дату начала выполнения  работ принять  07 июля 2021г.  Дату окончания выполнения работ  принять 19 июля 2021г. при условии, если Подрядчик не завершит работы ранее указанного срока.

                                             
  4. Требования к качеству, техническим характеристикам, условиям выполнения работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.
1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;
-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
-СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
-СП28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
-СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
-Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
-Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Выполнение работ должно осуществляться  в соответствии с  проектом производства работ (ППР), утверждённым Заказчиком.
 
2. Подрядчику необходимо в письменном виде за 3 дня до начала производства работ уведомить Заказчика о начале работ и  представить приказы о назначении ответственных за: производство работ, пожарную безопасность, охрану труда. Подрядчику необходимо наличие ответственного ИТР за проведение работ, аттестованного в соответствии с требованиями промышленной безопасности (область аттестации А.1 «Основы промышленной безопасности». 
3. До начала производства работ необходимо:
     3.1.  предоставить на согласование с заказчиком проект производства работ (СНиП    3.01.01-85 прил. 4., график производства работ.
     3.2. получить тех.условия на подключение силового оборудования и освещения (при необходимости). Монтаж точки подключения силового оборудования и освещения выполнить материалами и техническим персоналом подрядчика.
     3.3. оформить необходимые допуски в соответствии с СНиП 12-03-2001 (акт-допуск), приказом РТН № 528 от 15.12.2020 (наряд-допуск). 
4. В процессе производимых работ необходимо производить фото-, видеофиксацию ремонтных работ: до начала ремонтных работ, этапы ремонта, скрытые работы, объект после завершения работ и вывоза мусора. Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с Заказчиком и подписания акта скрытых работ. 
- При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использования товаров, инженерного оборудования, инструментов, производственной базы, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов, разрешений на применение используемых материалов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ и поставляемых товаров и конструкций. 
- Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии существующее оборудование и существующие сети. В случае повреждения указанного оборудования и сетей восстановить работоспособность в полном объеме за счет собственных средств.
- Подрядчик после окончания работ производит очистку территории работ от строительного мусора.
- Подрядчик после окончания работ передаёт Заказчику пакет исполнительной документации в сброшюрованном виде с текстовыми и графическими материалами с учётом требований РД-11-022-2006.


5. Охрана труда и техника безопасности:
- Во время выполнения работ Подрядчик самостоятельно и за свой счёт обеспечивает себя спецодеждой, инвентарём, местом для размещения  сотрудников. Рабочее помещение предоставляет Заказчик на территории предприятия.
 - Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение при выполнении работ повышенной опасности.
  
6. Пожарная безопасность:
Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях.
Необходимо выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.
В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.
На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 
Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.

7.       Охрана окружающей природной среды.
Наблюдение за состоянием окружающей среды на объекте накопления строительных отходов производится визуально ответственным за охрану окружающей среды организацией, производящей  работ 
Образование и сбор бытовых отходов, образующихся при проведении работ на объекте, производить ежедневно в закрытые ёмкости на открытой площадке, с последующим их вывозом на лицензированное предприятие по размещению отходов. 

5. Требования к сроку и (или) объему предоставления
гарантии качества работ
1. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ полностью соответствует стандартам и требованиям.
2. Срок гарантии качества работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ. 
3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.
4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный  заказчиком, возмещение понесенных заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.
5. Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема- сдачи выполненных работ по устранению недостатков.
6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.

                6. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:

                    Приложение №1 – Ведомость объёмов работ.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

	Замена участков технологических трубопроводов в котельной по адресу: Куйбышева, д.23, г. Выборг Ленинградской обл.


	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	 1. Замена трубопроводов: подачи городской воды на фильтры; подачи питательной воды на насосы; подачи умягченной воды на ВВ подогреватели.

	1
	Демонтаж трубопровода в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 133 мм
	100 м трубопровода
	2,3
	 

	2
	Демонтаж трубопровода в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм
	100 м трубопровода
	0,2
	 

	3
	Демонтаж трубопровода в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм
	100 м трубопровода
	0,2
	 

	4
	Демонтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм
	1 шт.
	2
	 

	5
	Демонтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм
	1 шт.
	1
	 

	6
	Установка, снятие временных опорных стоек для обеспечения устойчивости: подкрановых балок
	1 т металлоконструкций
	0,14
	 

	7
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм
	100 м трубопровода
	2,3
	 

	8
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	222,83
	 

	9
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм
	шт.
	30
	 

	10
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм
	100 м трубопровода
	0,2
	 

	11
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	19,308
	 

	12
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм
	шт.
	4
	 

	13
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм
	100 м трубопровода
	0,2
	 

	14
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	18,81
	 

	15
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм
	шт.
	10
	 

	16
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
	1 фланец
	6
	 

	17
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	6
	 

	18
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм
	1 фланец
	4
	 

	19
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм
	шт.
	4
	 

	20
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм
	1 фланец
	7
	 

	21
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм
	шт.
	7
	 

	22
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм
	1 шт.
	3
	 

	23
	Арматура ду 100 мм, ранее демонтированная
	шт
	1
	 

	24
	Краны шаровые фланцевые 'LD' для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.100/080.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 230 мм, условным диаметром 100 мм
	шт.
	2
	 

	25
	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 57 мм
	1 врезка
	6
	 

	26
	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 89 мм
	1 врезка
	4
	 

	27
	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 108 мм
	1 присоединение
	6
	 

	28
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	87,4
	 

	29
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,874
	 

	30
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,874
	 

	31
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,874
	 

	32
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте 7м
	100 м2 горизонтальной проекции
	0,1
	 

	 2. Подпиточный трубопровод (перенос места врезки для опресовки теплосети)

	40
	Демонтаж трубопровода в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм
	100 м трубопровода
	0,12
	 

	41
	Демонтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм
	1 шт.
	1
	 

	42
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,0006
	 

	43
	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8,0 мм
	шт.
	1
	 

	44
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте 7 м
	100 м2 горизонтальной проекции
	0,06
	 

	45
	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 159 мм
	1 врезка
	2
	 

	46
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 159 мм
	100 м трубопровода
	0,1
	 

	47
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм
	м
	9,28
	 

	48
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм
	шт.
	2
	 

	49
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 150 мм
	1 шт.
	1
	 

	50
	Краны шаровые фланцевые 'LD' для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.150/125.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 380 мм, условным диаметром 150 мм
	шт.
	1
	 

	51
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	5
	 

	52
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,05
	 

	53
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,05
	 

	54
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,05
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