Техническое задание.
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Состав работ и основные требования 
	  Выполнение комплекса работ по установке секционных подъемных ворот с автоматикой по адресу: г. Выборг, Смирновское шоссе, д. 6 (Здание старой котельной)


 Работы выполняются с использованием материалов Подрядчика,  оборудования и мелких расходных комплектующих Подрядчика. (За исключением материала на усиление проема)
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Объемы работ
	Объем выполняемых работ составляет:
1. Выполнение контрольных замеров, согласование с Заказчиком основных характеристик секционных ворот, предлагаемых к монтажу.
1. Подбор и согласование с Заказчиком оборудования для автоматического открытия (подъема/опускания) секционных ворот.
1. Изготовление и поставка на объект, согласованных ранее с Заказчиком, секционных ворот
1. Подготовка проема (Усиление уголком (материал Заказчика))
1. Монтаж секционных ворот
1. Подключение электропривода к источнику питания.
1. Монтаж и пусконаладочные работы оборудования для автоматического открытия (подъема/опускания).
Требование  к Подрядчику:  
Подрядчик должен обеспечить:
1. качество выполнения всех работ в соответствии со схемой и действующими нормами и техническими условиями;
•	надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
•	своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;
•	входной контроль поступающих материалов, изделий, конструкций и оборудования;
•	текущий контроль технологических процессов при производстве работ;
              Все строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с:
•	СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";
•	СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";
•	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ  «Технический 
регламент о требованиям пожарной безопасности» ( в ред. Федерального закона от 10.07.2012г. №117-ФЗ);
          • СНиП 21-01-97«Противопожарные нормы» 
         • ГОСТ 31174-2017 Ворота металлические. Общие технические условия
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Особые условия
	Подрядчик вправе вносить изменения в части материалов применяемых при производстве работ, получив согласование в установленном порядке. Подрядчик до начала производства работ Подрядчик согласовывает у Заказчика Проект производства монтажных работ.
Срок выполнения работ: в течение 30 календарных дней с момента перечисления аванса. Аванс 30% от стоимости работ. Приёмка выполненных работ, будет производиться после сдачи исполнительной документации согласно РД 11-02-2006. Оплата производится в течение 30 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ.
Стоимость работ включает в себя все возможные затраты на  применяемые  машины,  механизмы,  технику,  транспорт и  командировочные расходы.
Подрядчик самостоятельно подготавливает площадку для производства работ, согласовывая со смежниками освобождение данной площадки от посторонних материалов, механизмов. 
[bookmark: _GoBack].



