«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный  директор
АО «Выборгтеплоэнерго» 

А.В. Кривонос/_____________/

от «28 » декабря  2020 г.
ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ,
ВНЕСЕННЫХ В ДОКУМЕНТАЦИЮ 
ТЕНДЕРА  № 35-20-Тендер
Поставка топлива для котельных (мазут ТКМ 16) для нужд АО «Выборгтеплоэнерго» 
Вносятся изменения в Техническое задание тендера (Приложение к договору):

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	Описание товара, работы, услуги (функциональные и технические характеристики и потребительские свойства)
	Мазут топочный ТКМ-16 Производители: АО «Газпромнефть-Омский НПЗ» Данные мазута:

Марка ТКМ-16 топливо котельное (мазут)
Массовая доля воды не более 1%

Массовая доля серы фактическое не более 2.00%; Зольность не более 0.14%Температура застывания,*С, не выше 38

	Назначение и цели использования
	Топливо для котельных

	Количество ТРУ
	1500 тонн

	Срок поставки
	Поставка до 31 января  2021 г. Доставка ж/д транспортом равномерными партиями не более 6 ваг в одной партии, промежуток между партиями не менее  трех дней.

	Место поставки
	г. Выборг, ст. Выборг, Октябрьская ж.д., Код станции 020004.АО «Выборгтеплоэнерго»

	Способ доставки товара, требования к отгрузке и упаковке
	Доставка «Поставщика» до склада ( г. Выборге, Пекарный переулок, мазутное хозяйство) железнодорожным транспортом только  в 4-х  осных  цистернах, средней нормой загрузки 60 т.
 До 15% от общего объема возможна поставка автомобильным транспортом. Наличие своего автотранспорта для перевозки мазута либо действующего договора с транспортной компанией по перевозке мазута.

Наличие в Ленинградской области или  г. Санкт-Петербурге собственной нефтебазы для хранения мазута либо наличие договора хранения мазута с нефтебазой откуда планируется поставка продукции автотранспортом.

	Требования к качеству и безопасности
	Соответствие Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требовании к автомобильному и авиационному бензину ,дизельному и судовому топливу. Топливу для реактивных двигателей и мазуту» (решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 г. №826 )

	Список документов
	Сертификаты качества, паспорт продукции. 

	Начальная (максимальная) цена
	39 000 000 (Тридцать девять  миллионов)  рублей, в том числе  НДС    (26 000   рублей/тонна)


Условия и способ оплаты:* безналичный расчет, оплата  в течение 90 календарных дней после получения партии мазута.

Продляется срок подачи заявок  до 11.01.2021 до 17.00 часов (в рабочее время организации).  Вскрытие конвертов 12.01.2021 года в 10.00 часов.

