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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1.
	Заказчик
	 Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго»

	2.
	Комплект поставки

	Дизельная электростанция АД200-Т400, 200 кВт ЯМЗ (Россия) , Engga (Китай)– 1 (одна) шт.
В комплектацию входит:
1.Дизельный агрегат:
- Дизельный двигатель c навесным оборудованием ЯМЗ-7514.10;
- Силовой генератор Engga EG280-200N;
- Сварная стальная рама с виброгасящими опорами;
- Система впуска с воздушным фильтром;
- Система выпуска с глушителем;
- Система топливоподачи с фильтрацией;
- Система охлаждения с радиатором и крыльчаткой обратного действия;
- Система смазки с фильтрацией;
- Система электростартерного пуска;
- Топливный бак в раме;
- Аккумуляторные батареи с комплектом проводов и клеммников;
- Заправка технологическими жидкостями (масло, антифриз);
- Подогрев ОЖ от сети 220В;

- Подзарядка АКБ от сети 220В.

2. Управление и автоматика

- Система управления 2-ой степени автоматизации на базе контроллера;

- Встроенный шкаф АВР.

3. Блок-контейнер типа «Север» БК-4

- Внешние габаритные размеры ДхШхВ, 4000х2350х2600 мм

- Вес, 4350 кг

- Корпус - сборный металлический каркас;

- Внутренние и наружные части контейнера из оцинкованного профилированного листа;

- Настил пола стальной рифленый лист;

- Стальная утепленная дверь с герметичным контуром, с врезным замком;

- Наружные жалюзийные решётки на клапанах притока-оттока воздуха;

- Тепло – и виброизоляция системы газовыхлопа;

- Глухозаземленная нейтраль: заземляющие болты на корпусе контейнера;

- Щит собственных нужд блок-контейнера;

- Резервное освещение внутри контейнера 24В;

- Основное освещение контейнера 220В внутреннее;

- Пожарная / охранная сигнализация;

- Пожаротушение с применением модуля порошкового пожаротушения;

- Светозвуковой пожарный оповещатель снаружи контейнера;

- Огнетушитель порошковый ОП;

- Электроконвектор с встроенным термостатом 220 В.

4. Документация

- Эксплуатационная документация (паспорт, паспорта на оборудование , входящее в комплект поставки, гарантийный талон и руководство по эксплуатации).
5. Испытания
- Предпродажная подготовка с проведением заводских испытаний.

	3.
	Адрес поставки
	Ленинградская область, Выборгский район, г. Каменногорск ул. Фабричная,10 (котельная)

	4.
	Срок поставки
	До 60 календарных дней, с момента заключения договора, с возможностью досрочной отгрузки

	5.
	Максимальная (начальная) стоимость договора 
	2 939 026,00 руб., включая НДС 20%

	6.
	Порядок и условия оплаты
	В течение 5 рабочих дней с даты подписания договора Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере 50% от стоимости договора. Окончательный расчет составляет 50% от стоимости договора и производится в течении 7 рабочих дней с момента поставки оборудования в адрес Заказчика

	7.
	Требования к качеству, безопасности, документации
	Дата изготовления станции должна быть 2024 года, с подтверждающими документами от завода изготовителя

	  9.

	Гарантийные обязательства
	12 месяцев или 2000 м/ч с момента ввода в эксплуатацию
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	22
	Дата начала – дата и время окончания срока подачи заявок
	Заявки подаются начиная с момента публикации «22» мая  2024  г. мин. и до «05» июня  2024 г. 09  ч. 00 мин.  (по местному времени Заказчика) 

	23
	Дата начала – дата окончания срока предоставления разъяснений документации о закупке
	Разъяснения положений извещения и (или) документации о закупке, предоставляются с «23» мая  2024  г. 08 час. 00 мин. и до «04» июня  2024 г. 15 ч. 00 мин.  (по местному времени Заказчика)

	24
	Адрес и порядок подачи заявок
	Подача заявок в форме электронных документов, на электронной площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru)

	25
	Место и дата рассмотрения заявок
	188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2, «05» июня  2024  г. «09» час. 00 мин. 

	26
	[bookmark: _Ref293496737]Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок
	Наименьшая предложенная цена и соответствие техническому заданию

	27
	Место и дата оценки и сопоставления заявок (подведения итогов закупки)
	188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова, д.2,
«05» июня  2024  г. «11 » час. 00 мин.
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Tenedon: 8(81378) 214-83, 207-07 188800, NleHnHrpapckan obnactb
Qakc: 8(81378) 214-83, 241-11 r. Boi6opr, yn. Cyxosa 2
info@vyborgteploenergo.ru

www.wpts.vbg.ru




