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ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1


«Ремонт аккумуляторного бака  котельной Маяковского, 5.»

	Основание: чертежи №
	

	
	 

	Сметная стоимость работ:
	1 340 180,88
	 руб.

	Средcтва на оплату труда: 
	288 017,00
	руб.

	Трудоемкость работ: 
	1 886,15
	чел.час. 

	Составлен(а) в ценах 2001 г.

	
	

	№ п.п.
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	ЗТ рабочих, чел.-ч.

	
	
	
	
	всего
	эксплуатация машин
	материалы
	всего
	оплата труда
	эксплуатация машин
	материалы
	ЗТ машинистов, чел.-ч.

	
	
	
	
	оплата труда
	в т.ч. оплата труда
	
	
	
	в т.ч. оплата труда
	
	на единицу
	всего



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Металлоконструкции 

	1
	ТЕРм39-01-024-10
	Зачистка механизированная поверхности для сварного соединения конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм , положение зачистки вертикальное, ширина зачистки до 30 мм (1 м длины зачистки)
	33
	13,32
8,39
	4,76
0,00
	0,17     
	440     
	277
	157
0
	6     
	0,46
0
	15,18
0

	2
	ТЕРм38-01-006-05
	Усиление днища и обечайки бака.Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) листовые конструкции массой до 0,5 т  (1 т конструкций)
	6,057
	13446,43
3369,87
	3626,09
284,38
	6450,47     
	81 444     
	20 411
	21 963
1 722
	39 070     
	189
14,75
	1144,77
89,34

	3
	ТЕРм38-01-003-03
	Изготовление решетчатых конструкций из швеллера для усиления основания днища, сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) (1 т конструкций)
	0,945
	8165,78
2115,84
	485,81
28,80
	5564,13     
	7 716     
	1 999
	459
27
	5 258     
	116
1,34
	109,62
1,27

	4
	ТЕРм38-01-006-07прим.
	Демонтаж - Вырезка монтажного проема в обечайке бака , листовые конструкции массой до 0,5 т 
Кзп=0,6; Кэм=0,6; Кзпм=0,6; Кмат=0; Кзтр=0,6; Кзтм=0,6; (1 т конструкций)
	0,038
	13210,91
3459,02
	3283,15
69,97
	6468,74     
	154     
	79
	75
2
	0     
	116,4
2,1
	4,42
0,08

	5
	ТЕРм38-01-006-07прим.
	Заварка монтажного проема с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей), листовые конструкции массой до 0,5 т  (1 т конструкций)
	0,038
	13210,91
3459,02
	3283,15
69,97
	6468,74     
	502     
	131
	125
3
	246     
	194
3,5
	7,37
0,13

	6
	ТЕР09-03-014-01прим.
	Монтаж вспомогательных металлоконструкций 
Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (1 т конструкций)
	0,3
	1968,76
1048,55
	536,41
98,10
	383,80     
	678     
	362
	201
37
	115     
	72,77
4,78
	21,83
1,43

	
	(201-0775)
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения  (т)
	0,3
	(35524,77)
	     
	(35524,77)     
	(10 657)     
	
	     
	(10 657)     
	     
	     

	7
	ТЕР09-03-014-01прим.
	Демонтаж - вспомогательных металлоконструкций 
Кзп=0,7; Кэм=0,7; Кзпм=0,7; Кмат=0; Кзтр=0,7; Кзтм=0,7; (1 т конструкций)
	0,3
	1968,76
1048,55
	536,41
98,10
	383,80     
	333     
	220
	113
21
	0     
	44,3
2,67
	13,29
0,8

	8
	ТЕРм39-02-001-21
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений оборудования, конструкций и облицовок с одной стороны(швы днища и обечайки) (1 м шва)
	155
	3,21
3,15
	0,00
0,00
	0,06     
	497     
	488
	0
0
	9     
	0,15
0
	23,25
0

	Итого по разделу в базовых ценах
	
	
	    
	    
	91 764,00    
	23 967,00
	23 093,00
1 812,00
	44 704,00     
	    
	1339,74
93,05

	Основные материалы в тц
	
	
	    
	    
	10 657,00    
	
	    
	10 657,00     
	    
	   

	Итого по разделу в базовых ценах
С учетом коэффициентов:
МДС 81-35.2004 т.3 п.2 К=1,35 стесн.
k=1,35 на зарплату
k=1,35 на эксплуатацию машин
k=1,35 на зарплату машинистов
	
	
	    
	    
	108 236,00    
	32 356,00
	31 176,00
2 446,00
	44 704,00     
	    
	1808,65
125,62

	Основные материалы в тц
	
	
	    
	    
	10 657,00    
	
	    
	10 657,00     
	    
	   

	Итого по разделу в текущих ценах
	
	
	    
	    
	704 043,00    
	277 285,00
	222 150,00
20 964,00
	204 608,00     
	    
	1808,65
125,62

	В т.ч. основные материалы в тц
	
	
	    
	    
	10 657,00    
	
	    
	10 657,00     
	    
	   

	Всего по разделу с НР и СП
	
	
	    
	    
	990 890,00    
	
	    
	     
	    
	   

	Теплоизоляция 

	9
	ТЕР26-01-011-01
	Демонтаж - изоляции плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными 
прим.: Кзп=0,4; Кэм=0,4; Кзпм=0,4; Кмат=0; Кзтр=0,4; Кзтм=0,4; (1 м3 изоляции)
	0,5
	1059,25
260,63
	61,61
0,00
	737,01     
	64     
	52
	12
0
	0     
	5,92
0
	2,96
0

	10
	ТЕР26-01-011-01
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными 
Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (1 м3 изоляции)
	0,5
	1059,25
260,63
	61,61
0,00
	737,01     
	558     
	150
	39
0
	369     
	17,02
0
	8,51
0

	11
	ТЕР26-01-053-01
	Демонтаж - покрытия изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом 
прим.: Кзп=0,4; Кэм=0,4; Кзпм=0,4; Кмат=0; Кзтр=0,4; Кзтм=0,4; (100 м2 поверхности покрытия изоляции)
	0,05
	10655,95
2400,26
	613,36
0,00
	7642,33     
	60     
	48
	12
0
	0     
	55,82
0
	2,79
0

	12
	ТЕР26-01-053-01
	Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом 
Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (100 м2 поверхности покрытия изоляции)
	0,05
	10655,95
2400,26
	613,36
0,00
	7642,33     
	558     
	138
	38
0
	382     
	160,48
0
	8,02
0

	Итого по разделу в базовых ценах
	
	
	    
	    
	1 240,00    
	388,00
	101,00
0,00
	751,00     
	    
	22,29
0

	Итого по разделу в базовых ценах
С учетом коэффициентов:
МДС 81-35.2004 т.3 п.3 стесн. на площ.
k=1,15 на зарплату
k=1,15 на эксплуатацию машин
k=1,15 на зарплату машинистов
	
	
	    
	    
	1 313,00    
	446,00
	116,00
0,00
	751,00     
	    
	25,63
0

	Итого по разделу в текущих ценах
	
	
	    
	    
	6 856,00    
	3 825,00
	589,00
0,00
	2 442,00     
	    
	25,63
0

	Всего по разделу с НР и СП
	
	
	    
	    
	11 602,00    
	
	    
	     
	    
	   

	Разные работы 

	13
	ТЕРр66-10-6
	Очистка камер от мокрого ила и грязи без труб и арматуры=очистка от мастики (1 м3 ила, грязи)
	3
	82,22
80,01
	2,21
0,00
	0,00     
	247     
	240
	7
0
	0     
	5,45
0
	16,35
0

	14
	ТЕР06-01-001-16
	Устройство железобетонного днища бака(заполнение ж/бетоном м/к решетки)
Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25; Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)
	0,087
	108567,49
3568,07
	2961,95
696,95
	102037,47     
	9 556     
	357
	322
76
	8 877     
	253,76
34,14
	22,08
2,97

	Итого по разделу в базовых ценах
	
	
	    
	    
	9 803,00    
	597,00
	329,00
76,00
	8 877,00     
	    
	38,43
2,97

	Итого по разделу в базовых ценах
С учетом коэффициентов:
МДС 81-35.2004 т.3 п.2 К=1,35 стесн.
k=1,35 на зарплату
k=1,35 на эксплуатацию машин
k=1,35 на зарплату машинистов
	
	
	    
	    
	10 127,00    
	806,00
	444,00
103,00
	8 877,00     
	    
	51,88
4,01

	Итого по разделу в текущих ценах
	
	
	    
	    
	49 590,00    
	6 907,00
	3 802,00
879,00
	38 881,00     
	    
	51,88
4,01

	Всего по разделу с НР и СП
	
	
	    
	    
	58 342,00    
	
	    
	     
	    
	   

	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ 

	Итого по смете в текущих ценах с НР и СП
	
	
	    
	    
	1 060 834,00    
	288 017,00
	226 541,00
21 843,00
	245 931,00     
	    
	1886,15
129,63

	В т.ч. основные материалы в тц
	
	
	    
	    
	10 657,00    
	
	    
	10 657,00     
	    
	   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Наименование затрат
	Коэффициент
	Процент
	Сумма в   руб.

	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	1 060 834,00

	Непредвиденные расходы
	
	1,5
	15 912,51

	ИТОГО
	
	
	1 076 746,51

	Командировочные расходы(ТЗР:8х250руб.)
	
	
	59 000,00

	ИТОГО
	
	
	1 135 746,51

	НДС
	
	18
	204 434,37

	ВСЕГО
	
	
	1 340 180,88

	
	
	
	





	Составил 
	
	

	
	
	

	Проверил
	
	




4
