
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Монтажные и пусконаладочные работы систем пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в котельной по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, поселок Камышовка, улица Озерная, дом №20а

Перечень используемых сокращений и терминов

СПС – система пожарной сигнализации;
СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
КС- 2 – акт приёмки выполненных работ;
КС- 3 – справка о стоимости выполненных работ и затрат;

1.Предмет, основание и цель закупки:
Предметом данной закупки является выполнение работ по монтажу и пусконаладочные работы СПС и СОУЭ в здании котельной по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Выборгский район, поселок Камышовка, улица Озерная, дом №20а.
Целью закупки является обеспечение своевременных мер при пожаре в здании спецавтобазы.
Основанием для заключения Договора (закупки) является: требования ч. 7 ст. 83 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ».

2. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ.
Оплата работ производится Заказчиком на основании предъявленных Подрядчиком и подписанных Заказчиком КС-2, КС-3, счета, но не более чем в течение 10 (десять) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. 
Оплата работ производится Заказчиком безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

3. Место и сроки выполнения работ.
Место выполнения работ: спецавтобаза по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Выборгский район, поселок Камышовка, улица Озерная, дом №20а (далее – Объект).
Сроки выполнения работ: 30 рабочих дней, при условии строительной готовности объекта.
Предусмотрен аванс в размере 50% от сметной стоимости. 

4. Требования к работам, являющимся предметом Договора (закупки)

4.1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ
Работы, являющиеся предметом Договора (закупки), выполняются в соответствии со сметной документацией Заказчика, определяющей объем и цену работ, содержание работ и другие, предъявляемые к работам, требования. Сметная документация заказчика является неотъемлемой частью технического задания (Приложение № 1).

4.2. Требования к качеству и безопасности работ
Требования к работам, являющимся предметом настоящего Договора (закупки), установлены следующими нормативно-правовыми актами: 
- Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (обязательно наличие у Подрядчика лицензии МЧС на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений);
- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения».

4.3. Качественные характеристики работ должны соответствовать требованиям следующих нормативных документов:
· Федеральный закон №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
· Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;
· СП 3.13130.2009 - «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
· СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные.  Требования пожарной безопасности»;
· СП 12.13130.2009 - «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;
· ПУЭ «Правила устройства электроустановок».

4.4. Безопасность выполняемых работ должна соответствовать требованиям, изложенным в следующих нормативных документах:
 - Федеральный закон №197-ФЗ от 30.12.2001 «Трудовой кодекс Российской Федерации»;
 - Постановление Минтруда России от 5.1.2001 №3 «Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок.
 - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» (Постановление Госстроя России от 17.09.2002 г. №123);
 - МДС 12-22.2005 «Рекомендации по применению в строительном производстве требований нормативных правовых и иных нормативных актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда»;
- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 №328н);
- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
Состав разрешенной деятельности Подрядчика должен соответствовать всем видам работ, указанным в Приложении № 1 к Техническому заданию.

4.5. Подрядчик должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ:
При выполнении работ должно быть обеспечено выполнение следующих требований:
- устанавливаемое оборудование и кабельные сети подсистем должны быть безопасны при эксплуатации;
- устройства технических средств, устанавливаемых на территории объекта должны быть безвредны для здоровья людей;
- устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60065-2002, его заземление выполняется в соответствии со СНиП 3.05.06-85, ПУЭ (издание 7-е).
- технические средства каналообразующего оборудования должны работать от однофазной сети переменного тока, 220В, 50Гц при колебаниях напряжения в пределах от +10 до -15% и частоты 1МГц.
- при прекращении энергоснабжения предусмотрено функционирование систем охранно-пожарной сигнализации не менее 24 часов при электропитании от источников резервного питания для противопожарной защиты.
 - регламентные работы должны производиться в соответствии с технической документацией.
- должна быть предусмотрена возможность оперативного ремонта оборудования путем замены отказавших узлов и устройств на аналогичные. 
 - подрядчик обязан гарантировать качество смонтированного оборудования в течение срока годности, установленного изготовителем данного оборудования, при условии технического обслуживания его Заказчиком. Вышедшее из строя оборудование не по вине Подрядчика подлежит дополнительной оплате. 
- подрядчик обязан немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от него обстоятельств, которые могут привести к ухудшению качества работ, либо создают невозможность их завершения в срок.

4.6. Требования к техническим характеристикам работ
Технические характеристики работ должны соответствовать требованиям следующих нормативных документов:
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок» (издание 7-е);
 - Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
При производстве работ Подрядчиком должен быть представлен сертификаты качества на применяемые материалы или другие документы, удостоверяющие качество материалов.

4.7. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ)
Приемка результата выполненных работ производится, Подрядчиком с представителями Заказчика. По завершении всех работ по настоящему Договору Подрядчик устно или письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче.
По завершении в установленные сроки работ на объекте, Подрядчик составляет и передает Заказчику 2 экземпляра формы № КС-3 и 2 экземпляра формы № КС-2.
Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений о выполненных работах, отраженных в документах, подписывает их и передает 1 экземпляр формы № КС-3 и 1 экземпляр формы № КС-2 Подрядчику.
В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в соответствии с настоящим Договором, Заказчик немедленно при обнаружении этого несоответствия уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.
В случае выявления некомплектности отчетной документации, несоответствия ее исходной смете либо иных явных недостатков Заказчик, вправе при подписании КС-2,КС-3 оговорить в нем обнаруженные при приемке недостатки или отказаться от подписания предоставленных документов до момента их устранения. Недостатки оформляются в отдельном акте.
Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.
Если при выполнении работ осуществляется монтаж оборудования, то приемке объекта в эксплуатацию должны предшествовать предварительные испытания смонтированного оборудования (тестовый режим), проводимые Подрядчиком при участии представителей Заказчика и иных заинтересованных лиц.
В таком случае, приемка объекта в эксплуатацию может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний (тестового режима).
Объект считается принятым со дня подписания КС-2, КС-3 .
Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания КС-2,КС-3 об окончательном выполнении работ, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами или Заказчиком акта, подписываемого уполномоченными представителями сторон.

5.  Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ
Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев с момента подписания сторонами форм КС-2, КС-3. 
 В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков в результатах выполненных работ Подрядчик обязан безвозмездно в указанный Заказчиком разумный срок устранить эти недостатки.
Гарантийный срок приостанавливается на срок, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые несет ответственность Подрядчик.

6. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:
Приложение №1 – Локальный сметный расчет (смета)
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