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Название ТРУ
	Поставка угля каменного длиннопламенного рассортированного, марки ДОМ (13-50мм) 

	Описание товара, работы, услуги (функциональные и технические характеристики и потребительские свойства)
	Уголь каменный обогащенный, рассортированный, марки Д (длиннопламенный) ГОСТ 32464-2013 , Марка угля - ДОМ, Класс (фракция)- 13-50, Содержание золы - не более 12%, Массовая доля серы - не  более 0,60%, Массовая доля влаги - не более 20,0%, Выход летучих веществ- не более 45%, Низшая теплота сгорания рабочего топлива не менее 5500,0 Ккал\кг

	Назначение и цели использования
	Топливо для котельных 

	Количество ТРУ
	 4000 тонн

	Срок поставки
	Март-май 2024г.г.

	Место получения
	 «Поставщик»  осуществляет доставку угля до конечного пункта  Выборгский район Ленинградская область (котельные). 

	
	

	Основные требования
	1.Склад поставщика угля должен быть оборудован электронными  поверенными автомобильными весами для возможности доступа и контроля  качества и количества отгружаемого угля официальным представителем «Заказчика». 
В случае необходимости «Поставщик» обязан производить заезд на весы, находящиеся по адресу: г. Выборг, Пекарный переулок, дом№ 2Б, перед разгрузкой и после.
2. Обязательно предоставление Свидетельства о поверке автомобильных весов. 
3. Наличие на складе не менее 1500 тонн запаса угля для гарантированной отгрузки в адрес «Заказчика» на момент подписания договора, с предоставлением железнодорожных накладных и соответствующих им удостоверений качества по форме УПД-35.
4. Подтвердить автопарк для доставки угля.
5. Поставка угля «Поставщиком» на следующий день после отправки заявки Заказчиком.
6. Заказчик оставляет за собой право осуществление анализа проб угля поставленного «Поставщиком» самостоятельно и в сертифицированной лаборатории для контроля качества угля и при несоответствии качества поставляемого угля оставляет за собой право расторжения заключенного договора.
7.Возможность ежедневной погрузки с 8.00 до 17.00 , автомобильного транспорта.

	Требования к качеству и безопасности
	Полное соответствие ГОСТам, 

	Список документов
	Сертификаты качества, паспорт продукции

	Начальная максимальная цена
(с доставкой до котельных)
	46 400 000,00 рублей, в том числе НДС 20% .



Оплата производится в течение 120 (сто двадцать) календарных дней после поставки партии угля. Датой исполнения Покупателем обязательств по оплате поставленного угля считается дата списания соответствующих денежных средств со счета Покупателя.

